[bookmark: _Hlk158795558]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по техническому обслуживанию судовой сигнализации и аэросигнализации

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Услуги оказываются на объектах: 
- мостовой переход «Фрунзенский» через реку Самару с выходом на автомобильную дорогу «Автодорожный маршрут “Центр-Поволжье-Урал” г.о. Самара. 1 этап (очередь)»;
- мостовой переход «Кировский» через р. Самару; 
- мостовой переход через реку Сок на участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский – Курумоч – "Урал".
1.2. Цель оказания услуг: поддержание в нормативном, работоспособном состоянии судовой сигнализации (СС) и аэросигнализации (АС) на мостовых переходах. 
1.3. [bookmark: _GoBack]В процессе содержания АС и СС необходимо выполнять ежемесячное техническое обслуживание (далее - ТО), а также необходимые ремонтные работы. Перечень работ представлен в приложении №1 к Техническому заданию.
Ежемесячное ТО предусматривает оказание услуг, объемы и особенности организации которых указаны в таблицах настоящего технического задания:
- м. п. «Фрунзенский» через р. Самара:
- судовая сигнализация, техническое обслуживание – Таблица № 1;
- аэросигнализация, техническое обслуживание – Таблица № 2;
-  м. п. «Кировский» через р. Самара; 
- судовая сигнализация, техническое обслуживание – Таблица № 3;
- аэросигнализация, техническое обслуживание – Таблица № 4;
- система резервного питания на базе электроагрегата дизельного (ЭАД) – Таблица 5;
- м. п. через р. Сок.
- судовая сигнализация, техническое обслуживание – Таблица № 6.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

2.1. При проведении ТО обслуживающий персонал обязан соблюдать и обеспечивать соблюдение требований техники безопасности, экологической безопасности оказываемых услуг, действующих норм пожарной и электробезопасности, охраны труда, в том числе работы на высоте, пребывания на проезжей части и др.
2.2. Обязательно наличие у сотрудников Исполнителя, оказывающих услуги на электрооборудовании, группы по электробезопасности не ниже III до 1000В.
2.3. При проведении ТО обслуживающий персонал обязан находиться на объектах в оранжевых жилетах с наименованием организации Исполнителя. 
2.4. Во время оказания услуг Заказчик не несет никакой ответственности за причинение какого-либо вреда здоровью, жизни или имуществу третьих лиц, вызванных действиями или бездействиями Исполнителя, его работников или представителей.
2.5. Оказанные услуги должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ:

3.1. Настоящее техническое задание устанавливает совокупность организационных и технических требований, обеспечивающих постоянную и непрерывную работу судовой сигнализации, аэросигнализации и системы резервного питания в течение всего срока действия Договора.
3.2. Услуги должны быть оказаны в соответствии с настоящим техническим заданием, с соблюдением правил техники безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами.
3.3. Исполнитель собственными силами производит ежемесячный мониторинг судовой сигнализации, аэросигнализации и системы резервного питания на предмет работоспособности. 
3.4. Все используемые материалы и применяемое оборудование должны соответствовать требованиям:
-  Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог», 
- ГОСТ 26600-98 «Знаки навигационные внутренних судоходных путей», М4159 «Указания по проектированию светового ограждения высотных препятствий», ГОСТ 55006-2012 «Стационарные дизельные и газопоршневые электростанции с двигателями внутреннего сгорания. Общие технические условия» и другой действующей нормативной документации.
3.5. Техническое обслуживание судовой сигнализации, аэросигнализации и системы резервного питания должно гарантировать их непрерывное функционирование в полностью работоспособном состоянии, которое включает в себя, в том числе:
- техническую работоспособность оборудования;
- поддержание электропитания от источников электроэнергии;
- целостность и нормативное расположение оборудования, кабельного хозяйства и линий электроснабжения.
3.5.1. Заправка и обслуживанию ЭАД должны осуществляться квалифицированным специалистом, имеющим все необходимые разрешения в соответствии с законодательством РФ.
3.6. Безопасность работ в электроустановках должна осуществляться в строгом соответствии с Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок.
3.7. Ответственность за безопасность при оказании услуг по техническому обслуживанию судовой сигнализации, аэросигнализации и системы резервного питания несет Исполнитель.
3.8. Услуги по техническому обслуживанию не должны приводить к ухудшению состояния судовой сигнализации, аэросигнализации и системы резервного питания.
3.9. Срок устранения неисправностей исчисляется с момента выявления неисправности. При получении от представителя Заказчика вызова для устранения неисправностей на объекте представитель Исполнителя прибывает на объект в кратчайший срок. 
3.10. После проведения ТО обслуживающий персонал должен произвести проверку работоспособности оборудования.
3.11. Контроль качества оказанных услуг осуществляется Исполнителем и представителем Заказчика в порядке, установленном Договором.
3.12. Исполнитель несет ответственность за качество и сроки оказанных услуг.

4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

4.1. По результатам проведения всех видов ТО и необходимых ремонтных работ персонал Исполнителя обязан вести исполнительную документацию: акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций, общий журнал работ, журнал учета работы дизельной электростанции, кабельный журнал, журнал проведения технического обслуживания с ведомостью выявленных дефектов, имеющий произвольную табличную форму и содержащей обязательные пункты:
- наименование видов работ для проведения ТО;
- напротив каждого вида работ должна стоять отметка «+» или «-», свидетельствующие о выполненном или невыполненном виде работ;
- элемент системы, на котором выявлен дефект;
- описание и характер дефектов;
- предполагаемые причины возникновения дефекта;
- меры, принятые для устранения дефекта;
- рекомендации по дальнейшей эксплуатации, предотвращающие возникновения дефектов;
- должность, ФИО и подпись лиц, производивших работы.
Приложением к журналу проведения ТО являются:
- материалы фотофиксации дефектов;
- материалы фотофиксации устранения дефекта.
Журнал проведения ТО ведется в бумажном варианте. Форма журнала разрабатывается исполнителем и согласовывается Заказчиком. Фотоматериалы сдаются Заказчику совместно с исполнительной документацией в электронном виде.
4.2. По требованию Заказчика исполнительная документация должна быть представлена в течение 1 рабочего дня на все оказанные услуги на дату запроса.
4.3. После проведения ТО и необходимому ремонту обслуживающий персонал должен произвести проверку работоспособности систем и ее элементов.
4.4. При проведении ремонтных работ Исполнитель предоставляет все необходимые материалы для проведения восстановительных работ.
4.5. Виды ремонтных работ и материалов указаны в Приложении №1 к Техническому заданию. 

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ СУДОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, АЭРОСИГНАЛИЗАЦИИ И СИСТЕМЫ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ НА БАЗЕ ЭАД.
5. Исполнитель обязан своими силами получать от региональных ведомств информацию о датах начала и окончания сроков судовой навигации.
5.1. В период закрытия навигации Исполнитель осуществляет ежемесячное техническое обслуживание судовой сигнализации.
5.2. В период закрытия навигации Исполнитель осуществляет контрольное включение судовой сигнализации на предмет выявления дефектов в работе судовой сигнализации, не реже одного раза в месяц.
5.3. Контрольное включение судовой сигнализации осуществляется в вечернее время, обеспечивающее наилучшую видимость.
5.4. Работа элементов судовой сигнализации регистрируется посредством фотофиксации и оформляется согласно п. 4.1.
5.5. На время прекращения навигации Исполнитель обеспечивает бесперебойную работу светильников «кососвет», при этом навигационные огни и светофоры отключаются, за исключением времени проведения работ, согласно п. 5.3. – 5.4.
5.6. За две недели до начала навигации Исполнитель осуществляет полный технический осмотр судовой сигнализации и производит тестовое включение с целью выявления дефектов в работе судовой сигнализации.
5.7. В случае выявления дефектов в работе судовой сигнализации, Исполнитель осуществляет их устранение в течение 24 часов. 
5.8. Обслуживание систем аэросигнализации, судовой сигнализации и системы резервного питания на базе ЭАД осуществляется круглогодично.


Таблица №1
Мостовой переход «Фрунзенский» через р. Самара, Судовая сигнализация
Перечень услуг и работ по техническому обслуживанию
	
	Элемент системы
	
	Перечень услуг и работ

	1
	Шкаф комплектных распределительных устройств 1300х1800х400 с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 в том числе: счетчик 3х фазный Меркурий 230ART-01, контроллер управления освещением DEP-PLXc, переключатель режимов, комплект автоматических выключателей, Шкаф АВР ЩАП-23М/25, IP54
	1шт
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния шкафа, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий, сохранности и работоспособности оборудования и т.п.

	
	
	
	Зачистка и окраска внешней поверхности шкафа с признаками коррозии.

	
	
	
	Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ.

	2
	Навигационные огни на светоизлучающих диодах напряжением 36В. (Зеленого цвета).
Со светоотражающим фоновым щитом размером 1000Х1000. Указатель высоты подмостового габарита и кромок судового хода.
	8 шт.
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния навигационных огней, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий и т.п.

	
	
	
	Очистка от грязи фонового щита знака.

	
	
	
	Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного щита или огня.

	
	
	
	Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного элемента.

	3
	Навигационные огни на светоизлучающих диодах напряжением 36В. (Красного цвета).
Со светоотражающим фоновым щитом размером 2000Х2000.Указатель оси судового хода.
	2 шт.
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния навигационных огней, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий и т.п.

	
	
	
	Очистка от грязи фонового щита знака.

	
	
	
	Зачистка и окраска обратной стороны щита при появлении коррозии или загрязнения хим. составами.

	
	
	
	Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного щита или огня.

	4
	Навигационные огни на светоизлучающих диодах напряжением 36В. (Красного цвета).

	4 шт.
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния навигационных огней, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий и т.п.

	
	
	
	Очистка от грязи светоизлучающих элементов.

	
	
	
	Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного огня.

	5
	Щит 2000х2000 знак «Соблюдать надводный габарит»
	4шт
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния щита, узлов крепления, целостности отражающего покрытия.

	
	
	
	Очистка от грязи фонового щита знака.

	
	
	
	Зачистка и окраска обратной стороны щита при появлении коррозии или загрязнения хим. составами.

	
	
	
	Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного покрытия или щита.

	6
	Щит 1000х1000 Указатель высоты подмостового габарита и кромок судового хода
	16шт
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния щита, узлов крепления, целостности отражающего покрытия.

	
	
	
	Очистка от грязи фонового щита знака.

	
	
	
	Зачистка и окраска обратной стороны щита при появлении коррозии или загрязнения хим. составами.

	
	
	
	Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного покрытия или щита.

	7
	Светильник «Кососвет»
	8шт
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния светильников «Кососвет», узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий и т.п.

	
	
	
	Зачистка и окраска кронштейна крепления светильника «Кососвет».

	
	
	
	Очистка от грязи светильника.

	
	
	
	Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования, кабелей и элементов крепления.

	8
	Металлоконструкции щитов размером 2000х2000/
Металлоконструкции щитов размером 1000х1000
	8шт/16шт
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния МК, узлов крепления, метизов, мест сварки, зачистка и окраска очагов коррозии, подтяжка ослабленных креплений.

	
	
	
	Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены МК щитов.

	9
	Трансформатор понижающий мощностью 0,25кВА ЯТП-0,25 220/36В в щитке металлическом
	6шт
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния щитка, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности обмотки трансформатора, работоспособности автоматических выключателей, наличия конденсата, нарушения герметичности.

	10
	Кабельная линия сеч.5х16
(От ТП до моста)



	50м
	Выезд на объект с проведением натурного обследования видимого состояния кабеля и кабель- каналов, узлов крепления, герметичности разъемов и т.п.

	
	
	
	Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования, кабелей кабель-каналов, узлов крепления, разъемов.

	11
	Кабельная линия сеч.5х4
	



80м
	Выезд на объект с проведением натурного обследования видимого состояния кабеля и кабель-каналов, узлов крепления, герметичности разъемов и т.п.

	
	
	
	Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования, кабелей кабель-каналов, узлов крепления, разъемов.

	12
	Кабельная линия сеч.3х2,5
	20м
	Выезд на объект с проведением натурного обследования видимого состояния кабеля и кабель-каналов, узлов крепления, герметичности разъемов и т.п.

	
	
	
	Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования, кабелей кабель-каналов, узлов крепления, разъемов.

	13
	Кабельная линия сеч. 2х2,5
	20м
	Выезд на объект с проведением натурного обследования видимого состояния кабеля и кабель-каналов, узлов крепления, герметичности разъемов и т.п.

	
	
	
	Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования, кабелей кабель-каналов, узлов крепления, разъемов.

	14
	Кабельная канализация, по внешней стороне моста, под консолью (Труба водогазопроводная)
	20м
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния канализации, визуальный осмотр трассы, узлов крепления, проверка герметичности разъемов и т.п.

	
	
	
	Зачистка и окраска поверхностей труб с признаками коррозии.

	
	
	
	Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования, и элементов канализации.

	15
	Ящик протяжной К654У2
	12
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния ящиков, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий и т.п. Замена ящиков в количестве 3 шт. при необходимости в рамках содержания.

	
	
	
	Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования, элементов канализации.

	16
	Коробка протяжная У995У2
	32
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния коробок, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий и т.п.

	17
	Рейка вертикальной разметки безопасности на лицевой части опор судоходных пролетов.
(Полоса уровня /водомерная рейка)
	115м2/33,86м2
	Выезд на объект с проведением визуального осмотра состояния разметки, ее яркости, читаемости, целостности.

	
	
	
	Нанесение разметки при необходимости.

	
	
	
	Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ.

	18
	Проверка уровня энергоснабжения системы
	
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния системы, включение системы, проверка работоспособности.

	
	
	
	Восстановление подачи энергоснабжения

	
	
	
	Подготовка рекомендаций о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ.







Таблица №2
Мостовой переход «Фрунзенский» через р. Самара, Аэросигнализация
Перечень услуг и работ по техническому обслуживанию
	
	Элемент системы
	
	Перечень услуг и работ

	1
	Комплект щита блока управления на опоре 2
	1шт
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния шкафа, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий, сохранности и работоспособности оборудования и т.п.

	
	
	
	Зачистка и окраска внешней поверхности шкафа с признаками коррозии.

	
	
	
	Диагностика корректности работы фотодатчика освещенности

	
	
	
	Подготовка рекомендаций о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования, кабелей, автоматических выключателей и элементов крепления.

	2
	Коробка клеммная электромонтажная КЗНС-08, IP65 (На внешней кабельной трассе под консолью)
	1шт
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния коробок, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий и т.п.

	
	
	
	Зачистка и окраска внешней поверхности коробки с признаками коррозии при необходимости.

	
	
	
	Подготовка рекомендаций о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования, кабелей и элементов крепления.

	3
	Коробка клеммная электромонтажная КЗНС-08, IP65 (На вершине пилона)
	2шт
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния коробок, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий и т.п.

	
	
	
	Зачистка и окраска внешней поверхности коробки с признаками коррозии при необходимости.

	
	
	
	Подготовка рекомендаций о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования, кабелей и элементов крепления.

	4
	Заградительный огонь ЗОМ красного цвета со светодиодной лампой (На вершине пилона)
	4шт
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния ЗОМ, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий и т.п.

	
	
	
	Замена ламп ЗОМ при необходимости

	
	
	
	Зачистка и окраска опорной стойки ОС-50-3/4 ЗОМ с признаками коррозии при необходимости.

	
	
	
	Подготовка рекомендаций о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования, кабелей и элементов крепления.

	5
	Кабельная линия ВВГнг ,сеч.5х2,5 (По внешним кабельным каналам под консолью)
	50м
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния кабеля, визуальный осмотр трассы, узлов крепления, проверка герметичности разъемов и т.п.

	
	
	
	Подготовка рекомендаций о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования, кабелей и элементов крепления.

	6
	Кабельная линия, сеч. 4х2,5 (По верху пилонов через проезжую часть)
	80м
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния кабеля, визуальный осмотр трассы, узлов крепления, проверка герметичности разъемов и т.п.

	
	
	
	Замена 8 метров кабеля при необходимости в рамках содержания.

	
	
	
	Подготовка рекомендаций о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования, кабелей и элементов крепления.

	7
	Кабельная линия
сеч. 3х2,5 (На вершине пилонов, от клеммной коробки до ЗОМ)
	15м
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния кабеля, визуальный осмотр трассы, узлов крепления, проверка герметичности разъемов и т.п.

	
	
	
	Замена 5 метров кабеля при необходимости в рамках содержания.

	
	
	
	Подготовка рекомендаций о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования, кабелей и элементов крепления.

	8
	 Кабельная канализация (по внешней стороне моста, под консолью, труба водогазопроводная)
	80м
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния канализации, визуальный осмотр трассы, узлов крепления, проверка герметичности разъемов и т.п.

	
	
	
	Зачистка и окраска поверхностей труб с признаками коррозии при необходимости.

	
	
	
	Подготовка рекомендаций о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования, кабелей и элементов

	9
	Кабельная линия сеч. 5х16 (От ТП2 до шкафа блока управления)
	50м
	Выезд на объект с проведением натурного обследования видимого состояния кабеля и кабель-каналов, узлов крепления, герметичности разъемов и т.п.

	
	
	
	Подготовка рекомендаций о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования, кабелей и элементов крепления.

	10
	Марка ОП (ограждение пилона)
Включающее: Ограждение, стойка перил, поручни, заполнение перил, косоур, прокладка, метизы.
	2шт
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния металлоконструкций, узлов крепления.

	
	
	
	Зачистка и окраска поверхностей металлоконструкций с признаками коррозии при необходимости.

	11
	Проверка уровня энергоснабжения системы
	
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния системы, включение системы, проверка работоспособности.

	
	
	
	Восстановление подачи энергоснабжения

	
	
	
	Подготовка рекомендаций о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ
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Таблица №3
Мостовой переход «Кировский» через р. Самара, Судовая сигнализация
Перечень услуг и работ по техническому обслуживанию
	
	Элемент системы
	
	Перечень услуг и работ

	1
	Шкаф комплектных распределительных устройств (Щит 1)
	1шт
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния шкафа, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий, сохранности и работоспособности оборудования и т.п.

	
	
	
	Зачистка и окраска внешней поверхности шкафа с признаками коррозии.

	
	
	
	Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ

	2
	Навигационные огни на светоизлучающих диодах напряжением
36 В (Зеленого цвета).
Со светоотражающим фоновым щитом размером 1000Х1000.
	4 шт
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния навигационных огней, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий, целостности отражающего покрытия и т.п.

	
	
	
	Очистка от грязи фонового щита знака.

	
	
	
	Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ.

	3
	Навигационные огни на светоизлучающих диодах напряжением 36В.(Красного цвета).
Со светоотражающим фоновым щитом размером 2000Х2000.Указатель оси судового хода.
	2 шт.
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния навигационных огней, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий и т.п.

	
	
	
	Очистка от грязи фонового щита знака.

	
	
	
	Зачистка и окраска обратной стороны щита при появлении коррозии или загрязнения хим. составами.

	
	
	
	Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ.

	4
	Щит 2000х2000 знак «Соблюдать надводный габарит»
	2шт
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния щита, узлов крепления, целостности отражающего покрытия.

	
	
	
	Очистка от грязи фонового щита знака.

	
	
	
	Зачистка и окраска обратной стороны щита при появлении коррозии или загрязнения хим. составами.

	
	
	
	Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ.

	5
	Щит 1000х1000 Указатель высоты подмостового габарита и кромок судового хода
	2шт
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния щита, узлов крепления, целостности отражающего покрытия.

	
	
	
	Очистка от грязи фонового щита знака.

	
	
	
	Зачистка и окраска обратной стороны щита при появлении коррозии или загрязнения хим. составами.

	
	
	
	Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ.

	6
	Светильник «Кососвет»
	2шт
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния светильников «Кососвет», узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий и т.п.

	
	
	
	Зачистка и окраска кронштейна крепления светильника «Кососвет».

	
	
	
	Очистка от грязи светильника.

	
	
	
	Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ.

	7
	Металлоконструкции щитов размером 2000х2000/
Металлоконструкции щитов размером 1000х1000
	4/8
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния МК, узлов крепления, метизов, мест сварки, зачистка и окраска очагов коррозии, подтяжка ослабленных креплений.

	
	
	
	Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ.

	8
	Трансформатор понижающий мощностью 0,25кВт/36В в щитке металлическом
	3шт
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния щитка, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности обмотки трансформатора, работоспособности автоматических выключателей, наличия конденсата, нарушения герметичности.

	
9
	
Кабельная линия сеч.4х10



	30м
	Выезд на объект с проведением натурного обследования видимого состояния кабеля и кабель- каналов, узлов крепления, герметичности разъемов и т.п.

	
	
	
	Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования, кабелей кабель-каналов, узлов крепления, разъемов.

	11
	Кабельная линия сеч.3х1.5
	30м
	Выезд на объект с проведением натурного обследования видимого состояния кабеля и кабель-каналов, узлов крепления, герметичности разъемов и т.п.

	
	
	
	Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования, кабелей кабель-каналов, узлов крепления, разъемов.

	12
	 Кабельная канализация (по оси моста, труба водогазопроводная)
	20м
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния канализации, визуальный осмотр трассы, узлов крепления, проверка герметичности разъемов и т.п.

	
	
	
	Зачистка и окраска поверхностей труб с признаками коррозии.

	
	
	
	Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ.

	13
	Ящик протяжной К654У2
	4шт
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния ящиков, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий и т.п.

	
	
	
	Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования, элементов канализации.

	14
	Коробка протяжная У995У2
	10шт
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния коробок, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий и т.п.

	
	
	
	Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования, элементов канализации.

	15
	Рейка вертикальной разметки безопасности на лицевой части опор судоходных пролетов.
(Полоса уровня /водомерная рейка)
	24м2
	Выезд на объект с проведением визуального осмотра состояния разметки, ее яркости, читаемости, целостности.

	
	
	
	Нанесение разметки при необходимости.

	
	
	
	Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ.

	16
	Проверка уровня энергоснабжения системы
	
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния системы, включение системы, проверка работоспособности.

	
	
	
	Восстановление подачи энергоснабжения.

	
	
	
	Подготовка рекомендаций о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ.



Таблица №4
Мостовой переход «Кировский» через р. Сок, Аэросигнализация
Перечень услуг и работ по техническому обслуживанию
	
	Элемент системы
	
	Перечень услуг и работ

	1
	Комплект блока ТП
	1шт
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния шкафа, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий и т.п.

	
	
	
	Зачистка и окраска внешней поверхности шкафа с признаками коррозии.

	
	
	
	Диагностика корректности работы фотодатчика освещенности.

	
	
	
	Подготовка рекомендаций о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ.

	2
	Блок управления, КМПн-5 ip65
	1шт
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния коробок, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий и т.п.

	
	
	
	Зачистка и окраска внешней поверхности коробки с признаками коррозии при необходимости.

	
	
	
	Подготовка рекомендаций о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ.

	3
	Коробка распределительная IP56 (На вершине/середине пилона)
	6шт
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния коробок, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий и т.п.

	
	
	
	Зачистка и окраска внешней поверхности коробки с признаками коррозии при необходимости.

	
	
	
	Подготовка рекомендаций о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ.

	4
	Заградительный огонь ЗОМ красного цвета  со светодиодной лампой (В середине и на вершине пилона)
	32
шт
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния ЗОМ, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий и т.п.

	
	
	
	Зачистка и окраска опорной стойки ЗОМ с признаками коррозии при необходимости.

	
	
	
	Подготовка рекомендаций о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ.

	5
	Кабельная линия (По внешним кабельным каналам по оси моста)
	400м
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния кабеля, визуальный осмотр трассы, узлов крепления, проверка герметичности разъемов и т.п.

	
	
	
	Подготовка рекомендаций о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ.

	6
	 Кабельная канализация (по оси моста, труба водогазопроводная)
	280м
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния канализации, визуальный осмотр трассы, узлов крепления, проверка герметичности разъемов  и т.п.

	
	
	
	Зачистка и окраска поверхностей труб с признаками коррозии при необходимости.

	
	
	
	Подготовка рекомендаций о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ.

	7
	Кабельная линия (От ТП2 до шкафа блока управления)
	10м
	Выезд на объект с проведением натурного обследования видимого состояния кабеля и кабель-каналов, узлов крепления, герметичности разъемов и т.п.

	
	
	
	Подготовка рекомендаций о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ.

	8
	Проверка уровня энергоснабжения системы
	
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния системы

	
	
	
	Восстановление подачи энергоснабжения.

	
	
	
	Подготовка рекомендаций о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ.

	9
	Фотодатчик
	1шт
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния фотодатчика, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий и т.п.

	
	
	
	Подготовка рекомендаций о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ.
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Таблица №5
Мостовой переход «Кировский» через р. Сок, 
Система резервного питания на базе ЭАД.
Перечень регламентных работ
	1
	Электроагрегат дизельный (ЭАД)
	  1шт
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния ЭАД, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий, проверка уровня масла, ОЖ, топлива, сохранности и работоспособности оборудования и т.п.

	
	
	
	Контрольный запуск, контроль показателей двигателя, учет моточасов, очистка, продувка от пыли узлов и агрегатов. Заполнение бака топливом до верхнего уровня.

	
	
	
	Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ.

	2
	Помещение для электроагрегата дизельного
	  1 шт
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния помещения, системы вентиляции, обогрева, освещения, пожаротушения.

	
	
	
	Окраска металлоконструкций помещения, зачистка металлоконструкций от ржавчины вандальных надписей.

	
	
	
	Подготовка заключения о
необходимости проведения внеплановых ремонтных работ.

	

3
	

  Проверочное ТО
	
1 раз в год или по моточасам
	Замена масла, охлаждающей жидкости. Проверка топлива, приводных ремней, контроль емкости АКБ, их зарядка и добавление дистиллята при необходимости.

	
	
	
	Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ.

	
4
	

Кабельная линия (кабель питания от ТП до ЭАД)
	10 м
	Выезд на объект с проведением натурного обследования видимого состояния кабеля и кабель-каналов, узлов крепления, герметичности разъемов и т.п.

	
	
	
	Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ.

	5
	Уличная камера IP, CMOS, 2МП, PZT
	2 шт
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния камеры, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий, сохранности и работоспособности оборудования и т.п.

	
	
	
	Очистка внешней поверхности камеры

	
	
	
	Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования, кабелей, автоматических выключателей и элементов крепления.

	6
	Камера для помещений IP, CMOS,2МП
	1 шт
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния камеры, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий, сохранности и работоспособности оборудования и т.п.

	
	
	
	Очистка внешней поверхности камеры.

	
	
	
	Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования, кабелей, автоматических выключателей и элементов крепления.

	





7

	




Шкаф коммуникационный
	




1 шт
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния шкафа, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий, сохранности и работоспособности оборудования и т.п.

	
	
	
	Зачистка и покраска внешней поверхности шкафа.

	
	
	
	Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ.

	8
	Коммутатор камер
	1шт
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния устройства, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий, сохранности и работоспособности оборудования и т.п.

	
	
	
	Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ.

	9
	Кабельная линия питания (энергоснабжения системы видеонаблюдения)
	150 м
	Выезд на объект с проведением натурного обследования видимого состояния кабеля и кабель-каналов, узлов крепления, герметичности разъемов и т.п.

	
	
	
	Подготовка рекомендаций о необходимости проведения внепланового ТО.
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Таблица №6
Мостовой переход через р. Сок, Судовая сигнализация
Перечень услуг и работ по техническому обслуживанию
	1
	Шкаф комплектных распределительных устройств ПУ ЩШМ1
	1 шт
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния шкафа, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий, сохранности и работоспособности оборудования и т.п.

	
	
	
	Зачистка и окраска внешней поверхности шкафа.

	
	
	
	Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ.

	2
	Навигационные огни на светоизлучающих диодах напряжением 36В. (Зеленого цвета).
Со светоотражающим фоновым щитом размером 1000Х1000. Указатель высоты подмостового габарита и кромок судового хода.
	8 шт
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния навигационных огней, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий и т.п.

	
	
	
	Очистка от грязи фонового щита знака.

	
	
	
	Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ.

	3
	Навигационные огни на светоизлучающих диодах напряжением 36В. (Красного цвета).
Со светоотражающим фоновым щитом размером 2000Х2000.Указатель оси судового хода.
	4 шт
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния навигационных огней, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий и т.п.

	
	
	
	Очистка от грязи фонового щита знака.

	
	
	
	Зачистка и окраска обратной стороны щита при появлении коррозии или загрязнения хим. составами.

	
	
	
	Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ.

	4
	Щит 2000х2000 знак «Соблюдать надводный габарит»
	2 шт
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния щита, узлов крепления, целостности отражающего покрытия.

	
	
	
	Очистка от грязи фонового щита знака.

	
	
	
	Зачистка и окраска обратной стороны щита при появлении коррозии или загрязнения хим. составами.

	
	
	
	Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ.

	5
	Щит 1000х1000 Указатель высоты подмостового габарита и кромок судового хода
	8 шт
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния щита, узлов крепления, целостности отражающего покрытия.

	
	
	
	Очистка от грязи фонового щита знака.

	
	
	
	Зачистка и окраска обратной стороны щита при появлении коррозии или загрязнения хим. составами.

	
	
	
	Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ.

	6
	Светильник «Кососвет»
	6шт
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния светильников «Кососвет», узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий и т.п.

	
	
	
	Зачистка и окраска кронштейна крепления светильника «Кососвет».

	
	
	
	Очистка от грязи светильника.

	
	
	
	Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ.

	7
	Металлоконструкции щитов размером 2000х2000/
Металлоконструкции щитов размером 1000х1000
	4/8
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния МК, узлов крепления, метизов, мест сварки, зачистка и окраска очагов коррозии.

	
	
	
	Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ.

	8
	Трансформатор понижающий мощностью 0,25кВт/36В в щитке металлическом
	12шт
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния щитка, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности обмотки трансформатора, работоспособности автоматических выключателей, наличия конденсата, нарушения герметичности.

	9
	Кабельная линия сеч.4х3.5



	100м
	Выезд на объект с проведением натурного обследования видимого состояния кабеля и кабель- каналов, узлов крепления, герметичности разъемов и т.п.

	
	
	
	Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования, кабелей кабель-каналов, узлов крепления, разъемов.

	10
	Кабельная линия сеч.2х2.5
	50м
	Выезд на объект с проведением натурного обследования видимого состояния кабеля и кабель-каналов, узлов крепления, герметичности разъемов и т.п.

	
	
	
	Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования, кабелей кабель-каналов, узлов крепления, разъемов.

	11
	Кабельная линия
 сеч.4х4.0
	50м
	Выезд на объект с проведением натурного обследования видимого состояния кабеля и кабель-каналов, узлов крепления, герметичности разъемов и т.п.

	
	
	
	Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования, кабелей кабель-каналов, узлов крепления, разъемов.

	13
	Кабельная канализация (труба водогазопроводная,
по мосту)
	50м
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния канализации, визуальный осмотр трассы, узлов крепления, проверка герметичности разъемов и т.п.

	
	
	
	Зачистка и окраска поверхностей труб с признаками коррозии.

	
	
	
	Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ.

	14
	Шкаф управления с АВР 1200х800х280
	2шт
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния шкафов, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий и т.п.

	
	
	
	Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ.

	15
	Коробка разветви тельная наружная
	6шт
	Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния коробок, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий и т.п.

	
	
	
	Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ.

	16
	Рейка вертикальной разметки безопасности на лицевой части опор судоходных пролетов.
(Полоса уровня /водомерная рейка)
	18м2
	Выезд на объект с проведением визуального осмотра состояния разметки, ее яркости, читаемости, целостности.

	
	
	
	Нанесение разметки при необходимости.

	
	
	
	Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ.



6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛУГ
6.1. Требования Заказчика для оценки качества оказанных услуг по техническому обслуживанию судовой сигнализации и аэросигнализации указаны в Таблице № 7.

Таблица № 7
	№ п/п
	Объект
	Уровень содержания в зависимости от сроков устранения

	
	
	Высокий
	Допустимый
	Недопустимый

	1. 
	Судовая сигнализация м.п. "Фрунзенский"
	В течении 24 часов
	В течении 72 часов
	Свыше 72 часов

	2. 
	Аэросигнализация м.п. "Фрунзенский"
	В течении 24 часов
	В течении 72 часов
	Свыше 72 часов

	3. 
	Судовая сигнализация м.п. "Кировский"
	В течении 24 часов
	В течении 72 часов
	Свыше 72 часов

	4. 
	Аэросигнализация м.п. "Кировский"
	В течении 24 часов
	В течении 72 часов
	Свыше 72 часов

	5. 
	Система резервного питания на базе ЭАД  м.п. "Кировский"
	В течении 24 часов
	В течении 72 часов
	Свыше 72 часов

	6. 
	Судовая сигнализация м.п. через р. Сок
	В течении 24 часов
	В течении 72 часов
	Свыше 72 часов



6.2. Понижающие коэффициенты по оценке качества услуг по техническому обслуживанию судовой сигнализации и аэросигнализации указаны в Таблице № 8.
Таблица № 8
	№
п/п
	Уровень содержания
	Коэффициент

	1
	Высокий
	1,00

	2
	Допустимый
	0,50

	3
	Недопустимый
	0,00





















Приложение №1 к Техническому заданию
Перечень оказываемых услуг/работ, применяемых материалов и оборудования

Таблица №1
	Наименование  услуг/работ

	1
	2
	3

	I. Виды работ по техническому обслуживанию:
	

	1
	Оказание услуг по техническому обслуживанию судовой сигнализации м.п. "Фрунзенский" за 1 месяц, усл.ед.
	ед.
	1

	2
	Оказание услуг по техническому обслуживанию аэросигнализации м.п. "Фрунзенский" за 1 месяц, усл.ед.
	ед.
	1

	3
	Оказание услуг по техническому обслуживанию судовой сигнализации м.п. "Кировский" за 1 месяц, усл.ед.
	ед.
	1

	4
	Оказание услуг по техническому обслуживанию аэросигнализации м.п. "Кировский" за 1 месяц, усл.ед.
	ед.
	1

	5
	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы резервного питания на базе ЭАД  м.п. "Кировский" на 1 месяц, усл.ед.
	ед.
	1

	6
	Оказание услуг по техническому обслуживанию судовой сигнализации м.п. через р. Сок за 1 месяц, усл.ед.
	ед.
	1

	II. Ремонтные работы:
	

	1
	Монтаж шкафа
	ед.
	1

	2
	Демонтаж шкафа
	ед.
	1

	3
	Монтаж контроллера управления судоходой сигнализацией
	ед.
	1

	4
	Демонтаж контроллера управления судоходой сигнализацией
	ед.
	1

	5
	Монтаж контроллера управления аэро сигнализацией
	ед.
	1

	6
	Демонтаж контроллера управления аэро сигнализацией
	ед.
	1

	7
	Монтаж фонового щита с применением манипулятора
	ед.
	1

	8
	Демонтаж фонового щита с применением манипулятора
	ед.
	1

	9
	Монтаж трубы водогазопроводной с применением платформы мостовой консольной (Кабельная канализация по внешней стороне моста под консолью)
	м.
	1

	10
	Демонтаж трубы водогазопроводной с применением платформы мостовой консольной(Кабельная канализация,по внешней стороне моста ,под консолью)
	м.
	1

	11
	Монтаж коробки протяжной
	ед.
	1

	12
	Демонтаж коробки протяжной
	ед.
	1

	13
	Монтаж коробки протяжной с применение АГП
	ед.
	1

	14
	Демонтаж коробки протяжной с применение АГП
	ед.
	1

	15
	Монтаж коробки протяжной К654У2
	ед.
	1

	16
	Демонтаж коробки протяжной К654У2
	ед.
	1

	17
	Монтаж коробки протяжной К654У2 с применение АГП
	ед.
	1

	18
	Демонтаж коробки протяжной К654У2 с применение АГП
	ед.
	1

	19
	Монтаж коробки протяжной У995У2
	ед.
	1

	20
	Демонтаж коробки протяжной У995У2
	ед.
	1

	21
	Монтаж коробки протяжной У995У2 с применением АГП
	ед.
	1

	22
	Демонтаж коробки протяжной У995У2 с применением АГП
	ед.
	1

	23
	Демонтаж автоматического выключателя
	ед.
	1

	24
	Монтаж автоматического выключателя
	ед.
	1

	25
	Монтаж коробки клеммной электромонтажной
	ед.
	1

	26
	Демонтаж коробки клеммной электромонтажной
	ед.
	1

	27
	Монтаж коробки клеммной электромонтажной с применением АГП
	ед.
	1

	28
	Демонтаж коробки клеммной электромонтажной с применением АГП
	ед.
	1

	29
	Монтаж кабеля силового методом подвеса
	м.
	1

	30
	Демонтаж кабеля силового методом подвеса
	м.
	1

	31
	Монтаж кабеля силового траншейным способом
	м.
	1

	32
	Демонтаж кабеля силового траншейным способом
	м.
	1

	33
	Монтаж кабеля силового по конструкциям
	м.
	1

	34
	Демонтаж кабеля силового по конструкциям
	м.
	1

	35
	Монтаж кабеля силового в гофре
	м.
	1

	36
	Демонтаж кабеля силового
	м.
	1

	37
	Монтаж оптического кабеля
	м.
	1

	38
	Демонтаж оптического кабеля
	м.
	1

	39
	Демонтаж лампы
	ед.
	1

	40
	Монтаж лампы
	ед.
	1

	41
	Демонтаж лампы с применением АГП
	ед.
	1

	42
	Монтаж ламы с применением АГП
	ед.
	1

	43
	Монтаж прожектора «кососвет»
	ед.
	1

	44
	Демонтаж прожектора «кососвет»
	ед.
	1

	45
	Монтаж коробки разетвительной наружней
	ед.
	1

	46
	Демонтаж коробки разетвительной наружней
	ед.
	1

	47
	Монтаж коробки разетвительной наружней с применением АГП
	ед.
	1

	48
	Демонтаж коробки разетвительной наружней с применением АГП
	ед.
	1

	49
	Демонтаж стойки ЗОМ
	ед.
	1

	50
	Монтаж стойки  ЗОМ
	ед.
	1

	51
	Монтаж стойки ЗОМ с применением АГП
	ед.
	1

	52
	Демонтаж стойки ЗОМ с применением АГП
	ед.
	1

	53
	Монтаж источника бесперебойного питания в комплекте с батареями
	ед.
	1

	54
	Демонтаж источника бесперебойного питания в комплекте с батареями
	ед.
	1

	55
	Монтаж трубы водогазопроводной (кабельной канализации по оси моста)
	ед.
	м.

	56
	Демонтаж трубы водогазопроводной (кабельной канализации по оси моста)
	ед.
	м.

	57
	Монтаж фотодатчика
	ед.
	1

	58
	Демонтаж фотодатчика
	ед.
	1

	59
	Монтаж системы обогрева помещения ЭАД
	ед.
	1

	60
	Демонтаж системы обогрева помещения ЭАД
	ед.
	1

	61
	Монтаж блока управления ЭАД
	ед.
	1

	62
	Демонтаж блока управления ЭАД
	ед.
	1

	63
	Монтаж генератора двигателя МТЗ 243
	ед.
	1

	64
	Демонтаж генератора двигателя МТЗ 243
	ед.
	1

	65
	Демонтаж генераторной установки
	м.п
	1

	66
	Монтаж генераторной установки
	м.п
	1

	67
	Монтаж электропроводки двигателя МТЗ 243
	м.п
	1

	68
	Демонтаж электропроводки двигателя МТЗ 243
	м.п
	1

	69
	Монтаж системы автоматического управления резервным питанием
	м.п
	1

	70
	Демонтаж системы автоматического управления резервным питанием
	м
	1

	71
	Демонтаж форсунки двигателя МТЗ 243
	м
	1

	72
	Монтаж форсунки двигателя МТЗ 243
	м
	1

	73
	Монтаж топливного фильтра тонкой отчистки двигателя МТЗ 243
	м
	1

	74
	Демонтаж топливного фильтра тонкой отчистки двигателя МТЗ 243
	м
	1

	75
	Монтаж топливных трубок высокого давления двигателя МТЗ 243
	м
	1

	76
	Демонтаж топливных трубок высокого давления двигателя МТЗ 243
	м
	1

	77
	Демонтаж топливного насоса двигателя МТЗ 242
	м
	1

	78
	Монтаж топливного насоса двигателя МТЗ 243
	м
	1

	79
	Монтаж топливных трубок низкого давления двигателя МТЗ 243
	м
	1

	80
	Демонтаж топливных трубок низкого давления двигателя МТЗ 243
	м
	1

	81
	Монтаж топливного фильтра грубой отчистки двигателя МТЗ 243
	м
	1

	82
	Демонтаж топливного фильтра грубой отчистки двигателя МТЗ 243
	м
	1

	83
	Монтаж топливного фильтра тонкой отчистки двигателя МТЗ 244
	м
	1

	84
	Демонтаж топливного фильтра тонкой отчистки двигателя МТЗ 245
	м
	1

	85
	Монтаж АКБ системы пожаротушения
	м
	1

	86
	Демонтаж АКБ системы пожаротушения
	м
	1

	87
	Монтаж модуля порошкового пожаротушения
	м
	1

	88
	Демонтаж модуля порошкового пожаротушения
	м
	1

	89
	Монтаж жалюзи  (система вентиляции помещения)
	м
	1

	90
	Демонтаж жалюзи  (система вентиляции помещения)
	м
	1

	91
	Монтаж электропривода  (система вентиляции помещения)
	м
	1

	92
	Демонтаж электропривода  (система вентиляции помещения)
	м
	1

	93
	Монтаж прибора приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями
	ед.
	1

	94
	Демонтаж прибора приемно-контрольного и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями
	ед.
	1

	95
	Монтаж извещателя дымового оптико-электронного
	ед.
	1

	96
	Демонтаж извещателя дымового оптико-электронного
	ед.
	1

	97
	Монтаж извещателя магнитоконтактного
	ед.
	1

	98
	Демонтаж извещатели магнитоконтактного
	ед.
	1

	99
	Монтаж уличной камеры
	ед.
	1

	100
	Демонтаж уличной камеры
	ед.
	1

	101
	Монтаж уличной камеры с комплектом креплений с применением АГП
	ед.
	1

	102
	Демонтаж уличной камеры с применением АГП
	ед.
	1

	103
	Монтаж мачты крепления камеры
	ед.
	1

	104
	Демонтаж мачты крепления камеры
	ед.
	1

	105
	Монтаж камеры  в помещении
	ед.
	1

	106
	Демонтаж камеры в помещении
	ед.
	1

	107
	Монтаж коммутатора
	ед.
	1

	108
	Демонтаж коммутатора
	ед.
	1

	109
	Монтаж видеорегистратора камеры
	ед.
	1

	110
	Демонтаж видеорегистратора камеры
	ед.
	1

	111
	Демонтаж трансформатора понижающего напряжение
	ед.
	1

	112
	Монтаж трансформатора понижающего напряжение
	ед.
	1

	113
	Разварка оптического кабеля
	ед.
	1

	114
	Монтаж монтажных лапок для шкафа 800х600х400
	ед.
	1

	115
	Демонтаж монтажных лапок для шкафа 800х600х400
	ед.
	1

	116
	Разработка регламента технического обслуживания аэросигнализации м.п. Фрунзенский
	ед.
	1

	117
	Разработка регламента технического обслуживания судовой сигнализации м.п. Фрунзенский
	ед.
	1

	118
	Разработка регламента технического обслуживания аэросигнализации м.п. Кировский
	ед.
	1

	119
	Разработка регламента технического обслуживания судовой сигнализации м.п. Кировский
	ед.
	1

	120
	Разработка регламента технического обслуживания судовой сигнализации моста через р. Сок
	ед.
	1



Таблица №2
	Перечень применяемых материалов и оборудования

	1
	2
	3

	
	III. Материалы, оборудование
	

	1
	Камера уличная IP, СMOS, 2МП, PTZ
	ед.
	1

	2
	Камера для помещения IP, CMOS,2МП
	ед.
	1

	3
	Коммутатор 8 портовый, 100МБ
	ед.
	1

	4
	Блок питания камеры
	ед.
	1

	5
	Автоматический выключатель С1
	ед.
	1

	6
	Автоматический выключатель С6
	ед.
	1

	7
	Автоматический выключатель С10
	ед.
	1

	8
	Автоматический выключатель С16
	ед.
	1

	9
	Автоматический выключатель С20
	ед.
	1

	10
	Автоматический выключатель С25
	ед.
	1

	11
	Коробка протяжная пластик
	ед.
	1

	12
	Коробка протяжная металл
	ед.
	1

	13
	Силовой кабель сечением 3х1,5
	м.п.
	1

	14
	Силовой кабель сечением 2х2,5
	м.п.
	1

	15
	Силовой кабель сечением 3х2,5
	м.п.
	1

	16
	Силовой кабель сечением 4х4
	м.п.
	1

	17
	Силовой кабель сечением 5х4
	м.п.
	1

	18
	Силовой кабель сечением 4х10
	м.п.
	1

	19
	Силовой кабель сечением 5х10
	м.п.
	1

	20
	Силовой кабель сечением 5х16
	м.п.
	1

	21
	Силовой кабель сечением 4х25
	м.п.
	1

	22
	Силовой кабель сечением 4х35
	м.п.
	1

	23
	Сигнальный кабель UTP кат.5e
	м.п.
	1

	24
	Кабель оптический П-04У-2.7кН
	м.п.
	1

	25
	Кабель сигнальный комбинированый
	м.п.
	1

	26
	Габаритный огонь красного цвета БЭПА-9 Р347
	ед.
	1

	27
	Габаритный огонь зеленого цвета БЭПА-9 Р347
	ед.
	1

	28
	Заградительтный огонь малоинтенсивный ЗОМ
	ед.
	1

	29
	Лампа диодная аэро 35 220
	ед.
	1

	30
	Коробка протяжная
	ед.
	1

	31
	Коробка протяжная У995У2
	ед.
	1

	32
	Коробка протяжная К654У2
	ед.
	1

	33
	Прожектор «кососвет»
	ед.
	1

	34
	Лампа металлогалогенная
	ед.
	1

	35
	Навигационный щит 2000х2000
	ед.
	1

	36
	Навигационный щит 1000х1000
	ед.
	1

	37
	Коробка клеммная электромонтажная металлическая
	ед.
	1

	38
	Коробка клеммная электромонтажная КЗНС-08, IP65
	ед.
	1

	39
	Опорная стойка ОС-50-3/4 ЗОМ
	ед.
	1

	40
	Коробка распределительная IP56 190х140х70мм
	ед.
	1

	41
	Шкаф КМПн-5 ip65
	ед.
	1

	42
	Источник бесперебойного питания в комплекте с батареями SMALLT2A1OS
	ед.
	1

	43
	Блок управления БУЗО с АВР
	ед.
	1

	44
	Фотодатчик
	ед.
	1

	45
	Первичная заправка бака ЭАД дизельным топливом
	л.
	1

	46
	Конвектор обогрева помещения 2000вт, до 25кв.м нержавеющая сталь
	ед.
	1

	47
	Форсунка двигателя МТЗ 243
	ед.
	1

	48
	Фильтр грубой отчиски топлива двигателя МТЗ 243
	ед.
	1

	49
	Фильтр тонкой отчиски топлива двигателя МТЗ 243
	ед.
	1

	50
	Трубка топливная высокого давления двигателя МТЗ 243
	ед.
	1

	51
	Топивный насос двигателя МТЗ 243
	ед.
	1

	52
	Трубка топливная низкого давления двигателя МТЗ 243
	ед.
	1

	53
	Приводной ремень двигателя МТЗ 243
	ед.
	1

	54
	Охлаждающая жидкость (Тосол А40)
	л.
	1

	55
	Моторное масло API CF
	л.
	1

	56
	Генератор двигателя МТЗ 243
	ед.
	1

	57
	Модуль порошкового пожаротушения «Тунгус-6»
	ед.
	1

	58
	AKБ  12в 4.5AH (система пожаротушения)
	ед.
	1

	59
	АКБ 12в 95 АН
	ед.
	1

	60
	Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями «С2000-АСПТ»
	ед.
	1

	61
	Блок индикации пожаротушения «С2000-ПТ»
	ед.
	1

	62
	Извещатели дымовые оптико-электронные - ИП 212-41М
	ед.
	1

	63
	Извещателб магнитоконтактный ИО-102-20 А-2П
	ед.
	1

	64
	Замок магнитный
	ед.
	1

	65
	Шкаф управления ЭАД
	ед.
	1

	66
	Электропривод Belimo NM24A (система вентиляции)
	ед.
	1

	67
	Жалюзи SMT50 (система вентиляции)
	ед.
	1

	68
	Светозвуковое табло (система пожаротушения)
	ед.
	1

	69
	Монитор 24 дюйма 1920х1080
	ед.
	1

	70
	Крепление камеры на столб
	ед.
	1

	71
	Мачта крепления камеры металлическая
	ед.
	1

	72
	Видеорегистратор NVR, 10TB
	ед.
	1

	73
	Шкаф управления с АВР 1200х800х280 в сборе
	ед.
	1

	74
	Трансформатор понижающий мощностью 220/36В
	ед.
	1

	75
	ПНД Труба SDR17 Д160
	м.п.
	1

	76
	Труба гофрированная ПНД 25мм
	м.п.
	1

	77
	Труба оцинкованая Д76
	м.п.
	1

	78
	Шкаф IP66 800х600х400 металл
	шт.
	1

	79
	Монтажные лапки для шкафа 800х600х400
	шт.
	1

	80
	Гермоввод 24-34мм
	шт.
	1

	81
	Гермоввод 30-40мм
	шт.
	1

	82
	Гермоввод 44-54мм
	шт.
	1








Приложение №2 к Техническому заданию

ФОРМА
АКТ
проверки уровня содержания
«____» _________20___г.
Комиссия в составе
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
осуществила проверку уровня содержания в рамках государственного контракта № ___ от _____ на оказание услуг по содержанию судовой сигнализации и аэросигнализации
 за отчетный период с «_____» ___________20___г. по «____» _____________20___г.
и установила следующее:
	№ п/п
	Объект
	Уровень содержания



	

	1
	Судовая сигнализация м.п. "Фрунзенский"
	

	2
	Аэросигнализация м.п. "Фрунзенский"
	

	3
	Судовая сигнализация м.п. "Кировский"
	

	4
	Аэросигнализация м.п. "Кировский"
	

	5
	Система резервного питания на базе ЭАД  м.п. "Кировский"
	

	6
	Судовая сигнализация м.п. через р. Сок
	



2. Нарушения, выявленные при приемке работ:_________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Члены комиссии:  ___________________________
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