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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию трасс ВЛ 0,4-220 кВ и прилегающей территории к ПС 35-220 кВ для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети в 2026 г.                                                                                                                               (с целью заключения рамочного договора)

Начальная (максимальная) стоимость лота: 499 000,00 руб. с НДС, в том числе НДС 22%



1. Общие требования.
Цена неизменна. При участии в конкурентной процедуре необходимо применять единый коэффициент падения ко всем видам работ.
Общая стоимость работ не является предметом конкурентной процедуры и формируется в пределах срока выполнения работ от объёмов их фактического выполнения.
	Предметом проведения конкурентной процедуры по выбору победителя является единичная стоимость на выполнение работ по содержанию трасс ВЛ 0,4-220 кВ и прилегающей территории к ПС 35-220 кВ указанные в Приложение № 2 к Техническому заданию. 
Авансирование не предусмотрено.
	Единичная стоимость видов работ рассчитана без учёта стоимости материалов, усложнённых условий производства работ.
Конкретные виды и объемы выполняемых работ определяются на основании заявок Заказчика.
К Заявке прилагается ведомость дефектов, работы в которой формируются из перечисленных в Перечне видов работ (Приложение №1). Заявка Заказчика с момента ее подписания является неотъемлемой частью Договора.
Исполнительные сметы на ремонтные работы составляются Подрядчиком в сметно-нормативных базах согласно п.2.
Работы по содержанию трасс ВЛ 0,4-220 кВ и прилегающей территории к ПС 35-220 кВ, предусматривает следующие виды работ:
расчистка просек ВЛ от ДКР;
вырубка деревьев, угрожающих падением на провода, на просеках ВЛ 0,4-220 кВ. За основу при определении угрожающего дерева для ЛЭП следует принимать, сухие (сухостойные), суховершинные, больные и(или) имеющие явный наклон в сторону ЛЭП, ветровальные, буреломные, нависающие над ЛЭП, в т.ч., проекция падения которых, с учетом возможного роста увеличенная на 2 (Два) метра, создает угрозу отключения потребителей и повреждения ЛЭП, а также вырубка деревьев на прилегающей территории к ПС 35-220 кВ;
уборка и утилизация порубочных остатков, необходимых для достижения результата;
уборка (вывоз) древесины до мест складирования за границами ОЗ согласованного Подрядчиком с органами лесного хозяйства;
утилизация (измельчение) порубочных остатков методом дробления, спиленных в прошлых периодах;
- получение порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев (письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги) и кустарников на территории муниципальных образований Московской области (далее - порубочный билет).
На каждый объект, до начала проведения работ должна быть составлена перечетная ведомость (Приложение №8) по каждому пролету. 
Перечетная ведомость прикладывается в качестве исполнительной документации к акту выполненных работ (КС-2).
Результаты работ, должны соответствовать требованиям технических норм регулирования и Ростехнадзора для объектов электросетевого хозяйства и просек, а также действующим нормам пожарной и санитарной безопасности и НТД и соответствовать требованиям:
•	Лесного кодекса РФ от 04.12.2006г. № 200-ФЗ;
•	Постановлению Правительства РФ № 160 от 24.02.2009г.;
•	Постановлению Правительства РФ № 604 от 23.07.2009г.;
•	«Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов», утвержденных Приказом Минприроды России от 10.07.2020 N 434;
•	Правилам санитарной безопасности при работе в лесах, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 09.12.2020г. № 2047;
•	Правилам пожарной безопасности в лесах, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 07.10.2020г. № 1614;
•	Письма ГКУ МО «Мособллес» по Москве и Московской области Н.В. Кобозева № 05/6247 от 26.09.2011г.;
•	Письма Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) № НК-11-54/11764 от 18.11.2011г.
•	Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003;
•	ППР, технологическими картами;
При изменении требований Ростехнадзора, норм пожарной и санитарной безопасности, после заключения настоящего договора, в т.ч. в случаях, когда возникает необходимость перевозки заготовленной древесины на места хранения, определяемые подразделениями Рослесхоза или Заказчиком, ошкуривания или иной обработки древесины или выполнения иных дополнительных работ, не предусмотренных на момент подписания Договора, все дополнительные работы, подлежат выполнению по отдельному соглашению сторон.
При выполнении работ Подрядчик обязуется выполнять работы в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 07.10.2020г. № 1614.
Результат выполняемых работ должен соответствовать Правилам пожарной безопасности в лесах, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 07.10.2020г. № 1614.
В случае предъявления органами лесного хозяйства Заказчику требований о необходимости устранения замечаний, связанных с соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 07.10.2020г. № 1614, по работам, проведенным Подрядчиком и в период срока действия гарантийных обязательств по проведенным им работам, Подрядчик обязан исполнить данные требования в течение 15 календарных дней с даты уведомления Заказчиком Подрядчика. В случае предъявления органами лесного хозяйства Заказчику требований о необходимости устранения выявленных замечаний, не связанных с работами Подрядчика или по работам Подрядчика с истекшим сроком гарантийных обязательств, Подрядчик производит работы в период срока действия Предписания, выданного органами лесного хозяйства, до полного устранения выявленных замечаний. В случае выдачи Предписания со сроком недостаточным для устранения всех выявленных замечаний, филиал ПАО «ПАО «Россети Московский регион» направляет в филиал ГКУ «Мособллес» ходатайство о продлении срока действия Предписания.
В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения требований, предписаний органов лесного хозяйства в срок, а также выявления данными органами нарушения Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 07.10.2020г. № 1614 при выполнении работ Подрядчик обязан возместить Заказчику уплаченные им штрафы.
Все предусмотренные работы выполняются средствами, оборудованием, материалами и иными ресурсами Подрядчика.
Работы должны быть выполнены в соответствии с действующей нормативно-технической документацией (НТД):
-	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020г. № 903н;
-	отраслевыми стандартами (СНиП и СанПиН);
-	руководящими документами;
-	техническими условиями;
-	ППР, технологическими картами;
-	Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003;
-	Правила устройства электроустановок. Издание 7 (ПУЭ 7);
-	Постановление РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;
-	Приказ Минприроды России от 10.07.2020 N 434 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов»;
-	Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006г. № 200-ФЗ.
Допускается привлечение к работам субподрядных организаций.
Общая стоимость работ не является предметом конкурентной процедуры и формируется в пределах срока выполнения работ от объёмов их фактического выполнения.
Для заключения договора после проведения торгово-закупочных процедур использовать утвержденную типовую форму договора на выполнение работ по вырубке ДКР, вырубке и подрезке угрожающих деревьев и утилизации порубочных остатков согласно к Распоряжению ПАО «Россети Московский регион» № 1265 от 05.11.2025. По результатам закупочной процедуры с победителем заключается 1 (один) договор

2. Требования к сметной документации 
            Предельные стоимости единичных видов работ на 2026 год (Приложение 2) определены: 
· С использованием сметных норм сборников ФСНБ-2022, (кроме сборника на пуско-наладочные работы) утверждённых Приказом Минстроя России от 30.12.2021г. № 1046/пр в редакции изменения и дополнения № 17, утвержденного Приказом от 17.02.2026г. №91/пр  с информацией о сметных ценах строительных ресурсов и индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов по состоянию на 1 квартал 2026г., и размещенные во ФГИС ЦС применяются в соответствии со следующими условиями:
- зона субъекта РФ Московская область;
- с использованием сплит – формы Минстроя России для Московской области.
Единичная стоимость видов работ на 2026 год (Приложение № 2.1), определяется
•Для сборников ВУЕР ПАО «Россети» (в ценах по состоянию на 01.01.2020г.): 
- к заработной плате (Iзп) -1,5829;
- к стоимости затрат на эксплуатацию машин и спецмеханизмов (Iпп)- 1,5277.
– к затратам на вспомогательные материалы и изделия (учтённые расценками) (Iпп) – 1,5277.
На ремонтные работы, отсутствующие в вышеуказанных сметно-нормативных базах составляется калькуляция по утвержденным нормам и расходным нормативам.
В ходе выполнения работ расчетная единичная стоимость работ может быть изменена за счёт применения к единичным расценкам и сметным нормам: 
- коэффициента 1,2 (к НБ ФСНБ-2022), учитывающего усложняющее условие производства работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной Приказом № 421 от 04.08.2020г. При этом, необходимость и обоснование учёта данных затрат должна быть указана в ведомости дефектов.
- коэффициентов зимнего удорожания к сметным нормам ФСНБ-2022 в зависимости от периода выполнения работ в соответствии с Методикой определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время, утвержденной приказом Минстроя России от 25.05.2021г. №325/пр), к расценкам ВУЕР - в соответствии с технической частью сборников, но не более среднегодового значения при выполнении работ с 5 ноября по 5 апреля. В случае проведения работ только в летний период, среднегодовое зимнее удорожание не применяется. 
Применение данных коэффициентов не распространяется на позиции 1, 2, 130-136 Приложения 2 в которых цены за единицу работ являются предельными и изменению не подлежат. 
3. Требования к участнику
         3.1. Участник должен соответствовать всем требованиям, установленным в закупочной документации.
3.2. Для участия в торгово-закупочной процедуре и заключения договора, участнику  необходимо предоставить расчет единичной стоимости видов работ на выполнение работ по содержанию трасс ВЛ 0,4-220 кВ и прилегающей территории к ПС 35-220 кВ для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети,                                                                                                                         со стоимостью работ и обоснованием в виде сметного расчёта, который должен быть составлен по сметно-нормативным базам и калькуляции, в соответствии с требованиями раздела 2 настоящего технического задания и в строгом соответствии с Перечнем единичных видов работ (Приложение № 1).
3.3. Оценочные критерии:
	Критерий оценки
	Весовой коэффициент
	Наименование участника

	
	
	Балл по шкале оценки
	Оценка участника
	Фактическое значение показателя

	1. Профессионализм и компетентность.
	
	 
	 
	 

	1.1. Наличие опыта расчистки трасс ВЛ 0,4-220 от ДКР и уборки угрожающих деревьев за последние 5 лет, с момента размещения извещения о проведении ТЗП с суммой каждого договора не менее 20% от предельной цены настоящего лота.
 Подтверждающие документы: копии договоров и актов приемки работ/услуг.
- документы не представлены/ документы не соответствуют критериям оценки = 0 баллов; 
- 1 договор = 30 балла;
- 2 договора  = 50 баллов;
- 3 договора и более = 100 баллов.
	0,1
	
	
	

	1.2. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов 
Предоставить документы (справка о кадровых ресурсах, копии трудовых или гражданско-правовых договоров):
- документы не представлены/документы не соответствуют критериям оценки/ документы предоставлены на 30 чел. и менее = 0 баллов;
- Наличие 31 человек = 50 баллов;
- Наличие 32 и более человек = 100 баллов.

	0,1
	
	
	

	Итого по разделу 1
	0,2
	 
	 
	 

	2. Цена предложения 
 
 Оценка участника определяется по формуле:
             Smax - Si
Rsi  = --------------- x 100  баллов, где:
             Smax 

Rsi    - рейтинг i-й заявки по критерию стоимости,
Smax   -  условная величина, равная сумме начальных (максимальных) единичных расценок, установленных документацией о закупке;
Si      - условная величина, равная сумме единичных расценок на номенклатуру продукции, представленную i-ым участником;
	0,8
	
	
	

	Итого по разделу 2
	0,8
	 
	 
	 

	Итого по всем разделам
	1
	 
	 
	 


Полученные расчетные значения оценки по каждому критерию (ценовому и неценовым), применяются для расчета итоговой оценки предпочтительности заявки участника (итогового рейтинга заявки). Данный показатель рассчитывается как сумма полученных балльных оценок с учетом их весовых коэффициентов: 
Ri = (R1 x V1) + … + (Rm x Vm), где: 
Ri - общий рейтинг предпочтительности i-й заявки; 
R1, …Rm - оценка в баллах соответствующему критерию; 
V1, … , Vm – весовые коэффициенты соответствующих критериев. 
 При осуществлении расчета значения по каждому критерию Заказчик вправе осуществлять расчет с точностью до трех знаков после запятой. Полученное значение итогового рейтинга используется для ранжирования заявок по степени предпочтительности. 
В случае если итоговый рейтинг двух или более заявок будет одинаковым, победителем закупки признается участник, заявка на участие в закупке которого поступила ранее других заявок.
 
4. Требования к выполнению работ.
Подрядная организация должна принимать все меры по недопущению случаев непроизвольного ущерба лесным насаждениям и имуществу Заказчика.
В соответствии с п.10 «Правил использования лесов» Подрядчик обязан направлять в органы государственной власти, органы местного самоуправления в пределах их полномочий, ГКУ МО «Мособллес» за 15 дней Уведомление о начале производства работ по расчистке просек ВЛ 0,4-220 кВ с уборкой опасных, подросших деревьев из нормативной зоны ВЛ 0,4-220 кВ.
Форму и текст Уведомления, где Подрядчик указывает свои реквизиты и телефоны связи, выдает Заказчик.
Оформлять Уведомление за подписью руководителя подрядной организации с печатью, после чего доставлять его по адресам с обязательной отметкой - штампом (№; дата четко) о приемке и Экземпляр Уведомления со штампом о приемке сдать под роспись в службу ремонтов, копию сданного Уведомления оставить себе.
Подрядчик обязан взаимодействовать письменно (Письмо ГКУ МО «Мособллес» № 05/6247 от 26.09.11г.) с местным филиалом ГКУ МО «Мособллес», до начала производства работ по вопросам определения координат ВЛ 0,4-220кВ (выдел, квартал, лесничество), определения мест складирования вырубаемой древесины за границами охранных зон линейных объектов.
В случае не выделения местным филиалом ГКУ МО «Мособллес» мест складирования вырубаемой древесины за границами охранных зон линейных объектов, согласовать с представителями Заказчика места временного складирования древесины в пределах охранной зоны линейного объекта.
Не позднее 15 дней до завершения рубки Подрядчик обязан направить в филиал ПАО «Россети Московский регион» акт осмотра трассы ВЛ 0,4-220 кВ на предмет наличия угрожающих деревьев (Приложение № 3).
При проведении работ по населенным пунктам подрядчик обязан заключить договор с полигоном, либо с компанией занимающейся уборкой твердых бытовых отходов.   
Формировать еженедельные, ежемесячные, ежеквартальные и итоговые отчеты о выполненных работах по формам, определяемым Заказчиком.
Письменно информировать Заказчика обо всех отклонениях в ходе работ, в т.ч. запретах на выполнение работ со стороны органов Рослесхоза, органов внутренних дел, прокуратуры РФ и иных лиц в кратчайшие сроки с момента таких отклонений;
Заблаговременно представлять Заказчику списки своего персонала для оформления допусков.
Подрядчик обязан иметь согласованный с Заказчиком ППР.
В случае возникновения обстоятельств, изменяющих условия Договора или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика в письменной и устной форме.
Согласовывать все возможные изменения в составе работ с Заказчиком.
Устранять, за свой счет с момента поступления требования Заказчика или государственных органов, незамедлительно, если иной срок не согласован Сторонами:
	- отступления от условий Договора, ухудшившие качество работ;
	- дефекты и нарушения, выявленные в процессе приемки результатов работ и гарантийной эксплуатации, за которые Подрядчик несет ответственность согласно ГК РФ.
Обеспечить в ходе выполнения работ проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды, а также полную функциональную сохранность объектов электросетевого хозяйства. В случае нанесения ущерба объектам электросетевого хозяйства немедленно известить Заказчика. В течение 5 (Пяти) рабочих дней совместно с Заказчиком составить дефектную ведомость. В течение 10 (десяти) банковских дней произвести оплату восстановительных работ согласно предоставленной Заказчиком смете.
Поставить необходимые материалы и технику, а также осуществить их приемку, разгрузку, складирование, охрану и подачу для производства работ.
Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к местам проведения работ для проверки их выполнения.
Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если они не противоречат условиям подряда.
За свой счет проводить в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ окончательную уборку территории проведения работ от отходов и мусора, их погрузку и вывоз, обеспечивать чистоту выезжающего транспорта, нести риски повреждения соседних объектов при проведении работ, нарушающих благоустройство территории, просек ВЛ 0,4-220 кВ и проездов к ним.
В случае необходимости восстановить благоустройство территории в черте поселений, на которой проводились работы по отдельному соглашению сторон.
В случае предъявления надзорными органами, по работам, выполненным Подрядчиком, в течение гарантийного срока эксплуатации требований к восстановлению благоустройства территории работ и административных санкций, Подрядчик гарантирует устранение недостатков восстановительных работ и возмещение санкций за свой счет.
Подрядчик обязан предоставлять фотоотчеты с привязкой GРS-координат до и после проведения работ по каждой ВЛ, по каждому пролету совместно с актами выполненных работ (по каждому пролету должно быть минимум 4 фотографии: 1. Фото до проведения работ с изображением нумерации опоры ВЛ; 2. Фото до проведения работ с изображением всего пролета, на котором можно оценить количество вырубаемого ДКР ВЛ; 3. Фото после проведения работ с изображением нумерации опоры ВЛ; 4. Фото после проведения работ с изображением пролета ВЛ, на котором можно оценить качество выполненных работ) (Приложение № 4). Название фотографий должны соответствовать нумерации пролета.
Необходимо предоставить всю сопутствующую документацию об окончании работ согласно регламенту организации, оформления, согласования и проведения работ по уборке деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, работы по расчистке просек ВЛ от ДКР, приведению ширины просек ВЛ в нормативное состояние, выполнению противопожарных мероприятий на просеках ВЛ в ПАО «Россети Московский регион».
Без предоставления Подрядчиком Заказчику акта объема работ и фотографий с привязкой GРS-координат до и после выполнения работы (каждого пролета), Заказчик имеет право не принимать выполненные работ.
Направлять в органы Рослесхоза по месту проведения работ в соответствии с п. 17 Постановления Правительства РФ от 24.09.2009 г. № 160 Уведомления о проведении и окончании таких работ в срок за 14 дней с учетом времени на почтовую доставку.
Оформлять Уведомление за подписью руководителя подрядной организации с печатью, после чего доставлять его по адресам с обязательной отметкой – штампом (№; дата четко) о приемке и Экземпляр Уведомления со штампом о приемке сдать под роспись в службу ремонтов, копию сданного Уведомления оставить себе.
Направлять акт осмотра лесного участка по вырубке угрожающих деревьев по форме, согласованной с Заказчиком.
Производить учет и складирование древесины с сортировкой по породам, категориям крупности (крупная, средняя, мелкая) и дрова, а также обеспечить соблюдение требований Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 07.10.2020г. № 1614, и Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 09.12.2020г. № 2047 при организации мест складирования древесины.
В случаях установления фактов хищений или вывоза заготовленной древесины без письменного законного разрешения на то ее собственников, подавать заявления в органы внутренних дел и прокуратуры РФ, а также уведомлять органы Рослесхоза по месту совершения указанных деяний.
Предоставлять Заказчику копии уведомлений «о начале проведения работ» и «об окончании проведения работ и сдаче древесины собственнику», соответствующие срокам подачи и полноте, содержащейся в них информации, согласно ПП РФ № 604 от 23.07.2009, отчетов и иных документов, связанных с исполнением требований лесного законодательства или направленных на обеспечение сохранности леса. 
Подрядчик обязан иметь постоянно ответственное лицо, с мобильным телефоном, координирующее работу бригад и ежедневно с 10:00 до 12:00 передавать в ОППТОиР филиала ПАО «Россети Московский регион» - в сведения о месте работ с наименованием ВЛ 0,4-220кВ, № пролетов, количества работающих бригад, количества работающей техники, общее количество работающих людей и выполненный объем работ по расчистке просек ВЛ.
Заблаговременно представлять Заказчику списки своего персонала (персонала субподрядчика) для оформления допусков.
Подрядчик не имеет права на привлечение к работам неквалифицированного персонала. Подрядчик обязан выполнять требования по охране труда и технике безопасности, изложенные в действующих нормативных документах РФ. Руководитель организации (субподрядчика) должен пройти обучение и быть аттестован в специализированной организации, имеющей лицензию на проведение обучения в области охраны труда и других необходимых по технологии выполняемых работ специальных правил. До начала производства работ по-настоящему ТЗ Подрядчик обязан предоставить Заказчику подтверждение аттестации персонала по охране труда и другим специализированным правилам, необходимым для безопасного выполнения работ. Подрядчик обязан обеспечить персонал средствами индивидуальной и коллективной защиты.
Подрядчик обязан согласовывать работы, связанные с рубкой деревьев, при наличии риска падения деревьев на ЛЭП для их предварительного отключения.
Допуск, подготовка и проведение работ подрядными, субподрядными организациями и командированным персоналом на объектах ПАО «Россети Московский регион» выполняется согласно Регламенту оформления допуска и аттестации к выполнению работ на объектах и в охранных зонах ПАО «Россети Московский регион», утвержденного приказом Общества от 08.04.2026 №252 (Опубликован на сайте ПАО «Россети Московский регион»).
Работы по расчистке просек от ДКР должны выполняться не менее чем тремя бригадами ручной расчистки от ДКР в составе каждой из которых:
-1 технический руководитель с 4-5 группой допуска;
-1 вальщик с удостоверением 5-6 разряда;
-4 рабочих с группой допуска по ЭБ 3-4 группы.
Каждая бригада ручной расчистки ДКР должна обладать 2-я кусторезами и одной бензопилой.
Работы по расчистке просек от ДКР должны выполняться не менее чем четырьмя бригадами механической расчистки от ДКР, в составе каждой из которых:
-1 водитель с удостоверением тракториста-машиниста и наличием стажа управления тяжелой спец. техникой от 5-и лет;
-1 технический руководитель с 4-5 группой допуска;
-1 рабочий с группой допуска по ЭБ 3-4 группы.
Работающий персонал должен иметь спецодежду в соответствии с санитарными требованиями для работы в лесах с зоной нахождения энцефалитного клеща.
Весь работающий на просеках ВЛ 0,4-220 кВ персонал Подрядчика должен иметь соответствующие паспортные регистрации, позволяющие работать в Московской области.
Рабочий персонал организации, выполняющей работы, должен быть аттестован по технике безопасности при валке леса, рабочего люльки автогидроподъемника, стропальных работ; ответственные лица (ИТР) за проведение данных работ должны быть аттестованы по промышленной безопасности на АГП, охране труда в объеме занимаемой должности, безопасности труда в строительстве, по надзору за безопасной эксплуатацией подъемников, безопасности производства работ подъемников и по содержанию АГП в исправном состоянии в специализированных центрах Ростехнадзора по подготовке и аттестации персонала по промышленной безопасности и технической безопасности с наличием удостоверений по вышеозначенным видам аттестации.
Наличие специальной техники и оборудования для проведения работ подтверждается справкой-наличием основных средств по оборудованию из бухгалтерии предприятия, договором аренды машин и спецтехники.
В целях недопущения значительного ухудшения земляного покрова при трелёвке древесины, застреванием тракторов в зоне проведения работ и возможного последующего нарушения графика выполнения работ Подрядчик, по согласованию с Заказчиком, может использовать транспортные средства в зависимости от погодных условий и с учетом состояния грунта в месте проведения работ:
- на территории Административный округов, частных территориях, в том числе рекомендациями органами Лесного хозяйства, а также во время и после существенного выпадения осадков (дождя и мокрого снега), при наличии снежного покрова свыше 10 см, на заболоченном грунте – Тракторы 80 л.с.
- в сухую погоду и твердом грунте – Тракторы 108 л.с.
Выбор типа трактора указывается Заказчиком в Заявке и Дефектной ведомости, а его фактическое использование подтверждается визой уполномоченного представителя Заказчика (начальника ГПС, начальника СПС, начальника участка СЛЭП, начальника СЛЭП, начальника РЭС) на акте выполненных работ по форме КС-2 и копиями путевых листов на технику, предоставляемых Подрядчиком.
Устранение Подрядчиком недостатков и/или дефектов в выполненных работах, выявленных Заказчиком, органами Ростехнадзора или иными официальными органами в пределах гарантийного срока, должно производится незамедлительно. При заключении договора Заказчик предоставляет список плановых ВЛ по выполнению работ на предстоящий год.
В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания договора на выполнение работ с ПАО «Россети Московский регион» Заказчик предоставляет Подрядчику для исполнения пообъектные (с указанием пролетов) графики работ по расчистке трасс ДКР и вырубке угрожающих деревьев.
Подрядчик должен предоставить Заказчику пообъектные графики выполнения работ, с указанием необходимого количества дней с учетом максимальной концентрации своих ресурсов (для каждой ВЛ 0,4-220кВ необходимо прописать: начало выполнения работ, окончание выполнения работ, количество работающих человек, количество работающих единиц техники).
После поступления от Подрядчика графиков выполнения работ Заказчик обязуется организовать их согласование в соответствии с Положением о порядке оформления, подачи, рассмотрения и согласования диспетчерских заявок и получает подтверждение на отключение линий электропередачи на конкретные даты.
В случае несогласования соответствующими службами и организациями Сетевых графиков или в случае их корректировки, а также не подтверждения фактического отключения линий электропередачи, договор будет подлежать корректировке по срокам и(или) объемам его выполнения, и(или) по местам выполнения, а дальнейшие работы должны будут производиться в соответствии с Положением о порядке оформления, подачи, рассмотрения и согласования диспетчерских заявок.
Все работы на просеках воздушных линий, отсутствующих в утвержденных графиках производства работ, являются внеплановыми и подлежат обязательному письменному согласованию с Заказчиком. 
Устранение Подрядчиком недостатков и/или дефектов в выполненных работах, выявленных Заказчиком, органами Ростехнадзора или иными официальными органами в пределах гарантийного срока, должно производится незамедлительно.

5. Приемка работ и порядок расчетов.
         5.1. Приемка выполненных работ: 
К оплате принимаются акты выполненных работ:
- при условии подтверждения фактических затрат на вывоз и утилизацию порубочных остатков путевыми листами, договором с организацией, оказывающей услуги по утилизации порубочных остатков, актами выполненных работ, подтверждающими факт оказания услуг по вывозу порубочных остатков и их объем, подлежащий утилизации, а также иных документов, подтверждающих данные затраты;
Приемка выполненных работ производится комиссионно Заказчиком в соответствии с Приказами ПАО «Россети Московский Регион» при наличии полного комплекта исполнительной документации в течении 14 (четырнадцати) рабочих дней, с оформлением Акта приемки выполненных работ, подписанного всеми членами комиссии, с участием ответственного представителя Подрядчика.
Сдача/приемка работ осуществляется только после завершения комплекса работ по всей длине ВЛ, включая отпайки. Для ВЛ 6-10 кВ, длина которой более 10 км, допускается по согласованию с заместителем ГИ по ОР сдача/приемка работ участками (магистраль, отпайка), с предоставлением Акта завершения работ по приведению просеки ВЛ в нормативное состояние (Приложение №9).
При отсутствии недоделок и замечаний по качеству выполненных работ Подрядчик оформляет Акты по форме КС-2, КС-3 с приложением полного комплекта исполнительной документации и комиссионного Акта приемки работ, включая фотоотчет (Приложение № 4).
Фактически выполненные работы по каждому объекту определяются по дефектным ведомостям, формируемых из перечисленных в Перечне видов работ (Приложение 1). Стоимость работ определяется на основании сметного расчета, который должен быть составлен в соответствии с составом и технологией производства работ указанных в ведомости дефектов, с использованием единичных стоимостей видов работ, перечисленных в Приложении № 2.
После утверждения Заказчиком исполнительной документации (ведомости дефектов, локальные сметы) осуществляется приемка выполненных работ.
Для определения объемов древесины (м3) подлежащих утилизации при вырубке угрожающих деревьев и утилизации штабелей в городских условиях использована таблица объемов фитомассы деревьев (усредненная), произрастающих в городских условиях, разработанная кафедрой лесной таксации и лесоустройства Санкт-Петербургской государственной лесотехнической академией (Приложение № 5), для определения усредненных объемов выхода древесины (м3) подлежащих утилизации при вырубке угрожающих деревьев вне городских территорий использовать  таблицу из сборника ГЭСН (Приложение №6).  
При приемке выполненных работ по населенным пунктам подрядчик обязан предоставлять договор с организацией, осуществляющей уборку твердых бытовых и промышленных отходов.
При расчете объема выполненных работ по вырубке угрожающих деревьев вне территорий населенных пунктов применять информацию, для определения усреднённых объёмов выхода древесины указанную в Приложении 1 к данному техническому заданию.
При определении усреднённых объёмов (м3) древесины для утилизации штабеля применять информацию, указанную в Приложении 1 к данному техническому заданию.
Перечень использованных материалов должен соответствовать нормам расхода материалов, разработанных в установленном законодательством порядке.
Рассчитывая стоимость работ на стадии подготовки исполнительной документации, должны применяться сметные нормы (для ФСНБ-2022) и расценки (для НБ ВУЕР), обосновывающие единичную стоимость работ с учётом номенклатуры и норм расхода материалов, использованных для разработки данной единичной сметной нормы и расценки, использованной для расчета единичной стоимости по нормативной базе, указанной в пункте 2 данного Технического Задания.
При этом:
-  приоритетом определения стоимости материальных ресурсов, не учтенных сметными нормами и расценками, являются данные, размещенные во ФГИС ЦС. В случае отсутствия стоимости МР во ФГИС ЦС допускается применить наименьшую стоимость такого ресурса на основе анализа рынка по трём и более предложениям поставщиков Для анализа рынка использовать открытые источники сети Интернет. В случае отсутствия стоимости в сети Интернет, стоимость ресурсов определяется по прайс-листам, ТКП от производителей продукции/товаров и их официальных дилеров/представителей. ТКП должны быть оформлены на официальном бланке (содержать номер, дату, печать организации) за подписью руководителя или уполномоченного лица в формате скан. Цены, полученные из открытых источников в сети Интернет, подтверждаются принтскринами в формате jpg, pdf, png;
- допускается учитывать транспортно–заготовительные расходы к материалам, стоимость которых определена на основе анализа рынка по трем ТКП. Предельный размер транспортно-заготовительских расходов определяется согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта на территории РФ (Приказ от 04.08.2020г № 421/пр).
- в которых стоимость материалов определена на основе анализа рынка, при условии подтверждения стоимости материалов копиями документов, подтверждающими факт покупки Подрядчиком данного материала. В случае документального подтверждения меньшей стоимости материалов, чем определено на основе анализа рынка, в акт выполненных работ включается материал по стоимости указанной в подтверждающем документе;
- при условии предоставления путевых листов на трактора с указанием мощности (л.с.), использованные для трелевания древесины;
- затраты на зимнее удорожание включаются в акты выполненных работ только в случае фактического выполнения работ в период с 5 ноября по 5 апреля (не более среднегодового значения). В случае выполнения работ только в летний период, среднегодовое зимнее удорожание не применяется.
  Выполнением работ по Договору считается предоставление Подрядчиком следующих документов:
- акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, подписанного без замечаний представителями Заказчика и Подрядчика;
- фотоотчет с привязкой GРS-координат до и после проведения работ по каждой ВЛ, по каждому пролету (по каждому пролету должно быть минимум 4 фотографии: 1. Фото до проведения работ с изображением нумерации опоры ВЛ; 2. Фото до проведения работ с изображением всего пролета, на котором можно дистанционного оценить количество вырубаемого ДКР ВЛ; 3. Фото после проведения работ с изображением нумерации опоры ВЛ; 4.Фото после проведения работ с изображением пролета ВЛ (ракурс должен совпадать с ракурсом фото до выполнения работ). Название фотографии должно соответствовать нумерации пролета. По каждой ВЛ должна быть создана отдельная папка (название папки должно соответствовать наименованию ВЛ). Фотоотчет передается Подрядчиком Заказчику на электронном носителе.
- фотоотчет до и после проведения работ по вырубке деревьев на прилегающей к ПС 35-220 кВ территории. Фотоотчет передается Подрядчиком Заказчику на электронном носителе.
- справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3;
- счета-фактуры выставленному заказчику в порядке и сроки, установленные действующим налоговым законодательством РФ.
- Уведомление о начале производства работ.
- Уведомление об окончании рубок с актом осмотра трассы ВЛ 0,4-220 кВ на предмет наличия угрожающих деревьев.
- Иные документы по взаимодействию Подрядчика с органами государственной власти/местного самоуправления в области лесных отношений (в зависимости от отнесения соответствующего лесного участка к государственной либо муниципальной собственности) по вопросам определения координат ВЛ 0,4-220 кВ (выдел, квартал, лесничество), определения мест складирования вырубаемой древесины за границами охранных зон линейных объектов.
5.2. Оплата за выполненные работы
Оплата принятых работ производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта о приёмке выполненных работ по форме КС- 2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС−3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ).


6. Сроки и условия выполнения работ.
Начало работ: с момента заключения договора.
Окончание работ: 31 декабря 2026 года. 

7. Гарантии качества.
Гарантийный период на все выполненные работ должен составлять не менее 12 двенадцати месяцев.
Подрядчик должен гарантировать качество, отсутствие технологических нарушений на ВЛ по причине падения деревьев и несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока.

8. Условия ответственности.
Подрядчик будет нести ответственность за содержание просеки в пожаробезопасном, природоохранном, санитарном состоянии в соответствии с требованиями правил пожарной, природоохранной, санитарной безопасности в лесах и НТД на период действия договора и гарантийного срока.
Подрядчик будет нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации вплоть до уголовной ответственности.
Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества Заказчика по причине проведения работ Подрядчиком будет нести Подрядчик.
Ответственность за причинение вреда третьим лицам при производстве работ будет лежать на Подрядчике.
Стороны не будут нести ответственности за остановку работ на конкретной просеке ВЛ, связанную с невозможностью их проведения при невыдаче диспетчерскими службами разрешений на отключение ЛЭП, при несогласовании сетевого графика проведения работ, а также при изменении фактического времени отключения линии электропередачи.
Заказчик не будет нести ответственности за простои Подрядчика при непредставлении Подрядчиком графика проведения работ.

Приложения:
Приложение № 1 Перечень единичных видов работ на выполнение работ по содержанию трасс ВЛ 0,4-220 кВ и прилегающей территории к ПС 35-220 кВ для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети в 2026 г.
Приложение № 2 Перечень единичных стоимостей видов работ на выполнение работ по содержанию трасс ВЛ 0,4-220 кВ и прилегающей территории к ПС 35-220 кВ для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети на 2026 год. 
Приложение № 3 Акт осмотра трассы ВЛ на предмет наличия угрожающих деревьев
Приложение № 4 Примеры фотографий просек ВЛ с GPS-привязкой.
Приложение № 5 Таблица объемов фитомассы деревьев (усредненная), произрастающих в городских условиях.
Приложение № 6 Таблица усредненных объемов выхода древесины вне городских территорий.
Приложение № 7 Перечень объектов выполнение работ по содержанию трасс ВЛ 0,4-220 кВ и прилегающей территории к ПС 35-220 кВ для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети в 2026-2028 гг.    
Приложение № 8 Перечетная ведомость.
Приложение № 9 Акт завершения работ по приведению просеки ВЛ в нормативное состояние.



Начальник СЛЭП								И.Ю. Слободкин
Начальник СРС 								М.А. Галимов
