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1. Общие сведения.

1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc75446567]Обозначения и сокращения.
	ПАО
	Публичное акционерное общество

	АО
	Акционерное общество

	ПУ
	Производственный участок

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	ГОСТ
	Межгосударственный стандарт

	мм
	миллиметр

	шт
	штука



1.2. Наименование закупаемой продукции.
ОКПД 2: 25.12 поставка металлических дверей для нужд Воткинского филиала (далее продукция).

1.3. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции.
Исполнение договора № 1180-267-2023 от 02.11.2023 г «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» – «Камская ГЭС»», заключенный между ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» и Воткинским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский.

2. Требования к продукции.

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки.
2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции.
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции.

	№
п/п
	Наименование продукции
	Тип, марка
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Дверь металлическая двустворчатая левого открытия размер 1240 х 2070 мм (Н) входная утепленная, толщина металла не менее 2,0 мм, замок 2 класс безопасности, ручка столб, личинка цилиндр с заверткой, окраска молотковой краской серой Хаммерайт, изнутри обшита декоративной фанерой,  глазок
	
	шт
	1

	2. 
	Дверь металлическая одностворчатая левого открытия размер 1040 х 2140 мм (Н) входная утепленная толщина металла не менее 2,0 мм, замок с ручкой защелкой 2 класс безопасности, личинка цилиндр с заверткой, окраска молотковой краской серой Хаммерайт, изнутри обшита декоративной фанерой, глазок
	
	шт
	1




2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг.
Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции.
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.-2.
	Двери металлические
	С даты подписания договора
	Не позднее 30 рабочих дней с даты подписания договора



2.2.	Требования к качеству продукции.
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции.
Наименование продукции: ОКПД 2: 25.12 поставка металлических дверей для нужд Воткинского филиала.
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	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Дверь металлическая двустворчатая левого открытия размер 1240 х 2070 мм
	Комплектация двери
	В соответствии с Приложением №1 и Приложением №3 к ТТ ОКПД 2: 25.12 Поставка металлических дверей для нужд Воткинского филиала
	ГОСТ 31173-2016

	1.2. 
	Дверь металлическая одностворчатая левого открытия размер 1040 х 2140 мм
	Комплектация двери
	В соответствии с Приложением №2 и Приложением №3 к ТТ ОКПД 2: 25.12 Поставка металлических дверей для нужд Воткинского филиала
	ГОСТ 31173-2016

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1. 
	Место поставки
	Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Чайковский/ ПУ в г. Пермь 614030, Пермский край, г. Пермь, территория ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС».
Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни: понедельник - четверг с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 16-00, пятница с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 15-00 по местному времени.

	2.2. 
	Требования к таре и упаковке
	Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении.

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	

	3.1. 
	Срок гарантии
	Срок гарантийных обязательств Поставщика должен быть не менее гарантийных сроков завода-изготовителя продукции. При этом в любом случае гарантийный срок должен быть не меньше 12 месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).
	

	3.2. 
	Срок службы дверей
	Не менее 10 лет.
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	

	4.1. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
· сертификаты соответствия;
· паспорта качества на изделия;
· свидетельства о государственной регистрации соответствия единым санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору;
· сертификаты соответствия нормам пожарной безопасности на изделия;
· типовую инструкцию по монтажу дверных блоков, утвержденную руководителем предприятия-изготовителя и содержащую:
· чертежи (схемы)типовых монтажных узлов примыкания;
· перечень применяемых материалов (с учетом их совместимости и температурных режимов применения);
· последовательность технологических операций по монтажу дверных блоков;
· перечень производителей и/или поставщиков фурнитуры и комплектующих для замены установленных в изделиях при их неисправности.
· руководства по применению и эксплуатации;
· упаковочные листы, упаковочные ярлыки;
· товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
· товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.
	

	5. 
	Требования к экономическим параметрам
	

	5.1. 
	Соответствие стандартам
	Поставщик(производитель) должен быть готов за свой счет провести независимую экспертизу поставляемой продукции для подтверждения соответствия требованиям, указанным в документации.
	

	6. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	

	6.1. 
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию филиала ПАО «РусГидро» – «Камская ГЭС» предоставляется не позднее 10-00 предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.
	

	7. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	

	7.1. 
	Общие требования
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Продукция обязательно должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика.
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3. Приложения.
Приложение №1 к ТТ ОКПД 2: 25.12 Поставка металлических дверей для нужд Воткинского филиала.
[image: ]


Приложение №2 к ТТ ОКПД 2: 25.12 Поставка металлических дверей для нужд Воткинского филиала.
[image: ]



Приложение №3. Рисунок отделки дверей.
[image: ]
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