[image: ]Серьга СР-7-16
Разрушающая нагрузка серьги СР-7-16 не менее 70кН.
Размер серьги b — 16 мм
Размер серьги D1 — 42 мм
Размер серьги D — 17 мм
Размер серьги d — 17 мм
Размер серьги H — 65 мм
Размер серьги H1 — 99,4 мм
Масса серьги — 0,30 кг



[image: ]Серьга СР-12-6
Разрушающая нагрузка серьги СР-12-16 не менее 120кН.
Размер серьги b — 22 мм
Размер серьги D — 45 мм
Размер серьги D1 — 23 мм
Размер серьги d — 17 мм
Размер серьги H1 — 65 мм
Размер серьги H — 100,9 мм
Масса серьги — 0,41 кг






[image: ]Скоба СК-7-1А 
Изделие должно соответствуют требованиям ТУ 3449-107-00111120-94.

	Марка скобы
	Размеры, мм
	Разрушающая нагрузка, кН
	Масса, кг

	
	В
	Н
	d
	d1
	
	

	СК-7-1А
	17
	50
	14
	16
	70
	0.38




Скоба СК-12-1А

[image: ]Скоба СК-12-1А с цепным шарниром имеет с одной стороны двухлапчатую проушину по ГОСТ 11359-75, а с другой стороны обеспечивают шарнирное цепное соединение по тому же стандарту.
Изделие должно соответствуют требованиям  ТУ 3449-107-00111120-94.
	Марка скобы
	Размеры, мм
	Разрушающая нагрузка, кН
	Масса, кг

	
	В
	Н
	d
	d1
	
	

	СК-12-1А
	23
	65
	18
	22
	120
	0.95






Ушко однолапчатое У1-7-16
Ушки однолапчатые укороченные У1К-7-16 предназначены для соединения стержня подвесного изолятора или серьги с другой линейной арматурой. Гнездо сферического шарнирного соединения ушек выполняется по ГОСТ 27396-93. Соединяемые размеры проушин должны соответствовать требованиям ГОСТ 11359-75. Для запирания стержня изолятора или пестика серьги в гнезде ушки комплектуются W-образными замками. Ушки укороченные служат для комплектования изолирующих подвесок и тросовых креплений без защитной арматуры (разрядных рогов и защитных экранов). Применение укороченных ушек сокращает длину подвески и уменьшает ее массу.
	Ушко однолапчатое укороченное У1К-7-16

	Размеры, мм
	Масса, кг
	Разрушающая нагрузка P, кН (т.с.), не менее

	B1
	B2
	b
	D
	D1
	H
	H1
	
	

	52
	58
	16
	17
	19,2
	95,5
	123
	0,67
	70 (7)
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ушко однолапчатое У1-12-16 
[image: ]Ушко имеет разрушающую нагрузку не менее 120кН.
Размер B1 — 56 мм
Размер B2 — 62 мм
Размер ушка b — 22 мм
Размер ушка D — 23 мм
Размер ушка D1 — 19,2 мм
Размер ушка H — 102,5 мм
Размер ушка H1 — 140 мм
Масса ушка — 1,05 кг


Звено промежуточное регулируемое ПРР-12-1

Звено Промежуточное ПРР-12-1А представляет собой достаточно сложное изделие, состоящее из четырёх щёк, попарно образующих двухлапчатую и однолапчатую части. Длина этих звеньев и, следовательно, гирлянд изменяется перестановкой пальцев по отверстиям. Изделия так же изготавливаются из конструкционной стали и подвергаются цинкованию для защиты от коррозии.

[image: ]
	Марка звена
	Размеры, мм
	Разрушающая нагрузка,кН
	Масса, кг

	
	L
	B
	b
	D
	d
	
	

	ПРР-12-1А
	490
	23
	22
	23
	22
	120
	3,69




Звено промежуточное монтажное ПТМ-7-2 
[image: ]
Изделие должно соответствуют требованиям ТУ 3449-109-00111120-95.

	Марка звена
	Размеры
	Разрушающая нагрузка, кН
	Масса, кг

	
	L
	L1
	D
	B
	b
	d
	
	

	ПТМ-7-2
	80
	60
	17
	17
	16
	16
	70
	0.7

















Звено промежуточное монтажное ПТМ-12-2
Изделие должно соответствуют требованиям ТУ 3449-109-00111120-95.
	Марка звена
	Размеры, мм
	Разрушающая нагрузка, кН
	Масса, кг

	
	L
	D
	B
	d
	
	

	ПТМ-12-3 А
	70
	23
	23
	22
	120
	1,7


[image: ][image: ]
















Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-50-3Г
Зажим заземляющий ЗПС-50-3Г применяется для присоединения стальных канатов или проводов, применяемых на ВЛ в качестве молниезащитных тросов, к заземленным элементам опор. Крепление зажимов к опорам и лапкам поддерживающих зажимов осуществляется болтами.
[image: ]









Изделие должно соответствуют требованиям ТУ 3449-125-00111120-97
Таблица размеров
	Обозначение
	Размеры, мм
	Стальные канаты
	Матрица опрессования
	Масса, кг

	
	D
	d
	L
	L1
	ГОСТ
	Номинальное сечение, мм2
	Диаметр, мм
	
	

	ЗПС-50-3Г
	18
	10,4
	114
	50
	3063-80
	48,64
	9,1
	АШ-2А-14,3
	0,068



Протектор соединительный спиральный ПСС-Т-16,8/5
Протектор соединительный спиральный ПСС-Т-16,8/05(АС) предназначен для соединения сталеалюминиевых проводов в пролётах воздушных ЛЭП.
Характеристики
[image: ]
	Наименование
	Значение

	Сечение провода, мм
	150/19

	Диаметр провода, мм
	16,8





Протектор шлейфовый спиральный ПШС-Тм-16,8/5
Протектор соединительный спиральный ПСС-Т-16,8/05(АС) предназначен для соединения проводов АС тросов в шлейфах воздушных линий электропередачи. 

	Наименование
	Значение

	Сечение провода, мм
	150/19

	Диаметр провода, мм
	16,8

	Аналог
	ШС-16,8-01; ПА-4-1

	Длина ток. протектор 1/ток. протектор 2/фиксатор, мм
	1100/1100

	Вес, кг
	1,31


Узел крепления КГП-7-3
элемент сцепной арматуры, который используют при монтаже воздушных линий электропередачи (ВЛ) и распределительных устройств. Его ключевая задача — надёжно закрепить поддерживающие изолирующие подвески проводов, а также крепёжные элементы грозозащитных тросов на металлических траверсах опор. 
Изделие должно соответствуют требованиям [image: ]ОСТ Р 51177-2017, ГОСТ Р 51155-2017, СТО 56947007-29.120.10.064-2010, ТУ 3449-108-00111120-94

	Марка узла
крепления
	Рис.
	L
	D1
	M
	d
	B
	H
	S min
	S max
	Разрушающая
нагрузка, кН,
не менее
	Масса, кг

	КГП-7-3
	3
	80
	17
	M16
	-
	-
	32
	6
	8
	70
	














Разрядник мультикамерный закрытого типа для молниезащиты воздушных линий 110 кВ РМКЗ-110
для молниезащиты ВЛ 110 кВ от грозовых отключений, вызванных любыми электрическими воздействиями молнии, в том числе прямыми ударами в фазные провода. РМКЗ-110 рассчитан для эксплуатации на открытом воздухе в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом (УХЛ1 по ГОСТ 15150-69).
[image: ]
	Характеристика
	РМКЗ-110/2.4-IV-УХЛ1

	Масса разрядника, кг
	30

	Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ
	73

	Диапазон рабочих температур, Tu
	От -40С до +80С

	Импульсное разрядное напряжение, кВ
	не более 700

	База разрядника
	Мультикамерная система










Зажим натяжной спиральный ЗНС-Т-11,1П/91-ГТК(К-70) 
[image: ]
	Тип троса
	ГТК

	Тяжение кабеля
	91,0 кН

	Макс. диаметр кабеля
	11,1 мм

	Коуш
	да

	Тип коуша
	К-120 (литой)

	Протектор
	да





Зажим поддерживающий спиральный ЗПС-Мл-16,8П/9-АС(05) 
предназначен для поддерживающего крепления проводов [image: ]на опорах воздушных линий электропередач
	Тип кабеля
	АС

	Макс. диаметр кабеля
	16,8 мм

	Коуш
	да

	Тип коуша
	лодочка (штампованный)

	Протектор
	да

	Сечение
	150/19 мм2

	Длина силовой спирали Lc
	1300/1300 мм


                  
Зажим натяжной спиральный ЗНС-Т-16,8/44-АС(05) (К-120)
предназначен для крепления оптических самонесущих кабелей на опорах освещения, опорах ВЛ связи,
[image: ]
	Тип кабеля
	АС

	Тяжение кабеля
	44,0 кН

	Макс. диаметр кабеля
	16,8 мм

	Коуш
	да

	Протектор
	нет

	Сечение
	150/19 мм2

	Длина силовой спирали Lc
	1300 мм

	Температура эксплуатации
	от минус 60 °С до 70 °С

	Масса изделия ±10%
	2,12 кг











Балка для обводки шлейфа провода, 5736 тм-м3 Р185
[image: ]
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