















Технические требования

«ОКПД2 [25.94.11.] Поставка крепежа для нужд Жигулевского филиала»
Лот № …
































1. Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции.
«ОКПД2 [25.94.11.110] Поставка крепежа для нужд Жигулевского филиала (далее – Продукция)».

1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции.
Продукция предназначена для исполнения договора подряда №3-РЕМ-2023-ЖиГЭС/1090-235-2023 от 03.11.23г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений» филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» заключенный между филиалом ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» и Жигулевским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск


2. Требования к продукции.

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование продукции
	Классификатор ОКПД2
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Болт М12х45 DIN 933
	25.94.11.110
	шт
	4728

	2.
	Болт М10х70 DIN 933
	25.94.11.110
	шт
	364

	3.
	Болт М10х45 DIN 933
	25.94.11.110
	шт
	1212

	4.
	Гайка шестигранная М10 DIN 934
	25.94.11.130
	шт
	4728

	5.
	Гайка шестигранная М12 DIN 934
	25.94.11.130
	шт
	1576

	6.
	Шайба плоская М10 DIN 125A
	25.94.12.110
	шт
	8168

	7.
	Шайба плоская М12 DIN 125A
	25.94.12.110
	шт
	3011



2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.2. Требования по срокам поставки продукции.
	№
п/п
	Наименование продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	5
	6

	1.1. 
	Продукция указанная в пп.1-7 Таблицы 2.1.
	С даты подписания договора
	В течении 10 календарных дней


*Поставка осуществляется одной партией.
Допускается поставка несколькими партия при отсутствии складских запасов указанного количества. При необходимости поставки продукции несколькими партиями, в ТКП необходимо указывать срок поставки каждой партии.
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Таблица 3. Требования к продукции
Наименование продукции (позиции № 1.1. - 1.7. Таблицы 2.1): ОКПД2 [25.94.11.110] Поставка крепежа для нужд Жигулевского филиал
	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам

	[bookmark: _GoBack]1.1.
	Болт М12х45 DIN 933
	Диаметр номинальный, мм
	М12
	DIN 933

	
	
	Длина, мм
	45
	

	
	
	Высота головки, мм
	7,5
	

	
	
	Размер под ключ
	19
	

	
	
	Класс прочности
	5,8
	

	
	
	Шаг резьбы
	1,75
	

	
	
	Размер шага резьбы
	Обычный
	

	
	
	Материал изделия 
	Сталь оцинкованная
	

	
	
	Форма головки
	шестигранная
	

	1.2.
	Болт М10х70 DIN 933
	Диаметр номинальный, мм
	М10
	DIN 933

	
	
	Длина, мм
	70
	

	
	
	Высота головки, мм
	7,5
	

	
	
	Размер под ключ
	17
	

	
	
	Класс прочности
	5,8
	

	
	
	Шаг резьбы
	1,5
	

	
	
	Размер шага резьбы
	Обычный
	

	
	
	Материал изделия 
	Сталь оцинкованная
	

	
	
	Форма головки
	шестигранная
	

	1.3.
	Болт М10х45 DIN 933
	Диаметр номинальный, мм
	М10
	DIN 933

	
	
	Длина, мм
	45
	

	
	
	Высота головки, мм
	7,5
	

	
	
	Размер под ключ
	17
	

	
	
	Класс прочности
	5,8
	

	
	
	Шаг резьбы
	1,5
	

	
	
	Размер шага резьбы
	Обычный
	

	
	
	Материал изделия 
	Сталь оцинкованная
	

	
	
	Форма головки
	шестигранная
	

	1.4.
	Гайка шестигранная М10 DIN 934
	Диаметр номинальный, мм
	М10
	DIN 934

	
	
	Высота, мм
	8,4
	

	
	
	Размер под ключ
	17
	

	
	
	Класс прочности
	6
	

	
	
	Шаг резьбы
	1,5
	

	
	
	Размер шага резьбы
	Обычный
	

	
	
	Материал изделия 
	Сталь оцинкованная
	

	
	
	Форма гайки

	шестигранная
	

	1.5.
	Гайка шестигранная М12 DIN 934
	Диаметр номинальный, мм
	М12
	DIN 934

	
	
	Высота, мм
	8,4
	

	
	
	Размер под ключ
	18
	

	
	
	Класс прочности
	6
	

	
	
	Шаг резьбы
	1,75
	

	
	
	Размер шага резьбы
	Обычный
	

	
	
	Материал изделия 
	Сталь оцинкованная
	

	
	
	Форма гайки
	шестигранная
	

	1.6.
	Шайба плоская М10 DIN 125A
	Под резьбу
	М10
	DIN 125A

	
	
	Толщина, мм
	2
	

	
	
	Диаметр, внутренний, мм
	10,5
	

	
	
	Диаметр внешний, мм
	20
	

	
	
	Материал изделия 
	Сталь оцинкованная
	

	
	
	тип
	плоская
	

	1.7.
	Шайба плоская М12 
DIN 125A
	Под резьбу
	М12
	DIN 125A

	
	
	Толщина, мм
	2,5
	

	
	
	Диаметр, внутренний, мм
	13
	

	
	
	Диаметр внешний, мм
	24
	

	
	
	Материал изделия 
	Сталь оцинкованная
	

	
	
	тип
	плоская
	

	
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1.
	Место поставки
	РФ, 445350, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС

	2.2.
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00

	2.3.
	Допуск на территорию
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1.
	Сроки гарантии
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя.

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
· сертификаты качества;
· товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз.

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1.
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся

	5.2.
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
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