Приложение № 1
[bookmark: _GoBack]к Техническим требованиям на ОКПД2 [71.12.40.120] Оказание услуг по поверке средств измерений для нужд Дагестанского филиала АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Махачкала

Перечень лабораторного оборудования, требующего прохождения поверки.
	Поз.
№
	Наименование
	Заводской номер
	Кол-во, шт.
	Класс точности, погрешность
	Предел (диапазон) измерений

	1. 
	Мультиметр DT-9915
	141100603
	1
	+1,5%
+1,2%
+1,2%
	~0-10А
0-40Мом
~/=0-1000В

	2. 
	Клещи токоизмерительные DT-3348
	2412500515
	1
	+1,5%
+1,5%
	~0,1-1000А
=0,1-1000А

	3. 
	Термогигрометр цифровой Cеnter-315
	150705595
	1
	+1,5%
+1,5%
	-20+600С
0-100%

	4. 
	Прибор контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М7
	011D
	1
	+1,0%
+2,0%
+0,2%
	1-900ММ
0,02-20МС
0,009-360град.

	5. 
	Комплекс программно технический измерительный Ретом-61
	4295
	1
	-
	-

	6. 
	Омметр «Виток»
	800
	1
	+0,5%
	10мкОм-100кОм

	7. 
	Измеритель сопротивления заземления ИС-20
	05222
	1
	+0,5%
	0-40кОм

	8. 
	Измеритель параметров трансформатора «Коэффициент»
	1104
	1
	+0,5%
+1%
	25-420В
0,02-20А

	9. 
	Устройство измерительное электрической прочности изоляции Ретом-6000
	0592
	1
	+0,5%
	0,2-6кВ

	10. 
	Аппарат для испытания диэлектриков АИД-70М
	4647
	1
	+3%
+3%
	~10-70кВ
=10-50кВ

	11. 
	Измеритель сопротивления РЕТ-МОМ.2
	0261
	1
	+0,5%
	10мкОм-100кОм

	12. 
	Цифровой микроометр МКИ-600
	4347
	1
	+1%
	1мкОм-20мОм

	13. 
	Клещи токоизмерительные многофункциональные DT-3348
	2412500515
	1
	-
	-

	14. 
	Калибратор токовой петли Fluke 707
	4142181
	1
	±0,015%
±0,015%
	0…24 мА
0…28 В

	15. 
	Осциллограф-мультиметр Fluke 123/S
	34030101
	1
	
	0,1 мВ…1250 В

	16. 
	Измеритель напряжения прикосновения MRP-201
	AG1233
	1
	±2%
±2%
	0…299,9 В
300…500 В

	17. 
	Устройство измерения электрической прочности изоляции Рет-2500
	0500
	1
	-
	-

	18. 
	Барометр-анероид БАММ-1
	1603
	1
	0,5
	80…106 кПа



