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Технические требования на поставку МТР


ОКПД2: 14.12.30 Поставка спецодежды, спецобуви и других СИЗ в Хабаровский край, Приморский край, Амурскую область, Сахалинскую область для нужд Владивостокского представительства АО "ТК РусГидро"

Лот №8194-ЭКСП ПРОД-2026-Влад ТК РусГидро АО
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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc141092042]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc75446567][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc141092043]Обозначения и сокращения
	СИЗ
	Средства индивидуальной защиты



1.2. [bookmark: _Toc141092044][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2: 14.12.30 Поставка спецодежды, спецобуви и других СИЗ в Хабаровский край, Приморский край, Амурскую область, Сахалинскую область для нужд Владивостокского представительства АО "ТК РусГидро"

1.3. [bookmark: _Toc141092045][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
[bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126]      Обеспечение работников АО «ТК РусГидро» средствами индивидуальной защиты от общих производственных загрязнений согласно утвержденным нормам и требованиям на период 2025-2026 года, в соответствии со сроками действия договора.

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc141092047]Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. [bookmark: _Toc141092049]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc141092050][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки / полукомбинезон)

	Компл.
	293

	2
	Костюм на утепляющей прокладке (куртка, брюки / полукомбинезон).

	Компл.
	126

	3
	Обувь специальная утепленная (Ботинки или сапоги кожаные с жестким подноском).
	пара
	126

	4
	Жилет сигнальный повышенной видимости
	шт
	92

	5
	Пальто, полупальто, плащ для защиты от воды
	шт
	12

	6
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (истирания) (ботинки или сапоги кожаные с жестким подноском)

	пара
	252

	7
	Обувь специальная для защиты от нефти и/или нефтепродуктов (Сапоги специальные резиновые или из полимерных материалов для защиты от нефти и/ или нефтепродуктов)
	пара
	15

	8
	Перчатки трикотажные с полимерным покрытием
	пара
	3 369

	9
	Рукавицы брезентовые
	пара
	220

	10
	Нарукавники
	пара
	10

	11
	Очки защитные от механических воздействий
	шт
	46

	12
	Каскетка защитная
	шт
	58






2.1.2. [bookmark: _Toc141092051][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

[bookmark: _Toc141092052][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2: 14.12.30 Поставка спецодежды, спецобуви и других СИЗ в Хабаровский край, Приморский край, Амурскую область, Сахалинскую область для нужд Владивостокского представительства АО "ТК РусГидро"

	С даты поступления денежных средств (аванса) на расчетный счет Поставщика.
Поставка осуществляется на основании заявок Покупателя.
	В течение 30 (тридцати) календарных дней.
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[bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc141092054] Таблица 3. Требования к продукции 

Наименование: ОКПД2: 14.12.30 Поставка спецодежды, спецобуви и других СИЗ в Хабаровский край, Приморский край, Амурскую область, Сахалинскую область для нужд Владивостокского представительства АО "ТК РусГидро"


	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	Технические и функциональные характеристики
(параметры эквивалентности)
	Общее количество
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	Предложение участника

	1
	2
	3
	3.1
	4
	5
	

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки / полукомбинезон)

	Комплектация: куртка, брюки или полукомбинезон.
Ткань: хлопчатобумажная или полиэфирная, плотностью 180 (+10) г/мІ
Основная ткань: состав сырья 100% хлопок, поверхностная плотность 180 (+10 г/м2) г/м2 и 230 (+/-10 г/м2) г/м2 или хлопкополиэфирная с содержанием хлопка не менее 60 % и не более 40% полиэфира, плотностью 220-260 г/м2 с ВО отделкой.
Цвет основной – темно-синий, отделочный – васильковый и оранжевый.
Физико-механические характеристики тканей верха, из которых изготовлены костюмы, должны удовлетворять следующим требованиям:
- разрывная нагрузка для ткани 100 % х/б, плотность 180 +10 г/м2: основа – 400 Н, уток – 250 Н
- разрывная нагрузка для ткани 100 % х/б, плотность 180 +/-10 г/м2: основа – 600 Н, уток – 400 Н
- разрывная нагрузка для ткани не менее 60 % х/б и не более 40% полиэфира, плотностью 220-260 г/м2: основа – 900 Н, уток – 700 Н
- изменение размеров после мокрой обработки или химической чистки для ткани 100% х/б, не более по основе -3,5% и по утку +/-2,0%
- изменение размеров после мокрой обработки или химической чистки для ткани не менее 60% х/б и не более 40% полиэфира, плотностью 220-260 г/м2: не более по основе -2,0% и по утку +/-1,5%
- воздухопроницаемость – не менее 20 дм3/м2с
- гигроскопичность ткани, контактирующей с телом человека, %, – не менее 5
- устойчивость окраски к воздействию стирок
Соответствие ТР ТС 019/2011 и изготавливаться с учетом требований, ГОСТ 12.4.280-2014
	293
	Указание характеристик
	
	

	1.2. 
	Костюм на утепляющей прокладке (куртка, брюки / полукомбинезон)

	Комплектация: куртка, брюки или полукомбинезон.
Для I, II, III климатического пояса. Смешанная хлопкополиэфирная ткань, содержание хлопка 35%-80%  плотность  250 (+/-10) г/м2 водоотталкивающая пропитка.
Для IV и особого климатического пояса. Смешанная хлопкополиэфирная ткань, содержание хлопка 35%-80%  плотность  250 (+/-10) г/м2 водоотталкивающая пропитка.
Для I, II, III климатического пояса.Ткань верха - 100% полиамид, с полиуретановым водонепроницаемым, ветрозащитным покрытием, с водоотталкивающей отделкой, плотность 180 (+10) г/м2                             Для IV и особого климатического пояса. Ткань верха - 100% полиамид, с полиуретановым водонепроницаемым, ветрозащитным покрытием, с водоотталкивающей отделкой, плотность 180 (+10)  г/м2
Основная ткань: Смешанная хлопкополиэфирная ткань, содержание хлопка 35%-80% плотность 250 (+/-10 г/м2) г/м2. Ткань должна иметь водоотталкивающую пропитку.
Физико-механические характеристики тканей верха, из которых изготовлены костюмы, должны удовлетворять следующим требованиям:
 разрывная нагрузка: основа – 900 Н, уток – 700 Н
- изменение размеров после мокрой обработки или химической чистки, не более по основе –2,0% и по утку +/-1,5% п. 5.6
- стойкость к истиранию, цикл, не менее: 4500 циклов
- гигроскопичность ткани, контактирующей с телом человека, %, – не менее 5
- устойчивость окраски к воздействию стирок, не менее, баллов: 4/4
- раздвигаемость нитей в ткани не менее 40 Н
Утеплитель: синтетический с содержанием микроволокна не менее 70%, состав сырья 100% ПЭ, поверхностная плотность 100-150 г/ м2 в зависимости от климатического пояса.
Подкладка: бязь, состав сырья 100% хлопок, плотность 140-160 г/м2, цвет темно-синий.
Ветрозащитная ткань: состав сырья 100% ПЭ, плотность 60 г/м2.
Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала шир. 50 мм.
Соответствие ТР ТС 019/2011 и изготавливаться с учетом требований ГОСТ 12.4.280-2014
	126
	Указание характеристик
	
	

	1.3. 
	Обувь специальная утепленная (Ботинки или сапоги кожаные с жестким подноском).

	Ботинки или сапоги кожаные
На шнурках с защитным подноском из поликарбоната (200 Дж) с натуральным мехом для I, II климатических поясов. Материал подошвы: ПУ/нитрильная резина.
На шнурках с защитного подноска из поликарбоната  (200 Дж) с натуральным мехом для III климатического пояса. Материал подошвы: ПУ/нитрильная резина. На шнурках с защитным подноском из поликарбоната  (200 Дж) с натуральным мехом или современный многослойный утеплитель для IV и особого климатического пояса. Материал подошвы: ПУ/нитрильная резина. Соответствие ТР ТС 019/2011 и изготавливаться с учетом требований, ГОСТ 28507-90.
	126

	Указание характеристик
	
	

	1.4. 
	Жилет сигнальный повышенной видимости

	Ткань из флуоресцентных материалов: трикотажное полотно 100% ПЭ. Минимальная плотность ткани:  120-140 г/мІ
Соответствие ТР ТС 019/2011
	92
	Указание характеристик
	
	

	1.5. 
	Пальто, полупальто, плащ для защиты от воды

	Ткань: 100 % полиэфирная ткань, с ПВХ покрытием, плотность –200 (+/-10) г/м2
Соответствие ТР ТС 019/2011
	12
	Указание характеристик
	
	

	1.6. 
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (истирания) (ботинки кожаные с жестким подноском)

	Ботинки кожаные на шнурках с защитным подноском из композитного материала. Материал подошвы: ПУ/ТПУ. Соответствие ТР ТС 019/2011 и изготавливаться с учетом требований, ГОСТ 28507-90.
	252
	Указание характеристик
	
	

	1.7. 
	Обувь специальная для защиты от нефти и/или нефтепродуктов (Сапоги специальные резиновые или из полимерных материалов для защиты от нефти и/ или нефтепродуктов)

	Подошва: однослойный ПВХ. Метод крепления: литьевой.
Соответствие ТР ТС 019/2011
	15
	Указание характеристик
	
	

	1.8. 
	Перчатки трикотажные с полимерным покрытием
	Трикотажные перчатки с полимерным покрытием для защиты от общепроизводственных загрязнений. Цвет белый или черный.
	3369
	Указание характеристик
	
	

	1.9. 
	Рукавицы брезентовые
	Брезентовые рукавицы со специальной огнеупорной пропиткой с  защитой от высоких температур, механических воздействий, искр, исходящих от сварочного аппарата, порезов и других агрессивных воздействий окружающей среды.
Материал: брезент с ОП, пл.  не менее 420 гр/м2
	220
	Указание характеристик
	
	

	1.10. 
	Нарукавники
	Нарукавники специальные для защиты от искр и брызг расплавленного металла 1класса защиты ( Тр), от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений).
	10
	Указание характеристик
	
	

	1.11. 
	Перчатки (от нефтепродуктов)
	Перчатки, обеспечивающие защиту от широкого спектра химикатов и механических воздействий
	48
	Указание характеристик
	
	

	1.12. 
	Очки защитные от механических воздействий
	Очки для защиты от механических воздействий и оптических излучений.
	46
	Указание характеристик
	
	

	1.13. 
	Каскетка защитная
	Каскетка от ударов о твердые неподвижныео бъекты и предметы, механических воздействий (ушибов, микротравм), производственных загрязнений и метеофакторов в помещениях и на открытых площадках.
	58
	Указание характеристик
	
	

	2. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Продукция должна обеспечивать:
	
	

	2.1.1. 
	удобство пользования изделием и отдельными его элементами;
	Согласие с требованием
	

	2.1.2. 
	функциональное расположение деталей и узлов;
	Согласие с требованием
	

	2.1.3. 
	возможность регулирования теплообмена с окружающей средой при изменении метеорологических условий или уровня физической активности;
	Согласие с требованием
	

	2.1.4. 
	возможность регулирования локального прилегания изделия (деталей, узлов) к поверхности тела;
	Согласие с требованием
	

	2.1.5. 
	соразмерность изделий спецодежды и ее частей;
	Согласие с требованием
	

	2.2. 
	Продукция должна быть новой, ранее не использованной и изготовленной не ранее года, предшествующего году поставки.
	Согласие с требованием
	

	2.3. 
	Продукция должна быть изготовлена с учетом корпоративного стиля Группы РусГидро указанного в Приложении № 1 к настоящим техническим требованиям.
	Согласие с требованием
	

	3. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Утепленная спецодежда должна обеспечивать следующие теплозащитные свойства, при непрерывном нахождении человека на холоде (в соответствующем климатическом поясе) в течение 3-х часов на уровне:
	
	

	3.1.2
	Для II климатического пояса:
не менее 0,451 и не более 0,528 °C·м2/Вт
	Согласие с требованием
	

	 3.1.3
	Для III климатического пояса:
не менее 0,518 и не более 0,569 °C·м2/Вт
	Согласие с требованием
	

	3.1.4
	Для IV климатического пояса:
не менее 0,744 и не более 0,767 °C·м2/Вт
	Согласие с требованием
	

	3.1.5
	Для особого климатического пояса:
не менее 0,63 и не более 0,823 °C·м2/Вт
	Согласие с требованием
	

	4. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	4.1. 
	Адрес доставки
	Амурская область, г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября, 65/1

	Согласие с требованием
	

	4.2. 
	Адрес доставки
	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Слободская 12

	Согласие с требованием
	

	4.3. 
	Адрес доставки
	Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск ул. Шлакоблочная 28

	Согласие с требованием
	

	4.4. 
	Адрес доставки
	Приморский край, г. Владивосток, ул. Западная, 29

	Согласие с требованием
	

	4.5. 
	Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.
	Согласие с требованием
	

	5. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	5.1. 
	С каждой партией поставляемой Продукцией должны поставляться заверенные копии сертификатов (деклараций) соответствия СИЗ техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)
	Согласие с требованием
	

	6. 
	Требования к качеству продукции
	
	

	6.1. 
	Материалы, используемые для изготовления СИЗ, и вещества, которые могут выделяться при их эксплуатации, не должны вызывать у пользователя заболевание и (или) травму. Материалы СИЗ должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям Техническому регламенту Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019/2011.
ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов безопасности труда ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ Общие технические требования»
ГОСТ 33378-2015 «Головные уборы трикотажные. Общие технические условия»
ГОСТ 28507-90 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ КОЖАНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ»
ГОСТ 32118 — 2013 «ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ Общие технические условия»
	Согласие с требованием
	

	6.2. 
	Продукция преимущественно должна быть изготовлена на территории Российской Федерации или на территории государств-членов Евразийского экономического союза (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская республика).
	Согласие с требованием
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Участник предоставляет Техническое предложение по форме 7.4 (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.	

[bookmark: _Toc141092055][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519]3.Требования к документации по ценообразования на этапе закупки

3.1.  В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме 7.3 (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию не предоставляются.
3.3. Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя транспортировку товара до места поставки, погрузку, разгрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты, и расходы поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные Проектом договора (Приложение №2 к Документации о закупке)».


4. Приложения

Приложение №1: Корпоративные требования.
Приложение №2: Распределение потребности по адресам поставки в отдельном файле.
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[bookmark: _Toc141092056]Приложение №1 к Техническим требованиям 

[bookmark: _Toc141092057]Корпоративные требования.
1. Специальная одежда должна выполняться в корпоративном стиле Группы РусГидро:
· основной цвет – темно-синий, василек;
· цвет отделочной ткани – оранжевый;
· световозвращающая лента шириной 25-50 мм должна располагаться по кокеткам полочек и спинки, по нижней части рукавов и брюк;
· световозвращающая лента на костюмах – серая.
1.1. Требования к логотипам Группы РусГидро:
1.1.1. Логотип-термопечать «РусГидро»:
– месторасположение логотипа: на спине под кокеткой согласно макету;
– цветовое сочетание логотипа согласно макету;
– наименование подразделения Подконтрольной организации/филиала и размер логотипа уточняется при заключении договора;
1.1.2. Шеврон (термопечать) на клапане левого нагрудного кармана:
– месторасположение – на клапане левого нагрудного кармана;
– цветовое сочетание шеврона (термопечать) согласно макету.
1.1.3. Шеврон 2 (эскиз) ПАО «РусГидро» диаметром 60 мм:
– месторасположение – на левом рукаве, 10 см от оката рукава;
– цветовое сочетание шеврона согласно макету:
1.1.4 Логотип касок
Место нанесения – лобная часть каски. На оранжевых и синих касках фирменный блок печатается как на образце. Фирменный блок наносится на фронтальную часть каски. Ширина фирменного блока около 60 мм. Используемые цветовые пантоны: (оранжевый – Pantone 165С, синий - Pantone 300C).
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