	
	













Технические требования на поставку МТР
«ОКПД 2: 26.51.53.190
 Поставка измерителя прочности крепления (усилия вырыва) анкеров фасадных систем 
для нужд производственного участка в г. Рыбинске»
Лот № 
----------------ГРВКК-ЖигФ











1.	Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446569]ОКПД 2: 26.51.53.190 Поставка измерителя прочности крепления (усилия вырыва) анкеров фасадных систем для нужд производственного участка в г. Рыбинске (далее продукция)

1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
Исполнение инвестиционной программы 2027г.

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции

2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п

	Наименование продукции
	
ОКПД2
	Единица измерения

	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Измеритель прочности крепления (усилия вырыва) анкеров фасадных систем
	26.51.53.190
	компл
	1



2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции 

[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	
ОКПД 2: 26.51.53.190 Поставка измерителя прочности крепления (усилия вырыва) анкеров фасадных систем для нужд производственного участка в  г. Рыбинск
	
С даты подписания договора

	
В течение 30 рабочих дней с даты подписания договора




[bookmark: _Hlk163815134][bookmark: _Hlk163815134]



2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции 
	Наименование продукции: ОКПД 2: 26.51.53.190  Поставка измерителя прочности крепления (усилия вырыва) анкеров фасадных систем для нужд производственного участка в г. Рыбинске

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	
Требование заказчика


	1
	2
	3
	4

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Измеритель прочности крепления (усилия вырыва) анкеров фасадных систем
	Диапазон измерений силы
	 Не менее 2-50 кН

	
	
	Пределы допускаемой относительной погрешности силы
	Не более + - 2 %

	
	
	Ход штока рабочего цилиндра
	Не менее 12 мм

	
	
	Диапазон измерений датчика перемещения
	 Не менее 0-12 мм

	
	
	Пределы допускаемой абсолютной погрешности датчика перемещения
	 Не более  + + 0,1 мм

	
	
	Силовозбудитель с вилочным захватом
	Да

	
	
	Электронный блок
	Да

	
	
	Упаковка
	Кейс

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	152917, РФ, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31, территория Рыбинской ГЭС

	2.2
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД)

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; счет-фактуру; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. 
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя
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