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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения
	ГАЭС
	гидроаккумулирующая электростанция

	МТР
	материально-технические ресурсы


[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]1.2. Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446569]ОКПД2 13.10.31.120 Поставка противоосколочных укрытий с защитными баллистическими пакетами 
[bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc75446569]

2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1  Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование продукции, тип продукции
	ОКПД2
	Применение законодательства о национальном режиме
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Противоосколочное укрытие с защитными баллистическими пакетами
	13.10.31.120
	Преимущество на поставку товаров российского производства
	Шт.
	1

	2
	Противоосколочное укрытие с защитными баллистическими пакетами
	13.10.31.120
	Преимущество на поставку товаров российского производства
	Шт.
	1



2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	Противоосколочные укрытия с защитными баллистическими пакетами (Позиции 1-2  таблицы 1.1 настоящих Технических требований)
	Десятый рабочий день с даты заключения договора
	Десятый рабочий день с даты заключения договора
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2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции (позиции 1-2 Таблицы 1.1 настоящих Технических требований): ОКПД2 13.10.31.120 Поставка противоосколочных укрытий с баллистическими пакетами 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Ткань верха (чехла)
	Износостойкий материал Оксфорд с влагостойким полиуретановым покрытием и обработкой гидрофобизатором
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2. 
	Класс защиты по ГОСТ 34286-2017
	БР1/С2
	-
	Предоставление сертификата соответствия ГОСТ 34286-2017
	

	1.3. 
	Обеспечение противопулевой и противоосколочной стойкости, не хуже
	Противоосколочная стойкость V50% ≥524 м/с, где V50% - скорость, показывающая вероятность 50% непробития при воздействии стального шарика диаметром 6,3 мм и массой 1,05 г. на расстоянии 0,75 м по ГОСТ 34286-2017
	-
	Предоставление протокола испытаний технических средств защиты 
	

	1.4. 
	Материал баллистики
	Параарамидная ткань (кевлар), плотность материала не менее 220 г/м2
	Указание характеристик
	-
	

	1.5. 
	Цвет
	бежевый
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6. 
	Количество слоев параарамидного волокна (кевлара), не менее
	17
	Указание характеристик
	-
	

	1.7. 
	Размеры, см
	    • позиция № 1 Таблицы 1.1 настоящих Технических требований – 230х220
    • позиция № 2 Таблицы 1.1 настоящих Технических требований – 230х420
	Согласие с требованием
	-
	

	1.8. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	    • позиция № 1 Таблицы 1.1 настоящих Технических требований:
1. Петли навесные – 32 шт. (по периметру изделия равное расстояние между петлями, длина петли – 10 см)
2. Люверсы усиленные оцинкованные – 28 шт. (по периметру изделия равное расстояние между люверсами, расстояние от люверса до края изделия – 3 см)
3. Анкер с кольцом усиленного распирания М12 20х95 цинк – 60 шт.
4. Карабин пружинный усиленный М8 цинк – 60 шт.

    • позиция № 2 Таблицы 1.1 настоящих Технических требований:
1. Петли навесные – 46 шт. (по периметру изделия равное расстояние между петлями, длина петли – 10 см)
2. Люверсы усиленные оцинкованные – 42 шт. (по периметру изделия равное расстояние между люверсами, расстояние от люверса до края изделия – 3 см)
3. Анкер с кольцом усиленного распирания М12 20х95 цинк – 88 шт.
4. Карабин пружинный усиленный М8 цинк – 88 шт.
	Согласие с требованием
	-
	

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	[bookmark: _Toc523836096]Место и условия поставки продукции
	Московская область, Сергиево-Посадский г.о., пгт. Богородское д.100.
Приемка продукции производится в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.
	Согласие с требованием
	-
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	[bookmark: _Toc523836095]Срок гарантии на продукцию
	Гарантийный срок годности закупаемой продукции не менее 12 (двенадцати) месяцев с  даты подписания ТОРГ-12 / универсального передаточного документа.
	Предложение по гарантийному сроку
	-
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	-//-
	-//-
	-//-

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом:
товарно-транспортную накладную формы №1-Т в 2 экз.;
товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 / универсальный передаточный документ в 2 экз.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Дополнительные требования к продукции
	Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной.

	Согласие с требованием
	-
	

	5.2.
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	Меры национального режима, предусмотренные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» указаны в таблице 1.1  настоящих Технических требований.
	Согласие с требованием
	В составе заявки необходимо представить:
Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
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[bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]	
3. Требования к документации по ценообразованию 
3.1. [bookmark: _Hlk67308465]В обоснование стоимости в составе технико-коммерческого предложения Поставщик предоставляет спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям.

4. [bookmark: _Toc150420660]Приложения
[bookmark: _Toc150420661]Приложение № 1: Форма спецификации поставляемого оборудования.




















Приложение №1 к Техническим требованиям
[bookmark: _Hlk48224758][bookmark: _Hlk48224758]

Форма спецификации поставляемого оборудования

	№
п/п
	Наименование оборудования
	Тип, марка, артикул
	Изготовитель
	Страна происхождения
	Технические характеристики (описание)
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость ед. (руб. без НДС) *
	Общая стоимость (руб. без НДС)
	Срок поставки
	Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	‍
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	‍
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.
*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие.



