Технические требования 

ОКПД 2: 33.20.42.000 Выполнение работ по монтажу, подключению и настройке системы видео наблюдения на кран портальный стреловой ПСК для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск
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1. Общие сведения
  1.1. Обозначения и сокращения
	ПС
	Подъемные сооружения

	СТО
	Стандарт организации

	ТТ
	Технические требования

	НТД
	Нормативно-техническая документация

	ПУ
	Производственный участок 


1.2 Наименование услуг
   ОКПД 2: 33.12.15.000 Выполнение работ  по монтажу, подключению и настройке системы видео наблюдения на кран портальный стреловой электрический  ПСК, уч.№10612, зав.№36 для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.
1.3 Цель выполнения услуг

     Исполнение  договора, заключенного между филиалом ПАО «РусГидро»- «Нижегородская ГЭС» и Чебоксарским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск: Договор  №1240-396-2025 от 26.12.2025г. «Услуги по эксплуатации подъемных сооружений и рельсовых путей филиала ПАО “РусГидро”-“Нижегородская ГЭС”» для выполнения комплекса услуг по обеспечению безопасной эксплуатации ПС.
1.4  Существующее положение.
 Кран портальный стреловой электрический  ПСК уч.№10612, зав.№36, передан в эксплуатацию Нижегородскому ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск. Для обеспечения безаварийной работы крана в случаях, когда зона, обслуживаемая ПС, полностью не просматривается из кабины управления (с места управления) крановщиком, требуется установка системы видео наблюдения на кран.
Основанием для оказания услуг являются:
- Федеральные нормы и правила в области промышленой безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461.
Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№

п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта 
(место производства работ) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Наименование
работ

	2
	«Площадка маневровых и ремонтных работ Нижегородского производственного участка АО «Гидроремонт-ВКК», рег.№ А40-19617-0101
	Филиал ПАО «РусГидро»- «Нижегородская ГЭС»

606520, Нижегородская обл., Городецкий р-н, 

г. Заволжье,
ул. Привокзальная, д.14
	Кран портальный стреловой электрический  ПСК, уч. №10612, зав.№36

	Монтаж и настройка системы видеонаблюдения на кран портальный стреловой электрический ПСК. Оформление  документации на установку системы видеонаблюдения.


2. Требования к срокам предоставляемых услуг

Таблица 2. Требования к срокам предоставляемых услуг

	№

п/п
	Наименование работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	 ОКПД 2: 33.12.15.000 Оказание услуг  по монтажу и настройке системы видео наблюдения на кран портальный стреловой электрический  ПСК, уч.№10612, зав.№36 для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск

	1
	Монтаж, настройка, ввод в эксплуатацию   системы видеонаблюдения
	С даты заключения договора 
	30.09.2026


3. Перечень и объем предоставляемых услуг

Таблица 3. Перечень и объем предоставляемых услуг
	№

п/п
	Наименование услуг 
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	 ОКПД 2: 33.12.15.000 Оказание услуг  по монтажу и настройке системы видео наблюдения на кран портальный стреловой электрический  ПСК, уч.№10612, зав.№36 для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск

	1
	Монтаж, настройка, ввод в эксплуатацию   системы видео наблюдения
	к-т
	1


4. Требования к качеству оказания услуг
Таблица 4 Требования к качеству оказания услуг.   ОКПД 2: 33.12.15.000 Оказание услуг  по монтажу и настройке системы видео наблюдения на кран портальный стреловой электрический  ПСК, уч.№10612, зав.№36 для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск
	№

п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика

	1
	2
	3

	Обязательные требования 

	1.
	Общие требования
	Услуги оказываются в соответствии с действующими нормативно-техническими документами:

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 116-ФЗ от 21.07.97г.

- ГОСТ Р 72193-2025 Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания;

- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее ПОТ ЭУ), Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н;
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление от 16 сентября 2020 г. № 1479);

- Правила по охране труда при работе на высоте,  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 № 782н.
- Допуск персонала к работам на ГЭС осуществляется в строгом соответствии с приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023г. №300 «Об утверждении Регламента процесса «допуск персонала подрядных на объекты ПАО «РусГидро». Данные о персонале предоставляются в табличной форме, с указанием квалификационного разряда, профессии, группы допуска по электробезопасности и т.д. при этом персонал подрядчика должен иметь удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил в соответствии с характером выполняемых работ и требованиями НТД;

- Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утвержденные приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461;

- эксплуатационная документация на систему видео наблюдения.
- иные нормативные документы, устанавливающие требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, промышленной санитарии и охраны окружающей среды, действующими на момент выполнения работ.
Допуск на территорию для выполнения работ проводится после оформления заявки и выдачи пропуска от филиала ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС». Ввоз и последующий вывоз с территории оборудования и инструмента для выполнения ТО производится по предварительно согласованному списку.
Ответственность за нарушения указанных НПА и НТД несет руководитель Исполнителя. Размер ответственности исполнителя за выявленные нарушения предусматривается условиями заключенного договора.

	2.
	Требования к качеству услуг
	2.1  Монтаж, подключение, настройка, ввод в эксплуатацию  должны выполняться в соответствии с рекомендациями, изложенными в эксплуатационных документах системы видео наблюдения. При отсутствии в эксплуатационных документах необходимых указаний, монтаж  проводится по проекту установки, разработанному исполнителем и согласованному с Заказчиком.
2.2 В процессе работы  система видеонаблюдения должна обеспечивать машинисту крана достаточную видимость зоны обслуживания ПС в дневное и ночное время.
2.3 Сдача оборудования Заказчику для ввода в эксплуатацию ПС.
3. Иные условия оказания услуг:

3.1 Заказчик обеспечивает доступ к объекту.

3.2 Заказчик подготавливает подъёмное сооружение.

3.4 Заказчик предоставляет крановщика. 

	3.
	Требования к составу документации, передаваемой Заказчику и результат услуг
	Исполнитель обязан одновременно с передачей актов приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3 передать:

· Документацию системы видеонаблюдения                                                                             (инструкция или руководство по эксплуатации, паспорт, ПО (при наличии))

· Проект на монтаж системы видеонаблюдения (разрабатывается при необходимости по согласованию с Заказчиком); 

· Акт выполненных работ по монтажу и настройке системы видеонаблюдения.

· Сертификаты, подтверждающие качество и соответствие материалов требованиям конструкторской и нормативно-технической документации.

	4.
	Квалификация персонала
	1.  Наличие квалифицированного и аттестованного персонала с предоставлением копий удостоверений, соответствующих требованиям эксплуатационной документации монтируемых и обслуживаемых приборов.

2. Персонал должен быть обеспечен необходимыми техническими средствами для проведения работ.

3. Персонал исполнителя должен иметь удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил в соответствии с характером выполняемых работ и требованиями НПА и НТД. Наличие у персонала группы по электробезопасности не ниже II, подтвержденной копиями удостоверений и протоколами проверки знаний.

4. Наличие трудового договора с персоналом, подтвержденного письменно.

5. Письменное подтверждение о прохождении медицинского осмотра и об обеспечении персонала СИЗ.


