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	Сокращение
	Расшифровка

	ТТ
	Технические требования к закупаемой продукции

	RTK
	Real Time Kinematic - кинематика реального времени (пер. с англ.)

	ГНСС (GNSS)
	Глобальная навигационная спутниковая система

	СКП
	Средняя квадратическая погрешность

	PPK
	Post Processing Kinematic - кинематика в постобработке (пер. с англ.)

	DGPS
	differential global positioning system - системы дифференциальной коррекции глобальных навигационных спутниковых систем (пер. с англ.)
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Комплекты ГНСС-приемников необходимы для выполнения высокоточной топографической съёмки и определения координат пунктов государственной геодезической сети методом спутниковых геодезических измерений.
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	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Комплект ГНСС-приемника
	комплект
	6

	1.1. 
	ГНСС-приемник
	Шт.
	6

	1.2. 
	Контроллер
	Шт.
	6
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	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 26.51.20.121. Поставка комплектов ГНСС-приемников
	С даты подписания договора
	Не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора
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Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Комплект ГНСС-приемника
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	[bookmark: _Hlk51253264]Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Наименование продукции (позиция № 1.1 Таблицы 1):
ГНСС-приемник
	Указание марки (модели) предлагаемой продукции
	-//-
	-//-

	1.1.1
	Масса
	Не более 1.5 кг
	Указание характеристик
	
	

	1.1.2
	Поддерживаемые системы навигации
	GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, SBAS, QZSS
	Указание характеристик
	
	

	1.1.3
	Количество каналов
	Не менее 1408
	Указание характеристик
	
	

	1.1.4
	СКП Статика в плане
	Не более 2.5 мм + 0.5 мм/км
	Указание характеристик
	
	

	1.1.5
	СКП Статика по высоте
	Не более 5.0 мм + 0.5 мм/км
	Указание характеристик
	
	

	1.1.6
	СКП PPK в плане
	Не более 8.0 мм + 1.0 мм/км
	Указание характеристик
	
	

	1.1.7
	СКП PPK по высоте
	Не более 15.0 мм + 1.0 мм/км
	Указание характеристик
	
	

	1.1.8
	СКП RTK в плане
	Не более 8.0 мм + 1.0 мм/км
	Указание характеристик
	
	

	1.1.9
	СКП RTK по высоте
	Не более 15.0 мм + 1.0 мм/км
	Указание характеристик
	
	

	1.1.10
	СКП DGPS в плане
	Не более 0.25 м + 1.0 мм/км
	Указание характеристик
	
	

	1.1.11
	СКП DGPS по высоте
	Не более 0.50 м + 1.0 мм/км
	Указание характеристик
	
	

	1.1.12
	Форматы поправок
	RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.2 MSM, CMR
	Указание характеристик
	
	

	1.1.13
	Встроенная память
	Не менее 8 гб
	Указание характеристик
	
	

	1.1.14
	Время непрерывной автономной работы в режиме статика
	Не менее 24 ч
	Указание характеристик
	
	

	1.1.15
	Мощность встроенного УКВ-модема Rx/Tx
	Не менее 2 Вт
	Указание характеристик
	
	

	1.1.16
	Пыле- влагозащищенность
	IP68
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.17
	Материал корпуса
	Магниевый сплав или эквивалент
	Указание характеристик
	
	

	1.1.18
	Инерциальная система компенсации наклона вехи
	Наличие
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.19
	Встроенный 4G GSM модем
	Наличие
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.20
	Возможность подключения
внешних GSM и УКВ модемов
	Наличие
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.21
	Минимальная комплектация 
	1. ГНСС-приемник – 1 шт.
2. Веха не менее 2 метров - 1 шт.
3. Кабель интерфейсный - 1 шт.
4. Кабель для возможности подключения внешнего аккумулятора – (Y Lemo7-Lemo5/Клещи или аналог) - 1
шт.
5. Зарядное устройство - 1 шт.
6. Радиоантенна (тип разъема TNC или эквивалент) - 1 шт.
7. Твердый кейс - 1 шт.
8. Метрологическая поверка (электронная) - 1 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2
	Наименование продукции (позиция № 1.2 Таблицы 1): Контроллер
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1
	Процессор
	Восьмиядерный, не менее 2 ГГц
	Указание характеристик
	
	

	1.2.2
	Оперативная память
	Не менее 3 Гб
	Указание характеристик
	
	

	1.2.3
	Внутренняя память
	Не менее 32 Гб
	Указание характеристик
	
	

	1.2.4
	Слот для расширения памяти
	MicroSD карты максимальной емкостью не менее 128 Гб
	Указание характеристик
	
	

	1.2.5
	Камера
	Не менее 13 Мп с автофокусом и LED вспышкой
	Указание характеристик
	
	

	1.2.6
	Время автономной работы
	Не менее 10 ч
	Указание характеристик
	
	

	1.2.7
	Встроенное ПО
	Для геодезических работ
	Указание характеристик
	
	

	1.2.8
	Минимальная комплектация
	1. Контроллер - 1 шт.
2. Кабель питания/данных - 1 шт.
3. Блок питания - 1 шт.
4. Крепление на веху - 1 шт.
5. Стилус - 1 шт.
6. Встроенное ПО для геодезических работ - 1 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Требование к материалам
	Товар должен быть новым, произведенным не ранее 2026 года, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов.
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 2 если иное не будет письменно согласовано Сторонами. 
Поставка осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 17:00 часов с обязательным согласованием времени доставки с Заказчиком.
	Согласие с требованием
	
	

	3.2. 
	Условия транспортирования
	Товар должен поставляться в транспортировочной сумке предприятия-изготовителя, не имеющей повреждений и обеспечивающей защиту товара от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Гарантийный срок
	Гарантия на Товар не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания товарной накладной.
	Предложение по сроку гарантии на оборудование
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3.1 В цену Товара включаются все расходы Поставщика, производимые им в процессе поставки Товара, в том числе расходы на доставку, уплату налогов, сборов, иных обязательных платежей.
3.2 В Коммерческом предложении необходимо указать стоимость каждой позиции из перечня закупаемой продукции. Заказчиком не рассматривается оферта на поставку части Товара.
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