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1. [bookmark: __RefHeading___Toc1439162_3604399662][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc1439166_3604399662][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
	 «ОКПД2 20.11.11 Поставка технических газов в баллонах для нужд Филиала ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал».
1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc1955_902007666][bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции    
	Выполнение работ по контролю качества энергетических масел: хроматографическому  анализу газов, растворенных в трансформаторном масле (аргон, гелий предназначены для использования в качестве газа-носителя для газовой хроматографии); определению стабильности  против окисления турбинных масел, эксплуатируемых на Филиале (кислород предназначен для использования в качестве газа при окислении масла в приборе ВТИ). 
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc1439176_3604399662][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc75446571][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
Доставка продукции на место поставки осуществляется силами и средствами Поставщика в соответствии с п. 2.1.2 Технических требований, таблица 2.1 Требования к срокам поставки продукции.
	Поставка технических газов осуществляется в многооборотной таре (баллонах) автомобильным транспортом. Автомобильный транспорт должен быть оборудован в соответствии с требованиями Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.
Товар  должен быть поставлен надлежащего качества. Газы (аргон, кислород) должны быть заправлены в баллоны, изготовленные по ГОСТ 949-2023. Баллоны должны иметь защитное устройство (колпак), предназначенный для предотвращения механических повреждений запорного вентиля при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.
Каждый баллон с газом должен сопровождаться документом о качестве, содержащим следующие данные:
- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
- наименование и сорт продукта;
- номер партии и номер баллона поставляемого газа;
- дату изготовления;
- объем газа в баллоне, м3;
- результаты проведенных анализов или подтверждение о соответствии продукта требованиям  стандарта;
- обозначение  стандарта.
	Баллоны должны быть аттестованы. Тара и маркировка (надписи, окраска и т.д.) баллонов должны соответствовать требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением и требованиям, ГОСТ 949-2023. Поставляемый товар должен быть новым, сертифицирован, иметь паспорт изделия с отметкой прохождения испытаний. Качество товара на момент поставки должно соответствовать требованиям законодательства РФ, а также должно быть подтверждено документами, предоставляемыми в соответствии с требованиями законодательства РФ, оформленными на имя Поставщика, с областью действия – на всей территории РФ. Весь товар должен быть сертифицирован Госстандартом России на соответствие требованиям безопасности, что должно подтверждаться соответствующими документами согласно законодательству Российской Федерации. 
[bookmark: __RefHeading___Toc1439180_3604399662][bookmark: __RefHeading___Toc1439180_3604399662]

2. [bookmark: __RefHeading___Toc1439182_3604399662][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693] Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc1439184_3604399662][bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc1439186_3604399662][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc1439188_3604399662][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№ п.п.
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Аргон высшего сорта по ГОСТ 10157-2016,
баллон 40 л
	баллон
	1

	2.
	Кислород газообразный технический по ГОСТ 5583-78, баллон 40 л
	баллон
	1



[bookmark: __RefHeading___Toc1439188_36043996621]Таблица 1.2 Технические требования к поставляемому оборудованию
	№ п.п.
	Наименование  и характеристики продукции
	Технические требования к поставляемому товару

	1.
	Аргон высшего сорта по ГОСТ 10157-2016

	1.1.
	Функциональные характеристики

	1.1.1.
	Предназначен для использования в качестве газа-носителя для газовой хроматографии
	соответствие

	1.2.
	Технические характеристики

	1.2.1.
	Объемная доля аргона, %, не менее
	99,993

	1.2.2.
	Объемная доля кислорода, %, не более
	0,0007

	1.2.3.
	Объемная доля азота, %, не более
	0,005

	1.2.4.
	Объемная доля водяных паров, %, не более, что  соответствует температуре насыщения аргона водяными парами при давлении 101,3 кПа (760 мм рт. ст.), 0 С, не выше
	0,0009

Минус 61

	1.2.5.
	Объемная доля суммы углеродсодержащих соединений в пересчете на СО2 , %, не более
	0,0005

	2.
	Кислород газообразный технический по ГОСТ 5583-78

	2.1.
	Функциональные характеристики

	2.1.1.
	Предназначен для использования в качестве газа при окислении масла в приборе ВТИ
	соответствие

	2.2.
	Технические характеристики

	2.2.1.
	Объемная доля кислорода, %, не менее
	99,7

	2.2.2.
	Объемная доля водорода, %, не более
	0,3

	2.2.3.
	Объемная доля двуокиси углерода, %, не более
	Не нормируется

	2.2.4.
	Содержание окиси углерода
	Не нормируется

	2.2.5.
	Содержание газообразных кислот и оснований
	Не нормируется

	2.2.6.
	Содержание озона и других газов-окислителей
	Не нормируется

	2.2.7.
	Содержание щелочи
	Должен выдерживать  испытание по п. 3.9

	2.2.8.
	Запах
	Не нормируется



2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc1439190_3604399662][bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc1439192_3604399662][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Поставка технических газов
	Начало поставки - с даты заключения договора
	В полном объеме в течении 30 дней с даты заключения договора.


0
0

0

2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc1439196_3604399662][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc754465801]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc1439198_3604399662][bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции  
Наименование продукции : «ОКПД2 20.11.11 Поставка технических газов в баллонах для нужд Филиала ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал».
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении продукции
	1. Аргон газообразный высший сорт
Количество:1 штука (баллон). Емкость баллона 40 литров, рабочее давление 150 атм, объем газа в баллоне 6,5 м3 , объёмная доля аргона (чистота) не менее 99,993%. Аргон газообразный высший сорт должен быть изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 10157-2016 по технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение газообразного и жидкого аргона - по ГОСТ 26460. Газообразный аргон должен сопровождаться документом о качестве, содержащим следующие данные:
- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
- наименование продукта, его сорт;
- дату изготовления;
- номер партии, номер баллона;
- объем газообразного аргона в кубических метрах;
- результаты проведенных анализов или подтверждение о соответствии продукта требованиям ГОСТ 10157-2016;
- обозначение ГОСТ 10157-2016;
- вид водорода, используемого для очистки сырого аргона.
Гарантийный срок хранения газообразного аргона - 18 мес. со дня изготовления.
2. Кислород газообразный технический Количество: 1 штука (баллон). Емкость баллона 40 литров, рабочее давление 150 атм, объем газа в баллоне 6,3 м3 , объёмная доля кислорода (чистота) не менее 99,7%. Кислород газообразный технический должен быть изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) по технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение кислорода газообразного технического - по ГОСТ 26460. Каждая партия газообразного технического кислорода должна сопровождаться документом о качестве, содержащим следующие данные:
- наименование предприятия и его товарный знак;
-  наименование и сорт продукта;
- номер партии технического кислорода;
- дату изготовления;
- объем газообразного кислорода, м3;
- результаты проведенных анализов или подтверждение соответствия продукта требованиям ГОСТ 5583-78;
- обозначение ГОСТ 5583-78.
Гарантийный срок хранения - 18 месяцев со дня изготовления кислорода газообразного технического.
	Согласие с требованиями
	
	

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 369244, Карачаево -Черкесская Республика, Карачаевский район, пос. Правокубанский, Зеленчукская ГЭС-ГАЭС.
	Согласие с требованиями
	
	

	2.2. 
	Транспортировка
	Товар подлежит транспортировке в транспортной таре, обеспечивающий температурный режим хранения согласно инструкции производителя: исключающей влаго-, паро- и газообмен с атмосферой, а также солнечное облучение и механические повреждения. Автомобильный транспорт должен быть оборудован в соответствии с требованиями Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. Маркировка (информация для потребителей), размещаемая на каждой единице транспортной и потребительской тары, должна соответствовать требованиям нормативных документов РФ.
	Согласие с требованиями
	
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и после гарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Срок гарантии поставщика
	Остаточный срок хранения на момент поставки технических газов должен быть не менее 80% от срока хранения, указанного в нормативно-технической документации производителя технических газов.
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Документы, передаваемые вместе с товаром
	Поставщик обязан одновременно с передачей товара передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: документ о качестве товара - паспорт (сертификат) качества, либо  иные документы, предусмотренные действующим законодательством, подтверждающие качество товара; товарно-транспортную накладную формы №1-Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.
	Согласие с требованием
	
	


0
0

3. [bookmark: __RefHeading___Toc1439200_3604399662][bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. Цена предлагаемого товара должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, тару, страхование, проведение экспертиз, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.




