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[bookmark: _Toc228178319]Наименование работ
ОКПД 2: 42.13.10.111 Выполнение работ по ремонту ливнесточной системы автодорожного моста, проходящего по сооружениям Нижегородской ГЭС для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск
[bookmark: _Toc228178320]Цель выполнения работ 
Исполнение доходного договора, заключенного между филиалом ПАО «РусГидро»- «Нижегородская ГЭС» и Чебоксарским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск:
-Договора подряда №1240-315-2023 от 03.11.2023г. «Работы по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий и сооружений филиала ПАО “РусГидро”-“Нижегородская ГЭС”».
[bookmark: _Toc228178321][bookmark: _Hlk48661047]Существующее положение 
1. Ливнесточная система автодорожного моста расположена на участке машинного зала, монтажной площадки и правобережного примыкания Нижегородской ГЭС и находится со стороны верхнего бьефа реки Волга.
[bookmark: _Toc228178322]Таблица 1. Перечень объектов Генерального подрядчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место выполнения работ) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Ливнесточная система автодорожного моста на участке машинного зала, монтажной площадки и правобережного примыкания Нижегородской ГЭС
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС» Российская Федерация, 606520, Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Привокзальная, д.14.
	Автодорожный мост проходящий по сооружениям филиала ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС»
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Выполнение работ по ремонту ливнесточной системы автодорожного моста осуществляется:
- на территории действующего предприятия без остановки рабочего процесса предприятия, в зоне разветвлённой сети транспортных и инженерных коммуникаций, стесненных условий для складирования материалов;
- выполнение работ на высоте, в том числе над водой;
- выполнение работ, требующих применения удерживающих и страховочных систем, установки жестких или гибких анкерных линий, с применением лебедок, домкратов, подъёмных сооружений, а также специализированного оборудования и оснастки;
- выполнение работ без полной остановки движения (организация реверсивного пропуска автомобильного транспорта по одной полосе движения);
- наличие в зоне выполннеия работ транзитного автомобильного транспорта (предусмотреть защиту от разлетающихся искр, краски и прочего);
- необходимость устройства дополнительных ограждений и плотных настилов рабочих площадок для выполнения требований надзорных органов в части охраны рыбных ресурсов (недопущение попадания в воду строительного мусора, пыли, конструкций);
- выполнение работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой;
- выполнение работ на открытой площадке при наличии сильного порывистого ветра со стороны водохранилища. Наличие брызг и водной пыли при волнении в водохранилище, низкочастотной вибрации от работающего турбинного оборудования;
- выполнение работ в ночное время (при необходимости) при искусственном освещении.
[bookmark: _Toc228178324]Требования к выполнению работы
[bookmark: _Toc228178325]Требования к объемам и срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc228178326]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc228178327]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД 2: 42.13.10.111 Выполнение работ по ремонту ливнесточной системы автодорожного моста, проходящего по сооружениям Нижегородской ГЭС для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск
	В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям)



[bookmark: _Toc228178328]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc228178329]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД 2: 42.13.10.111 Выполнение работ по ремонту ливнесточной системы автодорожного моста, проходящего по сооружениям Нижегородской ГЭС для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск
	С даты заключения договора
	Не позднее 20.08.2026 г.*
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* Данный срок указан в соответствии с требованиями договора указанного в п 1.3. Технических требований.
[bookmark: _Toc228178330][bookmark: _Toc51921661]Требования к качеству работ
[bookmark: _Toc228178331]Таблица 4. Требования к качеству работ. ОКПД 2: 42.13.10.111 Выполнение работ по ремонту ливнесточной системы автодорожного моста, проходящего по сооружениям Нижегородской ГЭС для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Генерального подрядчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	Участник должен представить в заявке согласие к выполнению работ, полностью соответствующих настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	
	

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов

	При выполнении работ Субподрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1»,
-  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2»; 
-  ФЗ № 7 от 10.01.2002 г «Об охране окружающей среды»;
- РД 153-34.0-03.301-00 «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий»
- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;
- ГОСТ Р 72193-2025 «Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания».
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. N 903н;
- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями» Зарегистрировано в Минюсте России 11 декабря 2020 г. N 61411 Приказ от 27 ноября 2020 г. N 835н;
- Правила по охране труда при работе на высоте», Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 N 61477);
- «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020 № 753н;
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения», утв. приказом Ростехнадзора №461 от 12.11.2020 г.;
- ФЗ №166 от 20.12.2004 «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;
- Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 г.  № 74-ФЗ;
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004»;
- «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» утверждённые приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 г. N 883н;
- СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».
- ФЗ №443-ФЗ от 29.12.2017 «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- ГОСТ Р 58350-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах  выполнения работ. Технические требования. Правила применения.
- ГОСТ Р 52289-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения;
- Стандарты ПАО «РусГидро».
	
	

	1.2. 
	Требования к организации работ
	
	-//-

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Субподрядчика

	- Допуск персонала Субподрядчика для выполнения работ осуществляться в соответствии с приложением А ГОСТ Р 72193-2025 «Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков;
- Работы на высоте выполнять по отдельному наряду-допуску, оформленному в соответствии с приложением 3 приказа Минтруда РФ от 16.11.2020г №782н «Об утверждении правил по охране труда при работах на высоте»;
- Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Филиала ПАО «РусГидро»- «Нижегородская ГЭС».
	
	

	1.2.2. 
	Организация работ
	- Разработка Субподрядчиком до начала проведения работ проектов производства работ (ППР) и технологических карт (ТК), в том числе планов производства работ на высоте или технологических карт на выполнение работ, а также Субподрядчик разрабатывает и согласовывает в ГИБДД и ГУАД по Нижегородской области проект организации дорожного движения (ПОДД) с обязательным направлением уведомлений о начале выполнения работ в ГИБДД и ГУАД в соответствии с действующими нормативно-техническими документами (НТД).
- Организация работ по согласованию ППР, ТК, ПОДД входит в
обязанности Субподрядчика.
- Организация на всех стадиях и этапах работ дорожного движения и ограждения рабочих мест моста в соответствии с согласованным ПОДД (расстановка временных знаков, ограждение из водоналивных блоков и фундаментных блоков стеновых (ФБС блоков), нанесение временной дорожной разметки, установка передвижного мобильного комплекса, сигнальных фонарей, светофоров и пр.) входит в обязанности Субподрядчика.
- Содержание в работоспособном состоянии знаков, светофоров, сигнальных фонарей, водоналивных блоков, прочих дорожных знаков и ограждений выполняет Субподрядчик.
- При переходе с одного рабочего места на другое, перестановку временных знаков, ограждения, сигнальных фонарей, светофоров и пр. Субподрядчик выполняет собственными силами.
- Для обеспечения безопасного проезда транзитного транспорта все погрузочно-разгрузочные и монтажные работы с применением грузоподъемных механизмов Субподрядчик должен проводить в ночные смены с возможной полной остановкой движения в период с 0ч 00мин по 06ч 00мин.
- Информирование Генерального подрядчика о полном закрытии движения по реконструируемому участку Субподрядчик производит в письменной форме, не менее чем за три дня до закрытия.
- Субподрядчик самостоятельно обеспечивает логистику по доставке к месту выполнения работ всех необходимых ресурсов и оборудования для выполнения работ с учетом задержек и ограничений движения автотранспорта при реверсивном пропуске через мост и возможных полных остановок движения в ночное время при выполнении работ с применением грузоподъемных механизмов.
- Субподрядчик следит за состоянием дорожной обстановки и режимом движения транспорта на реверсивном участке. В случае возникновения дорожно-транспортный происшествий, поломок светофоров, опасных разрушений ограждения реверсивной полосы дороги, а также на время полной технологической остановки движения по мосту Субподрядчик оперативно организует работу 2-х регулировщиков из числа подготовленных рабочих в сигнальных жилетах с жезлами и средствами связи, ставит в известность инспекторов ГИБДД Городецкого района о случившемся.
	
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к используемым материалам
	Материалы, необходимые для выполнения работ приобретаются Субподрядчиком с обязательным проведением входного контроля материалов с оформлением актов входного контроля с представлением сертификатов соответствия, паспорта по ГОСТ на все строительные материалы и готовые конструкции.
Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся и укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции, и гарантийными обязательствами производителя, выданными производителем продукции. Каждая поставляемая партия изделий должна сопровождаться документом о качестве на русском языке (сертификаты соответствия, паспорта по ГОСТ на все строительные материалы и готовые конструкции).
	
	-

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов
	
	-//-

	1.4.1. 
	Контроль качества используемых запасных частей и материалов
	Субподрядчик совместно с Генеральным подрядчиком проводит входной контроль поступающих материалов и запасных частей с оформлением двухсторонних актов входного контроля, включающий в себя проверку:
- наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 (ред. от 21.02.2018) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»;
- наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
- наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;
·  комплектности поставляемых материалов.
	
	-

	1.5. 
	Требования к персоналу Субподрядчика
	
	-//-

	1.5.1. 
	[bookmark: _Toc125123779][bookmark: _Toc228178332]Квалификация персонала Субподрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	Привлекаемые к выполнению работ сотрудники должны:
- быть старше 18 лет;
 - иметь соответствующие группы по электробезопасности (не ниже II) и группы по безопасности работ на высоте в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте», утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. № 782н.
До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения Субподрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на выполнение специальных видов работ (возможно совмещение специальностей).
	
	-

	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	
	-//-

	1.6.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Субподрядчик на стадии заключения договора предоставляет:
 - копию Приказа о создании комиссии по проверке знаний ПУЭ, ПТЭ ЭСС, ПТЭ ЭП, ОТ, ПБ;
      - копии протоколов проверки знаний на всех членов комиссии и всех работников по Приказу в РТН или вышестоящей организации;
       - формы удостоверений при работах в электроустановках должны соответствовать требованиям правил по ОТ при эксплуатации электроустановок;
      - при отсутствии в организации ПДЭК предоставить копии протоколов проверки знаний в аттестационной комиссии РТН;
      - документ о профессиональном образовании (обучении) и (или) об уровне квалификации выполняемых работ на высоте;
      - предоставить список квалифицированного рабочего и административно-технического персонала с указанием разрядов, групп допуска по электробезопасности и групп по безопасности работ на высоте.
	
	-

	2. 
	Требования к результатам работ
	
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	
	-//-

	2.1.1. 
	Результат работ
	По результатам выполненных работ должно быть произведено восстановление работоспособности водоотведения ливнесточной системы автодорожного моста на участке машинного зала, монтажной площадки и правобережного примыкания Нижегородской ГЭС со стороны верхнего бьефа.
	
	-

	2.2. [bookmark: _Ref54002960]
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели 
	
	-//-

	2.3. 
	Требования к порядку приемки результатов работ 
	
	-//-

	2.3.1. 
	Предъявление Объекта комиссии Генерального подрядчика
	Оформление отчетной и исполнительной документации, указанных в п. 2.4 настоящей таблицы.
	
	-

	2.4. 
	Требования к оформлению документации
	
	-//-

	2.4.1. 
	Документы, передаваемые Генеральному подрядчику по результатам выполненных работ
	Субподрядчик обязан одновременно с передачей актов приемки выполненных работ по форме КС-2 передать Генеральному подрядчику отчет о выполненных работах, включая:
· акты на скрытые работы 
· исполнительные чертежи, схемы 
· акты входного контроля на используемые материалы
· сертификаты соответствия, паспорта по ГОСТ на все строительные материалы
· общий и специальный журналы учета выполнения работ
 -   отчет об использовании давальческих материалов (при необходимости)
	
	-

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Субподрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)
	
	-//-

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям Субподрядчика
	
	-//-

	4.1.1. 
	Гарантийный срок на результат работ
	Гарантийный срок на результат работ должен составлять 36 месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ КС-2
	
	-

	5. 
	Требования к обязательствам Субподрядчика, влияющим на исполнение договора
	
	-//-

	5.1.1. 
	Требования в отношении режима прохода на территорию Генерального подрядчика
	Субподрядчик до начала выполнения работ предоставляет справки «О наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования» на всех сотрудников принимающих участие в выполнение работ
	
	

	6. 
	Прочие требования к выполняемым работам
	
	-//-

	6.1. 
	[bookmark: _Toc228178333]Наличие и применение СИЗ 
	[bookmark: _Toc228178334]Субподрядчик обязан иметь в наличии и работать в исправной спецодежде и использовать исправные средства индивидуальной защиты в соответствии с характером выполняемых работ и обязан правильно пользоваться ими во время работы
	
	



3.  Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1.  В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2.  Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.
 
4.  Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.
4.1. Сметную документацию составлять и оформлять в соответствии с требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложение 3 к настоящим техническим требованиям) с применением понижающего коэффициента, приводящего к стоимости, указанной в Коммерческом предложении участника, с которым принято решение заключить договор. Коэффициент начисляется в каждой локальной смете к итогу.

5. Приложения:
1. Ведомость объемов работ;
2. Чертеж 1931-14.02-05-НКм-5;
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.

































Приложение № 1 
Ведомость объёмов работ
«Выполнение работ по ремонту ливнесточной системы автодорожного моста, проходящего по сооружениям Нижегородской ГЭС»

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Работы

	1
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали до 5 мм
	м
	28,18

	2
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: от 5 до 10 мм
	м
	16,58

	3
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	т
	0,2112

	4
	Установка водосточных композитных подвесных лотков
	м
	90

	5
	Монтаж дополнительных подвесов из гладкой арматуры диам. 12мм на электродуговую сварку
	т
	0,634

	6
	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом
	м2
	25

	7
	Огрунтовка металлических поверхностей вручную за один раз грунтовкой ГФ-115
	м2
	25

	8
	Окраска металлических поверхностей вручную за два раза эмалью ПФ-115
	100 м2
	0,25

	9
	Сборка мостовой платформы типа БЛ-08-01 (работа в окно)
	т
	3

	10
	Демонтаж мостовой платформы типа БЛ-08-01 (работа в окно)
	т
	3

	Материалы Субподрядчика

	11
	Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами (шайбы 18мм 352шт=5,176кг; гайки 18мм 704шт=29,33кг)
	т
	0,034506

	12
	Шпильки резьбовые оцинкованные, диаметр 8-16 мм (Шпилька М18*600 - 132 шт Вес 1 шт-0,99кг)
	кг
	130,68

	13
	Лотки водоотводные подвесные прямой, ТТК.101.27.40.01.001-300
	шт
	30

	14
	Электроды сварочные МР-3, диаметр 4 мм
	т
	0,02

	15
	Эмаль ПФ-115, серая
	т
	0,008

	16
	Уайт-спирит
	кг
	2

	17
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,004

	18
	Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами (гайки 10мм 528шт=3,52кг; шайбы оцинк. 10мм 352шт=1,257кг; болты оцинк. 10*65 352шт=17,6кг)
	т
	0,022377

	19
	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, диаметр 12 мм
	т
	0,634

	20
	Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм
	т
	0,423

	21
	Заклепка вытяжная 4,8*12 из нержавеющей стали 0,8*18Н10(AISI  304; А2)
	шт
	189

	22
	Клей-герметик по каталогу ТрансТехСервис
	кг
	4

	23
	Кронштейны К-1 индивидуального изготовления с защитой металлоконструкций горячим цинкованием в заводских условиях с толщиной слоя 80-120мкм (согласно чертежа 1931-14.02-05-Нкм-5)
	шт
	66

	Механизмы Субподрядчика

	24
	Платформа мостовая мобильная БЛ 08-01 или аналог
	т
	3



