











Технические требования на выполнение работ
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1. [bookmark: __RefHeading___Toc4244_1901684530][bookmark: _Toc192837422][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc54646395]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc4246_1901684530][bookmark: _Toc54646396][bookmark: _Toc192837423][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения
	Заказчик
	АО «Загорская ГАЭС-2»

	Подрядчик
	Лицо выполняющее, поручаемый объем работ






1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc4248_1901684530][bookmark: _Toc54646397][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc192837424]Наименование закупаемой продукции
«ОКПД2: 71.12.35.110 Выполнение кадастровых работ на объектах Загорской ГАЭС-2»

1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc4250_1901684530][bookmark: _Toc192837425][bookmark: _Toc54646398][bookmark: _Toc46743507]Цель выполнения работ
- Межевание земельных участков ( 4 шт.)для постановки их на кадастровый учет;
- Изготовление межевого плана по разделу земельного участка с кадастровым №  50:05:0110104:26.
[bookmark: __DdeLink__11977_1381289162_Копия_1]- Получение технических планов для постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности на комплекс объектов автодороги «технологический проезд №23» расположенного на земельном участке с кадастровым номером: 50:05:0110104:26.
- Снятие с кадастрового учет сооружения «Плотина бетонная водосбросная верховая» с кадастровым номером 50:05:0000000:75585.
- Получение технических планов для постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности на комплекс объектов нижнего бассейна Загорской ГАЭС-2.
[bookmark: __RefHeading___Toc4252_1901684530][bookmark: _Toc192837426][bookmark: _Toc54646400]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ)

	1
	2
	3

	1. 
	Плотина бетонная водосбросная верховая (площадь  39000 кв.м) с кад.№ 50:05:0000000:75585
	141342, Россия, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, р.п. Богородское

	2. 
	 Нижний бассейн (комплекс объектов):
-водосбросы боковые (20 шт);
-быстроток;
-проезды инспекционные;
-мост (кроме пролетного строения)

	141342, Россия, Московская обл., Сергиево-Посадский муниципальный р-н , городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, северо-восточная часть кадастрового квартала 50:05:0110104.

	3. 
	Земельный участок нижнего бассейна с кадастровым № 50:05:0110104:26
	141342, Россия, Московская обл., Сергиево-Посадский муниципальный р-н , городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, северо-восточная часть кадастрового квартала 50:05:0110104.

	4. 
	Технологический проезд №23 (комплекс объектов)
- пролетное строение моста;
- локальные очистные сооружения;
-дорожное полотно;
	141342, Россия, Московская обл., Сергиево-Посадский муниципальный р-н , городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, северо-восточная часть кадастрового квартала 50:05:0110104.

	5. 
	Земельный участок (под технологическим проездом №23)
	41342, Россия, Московская обл., Сергиево-Посадский муниципальный р-н , городское поселение Краснозаводск, г. Краснозаводск, северо-восточная часть кадастрового квартала 50:05:0110104.

	6. 
	Земельный участок
	Московская обл. , Сергиево-Посадский муниципальный р-н , городское поселение Богородское, рабочий п. Богородское

	7. 
	Земельный участок
	Московская обл. , Сергиево-Посадский муниципальный р-н , городское поселение Богородское, рабочий п. Богородское


2. [bookmark: __RefHeading___Toc4254_1901684530][bookmark: _Toc192837427][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54646403][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc4256_1901684530][bookmark: _Toc192837428][bookmark: _Toc54646404]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc4258_1901684530][bookmark: _Toc192837429][bookmark: _Toc54646405]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: __RefHeading___Toc4260_1901684530][bookmark: _Toc192837430][bookmark: _Toc54646406][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Изготовление Акта обследования для снятие с кадастрового учета сооружения «Плотина бетонная водосбросная верховая» с кадастровым номером 50:05:0000000:75585:
· получение и анализ сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
· подготовка акта обследования сооружения «Плотина бетонная водосбросная верховая» с кадастровым номером 50:05:0000000:75585 на бумажном носителе в 1 экземпляре;
· подготовка акта обследования сооружения «Плотина бетонная водосбросная верховая» с кадастровым номером 50:05:0000000:75585 в виде XML-файла на диске, необходимых для предоставления в орган кадастрового учета;
· Сопровождение в части правильности подготовки акта обследования сооружения «Плотина бетонная водосбросная верховая» с кадастровым номером 50:05:0000000:75585 при снятии с кадастрового учета
	Условная единица
	1

	2. 
	[bookmark: __DdeLink__11822_1381289162_Копия_3]Выполнение кадастровых работ по подготовке документов необходимых для постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности на объекты нижнего бассейна Загорской ГАЭС-2, в том числе:
· выполнение плановой съемки с привязкой GPS объектов нижнего бассейна (23 шт).
· подготовка технического плана объектов нижнего бассейна Загорской ГАЭС-2, как комплекс в виде документа на бумажном носителе в 1 экземпляре;
· подготовка технического плана объектов нижнего бассейна Загорской ГАЭС-2, как комплекс в виде XML-файла на диске, необходимых для предоставления в орган кадастрового учета;
	Условная единица
	1

	3. 
	Выполнение кадастровых работ по подготовке документов необходимых для раздела земельного участка с кадастровым № 50:05:0110104:26.
· получение и анализ сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) ;
· подготовка межевого плана по разделу земельного участка с кадастровым № 50:05:0110104:26 ;
· постановка на государственный кадастровый учет новообразованных земельных участков.
	Условная единица
	1

	4. 
	Выполнение кадастровых работ по подготовке документов необходимых для постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности на технологический проезд №23, в том числе:
· выполнение топографической съемки с привязкой GPS сооружений технологического проезда №23 и земельного участка под технологическим проездом №23 протяженностью 4000 м;
· подготовка технического плана сооружений «технологический проезд №23», как комплекс объектов в виде документа на бумажном носителе в 1 экземпляре;
· подготовка технического плана сооружений «технологический проезд №23», как комплекс объектов в виде XML-файла на диске, необходимых для предоставления в орган кадастрового учета;
· получение и анализ сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о кадастровых планах территории (КПТ) кадастрового квартала № 50:05:0110104 в электронном виде в формате xml;
· подготовка межевого плана на земельного участка в виде документа на бумажном носителе в 1 экземпляре;
· подготовка межевого плана на земельного участка
· постановка на государственный кадастровый учет земельного участка в виде XML-файла на диске, необходимых для предоставления в орган кадастрового учета;.
	Условная единица
	1

	5. 
	[bookmark: __DdeLink__11822_1381289162_Копия_3_Копи]Выполнение кадастровых работ по подготовке документов необходимых для постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности на автодорогу от нижнего бассейна Загорской ГАЭС-2 до ул. 40 лет Победы г. Краснозаводск., в том числе:
· выполнение топографической съемки с привязкой GPS протяженностью 2300 м;
· описание контуров сооружений (определение координат контура;
· подготовка технических планов сооружений автодороги от нижнего бассейна Загорской ГАЭС-2 до ул. 40 лет Победы г. Краснозаводск в виде документа на бумажном носителе в 1 экземпляре;
· подготовка технических планов сооружений автодороги от нижнего бассейна Загорской ГАЭС-2 до ул. 40 лет Победы г. Краснозаводск в виде XML-файла на диске, необходимых для предоставления в орган кадастрового учета;
	Условная единица
	1

	6. 
	Выполнение работ по подготовке документов необходимых для постановки на кадастровый учет земельного участка площадью 27 108.9 кв.м, расположенного на кадастровых кварталах № 50:05:0100110, 50:05:0110101.
· получение и анализ сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о кадастровых планах территории (КПТ) кадастровых кварталов №№ 50:05:0100110, 50:05:0110101 в электронном виде в формате xml;
· подготовка межевого плана на земельный участок;
· постановка на государственный кадастровый учет земельного участка.

	Условная единица
	1

	7. 
	Выполнение работ по подготовке документов необходимых для постановки на кадастровый учет земельного участка площадью 49 619.7 кв.м, расположенного на кадастровых кварталах № 50:05:0100110, 50:05:0110101.
· получение и анализ сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о кадастровых планах территории (КПТ) кадастровых кварталов №№ 50:05:0100110, 50:05:0110101 в электронном виде в формате xml;
· подготовка межевого плана на земельный участок;
· постановка на государственный кадастровый учет земельного участка.
	Условная единица
	1



2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc4262_1901684530][bookmark: _Toc54646407][bookmark: _Toc192837431][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: __RefHeading___Toc4264_1901684530][bookmark: _Toc54646408][bookmark: _Toc192837432][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Выполнение кадастровых работ на объектах Загорской ГАЭС-2
	С даты, заключения договора.
	Не позднее 5 месяцев, с даты заключения договора.
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2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc4266_1901684530][bookmark: _Toc54646410][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc192837433][bookmark: _Toc46743510_Копия_1]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc4268_1901684530][bookmark: _Toc192837434]Таблица 4. Требования к качеству продукции
Выполнение работ по подготовке документов необходимых для постановки их на кадастровый учет земельных участков площадью 27 108.9 кв.м и 49 619.7 кв.м расположенных на кадастровых кварталах № 50:05:0100110, 50:05:0110101 и постановка на государственный кадастровый учет новообразованных земельных участков. (позиция №1 Таблицы 2):
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к результатам работ

	1.1. 
	Общие требования к результатам работ

	1.1.1. 
	Результат работ
	[bookmark: __DdeLink__11828_1381289162_Копия_1_Копи]- Межевые планы на земельные участки согласно схемы и перечня координат (Приложение № 1 к Техническим требованиям) в виде XML-файла на диске;
[bookmark: __DdeLink__11828_1381289162_Копия_2_Копи]- Межевые планы на земельные участки согласно схемы и перечня координат (Приложение № 1 к Техническим требованиям) в виде документа на бумажном носителе в 1 экземпляре;
- Постановка на кадастровый учет земельных участков.

	1.2. 
	Требования к оформлению документации

	1.2.1. 
	Требования к оформлению документации
	[bookmark: __DdeLink__11854_1381289162_Копия_1]На бумажном носителе 1 экз., в электронном виде (формат xml) 1 экз.

	2. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)

	2.1.1. 
	Соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации
	При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь:
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
[bookmark: __DdeLink__1284_307092336_Копия_1]- Федеральным законом от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)»;
- Приказ Росреестра от 14.12.2021 № П/0592 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке» и приказа Росреестра от 23.10.2020 № П/0393 «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места».
- и иных подзаконных актов, инструкций.

	3. 
	Прочие требования к выполняемым работам

	3.1. 
	Требования к информационной безопасности
	Любая информация, полученная Подрядчиком в ходе ознакомления с объемом работ, к которым относится вся информация Заказчика, является его собственностью и не может передаваться третьим лицам, использоваться в своих целях, распространяться или тиражироваться любыми способами без письменного разрешения Заказчика.

	3.1.1. 
	Требования к порядку приемки и оплаты работ
	Оплата в размере 30 (тридцати) процентов от стоимости выполненных Работ по Договору производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ, на основании счета, выставленного Подрядчиком.
Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты постановки на кадастровый учет, на основании счета, выставленного Подрядчиком



Выполнение кадастровых работ по подготовке документов необходимых для постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности на технологический проезд №23, в том числе: (позиция №2 Таблицы 2):
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Требования к результатам работ
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-

	1.1.1. 
	Результат работ
	[bookmark: __DdeLink__11828_1381289162_Копия_1_Коп2]- Технический план сооружений согласно техническим характеристикам Объекта (Приложение № 3 к Техническим требованиям) в виде XML-файла на диске;
[bookmark: __DdeLink__11828_1381289162_Копия_2_Коп2]- Технический план сооружений согласно техническим характеристикам Объекта (Приложение № 3 к Техническим требованиям) в виде документа на бумажном носителе в 1 экземпляре;
	

	1.2. 
	Требования к оформлению документации
	-//-

	1.2.1. 
	Требования к оформлению документации
	[bookmark: __DdeLink__11854_1381289162_Копия_2_Копи]На бумажном носителе 1 экз., в электронном виде (формат xml) 1 экз.
	

	2. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-

	2.1.1. 
	Соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации
	При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь:
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
[bookmark: __DdeLink__1284_307092336_Копия_2_Копия_]- Федеральным законом от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)»;
[bookmark: __DdeLink__1286_307092336_Копия_2_Копия_]- Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
- и иных подзаконных актов, инструкций.
	

	3. 
	Прочие требования к выполняемым работам
	-//-

	3.1. 
	Требования к информационной безопасности
	Любая информация, полученная Подрядчиком в ходе ознакомления с объемом работ, к которым относится вся информация Заказчика, является его собственностью и не может передаваться третьим лицам, использоваться в своих целях, распространяться или тиражироваться любыми способами без письменного разрешения Заказчика.
	

	3.1.1. 
	Требования к порядку приемки и оплаты работ
	Оплата в размере 30 (тридцати) процентов от стоимости выполненных Работ по Договору производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ, на основании счета, выставленного Подрядчиком.
	



Выполнение работ по подготовке документов необходимых для постановки на кадастровый учет земельного участка под технологическим проездом №23 и постановка на государственный кадастровый учет новообразованного земельного участка. (позиция №3 Таблицы 2):
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Требования к результатам работ
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-

	1.1.1. 
	Результат работ
	- Межевой план на земельный участок согласно техническому плану на технологический проезд №23 в виде XML-файла на диске;
- Межевой план на земельный участок согласно техническому плану на технологический проезд №23 в виде документа на бумажном носителе в 1 экземпляре;
- Постановка на кадастровый учет земельных участков.
	

	1.2. 
	Требования к оформлению документации
	-//-

	1.2.1. 
	Требования к оформлению документации
	[bookmark: __DdeLink__11854_1381289162_Копия_1_Копи]На бумажном носителе 1 экз., в электронном виде (формат xml) 1 экз.
	

	2. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-

	2.1.1. 
	Соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации
	При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь:
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
[bookmark: __DdeLink__1284_307092336_Копия_1_Копия_]- Федеральным законом от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)»;
- Приказ Росреестра от 14.12.2021 № П/0592 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке» и приказа Росреестра от 23.10.2020 № П/0393 «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места».
- и иных подзаконных актов, инструкций.
	

	3. 
	Прочие требования к выполняемым работам
	-//-

	3.1. 
	Требования к информационной безопасности
	Любая информация, полученная Подрядчиком в ходе ознакомления с объемом работ, к которым относится вся информация Заказчика, является его собственностью и не может передаваться третьим лицам, использоваться в своих целях, распространяться или тиражироваться любыми способами без письменного разрешения Заказчика.
	

	3.1.1. 
	Требования к порядку приемки и оплаты работ
	Оплата в размере 30 (тридцати) процентов от стоимости выполненных Работ по Договору производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ, на основании счета, выставленного Подрядчиком.
Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты постановки на кадастровый учет, на основании счета, выставленного Подрядчиком
	



Выполнение кадастровых работ по подготовке документов необходимых для постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности на объекты нижнего бассейна Загорской ГАЭС-2, в том числе: (позиция №4 Таблицы 2):
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик

	1
	2
	3
	4

	4. 
	Требования к результатам работ
	-//-

	4.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-

	4.1.1. 
	Результат работ
	[bookmark: __DdeLink__11828_1381289162_Копия_1_Коп2]- Технический план  объектов нижнего бассейна Загорской ГАЭС-2, как комплекс согласно техническим характеристикам Объекта (Приложение № 4 к Техническим требованиям) в виде XML-файла на диске;
[bookmark: __DdeLink__11828_1381289162_Копия_2_Коп2]- Технический план  объектов нижнего бассейна Загорской ГАЭС-2, как комплекс согласно техническим характеристикам Объекта (Приложение № 4 к Техническим требованиям) в виде документа на бумажном носителе в 1 экземпляре;
	

	4.2. 
	Требования к оформлению документации
	-//-

	4.2.1. 
	Требования к оформлению документации
	[bookmark: __DdeLink__11854_1381289162_Копия_2_Копи]На бумажном носителе 1 экз., в электронном виде (формат xml) 1 экз.
	

	5. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-

	5.1.1. 
	Соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации
	При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь:
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
[bookmark: __DdeLink__1284_307092336_Копия_2_Копия_]- Федеральным законом от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)»;
[bookmark: __DdeLink__1286_307092336_Копия_2_Копия_]- Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
- и иных подзаконных актов, инструкций.
	

	6. 
	Прочие требования к выполняемым работам
	-//-

	6.1. 
	Требования к информационной безопасности
	Любая информация, полученная Подрядчиком в ходе ознакомления с объемом работ, к которым относится вся информация Заказчика, является его собственностью и не может передаваться третьим лицам, использоваться в своих целях, распространяться или тиражироваться любыми способами без письменного разрешения Заказчика.
	

	6.1.1. 
	Требования к порядку приемки и оплаты работ
	Оплата в размере 30 (тридцати) процентов от стоимости выполненных Работ по Договору производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ, на основании счета, выставленного Подрядчиком.
	




Выполнение кадастровых работ по подготовке документов необходимых для раздела земельного участка с кадастровым № 50:05:0110104:26 (позиция №5 Таблицы 2):
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	3.2. 
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-

	3.2.1. 
	Требования к оформлению документации
	[bookmark: __DdeLink__11854_1381289162_Копия_1_Копи]На бумажном носителе 1 экз., в электронном виде (формат xml) 1 экз.
	
	

	4. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-

	4.1.1. 
	Соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации
	При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь:
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
[bookmark: __DdeLink__1284_307092336_Копия_1_Копия_]- Федеральным законом от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)»;
- Приказ Росреестра от 14.12.2021 № П/0592 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке» и приказа Росреестра от 23.10.2020 № П/0393 «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места».
- и иных подзаконных актов, инструкций.
	
	

	5. 
	Прочие требования к выполняемым работам
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Требования к информационной безопасности
	Любая информация, полученная Подрядчиком в ходе ознакомления с объемом работ, к которым относится вся информация Заказчика, является его собственностью и не может передаваться третьим лицам, использоваться в своих целях, распространяться или тиражироваться любыми способами без письменного разрешения Заказчика.
	
	

	5.1.1. 
	Требования к порядку приемки и оплаты работ
	Оплата в размере 30 (тридцати) процентов от стоимости выполненных Работ по Договору производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ, на основании счета, выставленного Подрядчиком.
Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты постановки на кадастровый учет, на основании счета, выставленного Подрядчиком
	
	



Выполнение кадастровых работ по подготовке документов необходимых для снятия с кадастрового учет сооружения «Плотина бетонная водосбросная верховая» с кадастровым номером 50:05:0000000:75585: (позиция №6 Таблицы 2):
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Требования к результатам работ
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-

	1.1.1. 
	Результат работ
	- Акт обследования сооружения «Плотина бетонная водосбросная верховая» с кадастровым номером 50:05:0000000:75585 в виде документа на бумажном носителе в 1 экземпляре;
- Акт обследования сооружения «Плотина бетонная водосбросная верховая» с кадастровым номером 50:05:0000000:75585 в виде XML-файла на диске, необходимых для предоставления в орган кадастрового учета;
- Снятие с кадастрового учет сооружения «Плотина бетонная водосбросная верховая» с кадастровым номером 50:05:0000000:75585:
	

	1.2. 
	Требования к оформлению документации
	-//-

	1.2.1. 
	Требования к оформлению документации
	[bookmark: __DdeLink__11854_1381289162]На бумажном носителе 1 экз., в электронном виде (формат xml) 1 экз.
	

	2. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-

	2.1.1. 
	Соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации
	При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь:
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
[bookmark: __DdeLink__1284_307092336]- Федеральным законом от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)»;
[bookmark: __DdeLink__1286_307092336]- Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
- и иных подзаконных актов, инструкций.
	

	3. 
	Прочие требования к выполняемым работам
	-//-

	3.1. 
	Требования к информационной безопасности
	Любая информация, полученная Подрядчиком в ходе ознакомления с объемом работ, к которым относится вся информация Заказчика, является его собственностью и не может передаваться третьим лицам, использоваться в своих целях, распространяться или тиражироваться любыми способами без письменного разрешения Заказчика.
	

	3.1.1. 
	Требования к порядку приемки и оплаты работ
	Оплата в размере 30 (тридцати) процентов от стоимости выполненных Работ по Договору производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ, на основании счета, выставленного Подрядчиком.
Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты снятия с кадастрового учета, на основании счета, выставленного Подрядчиком
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3. [bookmark: __RefHeading___Toc4270_1901684530][bookmark: _Toc54646411][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc192837435]Требования к документации по ценообразованию
Стоимость Работ определяется на основании ценового коммерческого предложения Исполнителя.
4. [bookmark: __RefHeading___Toc4272_1901684530][bookmark: _Toc192837436][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc54646413]Приложения
Приложение №1: Схемы и перечни координат земельных участков
Приложение №2: Основные характеристики автодороги от нижнего бассейна Загорской ГАЭС-2 до ул. 40 лет Победы г. Краснозаводск
Приложение №3: Основные характеристики технологического проезда №23





Приложение № 1
к Техническим требованиям

Схемы и перечни координат земельных участков

Участок № 1 (по старой ад №3) 

Геодезические данные участка: Система координат МСК-50, зона 2
	№№ точек
	Х
	У
	№№ точек
	Х
	У

	1
	547995,07
	2228982,93
	18
	548503,67
	2229696,50

	2
	548017,70
	2229025,03
	19
	548650,33
	2229848,05

	3
	548025,94
	2229043,88
	20
	548501,90
	2229698,69

	4
	548042,12
	2229075,29
	21
	547961,73
	2230474,74

	5
	548063,47
	2229111,84
	22
	547943,66
	2230462,16

	6
	548087,28
	2229158,47
	23
	547954,14
	2230446,90

	7
	548103,32
	2229186,42
	24
	548084,43
	2230258,79

	8
	548131,42
	2229237,74
	25
	548297,51
	2229939,90

	9
	548173,55
	2229306,26
	26
	548413,59
	2229775,86

	10
	548212,65
	2229360,60
	27
	548476,80
	2229685,98

	11
	548256,80
	2229422,15
	28
	548379,26
	2229596,84

	12
	548336,94
	2229506,47
	29
	548314,03
	2229529,64

	13
	548359,82
	2229540,25
	30
	548219,64
	2229422,37

	14
	548398,71
	2229575,94
	31
	548156,96
	2229339,67

	15
	548471,42
	2229638,95
	32
	548131,44
	2229284,83

	16
	548500,85
	2229662,28
	33
	548025,58
	2229101,22

	17
	548505,63
	2229675,77
	34
	547974,42
	2228994,03


Площадь: 49619,7м².

[image: ]


Участок № 2 (по ад№6) от 30.05.2025

Геодезические данные участка: Система координат МСК-50, зона 2

	№№ точек
	Х
	У
	№№ точек
	Х
	У

	1
	548224,40
	2231518,36
	11
	548781,60
	2231759,73

	2
	548410,54
	2231551,90
	12
	548761,41
	2231732,55

	3
	548508,90
	2231576,16
	13
	548696,85
	2231691,78

	4
	548653,45
	2231638,48
	14
	548576,77
	2231648,94

	5
	548648,25
	2231650,79
	15
	548573,90
	2231656,82

	6
	548662,41
	2231655,67
	16
	548494,88
	2231626,48

	7
	548722,25
	2231681,60
	17
	548401,47
	2231602,99

	8
	548778,92
	2231719,78
	18
	548220,73
	2231582,48

	9
	548815,13
	2231773,35
	19
	548221,61
	2231567,04

	10
	548794,54
	2231781,86
	
	
	


Площадь: 27108,9м².
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Приложение № 2
к Техническим требованиям


Основные характеристики автодороги от нижнего бассейна Загорской ГАЭС-2 до ул. 40 лет Победы г. Краснозаводск

. Начало трассы — ПКО100/ПК  29+64,18 технологического проезда №23, конец трассы — улица 40 лет Победы г. Краснозаводск. Предусмотрены два съезда в г. Краснозаводск — на ул. Горького и ул. Строителей, а также съезд на плотину «Возрождение» и временный проезд на кладбище. Насыпь земляного полотна и дорожной одежды выполняется из песка. Длина основного хода трассы — 2111,52 метров. 
Категория автодороги — магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная. Расчетная скорость движения — 40 км/час.
Ширина проезжей части — 8 метров, две полосы движения. 
Покрытие - асфальтобетонное в два слоя общей толщиной 11 см. 
Ширина обочины — 1,5 м, в местах пешеходных тротуаров — 5,75 м. Пешеходные тротуары выполняются в асфальтобетонном покрытии 5 см, предусмотрено барьерное ограждение тротуара от проезжей части. Так же предусмотрена установка барьерного ограждения на участках трассы с большой высотой насыпи и на виражах. Общая длина ограждения — 4319 м.
Предусмотрено обустройство остановочных пунктов общественного транспорта карманного типа с шириной остановочной полосы 3,5 м и длиной посадочной площадки 20 м в количестве 4 шт. 
Система дождевой канализации для приема сточных вод с полотна автодороги организована через дождеприемные колодцы с отведением на локальные очистные сооружения (ЛОС) — 2 шт. Общая длина сети ливневой канализации составляет 2843 м, коллектор трассы выполняется из полипропиленовых труб «Корсис» диаметром 300 и 400 мм. Количество дождеприемных колодцев — 60 шт., количество магистральных колодцев -95 шт.
Укрепление кюветов автодороги выполняются из монолитного бетона, щебня, растительного грунта с посевом трав, габионов матрасно-тюфячного типа. 
Для пропуска воды под насыпью автодороги предусмотрено устройство 11 водопропускных труб диаметром 1м и1,5 м из сборного железобетона.
В местах остановок общественного транспорта и пешеходных переходов предусмотрено устройство наружного освещения автономного типа с применением светодиодных светильников, устанавливаемых на металлических опорах, оборудованных солнечными станциями.








Приложение № 3
к Техническим требованиям


Основные характеристики Технологический проезд №23

Начало трассы — ПК0 + 00 (примыкание к ад № 3), конец трассы — ПК 29+64,18. Насыпь земляного полотна выполняется из песка, дорожной одежды - из песка слоев ЩПС и щебня фр. 40-70 мм. 
Длина основного хода трассы — 2874 метра.
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Категория автодороги — автомобильная дорога IVкатегории.
Расчетная скорость движения — 40 км/час.
Ширина проезжей части — 7 метров, две полосы движения. На участке ПК4+0,62 - ПК13+41,23 автодорога разделяется на две части с однополосным движением шириной проезжей части 4,5 м.
Покрытие - асфальтобетонное в два слоя общей толщиной 12 см.
Ширина обочины — 1,5 м.
Система отвода поверхностных вод с полотна автодороги организована  со стоком в продольные лотки и отводом на локальные очистные сооружения (ЛОС) с системой приемных колодцев — 17 шт. 
Укрепление обочин выполняется присыпкой щебня фр. 20-40 мм, укрепление откосов насыпи выполняется растительным грунтом с посевом трав по обрешетке.
Для пропуска воды в теле основания автодороги предусмотрено устройство 15 водосбросных труб диаметром 0,8 м из сборного железобетона.
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