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	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

	



ТЕХНИЧЕСКОЕ  ТРЕБОВАНИЕ
ПОСТАВКА ТОПЛИВНОГО НАСОСА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ  ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ УРАЛ-4320

I. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара 
1.1. Участник должен представить техническое предложение по форме, предусмотренной Документацией о закупке, в котором будет содержаться информация в объеме не менее, чем указано в таблице №1  настоящих Технических требований. В техническом предложении Участник должен представить свое предложение по каждому из требований Заказчика, перечисленных в указанной таблице. В случае неисполнения данного требования, в соответствии с Документацией о закупке, Участник будет не допущен к дальнейшему участию.
Таблица № 1
	№ п/п
	Критерий
	Требования Заказчика
	Предложение Участника

	01
	Наименование продукции
	Перечень запасных частей в таблице № 1 к настоящих технических требований 
	

	02
	Грузополучатель 
	Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» 679016,г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6.  Почтовый адрес: 679000, г. Биробиджан, ул. Черноморская 6

	03
	Отгрузочные реквизиты 
	Ст. Биробиджан-1, ДВЖД, код станции: 962804 код получателя: 9532, г. Биробиджан, ул. Черноморская д.6, ОКПО 00106477. тел. 8 (42622) 6-79-21

	04
	Требования к поставляемой продукции на этапе поставки 
	1) Все запасные части должны быть новыми, ранее не использованными и изготовлены не ранее 2025 г., не должны иметь сколов, вмятин, трещин, застарелой ржавчины и других повреждений, указывающих на проведение какого-либо ремонта; должны быть окрашены в один слой в заводских условиях и не иметь следов повторного окрашивания.
2) Для запасных частей, снятых с производства год изготовления может быть ранее 2025 года, но остальные требования без изменений
3) Для отдельных деталей, узлов и агрегатов должны быть приложены копии паспортов изделия завода-изготовителя и другие сопроводительные документы в соответствии с нормами заводов изготовителей не позднее даты поступления продукции на склад грузополучателя; 
4) Отдельные узлы и агрегаты должны иметь пломбировку и соответствующую упаковку заводов-изготовителей.
	Согласие с требованием

	05
	Требования безопасности:
	продукция должна быть изготовлена в соответствии с требованиями технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» 
	Согласие с требованием

	06
	Требования к эквивалентной продукции
	Указанные в настоящем техническом требовании ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, с предоставлением подтверждающего документа. Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, указанные в Таблице № 2.1.1.настоящих технических требований.
Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. В столбце «Предложение Участника по характеристикам и параметрам» участником подтверждается соответствие требованиям и указывается в таблице в отношении каждого параметра и требований заказчика закупаемой продукции.
	Согласие с требованием

	07
	Требования к гарантийным обязательствам: 
	Гарантия на поставляемую продукцию должна быть не менее 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи. 
	Согласие с требованием

	08
	Требования к условиям оплаты:
	Предпоставка, отсрочка платежа до 30 дней (наиболее предпочтительная форма оплаты)
	Согласие с требованием

	09
	Срок поставки:
	В течение 30 дней с даты заключения договора поставки
	Согласие с требованием



	
[bookmark: _GoBack]Таблица № 2
	Требования Заказчика
	Предложение Участника
	Наличие соответствующих сопроводительных документов (копии паспортов, копии сертификатов соответствия и т.д.) (имеется/не имеется).

	№ п/п
	Наименование продукции
	Каталожный номер
	Ед.
	Кол-во
	Наименование продукции
	Каталожный номер
	Ед.
	Кол-во
	Год выпуска
	Наименование завода-изготовителя
	

	
	
	
	изм.
	
	
	
	изм.
	
	
	
	

	филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»
	

	Запасные части для  (МКМ-200) 481042-0000021

	1
	ТНВД 47-10
Производитель: 
АО «ЯЗДА» (Ярославский моторный завод)
страна производитель: Россия
применяемость: ТНВД 47-10 используется в автомобиле Урал-4320 и его модификациях с двигателями ЯМЗ-6565, ЯМЗ-65651, ЯМЗ-65652, ЯМЗ-65653, ЯМЗ-65654; ЯМЗ-6566.
	каталожный номер 47.1111005-10


	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	



      II. Допускается предложение поставки продукции, эквивалентной требуемой. 

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по своим техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в настоящей документации.
В случае, если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции, в составе своего технического предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента.
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