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«Выполнение работ по ремонту ОПС 644010 для нужд УФПС Омской области»















г. ОМСК, 2026

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение, термин
	Расшифровка сокращения, толкование термина

	1.
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России», 
АО «Почта России» в лице УФПС Омской области

	2.
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц

	3.
	Подрядчик
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года « 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое выполняет работы в соответствии с заключенным договором.

	4.
	ОПС, Объект
	Отделение почтовой связи 

	5.
	Работы
	Выполнение работ по ремонту ОПС 644010 для нужд УФПС Омской области

	6.
	ГОСТ
	Государственный стандарт Российской Федерации

	7.
	СНиП
	Санитарные нормы и правила

	8.
	КС-2
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ

	9.
	КС-3
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат

	10.
	ТЗ
	Техническое задание

	11.
	Стороны
	Заказчик и Подрядчик

	12.
	СП
	Свод правил



2. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ 
Выполнение работ по ремонту ОПС 644010 для нужд УФПС Омской области.

3. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ указанной в п.5 настоящего ТЗ.

Работы выполняются с целью обеспечения эффективной эксплуатации Объекта в соответствии с его назначением, улучшения условий работы персонала ОПС, выполнения санитарно-гигиенических требований 
к помещениям.
4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1 Начало выполнения Работ: не позднее 3 (трёх) календарных дней с даты подписания договора. 
Окончание выполнения Работ: не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты начала выполнения Работ.
4.2 Место выполнения Работ:
4.2.1  ОПС 644010, г. Омск: ул. Масленникова, д. 15, пом. 2П;
5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ           

Ведомость видов и объёмов работ.
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	3
	4
	5

	Раздел 1. Демонтаж дверей

	1
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,06

	2
	Разборка металлических дверных блоков (вес240+210 кг)
	м2
	5,63

	3
	Демонтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
применительно
	т
	0,18

	Раздел 2. Разборка пола

	4
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0,22

	5
	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки
	100 м
	0,22

	6
	Разборка покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных
применительно
	100 м2
	0,03

	7
	Разборка стяжек: цементных толщиной 45 мм
	100 м2
	0,035

	Раздел 3. Разборка облицовки стен

	8
	Разборка по месту шкафных и антресольных: стенок
применительно
	100 м2
	0,03

	9
	Разборка облицовки стен из гипсовых плит
	100 м2
	1,41

	10
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
применительно
	100 м2
	0,23

	Раздел 4. Демонтаж окон

	11
	Демонтаж решеток на окна массой: до 25 кг/м2
применительно
	т
	0,15

	12
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,14

	Раздел 5. Облицовка стен ГКЛ

	13
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с дверным проемом
	100 м2
	0,53

	14
	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами
	100 м2
	0,86

	15
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с оконным проемом
	100 м2
	0,34

	Раздел 6. Отделка стен из ГКЛ

	16
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	1,74

	17
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	100 м2
	1,74

	18
	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки
	100 м2
	1,74

	19
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2
	1,74

	Раздел 7. Окна

	20
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	0,13

	21
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2
	0,13

	22
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах
	100 м
	0,09

	23
	Оклейка стеклопакетов окон противоударной пленкой (для степени защиты А3 в условиях производства
	100 м2
	0,16

	24
	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали
	100 м
	0,09

	Раздел 8. Двери

	25
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2
	0,06

	26
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2
	0,06

	Раздел 9. Пол

	27
	Устройство покрытий: из готовых ковров насухо на комнату
	100 м2
	0,0002

	28
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,95

	29
	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 40 мм
	100 м2
	0,35

	30
	Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2
	0,35

	31
	Устройство плинтусов: из плиток керамических
	100 м
	0,22

	32
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,22

	Раздел 10. Потолок армстронг

	33
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2
	0,95

	Раздел 11. Электроосвещение, электроснабжение

	34
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт
	0,18

	35
	Установка светильников светодиодных панельных, встраиваемых в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: соединительными клеммами
	100 шт
	0,2

	36
	Установка светильников светодиодных потолочных накладных для общественных зданий, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 5900-6500 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595х595 мм, мощность 45 Вт
	шт
	20

	37
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт
	0,1

	38
	Установка выключателей двухклавишных утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,04

	39
	Установка розеток штепсельных неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт
	0,15

	40
	Установка розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,04

	41
	Прокладка проводов в коробах, сечением: до 6 мм2
	100 м
	0,4

	42
	Установка коробов пластмассовых: шириной до 40 мм
	100 м
	0,2

	43
	Прокладка проводов в коробах, сечением: до 35 мм2
	100 м
	0,02

	44
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	1

	45
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,1

	Раздел 12. Слаботочка

	Демонтаж

	46
	Демонтаж проводов в коробах, сечением: до 6 мм2
	100 м
	0,4

	47
	Демонтаж розеток штепсельных
	100 шт
	0,2

	Монтаж

	48
	Покладка проводов в коробах, сечением: до 6 мм2
	100 м
	0,4

	49
	Установка коробов пластмассовых: шириной до 40 мм
	100 м
	0,4

	50
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
	100 м
	0,4

	51
	Установка розеток штепсельных
	100 шт
	0,2

	Раздел 13. Ремонт крыльца

	52
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,02

	53
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	0,04

	54
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных
	100 м2
	0,021

	55
	Демонтаж урн
	100 шт
	0,02

	56
	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель
	100 м2
	0,17

	57
	Разборка бетонных фундаментов
	м3
	0,1

	58
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,009

	59
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.
	10 м2
	1,7

	60
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками
	100 м2
	0,2

	61
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза 
	100 м2
	0,2

	62
	Установка урн
	100 шт
	0,02

	 

	Раздел 14. Погрузка, вывоз мусора

	63
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	7,73

	64
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км
	т
	7,73



6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1. Требования к качеству Работ
Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов;
– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ;
– Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
– Федеральный закон от 17.07.1999 №176-ФЗ «О почтовой связи»;
– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
– ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;
[bookmark: _Hlk200013303]– ГОСТ 22270-2018 «Межгосударственный стандарт. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования»
 – СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
– ГОСТ Р 59637-2021 «Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте.
– СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
– СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87 С Изменением №1 от 11.06.2020 г.;
– Правила по охране труда в строительстве, утвержденные Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте".


6.2. Условия выполнения работ
6.2.1.	Работы должны выполняться в рабочее время с 9:00 часов 
до 18:00 часов в рабочие дни, кроме дней, официально объявленных праздничными.
6.2.2.	Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте
только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности. 
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.
Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.
Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.
6.2.3.	Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров. 
Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать 
и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).
6.2.4.	Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, невосстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающими высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.
6.2.5.	Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность Объекта 
(в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ 
от 04.06.2010 № 229 (ред. от 09.06.2016)).
6.2.6.	Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность 
на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками 
и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.
В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.
6.2.7.	Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.
6.2.8.	Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку 
и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления.
Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором 
и другими предметами. 
По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.
6.3. Требования к безопасности
6.3.1. При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил: 
– Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
– ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;
– Правила по охране труда в строительстве, утвержденные Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте".
– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);
– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
6.3.2. Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.
Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии 
с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты 
и сигналы, видимые в любое время суток.
Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной 
за эксплуатацию этих сооружений. 
6.4. Требования к конфиденциальности
Требования установлены в проекте договора.
6.5. Требования к сдаче-приемке работ
При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:
1.	Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме
КС-2.
2.	Справку о стоимости выполненных работ и затрат 
по унифицированной форме КС-3.
3.	Счет-фактуру.[footnoteRef:1] [1:  Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС.] 

4.	Сметную документацию на выполненные работы.
5.	Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений).
6. Акты освидетельствования скрытых Работ.
7. Счет на оплату
6.6. Требования по передаче заказчику закупки технических 
и иных документов (оформление результатов работ)
Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии 
с п. 6.5 настоящего ТЗ на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах в срок 
не более 1 (одного) рабочего дня с даты окончания выполнения Работ (этапа выполнения Работ). Техническая документация на используемые материалы и монтируемое оборудование представляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре. 
7.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА
Гарантийный срок на выполненные Работы должен составлять не менее 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат 
Гарантийный срок на материалы и оборудование должен составлять 
не менее 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.
Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.
Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.





