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[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Общие сведения
[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc75446567]Термины, обозначения и сокращения

	МТР
	Материально-технические ресурсы. Обобщенное название закупаемой продукции

	Груз
	МТР, упакованные для транспортировки

	Грузополучатель
	Наименование, ИНН и почтовый адрес организации в адрес которой необходимо произвести отгрузку МТР. 
не путать с информацией, в графе «грузополучатель» в счет-фактуре 

	Отгрузочные реквизиты 
	Информация, указываемая Грузоотправителем в транспортных документах и содержащая:
-Наименование грузополучателя и адресные данные/коды места, в которое физически должен прибыть груз (склад/ЖД станция);
- Наименование Покупателя и порт отгрузки. 

	Грузовое место
	Самостоятельная часть груза, составляющая единое целое при грузовых операциях. 

	Маркировка груза
	Наименование Покупателя, порт отгрузки и наименование МТР, размещенные на каждом грузовом месте в виде ярлыка/таблички/надписи и т.д., надежно зафиксированные и защищенные от внешних воздействий при грузовых операциях.

	ТТ
	Технические требования

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ТУ
	Технические условия

	СТО
	Стандарт организации 





Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2   26.30.50.170 «Поставка оборудования СКУД для СП АО «Чукотэнерго» Северные Электрические Сети (далее-СЭС).

[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции 
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc75446570]МТР закупается для обеспечения пропускного режима, предотвращения несанкционированного проникновения посторонних лиц на территорию РП 110- Кв Билибино и автоматизации учета рабочего времени персонала СЭС.

 Существующее положение

 Для качественной подготовки предложения Участник должен учитывать следующее: 
1.4.1. населенные пункты и морские порты Чукотского автономного округа не имеют железнодорожного и автомобильного сообщения с континентальной частью России;
1.4.2. сроки доставки МТР в адрес Грузополучателей не должны выходить за пределы окончания срока навигации;
1.4.3. под окончанием срока навигации понимается дата окончания приемки груза на борт судна, завершающего навигацию в порту погрузки;
1.4.4. фактический срок завершения навигации зависит от ожидаемой ледовой обстановки и ежегодно изменяется;
1.4.5. среднестатистические сроки завершения навигации по маршрутам:  
Владивосток-Анадырь – 15 октября;
1.4.6. получение груза Грузополучателем за пределами окончания сроков навигации означает:
или МТР придется доставлять авиатранспортом;
или МТР будет на хранении у грузополучателя до начала следующей навигации.
1.4.7. среднестатистические сроки начала навигации по маршрутам:
Владивосток-Анадырь – 05 июня;
[bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc75446571][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

[bookmark: _Toc75446572][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]	Поставщик должен учитывать:
1.5.1. Поставщик должен обеспечить правильное оформление транспортных накладных для доставки МТР по отгрузочным реквизитам, указанным в договоре. 
1.5.2. Покупатель не имеет возможности и не предусматривает затраты на вывоз МТР с баз транспортно-экспедиционных компаний в случае ошибок, допущенных поставщиком, при оформлении транспортных накладных. 


[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции

[bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции.
[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc50125131]
	№ п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	5
	6

	1. 
	Электронная проходная CARDDEX STR-01AEC (Устройство представляет собой моноблок: турникет-трипод со встроенным автономным контроллером CBU-260 и двумя считывателями формата EM-Marine, пультом управления и комплектом преграждающих планок Антипаника ) В комплекте с импульсный блоком питания "PS-30").
	к-т
	3

	2. 
	Принтер пластиковых карт Seaory S26 (FGI.S2601.EUZ)
	шт
	1

	3. 
	Полноцветная лента Seaory YMCKO 300 отпечатков BXR.31312X.GBZ
	шт
	2

	4. 
	Чистящий набор для Seaory SUB.S2211.001
	шт
	2

	5. 
	Прокси-карта бесконтакт.белая EM-Marine (PVC,  под сублимацию )
	шт
	1000




Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	ОКПД 2   26.30.50.170 «Поставка оборудования СКУД для СП АО «Чукотэнерго» СЭС

	С даты подписания договора
	Не более 15 рабочих дней с даты, следующей за датой заключения Договора.






2

[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции Таблицы 1.1: ОКПД 2   26.30.50.170 «Поставка оборудования СКУД для СП АО «Чукотэнерго» СЭС


	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1
	Наименование продукции
	Электронная проходная
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2
	Марка

	CARDDEX STR-01AEC (или эквивалент)
	Указание марки
	Копия паспорта, характеристики с сайта производителя, либо ссылки на них в открытых источниках информации на подобную продукцию. 

	

	1.1.3
	Комплектация
	(Устройство представляет собой моноблок: турникет-трипод со встроенным автономным контроллером CBU-260 и двумя считывателями формата EM-Marine, пультом управления и комплектом преграждающих планок Антипаника ) В комплекте с импульсный блоком питания "PS-30")
	Указание характеристик
	Копия паспорта, характеристики с сайта производителя, либо ссылки на них в открытых источниках информации на подобную продукцию. 

	

	1.2.1
	Наименование продукции
	Принтер пластиковых карт
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.2
	Марка, арктикул

	 Seaory S26 (FGI.S2601.EUZ) (или эквивалент) *
	Указание марки
	Копия паспорта, характеристики с сайта производителя, либо ссылки на них в открытых источниках информации на подобную продукцию. 

	

	1.2.3
	Технические  характеристики
	Технология печати-Сублимационная, термотрансферная, Термоперезапись-нет
Стороны печати-Односторонняя, в край
Разрешение печати-300 DPI,
Скорость полноцветной печати
YMCKO - 200 карт/час
Скорость монохромной печати
К - 720 - 1200 карт/час
Допустимый размер карт-CR-80
Допустимая толщина карт, мм
0,3 - 1,05
Допустимые материалы карт-PVC
Входной лоток-100 карт (0,76мм)
Выходной лоток-50 карт (0,76мм)
Дисплей-ЖК, Интерфейс
USB, Ethernet
Кодирование магнитной полосы
опция
Персонализация смарт-карт
опция
Операционная система для драйвера
Windows XP/7/8/10/11, Windows Server 2003/2008/2012/2016, Linux,
Программное обеспечение
ПО iCarde

	Указание характеристик
	Копия паспорта, характеристики с сайта производителя, либо ссылки на них в открытых источниках информации на подобную продукцию. 

	

	1.3.1
	Наименование продукции
	Полноцветная лента для принтера
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.2
	Марка, арктикул

	Seaory YMCKO 300 отпечатков BXR.31312X.GBZ (или эквивалент  предназначенный для прилагаемого принтера)*
	Указание марки
	Копия паспорта, характеристики с сайта производителя, либо ссылки на них в открытых источниках информации на подобную продукцию. 

	

	1.3.3
	Технические  характеристики
	Тип ленты-полноцветная
Цвет-YMCKO
Ресурс-300 отпечатков
Совместимость с-Seaory S26, Seaory S28
Защитный слой-да
	Указание характеристик
	Копия паспорта, характеристики с сайта производителя, либо ссылки на них в открытых источниках информации на подобную продукцию. 

	

	1.4.1
	Наименование продукции
	Чистящий набор
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.2
	Марка, арктикул

	для Seaory SUB.S2211.001 (или эквивалент предназначенный для прилагаемого принтера) *
	Указание марки
	Копия паспорта, характеристики с сайта производителя, либо ссылки на них в открытых источниках информации на подобную продукцию. 

	

	1.5.1
	Наименование продукции
	Прокси-карта бесконтактная (белая
	Согласие с требованием
	
	

	1.5.2
	Марка, арктикул

	 EM-Marine (PVC,  под сублимацию ) (или эквивалент) *
	Указание марки
	Копия паспорта, характеристики с сайта производителя, либо ссылки на них в открытых источниках информации на подобную продукцию. 

	

	1.5.3
	Технические  характеристики
	Стандарт: EM-Marine (ISO 11784/11785). 
Рабочая частота: 125 кГц (допустимый диапазон 100–150 кГц). 
Тип карты: Read only (только для чтения). 
Чип: TK4100 или TK28. 
Память: 64 бита (UID). 
Материал корпуса: ПВХ (PVC). 
Цвет: Белый. 
Размеры (Д×Ш×В): 86 × 54 × 0,8 мм
Вес: около 5–6 г. карта поставляется без нанесённого идентификационного номера на поверхности, что позволяет самостоятельно нанести его сублимационным методом, шелкографией или офсетной печатью.
Поверхность карты подготовлена для нанесения логотипа, текста или фотографии.
	Указание характеристик
	Копия паспорта, характеристики с сайта производителя, либо ссылки на них в открытых источниках информации на подобную продукцию. 

	

	2
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Требования к Маркировке
	Каждое грузовое место должно быть промаркировано.  Ярлыки/таблички/надписи и т.д., должны содержать наименование Покупателя, порт отгрузки и наименование МТР, надежно зафиксированы и защищены от внешних воздействий при грузовых операциях.
	Согласие с требованием
	 
	 

	2.2.
	Требования к упаковке 
	Упаковка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ-15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности», введенным в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.2004 (Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 24.03.2003 № 91-ст), а также иными техническими нормами загрузки, правилами упаковки грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним. (Правилами оказания услуг по перевалке грузов в морском порту (уств. приказом Министерства транспорта РФ от 09 июля 2014г. №182) и ГОСТ 14192-96).
Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи, с учетом возможных перегрузок и длительного хранения.
	Согласие с требованием
	 
	 

	2.3.
	Требования к транспортировке
	Транспортировка Товара должна осуществляться Поставщиком, обеспечивая сохранность Продукции от всякого рода механических повреждений и порче его при перевозке различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранять его от различных атмосферных явлений.
	Согласие с требованием
	 
	 

	2.4.
	Базис поставки
	г. Архангельск
	Согласие с требованием
	 
	 

	2.5.
	Место поставки
	Отгрузочные реквизиты г. Архангельск: Реквизиты для сдачи сборного груза ООО «ГРУТ» 163038, Россия г. Архангельск, ул. Вычегодская д.5 корп.3, Груз должен прийти в Архангельск с транспортной накладной, с указанием характера груза, размера и веса каждого грузового места. В TH получателем указать ООО «ГРУТ» (для ООО  
«A -Сервис»). Накладная заполняется согласно шаблону (см. на сайте в разделе Документы) Контактные телефоны в г. Архангельск: 8 (952) 305-05-85 (Денис), 8(953) 930-68-62 (Руслан).                                                                                                                                                 Наименование организации: ООО «ГРУТ» ИНН/КПП: 3519004958/351901001 Юр. 161147, Вологодская область, село Заднее, Усть-Кубинский район, ул. Дальняя, дом 6. Почтовый адрес грузополучателя: 163000, г. Архангельск, пр. Бадигина 19, офис204 (Бокс №4) 
Адрес грузополучателя Архангельск, Адрес склада: 163038, г. Архангельск, ул. Вычегодская д.5 корп.3 На территорию можно заехать с 8:00 до 18:00 Внимание! В транспортных накладных обязательно указывать получателем ООО «ГРУТ» с пометкой для ООО «А-Сервис».   

	Согласие с требованием
	 
	 

	3
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Требования к сроку гарантии
	Срок гарантии не менее 12 месяца с момента ввода в эксплуатацию.
	Предложение по сроку гарантии
	 
	 

	4
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе 
	В соответствии с проектом договора
	Согласие с требованием
	 
	 

	5
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Требования к происхождению поставляемой продукции 
	Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении).
	Согласие с
требованием
	
	



* Примечание:
1. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
2. Отсутствие в составе заявки Участников материалов, подтверждающих параметры предлагаемой продукции и ссылки на эквивалентную продукцию указанную в Техническом требовании (ТТ), является основанием для ее отклонения.


[bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc75446585]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме 3 (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.







