















Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.40.39.113 Поставка осветительной продукции для нужд
 Жигулевского филиала
Лот № 






























1. Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции.
ОКПД2 [27.40.39.113] Поставка осветительной продукции для нужд Жигулевского филиала (далее – Продукция).

1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции.
Продукция предназначена для исполнения договоров подряда №1-ТО-БПД-2024, 1-ТО-БПД-2025, 1-ТО-БЕЗ-2026, заключенных между филиалом ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» и Жигулевским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск
2. Требования к продукции.

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Классификатор ОКПД2
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	
	

	1.1. 
	Модуль светодиодный LINE 470X11.5 2X10 40K80 10W0.3A 2835, Аргос
	27.40.39.113
	шт
	8

	1.2. 
	Светильник светодиодный RC091V LED36S/840 PSU W60L60 RU PHILIPS
	27.40.39.113
	шт
	1

	1.3. 
	Светодиодный светильник ТЭС серии Леда-1200-55 ЭКО IP54
	27.40.39.113
	шт
	2

	1.4. 
	Светильник светодиодный УСС-18НВ, AC10-38/ DC12-55, матовое стекло, крепление скоба, ФОКУС
	27.40.39.113
	шт
	1

	1.5. 
	Модуль светодиодный LINE 470X11.5 2X10 40K80 10W0.3A 2835, Аргос
	27.40.39.113
	шт
	150

	1.6. 
	Прожектор светодиодный СДО 06-10 IP65 4000K черный IEK LPDO601-10-40-K02
	27.40.39.113
	шт
	1

	1.7. 
	Светильник аварийный ДПА 2101 4ч IP20 IEK LDPA0-2101-30-K01
	27.40.39.113
	шт
	1

	1.8. 
	Светильник светодиодный Eco Class Panel 600 36Вт 4000К IP40 3240лм 595х595 ДВО без скоб панель бел. LEDVANCE
	27.40.39.113
	шт
	15

	1.9. 
	Светильник светодиодный STAR NBT LED 18 17Вт 4000К IP65 настенный серебр. СТ 1418000020
	27.40.39.113
	шт
	2

	1.10. 
	Светодиодный светильник ТЭС-100
	27.40.39.113
	шт
	5

	1.11. 
	Светодиодный светильник ТЭС-50 ПРОМ
	27.40.39.113
	шт
	4



2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.2. Требования по срокам поставки продукции.

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Заявка №1

	1.1. 
	Модуль светодиодный LINE 470X11.5 2X10 40K80 10W0.3A 2835, Аргос
	шт
	8
	С даты подписания договора*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Не позднее 15.02.2027*

	1.2. 
	Светильник светодиодный RC091V LED36S/840 PSU W60L60 RU PHILIPS
	шт
	1
	
	

	1.3. 
	Светодиодный светильник ТЭС серии Леда-1200-55 ЭКО IP54
	шт
	1
	
	

	1.4. 
	Светильник светодиодный УСС-18НВ, AC10-38/ DC12-55, матовое стекло, крепление скоба, ФОКУС
	шт
	1
	
	

	1.5. 
	Модуль светодиодный LINE 470X11.5 2X10 40K80 10W0.3A 2835, Аргос
	шт
	150
	
	

	1.6. 
	Прожектор светодиодный СДО 06-10 IP65 4000K черный IEK LPDO601-10-40-K02
	шт
	1
	
	

	1.7. 
	Светильник аварийный ДПА 2101 4ч IP20 IEK LDPA0-2101-30-K01
	шт
	1
	
	

	1.8. 
	Светильник светодиодный Eco Class Panel 600 36Вт 4000К IP40 3240лм 595х595 ДВО без скоб панель бел. LEDVANCE
	шт
	15
	
	

	1.9. 
	Светильник светодиодный STAR NBT LED 18 17Вт 4000К IP65 настенный серебр. СТ 1418000020
	шт
	2
	
	

	1.10. 
	Светодиодный светильник ТЭС-100
	шт
	6
	
	

	1.11. 
	Светодиодный светильник ТЭС-50 ПРОМ
	шт
	3
	
	



	Заявка №2

	2.1. 
	Светильник светодиодный УСС-18НВ, AC10-38/ DC12-55, матовое стекло, крепление скоба, ФОКУС
	шт
	1
	С 20.03.2027
	Не позднее 31.03.2027

	2.2. 
	Модуль светодиодный LINE 470X11.5 2X10 40K80 10W0.3A 2835, Аргос
	шт
	150
	
	

	2.3. 
	Прожектор светодиодный СДО 06-10 IP65 4000K черный IEK LPDO601-10-40-K02
	шт
	1
	
	

	2.4. 
	Светильник светодиодный Eco Class Panel 600 36Вт 4000К IP40 3240лм 595х595 ДВО без скоб панель бел. LEDVANCE
	шт
	15
	
	

	2.5. 
	Светильник светодиодный STAR NBT LED 18 17Вт 4000К IP65 настенный серебр. СТ 1418000020
	шт
	2
	
	

	2.6. 
	Светодиодный светильник ТЭС-100
	шт
	6
	
	

	2.7. 
	Светодиодный светильник ТЭС-50 ПРОМ
	шт
	3
	
	



	Заявка №3

	3.1. 
	Светильник светодиодный УСС-18НВ, AC10-38/ DC12-55, матовое стекло, крепление скоба, ФОКУС
	шт
	1
	С 15.06.2027
	Не позднее 30.06.2027

	3.2. 
	Модуль светодиодный LINE 470X11.5 2X10 40K80 10W0.3A 2835, Аргос
	шт
	150
	
	

	3.3. 
	Прожектор светодиодный СДО 06-10 IP65 4000K черный IEK LPDO601-10-40-K02
	шт
	1
	
	

	3.4. 
	Светильник аварийный ДПА 2101 4ч IP20 IEK LDPA0-2101-30-K01
	шт
	1
	
	

	3.5. 
	Светильник светодиодный Eco Class Panel 600 36Вт 4000К IP40 3240лм 595х595 ДВО без скоб панель бел. LEDVANCE
	шт
	15
	
	

	3.6. 
	Светильник светодиодный STAR NBT LED 18 17Вт 4000К IP65 настенный серебр. СТ 1418000020
	шт
	2
	
	

	3.7. 
	Светодиодный светильник ТЭС-100
	шт
	6
	
	

	3.8. 
	Светодиодный светильник ТЭС-50 ПРОМ
	шт
	3
	
	



	Заявка №4

	4.1. 
	Модуль светодиодный LINE 470X11.5 2X10 40K80 10W0.3A 2835, Аргос
	шт
	130
	С 15.09.2027
	Не позднее 30.09.2027

	4.2. 
	Прожектор светодиодный СДО 06-10 IP65 4000K черный IEK LPDO601-10-40-K02
	шт
	1
	
	

	4.3. 
	Светильник светодиодный Eco Class Panel 600 36Вт 4000К IP40 3240лм 595х595 ДВО без скоб панель бел. LEDVANCE
	шт
	17
	
	

	4.4. 
	Светильник светодиодный STAR NBT LED 18 17Вт 4000К IP65 настенный серебр. СТ 1418000020
	шт
	2
	
	

	4.5. 
	Светодиодный светильник ТЭС-100
	шт
	5
	
	

	4.6. 
	Светодиодный светильник ТЭС-50 ПРОМ
	шт
	3
	
	




*Поставка осуществляется по заявкам, объем продукции является ориентировочным.
 Покупатель не несет ответственности за неполную выборку продукции на общую сумму договора.
[bookmark: _GoBack]Сроки поставки указаны согласно рабочего задания договоров подряда №1-ТО-БПД-2024, 1-ТО-БПД-2025, 1-ТО-БЕЗ-2026.

[bookmark: _Toc75446582]2.2. Требования к качеству продукции 
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Таблица 3. Требования к продукции
Наименование продукции ОКПД2 27.40.39.113 (позиции № 1.1. - 1.11. Таблицы 2.1) Поставка осветительной продукции для нужд Жигулевского филиала
	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1. 
	Модуль светодиодный LINE 470X11.5 2X10 40K80 10W0.3A 2835, Аргос
	Номинальное напряжение, В
	28…32
	ГОСТР
56230—
2014/
IEC/PAS
62717:2011
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	1.2. 
	
	Номинальный ток, А
	0,7
	
	
	

	1.3. 
	
	Потребляемая мощность, Вт
	Не более 9,6
	
	
	

	1.4. 
	
	Световой поток, Лм
	4534
	
	
	

	1.5. 
	
	Количество светодиодов, шт
	20
	
	
	

	1.6. 
	
	Лм/Вт
	160
	
	
	

	1.7. 
	
	Габаритные размеры, (длина/ ширина/высота) мм (без учета разъема)
	145*43*1,6
	
	
	

	1.8. 
	
	Материал основы линейки
	алюминий (AL)
	
	
	

	1.9. 
	
	Вид коммутации
	Пайка/Разъем SMD 2*2
	
	
	

	1.10. 
	
	Температура цветовая, К
	4000
	
	
	

	1.11. 
	Светильник светодиодный RC132V 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 PHILIPS
	Тип изделия
	Светильник встраиваемый
	ГОСТ Р 55705-2013
	
	

	1.12. 
	
	Тип лампы
	LED
	
	
	

	1.13. 
	
	Мощность, Вт
	22/31
	
	
	

	1.14. 
	
	Способ монтажа
	Встраиваемый
	
	
	

	1.15. 
	
	Напряжение, В
	~ 220-240
	
	
	

	1.16. 
	
	Цветовая температура
	4000
	
	
	

	1.17. 
	
	Световой поток, Лм
	4300
	
	
	

	1.18. 
	
	Степень защиты
	IP44
	
	
	

	1.19. 
	
	Тип ПРА
	LED драйвер с управлением по току
	
	
	

	1.20. 
	
	Оптическая часть
	Рассеиватель
	
	
	

	1.21. 
	
	Материал рассеивателя
	Полистирол
	
	
	

	1.22. 
	
	Выход светового потока
	Прямой
	
	
	

	1.23. 
	
	Длина, мм
	595
	
	
	

	1.24. 
	
	Ширина, мм
	595
	
	
	

	1.25. 
	
	Высота, мм
	63
	
	
	

	1.26. 
	
	Диапазон рабочих температур
	от -10 до +40
	
	
	

	1.27. 
	
	Индекс цветопередачи
	80-89
	
	
	

	1.28. 
	
	Коэффициент мощности
	0.9
	
	
	

	1.29. 
	
	Материал корпуса светильника
	Сталь
	
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	1.30. 
	
	Цвет корпуса
	Белый
	
	
	

	1.31. 
	
	Цвет свечения
	Белый
	
	
	

	1.32. 
	
	Ударопрочность (IK)
	IK02
	
	
	

	1.33. 
	
	Класс защиты
	II
	
	
	

	1.34. 
	
	Тип светораспределения
	П
	
	
	

	1.35. 
	Светодиодный светильник ТЭС серии Леда-1200-55 ЭКО IP54 
«Технологии энергосбережения» г. Самара
	Тип изделия
	Светильник накладной
	ГОСТ Р 55705-2013
	
	

	1.36. 
	
	Назначение
	Общее освещение производственных помещений.
	
	
	

	1.37. 
	
	Условия эксплуатации
	Помещения, где на светильники возможно попадание брызг воды.
	
	
	

	1.38. 
	
	Напряжение сети
	~120-250В
	
	
	

	1.39. 
	
	Коэффициент мощности, cosφ
	0,98
	
	
	

	1.40. 
	
	Энергетическая эффективность
	Не менее 130 лм/Вт
	
	
	

	1.41. 
	
	КПД
	90%
	
	
	

	1.42. 
	
	Коэффициент пульсации
	˂1%
	
	
	

	1.43. 
	
	Цветовая температура
	4000К
	
	
	

	1.44. 
	
	Индекс светопередачи
	˃80 Ra
	
	
	

	1.45. 
	
	Температура эксплуатации
	-250С/+450С
	
	
	

	1.46. 
	
	Класс энергоэффективности
	А
	
	
	

	1.47. 
	
	Частота сети
	50 Гц
	
	
	

	1.48. 
	
	Тип светильника 
	LED
	
	
	

	1.49. 
	
	Мощность 
	55Вт
	
	
	

	1.50. 
	
	Эффективность светильника
	5000 Лм
	
	
	

	1.51. 
	
	Степень защиты, IP
	54
	
	
	

	1.52. 
	
	Материал корпуса
	Сталь
	
	
	

	1.53. 
	
	Цвет корпуса
	Белый
	
	
	

	1.54. 
	
	Тип окраски корпуса
	Порошковое напыление
	
	
	

	1.55. 
	
	Материал плафона
	Поликарбонат светостабилизированный
	
	
	

	1.56. 
	
	Цвет плафона
	Матовый
	
	
	

	1.57. 
	
	Габаритные размеры (Д/Ш/В), мм
	1200х200х50
	
	
	

	1.58. 
	Светильник светодиодный УСС-18НВ, AC10-38/ DC12-55, матовое стекло, крепление скоба, ФОКУС
	Тип изделия
	Светильник на скобе
	ГОСТ Р 55705-2013
	
	

	1.59. 
	
	Световой поток с матовым стеклом, лм
	1190
	
	
	

	1.60. 
	
	Индекс цветопередачи не менее, Ra
	80
	
	
	

	1.61. 
	
	Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015
	П
	
	
	

	1.62. 
	
	Коррелированная цветовая температура, К
	4000
	
	
	

	1.63. 
	
	Тип кривой силы света
	Д
	
	

Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	1.64. 
	
	Угол излучения 2Ɵ 0,5 , град
	120
	
	
	

	1.65. 
	
	Эффективность светильника, лм/Вт
	106
	
	
	

	1.66. 
	
	Коэффициент мощности
	0,82
	
	
	

	1.67. 
	
	Напряжение, В
	AC12-38/ DC12-55
	
	
	

	1.68. 
	
	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт
	16
	
	
	

	1.69. 
	
	Потребляемый ток, не более, A
	1,1
	
	
	

	1.70. 
	
	Частота питающей сети, Гц
	50
	
	
	

	1.71. 
	
	Вид климатического исполнения
	УХЛ1
	
	
	

	1.72. 
	
	Диапазон рабочих температур, С°
	от -60 до +45
	
	
	

	1.73. 
	
	Материал защитного стекла
	поликарбонат
	
	
	

	1.74. 
	
	Материал корпуса
	алюминий
	
	
	

	1.75. 
	
	Степень защиты от внешних воздействий, IP
	67
	
	
	

	1.76. 
	Модуль светодиодный LINE 470X11.5 2X10 40K80 10W0.3A 2835, Аргос
	Номинальное напряжение, В
	28…32
	ГОСТР
56230—
2014/
IEC/PAS
62717:2011
	
	

	1.77. 
	
	Номинальный ток, А
	0,7
	
	
	

	1.78. 
	
	Потребляемая мощность, Вт
	Не более 9,6
	
	
	

	1.79. 
	
	Световой поток, Лм
	4534
	
	
	

	1.80. 
	
	Количество светодиодов, шт
	20
	
	
	

	1.81. 
	
	Лм/Вт
	160
	
	
	

	1.82. 
	
	Габаритные размеры, (длина/ ширина/высота) мм (без учета разъема)
	145*43*1,6
	
	
	

	1.83. 
	
	Материал основы линейки
	алюминий (AL)
	
	
	

	1.84. 
	
	Вид коммутации
	Пайка/Разъем SMD 2*2
	
	
	

	1.85. 
	
	Температура цветовая, К
	4000
	
	
	

	1.86. 
	Прожектор светодиодный СДО 06-10 IP65 4000K черный IEK LPDO601-10-40-K02
	Тип изделия
	Прожектор
	ГОСТ Р 55705–2013
	
	

	1.87. 
	
	Серия
	СДО-06
	
	
	

	1.88. 
	
	Мощность, Вт
	10
	
	
	

	1.89. 
	
	Напряжение, В
	220
	
	
	

	1.90. 
	
	Степень защиты
	IP65
	
	
	

	1.91. 
	
	
	98/89/26
	
	
	

	1.92. 
	
	Цветовая температура
	4000
	
	
	

	1.93. 
	
	Световой поток, Лм
	800
	
	
	

	1.94. 
	
	Диапазон рабочих температур
	От -45 до +50
	
	
	

	1.95. 
	
	Способ монтажа
	Накладной
	
	
	

	1.96. 
	
	Материал корпуса светильника
	Алюминий
	
	
	

	1.97. 
	
	Цвет свечения
	Белый
	
	
	

	1.98. 
	
	Тип источника света
	LED
	
	
	

	1.99. 
	
	Климатическое исполнение
	У1
	
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	1.100. 
	Светильник аварийный ДПА 2101 4ч IP20 IEK LDPA0-2101-30-K01
	Тип изделия
	Светильник
	ГОСТ Р 55705–2013
	
	

	1.101. 
	
	Серия
	ДПА 2101
	
	
	

	1.102. 
	
	Мощность, Вт
	1,5
	
	
	

	1.103. 
	
	Напряжение, В
	220
	
	
	

	1.104. 
	
	Степень защиты
	IP20
	
	
	

	1.105. 
	
	Размеры (длина/ширина/высота), мм
	260/100/47
	
	
	

	1.106. 
	
	Цветовая температура
	4500
	
	
	

	1.107. 
	
	Световой поток, Лм
	180
	
	
	

	1.108. 
	
	Диапазон рабочих температур
	От -15 до +40
	
	
	

	1.109. 
	
	Способ монтажа
	Настенный
	
	
	

	1.110. 
	
	Материал изделия
	Пластик
	
	
	

	1.111. 
	
	Тип источника света
	LED
	
	
	

	1.112. 
	
	Цвет свечения
	Белый
	
	
	

	1.113. 
	Светильник светодиодный Eco Class Panel 600 36Вт 4000К IP40 3240лм 595х595 ДВО без скоб панель бел. LEDVANCE
	Тип изделия
	Светильник
	ГОСТ Р 55705–2013
	
	

	
	
	Серия
	ECO CLASS PANEL
	
	
	

	
	
	Мощность, Вт
	36
	
	
	

	
	
	Напряжение, В
	220
	
	
	

	
	
	Степень защиты
	IP40
	
	
	

	
	
	Размеры (длина/ширина/высота), мм 
	595/595/34
	
	
	

	
	
	Цветовая температура
	4000
	
	
	

	
	
	Световой поток, Лм
	3240
	
	
	

	
	
	Диапазон рабочих температур
	От -10 до +45
	
	
	

	
	
	Способ монтажа
	Встраиваемый
	
	
	

	
	
	Материал корпуса светильника
	Алюминий
	
	
	

	
	
	Цвет свечения
	Белый
	
	
	

	
	
	Тип источника света
	LED
	
	
	

	1.114. 
	Светильник светодиодный STAR NBT LED 18 17Вт 4000К IP65 настенный СТ 1418000020
	Тип изделия
	Светильник
	ГОСТ Р 55705–2013
	
	

	1.115. 
	
	Серия
	STAR LED
	
	
	

	
	
	Мощность, Вт
	17
	
	
	

	
	
	Напряжение, В
	220
	
	
	

	
	
	Степень защиты
	IP65
	
	
	

	
	
	Размеры (длина/ширина/высота), мм
	287/286/111
	
	
	

	
	
	Цветовая температура
	4000
	
	
	

	
	
	Световой поток, Лм
	1700
	
	
	

	
	
	Диапазон рабочих температур
	От -30 до +40
	
	
	

	
	
	Способ монтажа
	Настенный
	
	
	

	
	
	Материал изделия
	Алюминий
	
	
	

	
	
	Цвет свечения
	Белый
	
	
	

	
	
	Тип источника света
	LED
	
	
	

	
	
	Климатическое исполнение
	УХЛ1
	
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	1.116. 
	Светодиодный светильник ТЭС-100
«Техноло-гии энерго-сбереже-ния» г. Са-мара
	Общая мощность светильника, Вт
	100
	ГОСТ Р 54814-2018

ТУ27.40.39-01281952-2020
	
	

	
	
	Световой поток, Лм
	16 000
	
	
	

	
	
	Цветовая температура, 0К
	4 000
	
	
	

	
	
	Пульсация светового потока, %
	< 5
	
	
	

	
	
	Степень защиты
	IP 67
	
	
	

	
	
	Тип монтажа 
	Консоль
	
	
	

	1.117. 
	Светодиодный светильник ТЭС-50 ПРОМ
«Техноло-гии энерго-сбереже-ния» г. Са-мара
	Общая мощность светильника, Вт
	50
	ГОСТ Р 54814-2018

ТУ27.40.39-01281952-2020
	
	

	
	
	Световой поток, Лм
	7 300
	
	
	

	
	
	Цветовая температура, 0К
	4 000
	
	
	

	
	
	Пульсация светового потока, %
	< 5
	
	
	

	
	
	Степень защиты
	IP 67
	
	
	

	
	
	Тип монтажа 
	Скоба
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
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	2.1.
	Место поставки
	РФ, 445351, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС
	
	

	2.2.
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00
	
	

	2.3.
	Допуск на территорию
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	3.1.
	Сроки гарантии
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя.
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
· сертификат качества;
· паспорт на каждую единицу изделия;
· товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз.
	
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	

	5.1.
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся
	
	

	5.2.
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
	
	





3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.



