












Технические требования


[bookmark: _GoBack]ОКПД2 26.20.30.150 Поставка контроллеров линии светильников Заря 
для Новосибирской ГЭС
[bookmark: _Toc205981909]Лот № 0000-ТПиР БЕЗОП ДОХ-2026-ГРВКК-СШФ


[bookmark: _Toc205981910][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc205981911][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 00.00.00 Поставка контроллеров линии светильников Заря для Новосибирской ГЭС (далее – продукция).

1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc205981912]Цель использования закупаемой продукции
Исполнение обязательств по договору подряда №2-ТПиР-Без-2026 от 18.05.2026 «Поставка оборудования, монтаж и наладка системы контроля и управления доступом, охранной сигнализации и охранного освещения Новосибирской ГЭС в рамках исполнения инвестиционного проекта К_T-1260-036», заключенного между филиалом ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» и Саяно-Шушенским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК».

[bookmark: _Toc205981913][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
1.3. [bookmark: _Toc205981914]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc205981915]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc205981916]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Заря-КЛС Контроллер линии светильников КЛС
	шт
	6



[bookmark: _Toc205981917]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc205981918][bookmark: _Hlk50465284][bookmark: _Toc46743511]Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2 00.00.00 Поставка контроллеров линии светильников Заря для Новосибирской ГЭС
	С даты подписания Договора
	не позднее 29 января 2027 г.*




*В соответствии с календарным графиком поставки оборудования и выполнения работ по доходному договору №2-ТПиР-Без-2026 «Поставка оборудования, монтаж и наладка системы контроля и управления доступом, охранной сигнализации и охранного освещения Новосибирской ГЭС в рамках исполнения инвестиционного проекта К_T-1260-036»


2.2. Требования к качеству продукции 
[bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc205981920][bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции
	
	Наименование продукции (позиция № 1.1 (Таблицы 1.1): согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции
	

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	
	

	
	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	
	5
	6
	
	
	

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	

	1.1
	Контроллер линии светильников КЛС
	Модель, тип, марка
	Заря-КЛС
	Раздел РД:
«Система охранного освещения», шифр:
«Р005-НС/0923-СОО»
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-

	
	
	

	
	
	Производитель
	ТвинПро
	
	
	
	
	
	

	
	
	Назначение
	контроль и управление адресными светодиодными светильниками «Заря-С».
	
	
	
	
	
	

	
	
	Количество подключаемых светильников
	до 126 штук
	
	
	
	
	
	

	
	
	Интерфейс линии управления светильниками («линия светильников»)
	RS-485
	
	
	
	
	
	

	
	
	Максимальная длина «линии светильников»
	1200 метров
	
	
	
	
	
	

	
	
	Напряжение питания
	9–18 В постоянного тока (DC)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Потребляемая мощность: 
	не более 4 Вт
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пусковой ток (в течение 5 мс)
	400 мА
	
	
	
	
	
	

	
	
	Количество тревожных входов
	10 (с контролем сопротивления оконечного резистора шлейфа)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Количество релейных выходов
	2 (одна группа, перекидные контакты)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Предельные параметры релейных выходов
	постоянный ток — 30 В / 1 А, переменный ток — 125 В / 0,5 А
	
	
	
	
	
	

	
	
	Вход для подключения фотореле
	отдельный вход (Light)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Интерфейс связи с управляющим ПО
	на выбор — RS-485 или Ethernet 100BASE-TX
	
	
	
	
	
	

	
	
	Максимальная длина трёхпроводной линии связи («линии контроллеров»)
	1200 метров
	
	
	
	
	
	

	
	
	Максимальная длина Ethernet-кабеля от контроллера до коммутатора
	100 метров
	
	
	
	
	
	

	
	
	Степень защиты корпуса
	IP66.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Рабочая температура
	от –40 °C до +55 °C.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Климатическое исполнение 
	УХЛ 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	Габаритные размеры (без гермовводов и кабелей)
	250 × 146 × 51,5 мм
	
	
	
	
	
	

	
	
	Количество кабельных вводов (гермовводов)
	6
	
	
	
	
	
	

	
	
	Тип гермовводов 
	PG-9 или аналогичный
	
	
	
	
	
	

	
	
	Диаметр подключаемого кабеля 
	4–8 мм
	
	
	
	
	
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	

	2.1.
	Место поставки
	Производственный участок в г. Новосибирск Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черёмушки. 630056, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул.Новоморская дом 4/1.
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Приемка продукции
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Упаковка
	Индивидуальная упаковка с товарным знаком предприятия, изготовителя, с наименованием продукции
	
	
	
	
	
	

	2.4.
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта  по тел. 8 (383)379-07-74
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	

	3.1
	Сроки гарантии
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (Тридцать шесть) месяцев, исчисляемый с даты ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 42 (Сорок два) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) и не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.
Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции.
	
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к продукции оригиналы документов, оформленные надлежащим образом: технические паспорта на русском языке, инструкции по эксплуатации на русском языке, руководства по эксплуатации со штампом отдела технического контроля (ОТК) изготовителя, упаковочные листы, сертификаты качества иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого оборудования; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) в 2 экз., товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозку) или транспортную железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) и иные документы, предусмотренные п.3.3 Договора.
	
	
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся, не бывшего употребления, пригодным для использования по своему назначению.
Поcтавщик гарантирует, продукция принадлежит ему на законном основании, в споре, залоге или под арестом не состоит, и не обременен правами третьих лиц.
Продукция должна отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность продукции от всякого рода повреждений и порчи с учетом возможных перегрузок, и длительного хранения.
Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.
Продукция должна соответствовать требованиям указанных стандартов, технических условий, чертежей. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции (паспортами, копиями сертификатов/деклараций соответствия) и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
	
	
	



[bookmark: _Toc205981921]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Hlk88325985]3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
[bookmark: _Hlk88327292]3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
