












Технические требования


[bookmark: _GoBack]ОКПД2 26.20.21.140 Поставка оборудования IPDROM для Новосибирской ГЭС
[bookmark: _Toc205981909]Лот № 0000-ТПиР БЕЗОП ДОХ-2026-ГРВКК-СШФ


[bookmark: _Toc205981910][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc205981911][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 00.00.00 Поставка оборудования IPDROM для Новосибирской ГЭС (далее – продукция).

1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc205981912]Цель использования закупаемой продукции
Исполнение обязательств по договору подряда №3-ТПиР-2026 от 05.06.2026 «Поставка, монтаж и наладка оборудования технологического телевидения Новосибирской ГЭС в рамках выполнения инвестиционного проекта I_T-1260-025», заключенного между филиалом ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» и Саяно-Шушенским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК».

[bookmark: _Toc205981913][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
1.3. [bookmark: _Toc205981914]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc205981915]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc205981916]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Программно-Аппаратный Комплекс IPDROM PRO на базе сервера 2U QSRV-271212-P-R-IPD (yk11072025_1sw) и Программного Обеспечения Интеллект X Корпоративная
	шт
	1

	2
	Программно-Аппаратный Комплекс IPDROM PRO на базе сервера 2U QSRV-271212-P-R-IPD (yk11072025_2sw)  и Программного Обеспечения Интеллект X Корпоративная QSRV-271212-P-R-IPD (yk11072025_2sw)
	шт
	1



[bookmark: _Toc205981917]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc205981918][bookmark: _Hlk50465284][bookmark: _Toc46743511]Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2 00.00.00 Поставка оборудования IPDROM для Новосибирской ГЭС
	С даты подписания Договора
	не позднее 29 января 2027 г.*




*В соответствии с календарным графиком поставки оборудования и выполнения работ по доходному договору №3-ТПиР-2026 «Поставка, монтаж и наладка оборудования технологического телевидения Новосибирской ГЭС в рамках выполнения инвестиционного проекта I_T-1260-025»


2.2. Требования к качеству продукции 
[bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc205981920][bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции
	
	Наименование продукции (позиции № 1.1-1.2 (Таблицы 1.1): согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции
	

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	
	

	
	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	
	5
	6
	
	
	

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	

	1.1
	Программно-Аппаратный Комплекс 
	Модель, тип, марка
	IPDROM PRO 2U QSRV-271212-P-R-IPD (yk11072025_1sw)
	Спецификация оборудования, Приложение №3
к договору подряда
№ 3-ТПиР-2026 от 05.06.2026
	
	
	
	
	

	
	
	Производитель
	ООО "АЙ ПИ ДРОМ"
	
	
	
	
	
	

	
	
	Платформа
	Чипсет: Intel C621
	
	
	
	
	
	

	
	
	Интерфейсы
	Порты 10/100/1000BASE-T: 2 порта
Порты консоли: 1 порт RS-232 (на задней панели)
USB интерфейс: 2 порта USB 3.0 (на задней панели), 2 порта USB 3.0 (на передней панели), 1 порт USB 3.0 (внутренний)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конструкция
	Дисковая корзина (front): 12×3.5/2.5 SATA/SAS c возможностью горячей замены. Опционально: 12×3.5/2.5 U.2/U.3
Дисковая корзина (back): до 8 HDD/SSD/U.2/U.3
PCI-E: До 6*FH×PCIe 4.0; 4*HH×PCIe 4.0; 1*OCP 3.0; 2*Slimline x8 PCIe 4.0
Слоты для модулей памяти:   До 32 модулей памяти DDR4-2133/2400/2666/2933/3200 МГц
	
	
	
	
	
	

	
	
	Производительность
	Процессор: до 2 CPU Intel Xeon Ice Lake Scalable, до 40 физических ядер на процессор с тепловыделением до 270Вт
Количество процессоров: 2
Чипсет: Intel С621A, Aspeed AST2500
	
	
	
	
	
	

	
	
	Функциональность
	Слоты для модулей расширения: 2×M.2 NVMe PCIe 4.0 на мат. Плате
RAID:   Intel® VROC (SATA RAID) SW 0, 1, 10; опционально: VROC ключ 0,1,10,5; SAS RAID controller 12Gb/s
	
	
	
	
	
	

	
	
	Охлаждение
	Тип охлаждения:   4 шт. тип 8056
	
	
	
	
	
	

	
	
	Питание
	Напряжение питания: 220 В
Мощность блоков питания, Вт: 550 Вт, опционально поддерживаются блоки питания на 800, 1200, 1300, 1600, 2000, 2200 Вт
Резервирование блока питания: Да
Тип источника питания: 2 сменных БП
Тип питания: АС
	
	
	
	
	
	

	
	
	Габариты
	Высота, U: 2
Высота, мм: 88
Глубина, мм: 748
Ширина, мм: 435
	
	
	
	
	
	

	
	
	Характеристики
	Оперативная память: 64 Гб
Корпус с возможностью установки в HotSwap-корзины до 12-ти жестких дисков
Поддержка RAID уровней 0,1,5, 6, 10, 50, 60 с функцией предотвращения потери данных
Серверный SSD объемом 240 Гб — 1 шт.
Серверный HDD диск объемом 18 Тб — 12 шт. (организован RAID-массив 6 уровня с 1-м резервным диском.
Расчетное энергопотребление 740 Вт
Габариты упаковки: 600х300х900 мм
Программное обеспечение включено в Реестр российского программного обеспечения.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Графическая подсистема
	Интегрированный графический контроллер.
Порт для подключения монитора VGA для IPMI cо встроенной KVM
	
	
	
	
	
	

	
	
	Предустановлена операционная система
	Astra Linux® Special Edition версии 1.8 (Смоленск)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Предустановлено ПО видеонаблюдения
	Программное обеспечение Интеллект Х Корпоративная: Электронный ключ Guardant Sign usb, micro - 1 шт. (Электронный ключ идет в комплекте поставки сервера)
Программное обеспечение Интеллект X Корпоративная: Подключение видеокамеры - 100 шт. (Лицензия на подключение 100 видеокамер, ПО предустановлено на сервере)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Клавиатура и мышь в комплекте
	Проводная мышь с оптическим сенсором, 3-мя кнопками и роликом прокрутки, интерфейс USB.
Клавиатура с цифровым блоком проводная, интерфейс USB.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Требования к электропитанию
	
	
	
	
	
	

	
	
	Подсистема питания
	Двоированный блок питания 800 Ватт с возможностью горячей замены.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Основное питание
	Линейное напряжение: 110–240 В
	
	
	
	
	
	

	
	
	Требования к конструкции корпуса
	
	
	
	
	
	

	
	
	Оборудование для установки корпуса
	В комплект поставки входят телескопические рельсы для установки оборудования в стойку 19"
	
	
	
	
	
	

	
	
	Корпус сервера
	Исполнение: RACK 2U
	
	
	
	
	
	

	
	
	Требования к гарантиям
	
	
	
	
	
	

	
	
	Гарантия и поддержка
	Гарантийный срок 36 месяцев с даты ввода в эксплуатацию в ближайшем к месту эксплуатации изделия авторизованном сервисном центре.
Бесплатная поддержка на протяжении всего гарантийного срока.
	
	
	
	
	
	

	1.22
	Программно-Аппаратный Комплекс 
	Модель, тип, марка
	IPDROM PRO 2U QSRV-271212-P-R-IPD (yk11072025_2sw)
	Спецификация оборудования, Приложение №3
к договору подряда
№ 3-ТПиР-2026 от 05.06.2026
	
	
	
	
	

	
	
	Производитель
	ООО "АЙ ПИ ДРОМ"
	
	
	
	
	
	

	
	
	Платформа
	Чипсет: Intel C621
	
	
	
	
	
	

	
	
	Интерфейсы
	Порты 10/100/1000BASE-T: 2 порта
Порты консоли: 1 порт RS-232 (на задней панели)
USB интерфейс: 2 порта USB 3.0 (на задней панели), 2 порта USB 3.0 (на передней панели), 1 порт USB 3.0 (внутренний)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конструкция
	Дисковая корзина (front): 12×3.5/2.5 SATA/SAS c возможностью горячей замены. Опционально: 12×3.5/2.5 U.2/U.3
Дисковая корзина (back): до 8 HDD/SSD/U.2/U.3
PCI-E: До 6*FH×PCIe 4.0; 4*HH×PCIe 4.0; 1*OCP 3.0; 2*Slimline x8 PCIe 4.0
Слоты для модулей памяти:   До 32 модулей памяти DDR4-2133/2400/2666/2933/3200 МГц
	
	
	
	
	
	

	
	
	Производительность
	Процессор: до 2 CPU Intel Xeon Ice Lake Scalable, до 40 физических ядер на процессор с тепловыделением до 270Вт
Количество процессоров: 2
Чипсет: Intel С621A, Aspeed AST2500
	
	
	
	
	
	

	
	
	Функциональность
	Слоты для модулей расширения: 2×M.2 NVMe PCIe 4.0 на мат. Плате
RAID:   Intel® VROC (SATA RAID) SW 0, 1, 10; опционально: VROC ключ 0,1,10,5; SAS RAID controller 12Gb/s
	
	
	
	
	
	

	
	
	Охлаждение
	Тип охлаждения:   4 шт. тип 8056
	
	
	
	
	
	

	
	
	Питание
	Напряжение питания: 220 В
Мощность блоков питания, Вт: 550 Вт, опционально поддерживаются блоки питания на 800, 1200, 1300, 1600, 2000, 2200 Вт
Резервирование блока питания: Да
Тип источника питания: 2 сменных БП
Тип питания: АС
	
	
	
	
	
	

	
	
	Габариты
	Высота, U: 2
Высота, мм: 88
Глубина, мм: 748
Ширина, мм: 435
Вес, кг: 12
	
	
	
	
	
	

	
	
	Характеристики
	Оперативная память: 64 Гб
Корпус с возможностью установки в HotSwap-корзины до 12-ти жестких дисков
Поддержка RAID уровней 0,1,5, 6, 10, 50, 60 с функцией предотвращения потери данных
Серверный SSD объемом 240 Гб — 1 шт.
Серверный HDD диск объемом 18 Тб — 12 шт. (организован RAID-массив 6 уровня с 1-м резервным диском.
Расчетное энергопотребление 740 Вт
Габариты упаковки: 600х300х900 мм
Программное обеспечение включено в Реестр российского программного обеспечения.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Графическая подсистема
	Интегрированный графический контроллер.
Порт для подключения монитора VGA для IPMI cо встроенной KVM
	
	
	
	
	
	

	
	
	Предустановлена операционная система
	Astra Linux® Special Edition версии 1.8 (Смоленск)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Предустановлено ПО видеонаблюдения
	Программное обеспечение Интеллект Х Корпоративная: Электронный ключ Guardant Sign usb, micro - 1 шт. (Электронный ключ идет в комплекте поставки сервера)
Программное обеспечение Интеллект X Корпоративная: Подключение видеокамеры - 100 шт. (Лицензия на подключение 100 видеокамер, ПО предустановлено на сервере)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Клавиатура и мышь в комплекте
	Проводная мышь с оптическим сенсором, 3-мя кнопками и роликом прокрутки, интерфейс USB.
Клавиатура с цифровым блоком проводная, интерфейс USB.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Требования к электропитанию
	
	
	
	
	
	

	
	
	Подсистема питания
	Двоированный блок питания 800 Ватт с возможностью горячей замены.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Основное питание
	Линейное напряжение: 110–240 В
	
	
	
	
	
	

	
	
	Требования к конструкции корпуса
	
	
	
	
	
	

	
	
	Оборудование для установки корпуса
	В комплект поставки входят телескопические рельсы для установки оборудования в стойку 19"
	
	
	
	
	
	

	
	
	Корпус сервера
	Исполнение: RACK 2U
	
	
	
	
	
	

	
	
	Требования к гарантиям
	
	
	
	
	
	

	
	
	Гарантия и поддержка
	Гарантийный срок 36 месяцев с даты ввода в эксплуатацию в ближайшем к месту эксплуатации изделия авторизованном сервисном центре.
Бесплатная поддержка на протяжении всего гарантийного срока.
	
	
	
	
	
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	

	2.1.
	Место поставки
	Производственный участок в г. Новосибирск Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черёмушки. 630056, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул.Новоморская дом 4/1.
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Приемка продукции
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Упаковка
	Индивидуальная упаковка с товарным знаком предприятия, изготовителя, с наименованием продукции
	
	
	
	
	
	

	2.4.
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта  по тел. 8 (383)379-07-74
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию и сроку службы и дате изготовления
	

	3.1
	Сроки гарантии
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (Тридцать шесть) месяцев, исчисляемый с даты ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 42 (Сорок два) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) и не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.
Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции.
	
	
	

	3.2
	Срок службы продукции
	Не менее 10 лет с даты изготовления продукции, том числе и на все составные части и комплектующие Продукции.
	
	
	

	3.3
	Дата изготовления продукции
	Не ранее 2026 года, том числе и на все составные части и комплектующие Продукции.
	
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к продукции оригиналы документов, оформленные надлежащим образом: технические паспорта на русском языке, инструкции по эксплуатации на русском языке, руководства по эксплуатации со штампом отдела технического контроля (ОТК) изготовителя, упаковочные листы, сертификаты качества иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого оборудования; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) в 2 экз., товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозку) или транспортную железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) и иные документы, предусмотренные п.3.3 Договора.
	
	
	

	5.
	Требования в части мер по предоставлению национального режима и производства радиоэлектронной продукции на территории РФ при осуществлении закупок товаров, работ и услуг

	5.1
	Требования к оборудованию и программному обеспечению
	Оборудование должно быть доступно на российском рынке и включено в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации или произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 и/или включено в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878. с возможностью проверки реестрового номера через сайт https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/rep/.
Оборудование, в случае реализации в нем функции защиты информации, должно соответствовать требованиям, установленным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю и (или) Федеральной службой безопасности Российской Федерации в пределах их полномочий, что должно быть подтверждено соответствующим документом (сертификатом).
Программное обеспечение должно быть включено в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (в соответствии с Приказом Минцифры России от 05.08.2021 №806).
Оборудование и ПО должно соответствовать требованиям Приказов ПАО "РусГидро" от 18.08.2025 №682 и от 28.02.2025 № 173 «Об утверждении перечней, применяемых в Группе РусГидро типовых технических решений информационно-технологической инфраструктуры и рабочих мест Группы РусГидро.
	
	
	

	6.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	6.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся, не бывшего употребления, пригодным для использования по своему назначению.
Поcтавщик гарантирует, продукция принадлежит ему на законном основании, в споре, залоге или под арестом не состоит, и не обременен правами третьих лиц.
Продукция должна отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность продукции от всякого рода повреждений и порчи с учетом возможных перегрузок, и длительного хранения.
Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.
Продукция должна соответствовать требованиям указанных стандартов, технических условий, чертежей. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции (паспортами, копиями сертификатов/деклараций соответствия) и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
	
	
	



[bookmark: _Toc205981921]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Hlk88325985]3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
[bookmark: _Hlk88327292]3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.



