ЗАПРОС ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ЦЕН 
«ОКПД2 26.51.12 Поставка гидрологического оборудования для нужд АО «Ленгидропроект»»

	АО «Ленгидропроект» (далее – Заказчик) сообщает о проведении анализа технико-коммерческих предложений потенциальных поставщиков «ОКПД2 26.51.12 Поставка гидрологического оборудования для нужд АО «Ленгидропроект»».
Подробные требования к продукции (в том числе, сведения об объеме, месте, сроках оказываемых услуг) приведены в Технических требованиях настоящего мониторинга (запроса).
1. Настоящий запрос не является публичной офертой и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для Заказчика. Рассмотрение Заказчиком поступивших технико-коммерческих предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие предложения, а также любых иных лиц о результатах произведенного рассмотрения.
2. Ответ с технико-коммерческим предложением должен быть оформлен на официальном бланке по форме приложения №1 к Техническим требованиям и заверен подписью уполномоченного лица, а также печатью организации (при наличии), и в обязательном порядке содержать следующую информацию:
1. дату направления предложения;
2. полное наименование организации, с указанием организационно-правовой формы (для юридических лиц);
3. юридический адрес, почтовый адрес, ИНН [для юридических лиц] / паспортные данные, адрес регистрации, ИНН (при наличии) [для физических лиц];
4. контактные данные: номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица;
5. цену предложения в рублях (без учета НДС).
3. Срок подачи технико-коммерческих предложений: до 10.00 17.08.2026г.
4. Предложения должны быть направлены путем загрузки на ЭТП и в виде сканированной электронной копии в адрес ответственного лица: SeligerskaiaGIu@lhp.ru, рабочий телефон: +7 (812) 346-92-21.
5. [bookmark: _GoBack_Копия_1]Технико-коммерческие предложения участниками мониторинга должны быть поданы в соответствии с установленными Заказчиком требованиями проведения мониторинга.
































Технические требования на поставку МТР 

ОКПД2 26.51.12 Поставка гидрологического оборудования для нужд АО «Ленгидропроект»  





























[bookmark: _Toc123106594_Копия_1][bookmark: _Toc123106593_Копия_1][bookmark: _Toc75446566_Копия_1][bookmark: _Toc51339692_Копия_1]Общие сведения
[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc54646396]1.1. Обозначения и сокращения

	Заказчик/Общество
	АО «Ленгидропроект»

	ТТ
	Технические требования 

	БПВА 
	Беспилотный плавательный аппарат

	ГНСС
	Глобальная навигационная спутниковая система



[bookmark: _Toc123106594]1.2. Наименование закупаемой продукции.  
ОКПД2 26.51.12 Поставка гидрологического оборудования для нужд АО «Ленгидропроект».
[bookmark: _Toc123106596][bookmark: _Toc123106596]
1.3. Цель использования закупаемой продукции.
Для проведения гидрологических работ.
                    
1. [bookmark: _Toc51921656][bookmark: _Toc54785616][bookmark: _Toc123106598][bookmark: _Toc54279835]Требования к продукции
[bookmark: _Toc54785617]2.1. Требования к объемам и срокам поставки.
[bookmark: _Toc123106599][bookmark: _Toc54785618]2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции.
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc123106600][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции.
	№ п/п
	Наименование продукции
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Комплект акустического доплеровского профилографа течений 
	ADCP CHCNAV RiverStar RS3600D
 или эквивалент
	 шт.
	  1

	2. 
	Автономный  измерительный
 зонд
	
CTD зонд DW1613 или эквивалент
	шт.
	1



[bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc123106601][bookmark: _Toc51339696]2.1.2. Требования к срокам поставки продукции. 
[bookmark: _Toc123106602][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции.
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	6. 
	ОКПД2 26.51.12 Поставка гидрологического оборудования для нужд АО «Ленгидропроект»
	С даты, следующей за датой заключения Договора, но не ранее 01.07.2027г.
	В течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты, следующей за датой заключения Договора



2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc123106603][bookmark: _Toc75446582]Таблица № 3  Требования к качеству продукции
Наименование продукции:  
1. Комплект акустического доплеровского профилографа течений ADCP CHCNAV RiverStar RS3600D или эквивалент*,
 2. Автономный измеритель DW1613 или эквивалент*
* Указанные в настоящих технических требованиях ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. 
Если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности
Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с 
требованием/ указание характеристик[footnoteRef:2] [2: Характеристики должны быть указаны в единицах измерения, установленными Заказчиком (столбец 3 Таблицы 3) и выражаться в абсолютной (твердой) величине (без указания диапазона значений (слов: более, менее, от , до и т.д.), кроме случаев, если такие характеристики установлены в диапазоне производителем Товара)] 

	Предоставление подтверждающего 
документа или 
иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (параметры эквивалентности)*
	Согласие с требованиями
	Предоставление ответа на запрос ТКП по форме Приложения № 1 к настоящим техническим требованиям.





	1.1.
	Комплект акустического доплеровского профилографа течений ADCP CHCNAV RiverStar RS3600D
или эквивалент
	
	

	1.1.1.
	Общие параметры
	Рабочая частота, кГц – 1200/3600
	
	

	1.1.2.
	
	Электрическое питание от источника постоянного тока: напряжение, В – от 11 до 36
	
	

	1.1.3
	
	Срок службы, лет – не менее 7
	
	

	1.1.4.

	
	Габаритные размеры профилографа:
длина, мм - не более 230;
диаметр, мм - не более 130;
БПВА, мм - не более 1200х750х400
Материал корпуса: полимер, армированный углеродным волокном - наличие
Масса, кг: не более 13 (без батарей и ГНСС), 35 (с батареями и ГНСС)
Высота волны, баллы:	2
Скорость ветра, баллы: 3
Пыле- и влагозащищённость:	IP67
[bookmark: _GoBack]Осадка, см :- 12
Встроенный однолучевой эхолот:	
– Диапазон глубин, м - 	от 0,50 до 130 
– Рабочая частота, кГц -	200
– Разрешающая способность, м. -  0,01
	
	

	1.1.5.
	
	Масса акустического допплеровского профилографа, кг – не более 2,5
	
	

	1.1.6.
	
	Количество лучей – 9 
	
	

	1.1.7.
	
	Минимальный размер ячейки, м – 0,02
	
	

	1.1.8.
	
	Масса БПВА, кг:  не более 5 (без батареи и ГНСС), не более 10 (с батареей и ГНСС)
	
	

	1.1.9.
	Метрологические параметры
	Диапазон измерений температуры, 0С – от минус 4 до плюс 35 
	
	

	1.1.10
	
	Диапазон измерения уклона (крен, тангаж), 0 – от 0 до 15
	
	

	1.1.11
	
	Диапазон измерений глубин, м:  максимальная измеряемая глубина в диапазоне от 5 до 7 
	
	

	1.1.12
	
	Диапазон измерений глубин, м: минимальная измеряемая глубина не более 0,20 
	
	

	1.1.13.
	
	Диапазон измерений скоростей, м/с  – 0 до 5
	
	

	1.1.14.
	Значения погрешностей
	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, oC – не более  ±0,5
	
	

	1.1.15
	
	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений уклона (крен, тангаж), 0   – не более ±1
	
	

	1.1.16.
	
	Пределы допускаемой абсолютной погрешности компаса (курс) 0 –  не более ±2.
	
	

	1.1.17.
	
	Пределы допускаемой погрешности измерений скорости, м/с – не более 1
	
	

	1.1.18.
	
	Пределы допускаемой абсолютной погрешности глубины,  %  – не более 1
	
	

	1.1.19.
	Общие параметры защищенного планшетного компьютера с ПО 
	Диагональ экрана, дюйм – не менее 8 и не более 14 (включительно)
	
	

	1.1.20.
	
	Степень защиты не менее, IP – не менее 67
	
	

	1.1.21.
	
	Оперативная память, ГБ, – не менее 6
	
	

	1.1.22.
	Общие требования к ПО
	Программное обеспечение (далее – ПО) оборудования должно поддерживать возможность сохранения данных измерений в выходном формате Classic ASCII Output.
Выходной формат данных Classic ASCII Output должен иметь совместимость с программным обеспечением «Dopler» разработки В.М. Морейдо
	
	

	1.1.23.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	
	

	1.1.23.1.
	Требование к характеристикам стойкости к воздействующим климатическим факторам
	Условия эксплуатации:
- температура воздуха, 0С – от минус 5 до +50 

	
	

	1.2.
	CTD зонд DW1613 или эквивалент
	
	

	1.2.1. 
	

Общие параметры аппаратной части
	Память, Мбайт – не менее 128
	
	

	1.2.2. 
	
	Емкость памяти - не менее 3 000 000 измерений
	
	

	1.2.3. 
	
	Подключение к персональному компьютеру через интерфейсы : RS232 /RS485/USB
	
	

	1.2.4. 
	
	Непрерывность работы без замены батарей  - не менее 30 дней при интервале записи 2 минуты
	
	

	1.2.5. 
	
	Материал корпуса  – титановый сплав
	
	

	1.2.6. 
	
	Глубина максимального погружения, м – не менее 500
	
	

	1.2.7. 
	
	Вес в воздухе, кг – не более 2,1
	
	

	1.2.8. 
	
	Габаритные размеры (диаметр х длина), мм – не более 136х491 (включительно)
	
	

	1.2.9. 
	
Общие параметры измерений
	Диапазон измерения давления, дбар –  от 0 до 6000 (включительно)
	
	

	1.2.10. 
	
	Диапазон измерения температуры воды, 0С – от минус 5,0 до + 40,0 (включительно)
	
	

	1.2.11. 
	
	Точность измерения давления, % шкалы – не более  +/-0,05
	
	

	1.2.12. 
	
	Точность измерения температуры воды, 0С – не более  +/-0,002
	
	

	1.2.13. 
	
	Разрешение измерения давления, % шкалы – от 0,003 до 0,01
	
	

	1.2.14. 
	
	Разрешение измерения температуры воды, 0С – от 0,0001 до 0,001
	
	

	1.2.15. 
	
	Стабильность измерения давления, % шкалы/год – не более 0,05 
	
	

	1.2.16.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	
	

	1.2.16.1.
	Требования к характеристикам стойкости к воздействующим внешним факторам
	
Рабочая температура, 0С – от -10 до +55

	
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	2.1.
	Место поставки и разгрузки продукции

	город Санкт-Петербург, пр. Испытателей, д. 22, склад Заказчика (1 этаж). Часы работы склада Заказчика с понедельника по четверг с 9 ч 00 мин до 16 ч 00 мин, в пятницу с 9 ч 00 мин до 15 ч 00 мин
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	
	

	3.1.
	
Гарантийный срок
	Не менее 12 месяцев.  При этом, гарантийный срок не может быть менее срока, установленного предприятием изготовителем. Гарантийный срок начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/УПД
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	4.1.
	Передать одновременно с продукцией непосредственно Покупателю следующие документы
	[bookmark: _Toc123106604]а) запись о поверке Товаров в Федеральной государственной информационной системе (ФГИС) «Аршин» – 1 экз.;
[bookmark: _Toc123106605]б) копии свидетельств об утверждении типа средств измерений – 1 экз.;
[bookmark: _Toc123106606]в) оригинал счета – 1 экз.;
[bookmark: _Toc123106607]г) счёт-фактуру – 1 экз.;
[bookmark: _Toc123106608]д) товарную накладную (ТОРГ-12)/универсальный передаточный документ (УПД) – 2 экз.;
[bookmark: _Toc123106609]е) руководство по эксплуатации Товаров на русском языке – 1 экз.;
[bookmark: _Toc123106610]ж) гарантийный талон на Товары – 1 экз.;
[bookmark: _Toc123106611]з) сертификаты соответствия/декларация соответствия технический регламент таможенного союза (ТР ТС) – 1 экз.;
[bookmark: _Toc123106612]и) паспорта Товаров – 1 экз.
	
	

	4.2.
	Комплектация продукции 
	Поставщик передает Заказчику продукцию в следующем комплекте:

1) Комплект акустического доплеровского профилографа течений:
1.1. Акустический доплеровский профилограф течений – 1 шт.
1.2. Блок питания – 1 шт.
1.3. Кабель интерфейсный – 1 шт.
1.4. Специализированное ПО для профилографа (CD-диск) – 1 шт.
1.5. Упаковочный транспортировочный кейс для профилографа – 1 шт.
1.6. БПВА (тип корпуса тримаран с установленными двигателями) – 1 шт.
1.7. Аккумуляторная батарея БПВА – 2 шт.
1.8. Пульт ДУ БПВА с зарядным устройством – 1 шт.
1.9. Кейс защитный транспортировочный для БПВА – 1 шт.
1.10. Защищенный планшетный компьютер – 1 шт.

2) Автономный измерительный зонд:
2.1. CTD зонд – 1 шт.
2.2. Кабель подключения зонда к персональному компьютеру – 1 шт.
2.3. Адаптер питания (9-18 В) – 1 шт.
2.4. ПО для просмотра и экспорта данных измерений (специализированное ПО (CD-диск)) – 1 шт.
2.5. USB-адаптер –1 шт.
2.6. Транспортировочный кейс – 1 шт.
	
	

	5.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	
	

	5.1.
	Технический регламент 
	Упаковка должна соответствовать «ТР ТС 005/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности упаковки»
	
	

	5.2.
	Постановление РФ
	Постановление № 1847 от 16.10.2020 Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений»
	
	

	6.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	

	6.1.
	Иные требования 
	Товар должен быть новым, поверенным не ранее 1 квартала 2027 года, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов
	
	

	6.2.
	Иные требования
	Товар должен поставляться в упаковке фирмы-изготовителя, не имеющей повреждений и обеспечивающей защиту товара от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения
	
	

	6.3.
	Иные требования
	Товар должен иметь необходимые сертификаты, маркировки, наклейки в соответствии с законодательством Российской Федерации
	
	

	7.
	Требования к оплате продукции
	
	

	7.1.
	Условия оплаты
	Авансирование не предусмотрено
	
	



2.2.1. Состав заявки на мониторинг цен:
	В составе заявки на мониторинг цен необходимо представить Технико-коммерческое предложение по форме приложения № 1 к настоящим Техническим требованиям. 

Приложение №1 
к Техническим требованиям

	Форма «Технико-коммерческое предложение»
начало формы


На официальном бланке участника

Технико-коммерческое предложение

	Исходящий №
	

	от
	

	
	(дата)




	Изучив Технические требования Заказчика в рамках настоящего мониторинга ОКПД2 26.51.12 Поставка гидрологического оборудования для нужд АО «Ленгидропроект» 
.

	(полное наименование организации с указанием организационно-правой формы и ИНН)
	

	
	,

	(юридический адрес)
	

	
	,

	(почтовый адрес)
	

	
	,


(контактные данные номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица)
согласен со всеми условиями Технических требований, включая установленные (предложенные Заказчиком) сроки изготовления и поставки Товара, условия оплаты и сообщаю следующее:

Сводная таблица стоимости продукции
	№
п/п
	
Наименование услуг 
	Ед. 
изм-я

	Кол-во
	Цена за единицу без учета НДС, руб. коп.
	Стоимость без учета НДС, руб. коп.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ОКПД2 26.51.12 Поставка гидрологического оборудования для нужд АО «Ленгидропроект»  

	1.
	Комплект акустического доплеровского профилографа течений ADCP CHCNAV RiverStar RS3600D
или эквивалент
	шт.
	1
	
	

	2. 
	Автономный  измерительный зонд CTD зонд DW1613 или эквивалент
	шт
	1
	
	

	Итого, без НДС, руб. коп.:
	
	



	 

	



	

	(должность)

	
	

	(подпись)
	(расшифровка подписи)
М..П.



	конец формы



