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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКПД2 23.63. Поставка товарного бетона для нужд Саратовского филиала 
Лот №__________________________



1. Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 23.63.Поставка товарного бетона для нужд Саратовского филиала. (далее – Продукция).
1.2. [bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
1.2.1 Продукция предназначена для выполнения следующих работ на филиале ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»:
- Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023г. «Капитальный и текущий ремонт гидротехнических сооружений и производственныхх зданий", заключенный между Филиалом ПАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС» и Саратовским филиалом АО «Гидроремонт – ВКК» в г. Балаково;
      - Договор №1300-461-2023 от 26.12.2023г. «Оказание услуг по техническому обслуживанию», заключенный между Филиалом ПАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС» и Саратовским филиалом АО «Гидроремонт – ВКК» в г. Балаково.
· Договор №1300-425-2025 от 19.12.2025г «Возмездное оказание услуг по эксплуатации подъемных сооружений и рельсовых путей для нужд Филиала ПАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС»
- Договор №868 от 31.10.2023 г. «Выполнение работ по замене (модернизации) гидротурбин ст. №11, 16, 18, 19 филиала ПАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС», заключенный между АО «ТЯЖМАШ» и АО «Гидроремонт-ВКК»;
2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	ОКПД
	Единица измерения
	Количество
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Бетон БСТ В25 М350 F200 W8 Пк4
	ОКПД2 23.63
	м3
	4
	Дог. №1300-355-2023 от 03.11.2023г.         РЗ 48303164 (3,6м3)
Дог. №868 от 31.10.2025 (4 м3)

	2
	Бетон БСТ В22,5 М300 F300 W10 Пк2
	ОКПД2 23.63


	м3
	8
	Дог. №1300-355-2023 от 03.11.2023г. РЗ 48303562 (2,5м3)
Дог. №1300-425-2024 от19.12.2023г. (14м3)

	3
	Бетон БСТ В20 М250 F150 W6 Пк3
	ОКПД2 23.63
	м3
	1
	Дог. №1300-461-2023 от 03.11.2023г п.29 (1 м3)

	4
	Бетон БСТ В15 М200 F100 W4 Пк3
	ОКПД2 23.63
	м3
	13
	Дог. №1300-355-2023 от 03.11.2023г. РЗ 48302957  (12м3) РЗ 48302711 (8м3)
   Дог. №1300-461-2023 от 03.11.2023г п.518 (1м3)                              

	5
	Раствор готовый, цементный, М200, F50, Пк3
	ОКПД2 23.63
	м3
	27
	Дог. №1300-355-2023 от 03.11.2023г. РЗ 48302957 (39,5 м3) РЗ 48302573 (11 м3)

	6
	Раствор готовый, цементный, М100 Пк2
	ОКПД2 23.63
	м3
	5

	Дог. №1300-425-2024 от19.12.2023г. 



Таблица 1.2 «Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг» 
	№
п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Доставка смесей автобетоносмесителями с разгрузкой на объекте
	маш/час
	56


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1]

[bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	

Продукция в соответствии с таблицей 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции».
	С даты подписания договора сторонами по заявкам. (ориентировочное количество заявок 80 шт.)

	Срок поставки по конкретной заявке устанавливается в заявке. Заявка на соответствующую партию продукции направляется по факсу/электронной почте/нарочно Поставщику в срок не менее 48 часов до даты поставки. Конечный срок поставки Продукции 31.12.2026г.*

	
	
	
	




* срок установлен в соответствии с условиями договоров, указанных в п. 1.2 Технических требований.
2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): 
Бетон БСТ В25 М350 F200 W8 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Класс
	В25

	1.2. 
	Марка
	М350

	1.3. 
	Марка по водонепроницаемости
	W8

	1.4. 
	Марка по морозостойкости
	F200

	1.5. 
	Подвижность бетонной смеси (может быть скорректирована при подаче заявки от Заказчика)
	Пк4

	1.6. 
	Соответствие стандартам
	ГОСТ 7473-2010; ГОСТ 26633-2015

	1.7. 
	Крупный заполнитель
	Щебень гравийный, фр.5-20 мм, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 8267-93

	1.8. 
	Мелкий заполнитель
	Песок, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 8736-2014

	1.9. 
	Вода для затворения смеси
	В соответствии с ГОСТ 23732-2011. Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия.

	1.10. 
	Результаты контрольных испытаний образцов
	Предоставить по запросу Покупателя.

	1.11. 
	Проведение дополнительных лабораторных испытаний 
	За счет поставщика. Предоставить по запросу Покупателя.

	2. 
	Требования к доставке, транспортировке, приемке 

	2.1. 
	Место поставки
	413865, РФ, Саратовская область, г. Балаково, территория «Саратовской ГЭС».

	2.2. 
	Поставка
	1. Доставка готовой смеси до указанного места на территории Саратовской ГЭС осуществляется силами и за счет Поставщика;
2. Время прибытия на объект и убытия с объекта автобетоносмесителя фиксируется ответственным руководителем работ АО «Гидроремонт-ВКК».
3. Поставка производится в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени), в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени).

	2.3. 
	Приемка
	Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1. 
	Гарантия, не менее
	12 месяцев
Исчисляется с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1. 
	Документ о качестве продукции (паспорт)
	1. Качество бетонных смесей должно подтверждаться документом о качестве ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия» (с Поправкой). Предоставляется при поставке каждой партии (с каждым автомобилем, доставляющим смеси к месту производства работ), с указанием:
- наименование или товарный знак и адрес предприятия-изготовителя;
- условное обозначение строительного раствора;
- класс материалов, использованных для приготовления смеси, по удельной эффективной активности естественных радионуклидов и цифровое значение Аэфф;
- марку по прочности на сжатие;
- марку по подвижности (Пк );
- вид и количество введенной добавки (% массы вяжущего);
- количество смеси, м3;
- дату приготовления;
- температуру применения, °С;
- обозначение настоящего стандарта.
2. Поставщик должен предоставить Заказчику результаты контрольных испытаний образцов поставленных бетонных смесей на 7 и 28 сутки в течение 3 рабочих дней после проведения испытаний. Проведение дополнительных лабораторных испытаний осуществляется за счет Поставщика.
3. Поставщик должен предоставить на все материалы, используемые при приготовлении цементно-песчаных растворов, сертификаты (паспорта) с указанием сведений по физико-механическим характеристикам и составу материала не позднее чем за 7 календарных дней до начала приготовления по письменному запросу от Заказчика 
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Наименование продукции (позиция № 2 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): 
Бетон БСТ В22,5 М300 F300 W10
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	5. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	5.1. 
	Класс
	В22,5

	5.2. 
	Марка
	М300

	5.3. 
	Марка по водонепроницаемости
	W10

	5.4. 
	Марка по морозостойкости
	F300

	5.5. 
	Подвижность бетонной смеси (может быть скорректирована при подаче заявки от Заказчика)
	Пк2

	5.6. 
	Соответствие стандартам
	ГОСТ 7473-2010; ГОСТ 26633-2015

	5.7. 
	Крупный заполнитель
	Щебень гравийный, фр.5-20 мм, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 8267-93

	5.8. 
	Мелкий заполнитель
	Песок, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 8736-2014

	5.9. 
	Вода для затворения смеси
	В соответствии с ГОСТ 23732-2011. Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия.

	5.10. 
	Результаты контрольных испытаний образцов
	Предоставить по запросу Покупателя.

	5.11. 
	Проведение дополнительных лабораторных испытаний 
	За счет поставщика. Предоставить по запросу Покупателя.

	6. 
	Требования к доставке, транспортировке, приемке 

	6.1. 
	Место поставки
	413865, РФ, Саратовская область, г. Балаково, территория «Саратовской ГЭС».

	6.2. 
	Поставка
	1. Доставка готовой смеси до указанного места на территории Саратовской ГЭС осуществляется силами и за счет Поставщика;
2. Время прибытия на объект и убытия с объекта автобетоносмесителя фиксируется ответственным руководителем работ АО «Гидроремонт-ВКК».
3. Поставка производится в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени), в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени).

	6.3. 
	Приемка
	Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям

	7. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	7.1. 
	Гарантия, не менее
	12 месяцев
Исчисляется с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.

	8. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	8.1. 
	Документ о качестве продукции (паспорт)
	1. Качество бетонных смесей должно подтверждаться документом о качестве ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия» (с Поправкой). Предоставляется при поставке каждой партии (с каждым автомобилем, доставляющим смеси к месту производства работ), с указанием:
- наименование или товарный знак и адрес предприятия-изготовителя;
- условное обозначение строительного раствора;
- класс материалов, использованных для приготовления смеси, по удельной эффективной активности естественных радионуклидов и цифровое значение Аэфф;
- марку по прочности на сжатие;
- марку по подвижности (Пк );
- вид и количество введенной добавки (% массы вяжущего);
- количество смеси, м3;
- дату приготовления;
- температуру применения, °С;
- обозначение настоящего стандарта.
2. Поставщик должен предоставить Заказчику результаты контрольных испытаний образцов поставленных бетонных смесей на 7 и 28 сутки в течение 3 рабочих дней после проведения испытаний. Проведение дополнительных лабораторных испытаний осуществляется за счет Поставщика.
3. Поставщик должен предоставить на все материалы, используемые при приготовлении цементно-песчаных растворов, сертификаты (паспорта) с указанием сведений по физико-механическим характеристикам и составу материала не позднее чем за 7 календарных дней до начала приготовления по письменному запросу от Заказчика 
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Наименование продукции (позиция №3 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): 
Бетон БСТ В20 М250 F150 W6
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	9. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	9.1. 
	Класс
	В20

	9.2. 
	Марка
	М250

	9.3. 
	Марка по водонепроницаемости
	W6

	9.4. 
	Марка по морозостойкости
	F150

	9.5. 
	Подвижность бетонной смеси (может быть скорректирована при подаче заявки от Заказчика)
	Пк3

	9.6. 
	Соответствие стандартам
	ГОСТ 7473-2010; ГОСТ 26633-2015

	9.7. 
	Мелкий заполнитель
	Песок, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 8736-2014.

	9.8. 
	Вода для затворения смеси
	В соответствии с ГОСТ 23732-2011. Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия.

	9.9. 
	Результаты контрольных испытаний образцов.
	Предоставить по запросу Покупателя.

	9.10. 
	Проведение дополнительных лабораторных испытаний 
	За счет поставщика. Предоставить по запросу Покупателя.

	10. 
	Требования к доставке, транспортировке, приемке 

	10.1. 
	Место поставки
	413865, РФ, Саратовская область, г. Балаково, территория «Саратовской ГЭС».

	10.2. 
	Поставка
	1. Доставка готовой смеси до указанного места на территории Саратовской ГЭС осуществляется силами и за счет Поставщика;
2.  Время прибытия на объект и убытия с объекта автобетоносмесителя фиксируется ответственным руководителем работ АО «Гидроремонт-ВКК».
3. Поставка производится в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени), в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени).

	10.3. 
	Приемка
	Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям

	11. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	11.1. 
	Гарантия, не менее
	12 месяцев
Исчисляется с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.

	12. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	12.1. 
	Документ о качестве продукции (паспорт)
	1. Качество бетонных смесей должно подтверждаться документом о качестве ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия» (с Поправкой). Предоставляется при поставке каждой партии (с каждым автомобилем, доставляющим смеси к месту производства работ), с указанием:
- наименование или товарный знак и адрес предприятия-изготовителя;
- условное обозначение строительного раствора;
- класс материалов, использованных для приготовления смеси, по удельной эффективной активности естественных радионуклидов и цифровое значение Аэфф;
- марку по прочности на сжатие;
- марку по подвижности (Пк );
- вид и количество введенной добавки (% массы вяжущего);
- количество смеси, м3;
- дату приготовления;
- температуру применения, °С;
- обозначение настоящего стандарта.
2. Поставщик должен предоставить Заказчику результаты контрольных испытаний образцов поставленных бетонных смесей на 7 и 28 сутки в течение 3 рабочих дней после проведения испытаний. Проведение дополнительных лабораторных испытаний осуществляется за счет Поставщика.
3. Поставщик должен предоставить на все материалы, используемые при приготовлении цементно-песчаных растворов, сертификаты (паспорта) с указанием сведений по физико-механическим характеристикам и составу материала не позднее чем за 7 календарных дней до начала приготовления по письменному запросу от Заказчика 





Наименование продукции (позиция №4 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): 
Бетон БСТ В15 М200 F100 W4 П3
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	13. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	13.1. 
	Класс
	В15

	13.2. 
	Марка
	М200

	13.3. 
	Марка по водонепроницаемости
	W4

	13.4. 
	Марка по морозостойкости
	F100

	13.5. 
	Подвижность бетонной смеси (может быть скорректирована при подаче заявки от Заказчика)
	Пк3

	13.6. 
	Соответствие стандартам
	ГОСТ 7473-2010; ГОСТ 26633-2015

	13.7. 
	Крупный заполнитель
	Щебень гравийный, фр.5-20 мм, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 8267-93

	13.8. 
	Мелкий заполнитель
	Песок, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 8736-2014.

	13.9. 
	Вода для затворения смеси
	В соответствии с ГОСТ 23732-2011. Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия.

	13.10. 
	Результаты контрольных испытаний образцов.
	Предоставить по запросу Покупателя.

	13.11. 
	Проведение дополнительных лабораторных испытаний 
	За счет поставщика. Предоставить по запросу Покупателя.

	14. 
	Требования к доставке, транспортировке, приемке 

	14.1. 
	Место поставки
	413865, РФ, Саратовская область, г. Балаково, территория «Саратовской ГЭС».

	14.2. 
	Поставка
	1. Доставка готовой смеси до указанного места на территории Саратовской ГЭС осуществляется силами и за счет Поставщика;
2.  Время прибытия на объект и убытия с объекта автобетоносмесителя фиксируется ответственным руководителем работ АО «Гидроремонт-ВКК».
3. Поставка производится в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени), в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени).

	14.3. 
	Приемка
	Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям

	15. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	15.1. 
	Гарантия, не менее
	12 месяцев
Исчисляется с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.

	16. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	16.1. 
	Документ о качестве продукции (паспорт)
	1. Качество бетонных смесей должно подтверждаться документом о качестве ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия» (с Поправкой). Предоставляется при поставке каждой партии (с каждым автомобилем, доставляющим смеси к месту производства работ), с указанием:
- наименование или товарный знак и адрес предприятия-изготовителя;
- условное обозначение строительного раствора;
- класс материалов, использованных для приготовления смеси, по удельной эффективной активности естественных радионуклидов и цифровое значение Аэфф;
- марку по прочности на сжатие;
- марку по подвижности (Пк );
- вид и количество введенной добавки (% массы вяжущего);
- количество смеси, м3;
- дату приготовления;
- температуру применения, °С;
- обозначение настоящего стандарта.
2. Поставщик должен предоставить Заказчику результаты контрольных испытаний образцов поставленных бетонных смесей на 7 и 28 сутки в течение 3 рабочих дней после проведения испытаний. Проведение дополнительных лабораторных испытаний осуществляется за счет Поставщика.
3. Поставщик должен предоставить на все материалы, используемые при приготовлении цементно-песчаных растворов, сертификаты (паспорта) с указанием сведений по физико-механическим характеристикам и составу материала не позднее чем за 7 календарных дней до начала приготовления по письменному запросу от Заказчика 





Наименование продукции (позиция № 5 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): 
Цементно-песчаный раствор М200 F50
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Марка по прочности
	М200

	1.2. 
	Марка по морозостойкости
	F50

	1.3. 
	Марка по подвижности
	Пк3

	1.4. 
	Применяемое вяжущее
	Портландцемент в соответствии с ГОСТ 25328-82

	1.5. 
	Соответствие стандартам
	ГОСТ 28013-98-86

	1.6. 
	Мелкий заполнитель
	Природный песок, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 8736-2014.
Должен быть проверен на содержание потенциально реакционноспособных пород.

	1.7. 
	Вода для затворения смеси
	В соответствии с ГОСТ 23732-2011. Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия.

	2. 
	Требования к доставке, транспортировке, приемке 

	2.1. 
	Место поставки
	413865, РФ, Саратовская область, г. Балаково, территория «Саратовской ГЭС».

	2.2. 
	Поставка
	1. Доставка готовой смеси до указанного места на территории Саратовской ГЭС осуществляется силами и за счет Поставщика;
2.  Время прибытия на объект и убытия с объекта автобетоносмесителя фиксируется ответственным руководителем работ АО «Гидроремонт-ВКК».
3. Поставка производится в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени), в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени).

	2.3. 
	Приемка
	Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1. 
	Гарантия, не менее
	12 месяцев
Исчисляется с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1. 
	Документ о качестве продукции (паспорт)
	1. Качество цементно-песчаных растворов должно подтверждаться документом о качестве согласно ГОСТ 28013-98-86 «Растворы строительные. Общие технические условия». Предоставляется при поставке каждой партии (с каждым автомобилем, доставляющим смеси к месту производства работ), с указанием:
- наименование или товарный знак и адрес предприятия-изготовителя;
- условное обозначение строительного раствора;
- класс материалов, использованных для приготовления смеси, по удельной эффективной активности естественных радионуклидов и цифровое значение Аэфф;
- марку по прочности на сжатие;
- марку по подвижности (Пк );
- вид и количество введенной добавки (% массы вяжущего);
- количество смеси, м3;
- дату приготовления;
- температуру применения, °С;
- обозначение настоящего стандарта.
2. Поставщик должен предоставить на все материалы, используемые при приготовлении цементно-песчаных растворов, сертификаты (паспорта) с указанием сведений по физико-механическим характеристикам и составу материала не позднее чем за 7 календарных дней до начала приготовления по письменному запросу от Заказчика


	










Наименование продукции (позиция № 6 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): 
Цементно-песчаный раствор М100
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	5. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	5.1. 
	Марка по прочности
	М100

	5.2. 
	Марка по подвижности
	Пк2

	5.3. 
	Применяемое вяжущее
	Портландцемент в соответствии с ГОСТ 25328-82

	5.4. 
	Соответствие стандартам
	ГОСТ 28013-98-86

	5.5. 
	Мелкий заполнитель
	Природный песок, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 8736-2014.
Должен быть проверен на содержание потенциально реакционноспособных пород.

	5.6. 
	Вода для затворения смеси
	В соответствии с ГОСТ 23732-2011. Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия.

	6. 
	Требования к доставке, транспортировке, приемке 

	6.1. 
	Место поставки
	413865, РФ, Саратовская область, г. Балаково, территория «Саратовской ГЭС».

	6.2. 
	Поставка
	1. Доставка готовой смеси до указанного места на территории Саратовской ГЭС осуществляется силами и за счет Поставщика;
2.  Время прибытия на объект и убытия с объекта автобетоносмесителя фиксируется ответственным руководителем работ АО «Гидроремонт-ВКК».
3. Поставка производится в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени), в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени).

	6.3. 
	Приемка
	Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям

	7. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	7.1. 
	Гарантия, не менее
	12 месяцев
Исчисляется с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.

	8. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	8.1. 
	Документ о качестве продукции (паспорт)
	1. Качество цементно-песчаных растворов должно подтверждаться документом о качестве согласно ГОСТ 28013-98-86 «Растворы строительные. Общие технические условия». Предоставляется при поставке каждой партии (с каждым автомобилем, доставляющим смеси к месту производства работ), с указанием:
- наименование или товарный знак и адрес предприятия-изготовителя;
- условное обозначение строительного раствора;
- класс материалов, использованных для приготовления смеси, по удельной эффективной активности естественных радионуклидов и цифровое значение Аэфф;
- марку по прочности на сжатие;
- марку по подвижности (Пк );
- вид и количество введенной добавки (% массы вяжущего);
- количество смеси, м3;
- дату приготовления;
- температуру применения, °С;
- обозначение настоящего стандарта.
2. Поставщик должен предоставить на все материалы, используемые при приготовлении цементно-песчаных растворов, сертификаты (паспорта) с указанием сведений по физико-механическим характеристикам и составу материала не позднее чем за 7 календарных дней до начала приготовления по письменному запросу от Заказчика
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3. Приложения


Приложение №1 – График поставки (ориентировочный).
Приложение №1
к Техническим требованиям
График поставки на 2026 год (ориентировочный)
	№
	Наименование
	Ориентировочные сроки поставки
	Объем смеси, м3
	Договор

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	

Бетон БСТ В25 М350 F200 W8
	Июль 2026г – Октябрь 2026г.
	4
	Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023г.

	
	
	Октябрь 2026г - Декабрь 2026
	4
	Договор №868 от 31.10.2023г.

	2
	


Бетон БСТ В22,5 М300 F300 W10	
	Июль 2026г – Декабрь 2026г.
	2,5
	Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023г.

	
	
	Июль 2026г. – Октябрь 2026
	14
	Договор №1300-425-2025 от 19.12.2025г

	3
	
Бетон БСТ В20 М250 F150 W6
	Июль 2026г – Декабрь 2026г.
	1
	Договор № 1300-461-2023 от 03.11.2023

	4
	


Бетон БСТ В15 М200 F100 W4 П3
	Июль 2026г. – Сентябрь 2026г.
	20
	Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023г.

	
	
	Июль 2026г – Декабрь 2026г.
	1
	Договор № 1300-461-2023 от 03.11.2023

	5
	Раствор готовый, цементный, М200 F50
	Июль 2026г – Ноябрь 2026г.
	39,5
	Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023г.

	
	
	Июль 2026г. – Сентябрь 2026г.
	11
	Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023г.
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