












Технические требования


ОКПД2 26.70.13.000 Поставка оборудования видеонаблюдения для Новосибирской ГЭС.
[bookmark: _Toc205981909]Лот № 


[bookmark: _Toc205981910][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc205981911][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 26.70.13.000 Поставка оборудования видеонаблюдения для Новосибирской ГЭС (далее – продукция).

1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc205981912]Цель использования закупаемой продукции
Исполнение обязательств по договору подряда №3-ТПиР-2026 от 05.06.2026 «Поставка, монтаж и наладка оборудования технологического телевидения Новосибирской ГЭС в рамках выполнения инвестиционного проекта I_T-1260-025», заключенного между филиалом ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» и Саяно-Шушенским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК».

[bookmark: _Toc205981913][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
1.3. [bookmark: _Toc205981914]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc205981915]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc205981916]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Кронштейн на столб для PTZ-камеры BR/0391
	шт
	19

	2
	Камера наблюдения цифровая взрывозащищенная, купольная, с моторизованным объективом 2.7-13.5 мм, ИК-подсветка 4MP-DOM-2,7-13,5M-EXP-IR-W
	шт
	2

	3
	Кронштейн настенный 360+1° для dome-камеры 
BR/0323-1113
	шт
	59

	4
	Камера видеонаблюдения цифровая стационарная купольная, 4MP, с моторизованным объективом 2.7-13.5 мм, ИК подсветка NIC-4-DOM-MOTO-RUS-5-1113
	шт
	77

	5
	Камера наблюдения цифровая поворотная, х30 оптический зум, ИК-подсветка, арктического исполенения, питание 24 В перем. PTZ4-30x-01 аркт.
	шт
	19

	6
	Камера наблюдения цифровая поворотная, х30 оптический зум, ИК-подсветка, питание по PoE до 30Вт PTZ4-30x-01
	шт
	10

	7
	Коробка монтажная 360+1°  для PTZ-камеры BR/0299-1113
	шт
	21



[bookmark: _Toc205981917]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc205981918][bookmark: _Hlk50465284][bookmark: _Toc46743511]Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	[bookmark: _GoBack]ОКПД2 26.70.13.000 Поставка оборудования видеонаблюдения для Новосибирской ГЭС.
	С даты подписания Договора
	не позднее 29 января 2027 г.*




*В соответствии с календарным графиком поставки оборудования и выполнения работ по доходному договору №3-ТПиР-2026 «Поставка, монтаж и наладка оборудования технологического телевидения Новосибирской ГЭС в рамках выполнения инвестиционного проекта I_T-1260-025»


2.2. Требования к качеству продукции 
[bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc205981920][bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции
	
	Наименование продукции (позиции № 1.1-1.7 (Таблицы 1.1): согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции
	

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	
	

	
	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	
	5
	6
	
	
	

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	

	1.1
	Кронштейн на столб для PTZ-камеры 
	Модель, тип, марка
	BR/0391
	Раздел РД:
«ОРУ», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ5.9.П» 
и 
«Машинный зал», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ5.2.П» 
и 
«ВСП», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ5.4.П» 


	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-

	
	
	

	
	
	Производитель
	ООО «НИЦ Технологии»
	
	
	
	
	
	

	
	
	Назначение
	Кронштен для установки на столб поворотных камер видеонаблюдения на комплектных кронштейнах.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Совместимость
	Кронштейн подходит для установки следующих настенных кронштейнов и коробок на столб: 
1.Кронштейн настенный 360+1°  для dome-камеры марки BR/0323-1113
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материал изготовления
	Металл в порошковой окраске.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Организация кабельного подключения
	Возможность прокладки подводящих кабелей внутри тела кронштейна.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Комплектность
	Кронштейн укомплектован стальными хомутами для крепления к столбу
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Камера наблюдения цифровая купольная 
	Модель, тип, марка
	4MP-DOM-2,7-13,5M-EXP-IR-W
	Раздел РД:
«АБК», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ5.5.П» 
и 
«ЗИП», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ8» 


	
	
	
	
	

	
	
	Производитель
	ООО «НИЦ Технологии»
	
	
	
	
	
	

	
	
	Взрывозащита
	Возможность эксплуатация оборудования в помещении аккумуляторных батарей. Маркировка взрывозащиты не хуже ExIICT6Gb, ExtDA21IP66T80°C
	
	
	
	
	
	

	
	
	Камера
	Сенсор 1/3" 4 МП CMOS прогрессивной развертки
Объектив Моторизованный 5х 2.7-13.5 мм
	
	
	
	
	
	

	
	
	Кодирование
	Кодеки сжатия H.264/H.265/MJPEG
Битрейт видео: 512 ~ 6144 кбит/с (основной поток H.265); 64 ~ 1024 кбит/с (дополнительный поток H.265); 64 ~ 2048 кбит/с (третий поток H.265)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Изображение
	Максимальное разрешение и скорость кадров 2560х1440 (4 МП) при 30 к/с
Частота кадров: 30 к/с (4MP) макс. основной поток; 30 к/с (D1) макс. дополнительный поток; 10 к/с (FHD) макс. третий поток
Минимальная освещенность: Цвет: 0.05 Лк (F1.2, АРУ вкл.)
0 Лк с ИК-подсветкой
Время выдержки: от 1/25 с до 1/10000 с
	
	
	
	
	
	

	
	
	Функции
	Улучшение изображения: BLC/3D DNR/D-WDR
Обнаружение движения: поддерживается
Интеллектуальное обнаружение (AI): Поддерживается
Конфиденциальность: Поддерживается (4 само настраиваемые
области)
Настройки изображения: 3D NR, D-WDR, переворот изображения,
насыщенность, яркость, контрастность, резкость
Переключатель режима «День/Ночь»: EXT/День/Ночь/Авто/Время
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сеть
	Сетевые протоколы: HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UPNP, RTSP, UDP,
SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, RTMP, IP-поиск (поддержка P2P, NVR, NVS)
Стандарты: ONVIF (17.2 с профилем S)
Просмотр в режиме онлайн: Макс. одновременно 2 пользователя
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ночное видение
	ИК-светодиод: 4 шт.
Дальность: 35 м
Длина волны: 850 нм
	
	
	
	
	
	

	
	
	Интерфейсы
	Сетевой интерфейс: 1 RJ45 10M / 100M Ethernet
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внешние характеристики
	Степень защиты: IP66
Рабочая температура: -30°С ~ +60°С
Рабочая влажность: 0% - 95% (без конденсата)
Материал корпуса: Нержавеющая сталь
Габариты: Ø150 x Ø131 x 131 мм
	
	
	
	
	
	

	
	
	Питание
	Питание: 12 V (DC) ± 10%
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Кронштейн настенный 360+1° для dome-камеры

	Модель, тип, марка
	BR/0323-1113
	Раздел РД:
«машинный зал», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ5.2.П» 
и 
«маслохозяйство», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ5.7.П» 



	
	
	
	
	

	
	
	Производитель
	ООО «НИЦ Технологии»
	
	
	
	
	
	

	
	
	Назначение
	Кронштейн для крепления к стене купольных камер видеонаблюдения с сохранением ориентации камеры в горизонтальной плоскости.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Соместимость
	Кронштейн подходит для крепления следующих камер с использованием комплектного монтажного набора: 
1. Видеокамера марки NIC-4-DOM-MOTO-RUS-5-1113
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материал изготовления
	Металл в порошковой окраске.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Организация кабельного подключения
	Возможность прокладки подводящих кабелей внутри тела кронштейна.
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Камера видеонаблюдения цифровая стационарная купольная
	Модель, тип, марка
	NIC-4-DOM-MOTO-RUS-5-1113
	Раздел РД:
«Машинный зал», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ5.2.П» 
и 
«Щитовое отделение», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ5.3.П» 
и 
«АБК», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ5.5.П» 
и 
«Маслохозяйство», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ5.7.П» 
и
«ВСП», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ5.4.П» 
и 
«ЗИП», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ8» 


 




	
	
	
	
	

	
	
	Производитель
	ООО «НИЦ Технологии»
	
	
	
	
	
	

	
	
	Камера
	Тип матрицы:1/2.8" КМОП-матрица прогрессивной развертки SONY IMX335
Объектив: Моторизованный 2.7-13.5 мм f/1.3
Угол обзора: 107° x 66° (Г x В),23° x 17° (Г x В)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Потоковая передача видео
	Кодеки сжатия: H.265/H.264
Видеопоток: Одновременное кодирование до 2 потоков
Максимальное разрешение: 4 МП (2560 * 1440) - 25 к/с; 4MP/3MP/2MP/960P/720P – 25 к/с
Битрейт видео: 256 Кбит/с - 16000 Кбит/с; Поддержка CBR +/- 10%
	
	
	
	
	
	

	
	
	Изображение
	Минимальная освещенность: 0,01 лк (F1.2, AGC ON),0 лк (с ИК-подсветкой)
Электронный затвор: 1/2 с - 1/50000с
Параметры изображения: Обнаружение движения, маскировка конфиденциальности, зеркальное отображение, туман, ROI
Цифровая система шумоподавления: 2DNR,3DNR
Динамический диапазон (WDR): 120 дБ
Функции компенсации встречной засветки: HLC, BLC
Дневной / ночной режим: Независимая настройка изображения для режима «День» и «Ночь»
Переключение режима день / ночь: По датчику освещения, вручную, по расписанию
	
	
	
	
	
	

	
	
	Звук
	Кодеки сжатия: G711U / G711A / AAC
Аудиозапись: Поддерживается
	
	
	
	
	
	

	
	
	Функции
	Зеркальное изображение: Поддерживается
Антитуман: Поддерживается
Детекция движения: Поддерживается
ROI (зона интереса): Поддерживается
Снимок с потока: Есть (JPEG) только доп потока
OSD: Наложение имени и времени камеры на поток; Наложение настраиваемой строки на поток; Наложение пользовательского изображения на поток с разрешением 250х150 пикс.; Поддержка кириллицы – есть
Сетевое хранение данных: FTP
Режимы записи на FTP: Постоянно, по событию, по расписанию
Сетевые протоколы: TCP / IP, HTTP, FTP, DHCP, DDNS, RTP, RTSP, SNMP, SMTP, PPPoE, UPnP, RTMPVoIP, Bonjour, QoS
Стандарты: ONVIF2.6 / HTTP / CGI
Безопасность: Многоуровневый доступ с защитой паролем, фильтр по IP, HTTPS
Локальное хранение данных: ПК
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ночное видение
	ИК-подсветка: Аппаратное управление
Управление ИК-подсветкой: Датчик освещенности
Режим "день/ночь": Механический ИК-фильтр с автопереключением
Длина волны: 850 нм
Количество диодов: 4 светодиодных излучателя
Дальность: До 35м
	
	
	
	
	
	

	
	
	Интерфейсы
	Сетевой интерфейс: 10/100Base-Tx, 1 х RJ 45
Разъемы: RJ45 Гнездо (8P8C), DC 5.5x2.1mm (Гнездо), DC 5.5x2.1mm (Штекер), RCA (Гнездо), Кнопка сброса настроек
Аудиовход: Есть (RCA female)
Параметры аудиовхода: Активный микрофон (диапазон амплитудных значений напряжения 0.2 - 4В)
Аппаратный сброс к заводским настройкам: Есть
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внешние характеристики
	Степень защиты корпуса: IP 66
Рабочая температура: Рекомендованная -45°С ~ +50°С.
Относительная влажность: до 90% (без конденсата)
Материал корпуса: Металл (алюминиевый сплав)
Габариты камеры: D164 х 119.8 мм
	
	
	
	
	
	

	
	
	Питание
	Питание: 12 В (DC), PoE IEEE 802.3af высокого диапазона колебания напряжения ±25%
Энергопотребление: < 9 Вт
Устойчивость к электростатическим разрядам: Согласно ГОСТ Р 51317.4.2; Класс жесткости 4; Амплитуда: 8кВ – контактный разряд, 15кВ – воздушный разряд;
Устойчивость к наносекундным импульсным помехам: Согласно ГОСТ Р 51317.4.4; Класс жесткости 4; Амплитуда 4кВ по схеме "провод - земля" (2кВ - по схеме "провод - провод"). Частота повторения 100кГц;
Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии: Согласно ГОСТ Р 51317.4.5; Класс жесткости 5; Амплитуда 4кВ; Длительность 6,5/700мкс;
	
	
	
	
	
	

	
	
	Общее
	Управление: Веб-интерфейс, профессиональное ПО (в комплекте)
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Камера наблюдения цифровая поворотная, арктического исполнения
	Модель, тип, марка
	PTZ4-30x-01 аркт.
	Раздел РД:
«ОРУ», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ5.9.П» 
и 
«ВСП», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ5.4.П» 
и 
«Трансформаторная площадка», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ5.6.П» 
и 
«ЗИП», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ8» 


 




	
	
	
	
	

	
	
	Производитель
	ООО «НИЦ Технологии»
	
	
	
	
	
	

	
	
	Потоковая передача видео
	Максимальное разрешение и скорость кадров: Основной поток – 3072*1728, 2065*1553 (1-60 кадр/с); Доп. поток – 704x576, 640х480, 320х240 (1-60 кадр/с);
Кодирование MJPEG: 3840*2160 – 25/30 к/с (Битрейт 20480 Кбит/с, 22528 Кбит/с ли ручная настройка)
Кодеки сжатия: H.264 (BP,MP,HP) / H.265 / MJPG
Частота кадров: 50hz - максимум 25 кс/с, 60hz - 30 к/с
Битрейт видео: 30 Кбит/с – 32768 Кбит/с; Поддержка CBR +/- 10%
Структура GOP: IP, IBP, IBBP
	
	
	
	
	
	

	
	
	Камера
	Тип матрицы: 1/1.8" CMOS SONY IMX178 Starvis
Объектив: 6.91-215 мм, х31 оптический зум.
Угол обзора: 60.5°~ 2.3° по горизонтали 35.1°~ 1.3° по вертикали
	
	
	
	
	
	

	
	
	Изображение
	Минимальная освещенность: Цвет – 0.05 Лк при F1.2; Ч/Б – 0.01 Лк при F1.2
Электронный затвор: 1/60 – 1/10000
Параметры изображения: Яркость, контраст, насыщенность, резкость, поворот, переворот, отражение, АРУ, баланс белого, выдержка, (автоматически, вручную), компенсация засветки, BLC, антитуман
Цифровая система шумоподавления: 3DNR
Динамический диапазон (WDR): 120 дБ
Функции компенсации встречной засветки: BLC
Дневной/ночной режим: Независимая настройка изображения для режима "День" и "Ночь"
Переключение режима день/ночь: По датчику освещения, вручную, по расписанию
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внешние характеристики
	Степень защиты: IP66
Рабочая температура: Рекомендованная -60°С ~ +60°С.
Относительная влажность: 0% - 95% (без конденсата)
Материал корпуса: Металл
Доп. Устройства: Очиститель защитного стекла объектива
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ночное видение
	Адаптивная ИК-подсветка: Аппаратное и программное управление
Управление ИК-подсветкой: Датчик освещенности, вручную
Режим «День/ночь»: Механический ИК-фильтр с автопереключением
Длина волны: 850 нм
Количество диодов: 8 ИК-диодов
Дальность ИК-подсветки: до 120 метров
	
	
	
	
	
	

	
	
	Функции
	OSD: Наложение имени и времени камеры на поток, наложение настраиваемой строки на поток
Локальное хранение данных: ПК, SD
Режимы запиcи на SD карту: постоянно, по событию, по расписанию
Сетевые протоколы: DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP Протокол передачи изображения RTP поверх TCP
Стандарты ONVIF / CGI
	
	
	
	
	
	

	
	
	Интерфейсы
	Сетевой интерфейс: 10/100Base-Tx, 1 х RJ 45
Разъемы: RJ45, Audio 3.5мм In/Out, AC24V, RS485, Alarm In/Out
Аудиовход: Есть (3.5 мм)
Аудиовыход Есть (3.5 мм)
SD-карта Слот для microSD до 128Гб
	
	
	
	
	
	

	
	
	Питание
	Питание: 24В(AC)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Управление
	Веб-интерфейс, профессиональное ПО
	
	
	
	
	
	

	
	
	Комплектность
	Видеокамера, кронштейн настенный, документация, набор для монтажа, упаковка, блок питания АС 24 V / 2500 мА
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Камера наблюдения цифровая поворотная
	Модель, тип, марка
	PTZ4-30x-01
	Раздел РД:
«Щитовое отделение», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ5.3.П» 
и 
«ЗИП», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ8» 

	
	
	
	
	

	
	
	Производитель
	ООО «НИЦ Технологии»
	
	
	
	
	
	

	
	
	Потоковая передача видео
	Максимальное разрешение и скорость кадров: Основной поток – 3072*1728, 2065*1553 (1-60 кадр/с); Доп. поток – 704x576, 640х480, 320х240 (1-60 кадр/с);
Кодирование MJPEG: 3840*2160 – 25/30 к/с (Битрейт 20480 Кбит/с, 22528 Кбит/с ли ручная настройка)
Кодеки сжатия: H.264 (BP,MP,HP) / H.265 / MJPG
Частота кадров: 50hz - максимум 25 кс/с, 60hz - 30 к/с
Битрейт видео: 30 Кбит/с – 32768 Кбит/с; Поддержка CBR +/- 10%
Структура GOP: IP, IBP, IBBP
	
	
	
	
	
	

	
	
	Камера
	Тип матрицы: 1/1.8" CMOS SONY IMX178 Starvis
Объектив: 6.91-215 мм, х31 оптический зум.
Угол обзора: 60.5°~ 2.3° по горизонтали 35.1°~ 1.3° по вертикали
	
	
	
	
	
	

	
	
	Изображение
	Минимальная освещенность: Цвет – 0.05 Лк при F1.2; Ч/Б – 0.01 Лк при F1.2
Электронный затвор: 1/60 – 1/10000
Параметры изображения: Яркость, контраст, насыщенность, резкость, поворот, переворот, отражение, АРУ, баланс белого, выдержка, (автоматически, вручную), компенсация засветки, BLC, антитуман
Цифровая система шумоподавления: 3DNR
Динамический диапазон (WDR): 120 дБ
Функции компенсации встречной засветки: BLC
Дневной/ночной режим: Независимая настройка изображения для режима "День" и "Ночь"
Переключение режима день/ночь: По датчику освещения, вручную, по расписанию
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внешние характеристики
	Степень защиты: IP66
Рабочая температура: Рекомендованная -40°С ~ +60°С.
Относительная влажность: 0% - 95% (без конденсата)
Материал корпуса: Металл
Доп. Устройства: Очиститель защитного стекла объектива
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ночное видение
	Адаптивная ИК-подсветка: Аппаратное и программное управление
Управление ИК-подсветкой: Датчик освещенности, вручную
Режим «День/ночь»: Механический ИК-фильтр с автопереключением
Длина волны: 850 нм
Количество диодов: 8 ИК-диодов
Дальность ИК-подсветки: до 120 метров
	
	
	
	
	
	

	
	
	Функции
	OSD: Наложение имени и времени камеры на поток, наложение настраиваемой строки на поток
Локальное хранение данных: ПК, SD
Режимы запиcи на SD карту: постоянно, по событию, по расписанию
Сетевые протоколы: DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP Протокол передачи изображения RTP поверх TCP
Стандарты ONVIF / CGI
	
	
	
	
	
	

	
	
	Интерфейсы
	Сетевой интерфейс: 10/100Base-Tx, 1 х RJ 45
Разъемы: RJ45, Audio 3.5мм In/Out, AC24V, RS485, Alarm In/Out
Аудиовход: Есть (3.5 мм)
Аудиовыход Есть (3.5 мм)
SD-карта Слот для microSD до 128Гб
	
	
	
	
	
	

	
	
	Питание
	Питание: 24В(AC), HiPoE до 30 Вт.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Управление
	Веб-интерфейс, профессиональное ПО
	
	
	
	
	
	

	
	
	Комплектность
	Видеокамера, кронштейн настенный, документация, набор для монтажа, упаковка, блок питания АС 24 V / 2500 мА
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Коробка монтажная 360+1°  для PTZ-камеры 
	Модель, тип, марка
	BR/0299-1113
	Раздел РД:
«ОРУ», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ5.9.П» 
и 
«Щитовое отделение», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ5.3.П» 
и 
«ВСП», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ5.4.П» 


	
	
	
	
	

	
	
	Производитель
	ООО «НИЦ Технологии»
	
	
	
	
	
	

	
	
	Назначение
	Коробка монтажная для установки поворотных видеокамер. Герметичной защитной крышкой монтажной коробки служит кронштейн, который поставляется в комплекте с видеокамерой марки PTZ4-30x-01. Объем монтажной коробки позволяет разместить комплектный блок питания видеокамеры PTZ4-30x-01 .
	
	
	
	
	
	

	
	
	Соместимость
	Монтажная колробка совместима с установкой комплектного кронштейна камеры PTZ4-30x-01
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материал изготовления
	Металл в порошковой окраске.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Организация кабельных вводов
	Предусмотрено не менее двух герметичных кабельных ввода для кабелей диаметром не менее 8 мм.
	
	
	
	
	
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	

	2.1.
	Место поставки
	Производственный участок в г. Новосибирск Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черёмушки. 630056, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул.Новоморская дом 4/1.
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Приемка продукции
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Упаковка
	Индивидуальная упаковка с товарным знаком предприятия, изготовителя, с наименованием продукции
	
	
	
	
	
	

	2.4.
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта  по тел. 8 (383)379-07-74
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию и сроку службы и дате изготовления
	

	3.1
	Сроки гарантии
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (Тридцать шесть) месяцев, исчисляемый с даты ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 42 (Сорок два) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) и не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.
Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции.
	
	
	

	3.2
	Срок службы продукции
	Не менее 10 лет с даты изготовления продукции, том числе и на все составные части и комплектующие Продукции.
	
	
	

	3.3
	Дата изготовления продукции
	Не ранее 2026 года, том числе и на все составные части и комплектующие Продукции.
	
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к продукции оригиналы документов, оформленные надлежащим образом: технические паспорта на русском языке, инструкции по эксплуатации на русском языке, руководства по эксплуатации со штампом отдела технического контроля (ОТК) изготовителя, упаковочные листы, сертификаты качества иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого оборудования; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) в 2 экз., товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозку) или транспортную железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) и иные документы, предусмотренные п.3.3 Договора.
	
	
	

	5.
	Требования в части мер по предоставлению национального режима и производства радиоэлектронной продукции на территории РФ при осуществлении закупок товаров, работ и услуг

	5.1
	Требования к оборудованию и программному обеспечению
	Оборудование должно быть доступно на российском рынке и включено в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации или произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 и/или включено в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878. с возможностью проверки реестрового номера через сайт https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/rep/.
Оборудование, в случае реализации в нем функции защиты информации, должно соответствовать требованиям, установленным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю и (или) Федеральной службой безопасности Российской Федерации в пределах их полномочий, что должно быть подтверждено соответствующим документом (сертификатом).
Программное обеспечение должно быть включено в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (в соответствии с Приказом Минцифры России от 05.08.2021 №806).
Оборудование и ПО должно соответствовать требованиям Приказов ПАО "РусГидро" от 18.08.2025 №682 и от 28.02.2025 № 173 «Об утверждении перечней, применяемых в Группе РусГидро типовых технических решений информационно-технологической инфраструктуры и рабочих мест Группы РусГидро.
	
	
	

	6.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	6.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся, не бывшего употребления, пригодным для использования по своему назначению.
Поcтавщик гарантирует, продукция принадлежит ему на законном основании, в споре, залоге или под арестом не состоит, и не обременен правами третьих лиц.
Продукция должна отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность продукции от всякого рода повреждений и порчи с учетом возможных перегрузок, и длительного хранения.
Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.
Продукция должна соответствовать требованиям указанных стандартов, технических условий, чертежей. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции (паспортами, копиями сертификатов/деклараций соответствия) и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
	
	
	



[bookmark: _Toc205981921]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Hlk88325985]3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
[bookmark: _Hlk88327292]3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.



