












Технические требования


ОКПД2 26.30.23.120 Поставка оборудования громкоговорящей связи для Новосибирской ГЭС.
[bookmark: _Toc205981909]Лот № 


[bookmark: _Toc205981910][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc205981911][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 26.30.23.120 Поставка оборудования громкоговорящей связи для Новосибирской ГЭС (далее – продукция).

1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc205981912]Цель использования закупаемой продукции
Исполнение обязательств по договору подряда №2-ТПиР-Без-2026 от 18.05.2026 «Поставка оборудования, монтаж и наладка системы контроля и управления доступом, охранной сигнализации и охранного освещения Новосибирской ГЭС в рамках исполнения инвестиционного проекта К_T-1260-036», заключенного между филиалом ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» и Саяно-Шушенским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК».

[bookmark: _Toc205981913][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
1.3. [bookmark: _Toc205981914]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc205981915]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc205981916]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	DR 1347 исп.2 (ФКЕС 423125.113) Усилительно коммутационный блок
	шт
	8

	2
	АСР 03.1.6 исп. 3 Оповещатель  речевой,  мощность   3 /1,5/0,75Вт, входное напряжение 100В, диапазон воспроизводимых частот 150-15000Гц, угол излучения (1000Гц, ‑6 дБ) - 180гр., габариты (210x312x90)мм
	шт
	10

	3
	МЕТА Громкоговоритель рупорный, мощность  30/15/7,5Вт, входное напряжение 100В, диапазон воспроизводимых частот 300-10000Гц, угол излучения (1000Гц, ‑6 дБ) - 110гр., габариты d240х305мм
	шт
	3

	4
	МЕТА Громкоговоритель рупорный, мощность 15/7,5/3,8Вт, входное напряжение 100В, диапазон воспроизводимых частот 300-9000Гц, угол излучения (1000Гц, ‑6 дБ) - 120гр., габариты d210х275мм
	шт
	49

	5
	МЕТА 17950 Блок центральный
	шт
	1

	6
	МЕТА 8554-16 Пульт микрофонный
	шт
	1



[bookmark: _Toc205981917]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc205981918][bookmark: _Hlk50465284][bookmark: _Toc46743511]Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	[bookmark: _GoBack]ОКПД2 26.30.23.120 Поставка оборудования громкоговорящей связи для Новосибирской ГЭС.
	С даты подписания Договора
	не позднее 29 января 2027 г.*




*В соответствии с календарным графиком поставки оборудования и выполнения работ по доходному договору №2-ТПиР-Без-2026 «Поставка оборудования, монтаж и наладка системы контроля и управления доступом, охранной сигнализации и охранного освещения Новосибирской ГЭС в рамках исполнения инвестиционного проекта К_T-1260-036»


2.2. Требования к качеству продукции 
[bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc205981920][bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции
	
	Наименование продукции (позиции № 1.1-1.6 (Таблицы 1.1): согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции
	

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	
	

	
	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	
	5
	6
	
	
	

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	

	1.1
	 Усилительно коммутационный блок
	Модель, тип, марка
	DR 1347
	Раздел РД:
«Система оповещения», шифр:
«Р005-НС/0923-СО»
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-

	
	
	

	
	
	Модификация
	исп.2
	
	
	
	
	
	

	
	
	Производитель
	ЗАО "НПП "МЕТА"
	
	
	
	
	
	

	
	
	Код
	ФКЕС 423125.113
	
	
	
	
	
	

	
	
	Количество линий оповещения
	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	Выходная мощность, Вт, не менее
	200
	
	
	
	
	
	

	
	
	Грозозащита на выходах линий оповещения
	да
	
	
	
	
	
	

	
	
	Номинальное выходное напряжение, В
	100/120/240 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Диапазон частот при неравномерности АЧХ ‑3дБ, Гц
	140‑12 000
	
	
	
	
	
	

	
	
	Напряжение основного питания, В
	220
	
	
	
	
	
	

	
	
	Диапазон рабочих температур*
	‑50º  …  +55º
	
	
	
	
	
	

	
	
	Габаритные размеры, мм
	600x400x200
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материал корпуса
	нержавеющая сталь
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Оповещатель  речевой
	Модель, тип, марка
	АСР 03.1.6
	Раздел РД:
«Система оповещения», шифр:
«Р005-НС/0923-СО»
	
	
	
	
	

	
	
	Исполнение стройства
	исп. 3
	
	
	
	
	
	

	
	
	Производитель
	ЗАО "НПП "МЕТА"
	
	
	
	
	
	

	
	
	Мощность
	3 /1,5/0,75Вт
	
	
	
	
	
	

	
	
	Входное напряжение
	100В
	
	
	
	
	
	

	
	
	Диапазон воспроизводимых частот
	150-15000Гц
	
	
	
	
	
	

	
	
	Угол излучения
	(1000Гц, ‑6 дБ) - 180гр
	
	
	
	
	
	

	
	
	Габариты
	210x312x90 мм
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Громкоговоритель рупорный
	Модель, тип, марка
	ГР-30.03 МЕТА
	Раздел РД:
«Система оповещения», шифр:
«Р005-НС/0923-СО»
	
	
	
	
	

	
	
	Производитель
	ЗАО "НПП "МЕТА"
	
	
	
	
	
	

	
	
	Мощность
	30/15/7,5Вт
	
	
	
	
	
	

	
	
	Напряжение
	100В
	
	
	
	
	
	

	
	
	Диапазон воспроизводимых частот
	300-10000Гц
	
	
	
	
	
	

	
	
	Угол излучения
	(1000Гц, ‑6 дБ) - 110гр
	
	
	
	
	
	

	
	
	Габариты
	d240х305мм
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Громкоговоритель рупорный
	Модель, тип, марка
	гр-15.03 МЕТА
	Раздел РД:
«Система оповещения», шифр:
«Р005-НС/0923-СО»
	
	
	
	
	

	
	
	Производитель
	ЗАО "НПП "МЕТА"
	
	
	
	
	
	

	
	
	Мощность
	15/7,5/3,8Вт
	
	
	
	
	
	

	
	
	Напряжение
	100В
	
	
	
	
	
	

	
	
	Диапазон воспроизводимых частот
	300-9000Гц
	
	
	
	
	
	

	
	
	Угол излучения
	(1000Гц, ‑6 дБ) - 120гр
	
	
	
	
	
	

	
	
	Габариты
	d210х275мм
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Блок центральный
	Модель, тип, марка
	МЕТА 17950
	Раздел РД:
«Система оповещения», шифр:
«Р005-НС/0923-СО»
	
	
	
	
	

	
	
	Производитель
	ЗАО "НПП "МЕТА"
	
	
	
	
	
	

	
	
	Выходная мощность
	350 Вт
	
	
	
	
	
	

	
	
	Количество линий оповещения
	8
	
	
	
	
	
	

	
	
	Выходное напряжение линий речевых оповещателей
	100 В
	
	
	
	
	
	

	
	
	Количество дорожек записи речевых сообщений
	8
	
	
	
	
	
	

	
	
	Количество подключаемых пультов
	до 10
	
	
	
	
	
	

	
	
	Напряжение основного питания
	220В
	
	
	
	
	
	

	
	
	Габаритные размеры
	700х400х200 мм
	
	
	
	
	
	

	
	
	Степень защиты оболочки
	IP 54
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Пульт микрофонный
	Модель, тип, марка
	МЕТА 8554-16
	Раздел РД:
«Система оповещения», шифр:
«Р005-НС/0923-СО»
	
	
	
	
	

	
	
	Производитель
	ЗАО "НПП "МЕТА"
	
	
	
	
	
	

	
	
	Количество программируемых кнопок прямого доступа
	16
	
	
	
	
	
	

	
	
	Количество зон оповещения
	до 1024
	
	
	
	
	
	

	
	
	Номинальный уровень выходного симметричного сигнала «ВЫХ ЗВ», В
	0,775
	
	
	
	
	
	

	
	
	Диапазон передаваемых частот сигнала микрофона, Гц
	100-11500
	
	
	
	
	
	

	
	
	Номинальная выходная мощность встроенного громкоговорителя, Вт
	0,25
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ток, потребляемый МП при всех горящих индикаторах мА, не более
	230
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем встроенной памяти для записи сообщений в формате WAV/MP3, Мб
	32
	
	
	
	
	
	

	
	
	Габариты 
	395x160x55 мм
	
	
	
	
	
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	

	2.1.
	Место поставки
	Производственный участок в г. Новосибирск Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черёмушки. 630056, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул.Новоморская дом 4/1.
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Приемка продукции
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Упаковка
	Индивидуальная упаковка с товарным знаком предприятия, изготовителя, с наименованием продукции
	
	
	
	
	
	

	2.4.
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта  по тел. 8 (383)379-07-74
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	

	3.1
	Сроки гарантии
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (Тридцать шесть) месяцев, исчисляемый с даты ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 42 (Сорок два) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) и не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.
Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции.
	
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к продукции оригиналы документов, оформленные надлежащим образом: технические паспорта на русском языке, инструкции по эксплуатации на русском языке, руководства по эксплуатации со штампом отдела технического контроля (ОТК) изготовителя, упаковочные листы, сертификаты качества иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого оборудования; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) в 2 экз., товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозку) или транспортную железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) и иные документы, предусмотренные п.3.3 Договора.
	
	
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся, не бывшего употребления, пригодным для использования по своему назначению.
Поcтавщик гарантирует, продукция принадлежит ему на законном основании, в споре, залоге или под арестом не состоит, и не обременен правами третьих лиц.
Продукция должна отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность продукции от всякого рода повреждений и порчи с учетом возможных перегрузок, и длительного хранения.
Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.
Продукция должна соответствовать требованиям указанных стандартов, технических условий, чертежей. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции (паспортами, копиями сертификатов/деклараций соответствия) и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
	
	
	



[bookmark: _Toc205981921]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Hlk88325985]3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
[bookmark: _Hlk88327292]3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.




