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1. [bookmark: __RefHeading___Toc4316_1446605355][bookmark: _Toc172202385][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	ГАЭС
	гидроаккумулирующая электростанция






1.2. [bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2  27.33.13.163 Поставка кабельно-
	проводниковой продукции для пополнения аварийного запаса для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»

1.3. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции
Обеспечение аварийным запасом материалов, необходимых для ликвидации возможных отказов (аварий) оборудования, установленного на филиале ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» (далее - Филиал).

1.4. [bookmark: _Toc46743508]Существующее положение
На Загорской ГАЭС кабельные линии 500 кВ Sudkabel GmbH (Германия) марки (F)2XS(FL)H 1x выполняют связующую функцию между комплектным распределительным устройством (КРУЭ‑500 кВ) и концевыми муфтами на площадке выхода линий на Костромскую ГРЭС и на ПС «Трубино». внутренней установки 500 кВ Sudkabel EHSVS 550 F чертеж №0.390.08.1a-05 и наружной установки 500 кВ Sudkabel EHFVCS 550 F чертеж №0.39.03.0a-11. 
Концевая муфта EHFVCS 550 F — муфта наружной установки с композитным изолятором (он же корпус), заполненным элегазом (SF6). В конструкцию входит элегазовый штекерный ввод с изолятором из литьевой смолы, элемент выравнивания поля из силиконовой резины и экраны от коронирования сверху и снизу муфты. Муфта оборудована электроконтактным манометром для контроля за давлением элегаза.
Внутренняя концевая муфта — эпоксидный изолятор элегазового ввода с контактной частью вверху и удлиняющим контактом для соединения с КРУЭ. Крепится через переходный фланец на фланец кабельного модуля КРУЭ. При монтаже в изолятор вводят разделанный кабель с наконечником и стресс-конусом из силиконовой резины для распределения электрического поля.
 Такая конфигурация позволяет интегрировать станцию в магистральную сеть высокого напряжения, обеспечивая передачу значительных объёмов мощности на большие расстояния с минимальными потерями. 
Настоящие технические требования к поставке продукции для аварийного запаса формировались на основе характеристик существующего оборудования.
[bookmark: _Toc146292906][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Hlk46492347][bookmark: _Hlk48209761]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
[bookmark: _Toc146292907][bookmark: _Toc146292909]Заказчик предоставит поставщику площадку для разгрузки продукции .

1 [bookmark: __RefHeading___Toc4318_1446605355][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc172202386]Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc4320_1446605355][bookmark: _Toc172202387][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	ОКПД2
	Применение законодательства о национальном режиме
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Кабель 500 кВ
	27.32.14.110
	Ограничение на поставку товаров иностранного производства
	км
	0,25

	2. 
	Муфта концевая 10 кВ
	 27.33.13.163
	Преимущество для товаров российского производства
	шт
	3

	3. 
	Муфта концевая наружной установки 500 кВ
	 27.33.13.163
	Преимущество для товаров российского производства
	шт
	1

	4. 
	Муфта концевая внутренней установки 500 кВ
	 27.33.13.163
	Преимущество для товаров российского производства
	шт
	1






2.1.2. [bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc4322_1446605355][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc172202388][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу изготовления продукции
	Требования к сроку поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	В соответствии с перечнем и объемом закупаемой продукции, указанным в таблице 1.1 настоящих технических
	С даты подписания договора
	30.11.2027




0

5


[bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc46743511]2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc4324_1446605355][bookmark: _Toc172202389] Таблица 3.1 Позиция № 1 Таблицы 1.1 настоящих технических трбований : Кабель 500 кВ 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1  
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	
	

	 1.1  
	Номинальное переменное напряжение U0/U, кВ
	290/500
	Согласие с требованием
	
	

	 1.2  ‍
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	550
	Согласие с требованием
	
	

	 1.3  
	Номинальная частота, Гц

	50
	Согласие с требованием
	
	

	 1.4  ‍
	Испытательное напряжение промышленной частоты (60 мин) при приемо-сдаточных испытаниях, кВ
	580
	Согласие с требованием
	
	

	 1.5  ‍
	Выдерживаемое напряжение грозового импульса, 1,2/50мкс, кВ
	1550
	Согласие с требованием
	
	

	 1.6  ‍
	Испытательное напряжение коммутационного импульса, кВ
	1175
	Согласие с требованием
	
	

	 1.7  
	Количество токопроводящих  жил кабеля
	1
	Согласие с требованием
	
	

	 1.8  
	Тип токопроводящей жилы
	многопроволочная,  сегментированная,
	Согласие с требованием
	
	

	 1.9  ‍
	Материал токопроводящей жилы
	медь
	Согласие с требованием
	
	

	 1.10  
	Вид изоляции
	сшитый полиэтилен
	Согласие с требованием
	
	

	 1.11  ‍
	Способ заземления экрана
	одностороннее
	
	
	

	 1.12  
	Сечение токопроводящей  жилы, мм2
	2000
	Согласие с требованием
	
	

	 1.13  
	Сечение экрана кабеля,мм2
	265
	Согласие с требованием
	
	

	 1.14  ‍
	Материал экрана кабеля
	медь
	Согласие с требованием
	
	

	 1.15  
	Наибольший длительный рабочий ток фазы при температуре окружающей среды +40⁰С, А
	2000
	Согласие с требованием
	
	

	 1.16  ‍
	Допустимый ток однофазного короткого замыкания в течение 1 сек на экране, кА
	50
	Согласие с требованием
	
	

	 1.17  
	 Испытательное напряжение постоянного тока защитной оболочки, 1 мин., кВ
	после прокладки, 10кВ
	
	
	

	 1.18  
	Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля
	от -60°С до 50°С
	Согласие с требованием
	
	

	 1.19  
	Условия хранения по ГОСТ 15150-69
	8ОЖ3
	Согласие с требованием
	
	

	 2  
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	 2.1  
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., пгт. Богородское, д. 100.
Поставляемая продукция должна пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки
	Согласие с требованием
	-
	

	 2.2  
	Таможенная очистка и доставка до места назначения (площадка строительства)
	осуществляется за счет подрядчика и включено в стоимость оборудования
	Согласие с требованием
	-
	

	 2.3  
	Условия поставки
	Приемка продукции производится в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.
	Согласие с требованием
	-
	

	 2.4  
	Требования к упаковке
	В заводской упаковке
	Согласие с требованием
	-
	

	 2.5  
	Условия транспортирования согласно ГОСТ 23216
	Средние (С)

	Согласие с требованием
	-
	

	 3  
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	 3.1  
	Гарантийный срок
	С даты подписания унифицированной формы ТОРГ-12 / УПД не менее 60 месяцев
	Согласие с требованием
	[bookmark: __RefHeading___Toc13782_3525351776]-
	

	 4  
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	
	

	 4.1  
	Документы, передаваемые вместе с  продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему, не ограничиваясь, следующие документы:
· сертификаты качества;
· эксплуатационная документация (паспорт, руководство по эксплуатации, протоколы приёмо-сдаточных испытаний).
Перечисленные выше документы предоставляются Заказчику вместе с поставляемой продукцией в электронном виде и на бумажном носителе на русском языке.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	
	

	5.1.
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	 Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» предоставляется преимущество для товаров российского происхождения
	Согласие с требованием
	Необходимо указать в Спецификации  поставляемого оборудования и материалов (Приложение 1 к Техническим требованиям) информацию о стране происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).  А также документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями п.3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г.  N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
	

	6
	Требования к экономическим параметрам
	-//-
	-//-
	
	

	6.1
	Назначенный срок службы
	      не менее 40 лет
	Согласие с требованием
	-
	



[bookmark: __RefHeading___Toc4326_1446605355][bookmark: _Toc172202389_Копия_1]Таблица 3.2 Позиция № 2 Таблицы 1.1 настоящих технических трбований: Муфта концевая до 10 кВ 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Тип муфты
	концевая
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2. 
	Номинальное измеряемое значение, до кВ
	10
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3. 
	Изоляция кабеля
	Бумажная
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4. 
	Количество жил кабеля
	3
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5. 
	Сечения кабеля, мм²
	70/95/120
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6. 
	Вид установки
	внутренний
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7. 
	Комплектация
	без болтовых наконечников
	Согласие с требованием
	-
	

	1.8. 
	Технология монтажа
	термоусаживаемая
	Согласие с требованием
	-
	

	1.9. 
	Температура эксплуатации, ˚С
	-50°C ... +50°C
	Согласие с требованием
	-
	

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	

	2.1. 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., пгт. Богородское, д. 100 (склад Покупателя).
Поставляемая продукция должна пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2. 
	Условия поставки
	Приемка продукции производится в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3. 
	Требования к упаковке
	В заводской упаковке
	Согласие с требованием
	-
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	

	3.1. 
	Срок гарантии
	С даты подписания унифицированной формы ТОРГ-12 / УПД - 60 месяцев
	Согласие с требованием
	
	

	3.2. 
	Требования к качеству продукции
	Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной.
	Согласие с требованием
	-
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	

	4.1. 
	Документы, передаваемые вместе с  продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему, не ограничиваясь, следующие документы:
· сертификаты качества;
· эксплуатационная документация (паспорт, руководство по эксплуатации, протоколы приёмо-сдаточных испытаний).
Перечисленные выше документы предоставляются Заказчику вместе с поставляемой продукцией в электронном виде и на бумажном носителе на русском языке.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	
	

	5.1.
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	 Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» предоставляется преимущество для товаров российского происхождения
	Согласие с требованием
	Необходимо указать в Спецификации  поставляемого оборудования и материалов (Приложение 1 к Техническим требованиям) информацию о стране происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).  А также документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями п.3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г.  N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
	

	6
	Требования к экономическим параметрам
	-//-
	-//-
	

	6.1
	Назначенный срок службы
	Не менее 5 лет
	Согласие с требованием
	-
	





[bookmark: __RefHeading___Toc4328_1446605355][bookmark: _Toc172202390]Таблица 3.3 Позиция № 3 Таблицы 1.1 настоящих технических трбований: Муфта концевая наружной установки 500 кВ 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	

	1.1. 
	Тип муфты
	концевая
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2. ‍
	Номинальная частота, Гц

	50
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Номинальное напряжение Uф/U, кВ
	290/500
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4. ‍
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	550
	Согласие с требованием
	
	

	1.5. ‍
	Испытательное напряжение промышленной частоты (60 мин) при приемо-сдаточных испытаниях, кВ
	580
	Согласие с требованием
	
	

	1.6. 
	Материал изоляции ввода
	композитный изолятор
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7. ‍
	Наибольший длительный рабочий ток фазы при температуре окружающей среды +40⁰С, А
	2000
	Согласие с требованием
	
	

	1.8. 
	Длина пути утечки внешней изоляции, мм
	17070
	Согласие с требованием
	
	

	1.9. ‍
	Выдерживаемое напряжение грозового импульса, 1,2/50мкс, кВ
	1550
	Согласие с требованием
	
	

	1.10. ‍
	Испытательное напряжение коммутационного импульса, кВ
	1175
	Согласие с требованием
	
	

	1.11. ‍
	Выдерживаемый ток трехфазного короткого замыкания , 1 сек, кА
	50
	Согласие с требованием
	
	

	1.12. 
	Заполнение
	элегаз (SF6) в качестве изолирующей среды
	Согласие с требованием
	
	

	1.13. ‍
	Диаметр по изоляции кабеля, мм
	до 129
	Согласие с требованием
	
	

	1.14. ‍
	Диапазон сечений жилы, мм2
	630 - 2500
	Согласие с требованием
	
	

	1.15. ‍
	Величина интенсивности сейсмического воздействия, при котором сохраняется работоспособность оборудования, не менее
	MSK-64
6 баллов
	Согласие с требованием
	
	

	1.16. 
	Температура эксплуатации, ˚С
	-50°C ... +50°C
	Согласие с требованием
	
	

	1.17. ‍
	Категория размещения и  климатическое исполнение  по ГОСТ 15150-69
	 У1
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	

	2. 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., пгт. Богородское, д. 100 (склад Покупателя).
Поставляемая продукция должна пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1. 
	Условия поставки
	Приемка продукции производится в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2. 
	Требования к упаковке
	В заводской упаковке
	Согласие с требованием
	-
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	

	3. 
	Гарантийный срок эксплуатации
	Гарантийный срок службы закупаемой продукции я не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания ТОРГ-12
	Согласие с требованием
	-
	

	3.1. 
	Требования к качеству продукции
	Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной и иметь протоколы приёмо-сдаточных испытаний.
	Согласие с требованием
	-
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	

	4. 
	Документы, передаваемые вместе с  продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему, не ограничиваясь, следующие документы:
· сертификаты качества;
· эксплуатационная документация (паспорт, руководство по эксплуатации, протоколы приёмо-сдаточных испытаний).
Перечисленные выше документы предоставляются Заказчику вместе с поставляемой продукцией в электронном виде и на бумажном носителе на русском языке.
	Согласие с требованием
	-
	

	5. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	
	

	5.1. 
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	 Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» предоставляется преимущество для товаров российского происхождения
	Согласие с требованием
	Необходимо указать в Спецификации  поставляемого оборудования и материалов (Приложение 1 к Техническим требованиям) информацию о стране происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).  А также документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями п.3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г.  N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
	



[bookmark: __RefHeading___Toc4330_1446605355][bookmark: _Toc172202391][bookmark: _Toc172202392]Таблица 3.4 Позиция № 4 Таблицы 1.1 настоящих технических трбований: Муфта концевая внутренней установки 500 кВ 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	

	1.1. 
	Тип
	концевая
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2. 
	Вид установки
	внутренняя
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. ‍
	Номинальная частота, Гц

	50
	Согласие с требованием
	
	

	1.4. ‍
	Номинальное напряжение Uф/U, кВ
	290/500
	Согласие с требованием
	
	

	1.5. 
	Максимальное рабочее напряжение, кВ
	550
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6. 
	Выдерживаемое напряжение грозового импульса, 1,2/50мкс, кВ
	1550
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7. ‍
	Испытательное напряжение коммутационного импульса, кВ
	1175
	Согласие с требованием
	
	

	1.8. ‍
	Испытательное напряжение промышленной частоты (60 мин) при приемо-сдаточных испытаниях, кВ
	580
	Согласие с требованием
	
	

	1.9. 
	Сечение подключаемого кабеля, мм²
	800–2500
	Согласие с требованием
	-
	

	1.10. ‍
	Диаметр по изоляции кабеля, мм
	до 129
	Согласие с требованием
	
	

	1.11. ‍
	Наружный диаметр фланца, мм
	680
	Согласие с требованием
	
	

	1.12. ‍
	Длина от верхней плоскости фланца до торца контакта, мм
	1400
	Согласие с требованием
	
	

	1.13. ‍
	Длина от верхней плоскости фланца до низа хомута, мм
	825
	Согласие с требованием
	
	

	1.14. ‍
	Выдерживаемый ток трехфазного короткого замыкания , 1 сек, кА
	50
	Согласие с требованием
	
	

	1.15. 
	Наибольший длительный рабочий ток фазы при температуре окружающей среды +40⁰С, А
	2000
	Согласие с требованием
	
	

	1.16. 
	Материал изоляции ввода
	Эпоксидная смола
	Согласие с требованием
	
	

	1.17. ‍
	Присоединительные размеры
	по МЭК 62271-209, вариант исполнения Fig.3, «Fluid-filled».
	
	
	

	1.18. ‍
	Величина интенсивности сейсмического воздействия, при котором сохраняется работоспособность оборудования, не менее
	MSK-64
6 баллов
	Согласие с требованием
	
	

	1.19. 
	Стандарт по электрическим испытаниям
	МЭК 62067
	Согласие с требованием
	-
	

	1.20. ‍
	Категория размещения и  климатическое исполнение  по ГОСТ 15150-69
	 У1
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	

	2.1. 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., пгт. Богородское, д. 100 (склад Покупателя).
Поставляемая продукция должна пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2. 
	Условия поставки
	Приемка продукции производится в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3. 
	Требования к упаковке
	В заводской упаковке
	Согласие с требованием
	-
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	

	3.1. 
	Срок гарантии
	Гарантийный срок службы закупаемой продукции я не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания ТОРГ-12
	Согласие с требованием
	
	

	3.2. 
	Требования к качеству продукции
	Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной.
	Согласие с требованием
	-
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	

	4.1. 
	Документы, передаваемые вместе с  продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему, не ограничиваясь, следующие документы:
· сертификаты качества;
· эксплуатационная документация (паспорт, руководство по эксплуатации, протоколы приёмо-сдаточных испытаний).
Перечисленные выше документы предоставляются Заказчику вместе с поставляемой продукцией в электронном виде и на бумажном носителе на русском языке.
	Согласие с требованием
	-
	

	5. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	
	

	5.1.
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	 Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» предоставляется преимущество для товаров российского происхождения
	Согласие с требованием
	Необходимо указать в Спецификации  поставляемого оборудования и материалов (Приложение 1 к Техническим требованиям) информацию о стране происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).  А также документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями п.3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г.  N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
	

	6. 
	Требования к экономическим параметрам
	-//-
	-//-
	

	6.1. 
	Назначенный срок службы
	Не менее 5 лет
	Согласие с требованием
	-
	


* Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. 
В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности»

2 [bookmark: __RefHeading___Toc4332_1446605355][bookmark: _Toc172202398]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
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3.2. [bookmark: _Hlk88327292]Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемой продукции  по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки  продукции  (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).
3 [bookmark: __RefHeading___Toc4334_1446605355][bookmark: _Toc172202399][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Приложения
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Приложение № 1: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.
[bookmark: _Toc46743519_Копия_1][bookmark: _Toc51339699_Копия_1][bookmark: _Ref40301253][bookmark: _Hlk48224758]Приложение №1 к Техническим требованиям

ТРЕБОВАНИЯ 
К ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВЛЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ
[bookmark: _Ref40301253_Копия_1][bookmark: _Hlk48224758_Копия_1][bookmark: _Ref40301253_Копия_1][bookmark: _Hlk48224758_Копия_1]
	№ поз.
	Наименование Товара
	Артикул, тип, марка
	Завод изготовитель
	Страна происхождения Товара[footnoteRef:2] [2:  В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).] 

	Страна регистрации производителя Товара
	Код ОКПД 2 (с наименованием)
	Единица измерения
	Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей)[footnoteRef:3] [3:  Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Товар включен в реестры, предусмотренные пунктом 23 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».] 


	Количество
	Цена за единицу, руб. без НДС
	Цена, руб. без НДС
	НДС
(___%) руб.
	Стоимость, руб., с НДС
	Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Спецификация поставляемой продукции и материалов

Примечание: в случае закупки продукции (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.
*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу продукции, МТР с учетом доставки, указать данное условие
