












Технические требования


ОКПД2 27.33.13.190 Поставка коммуникационного оборудования для Новосибирской ГЭС.
[bookmark: _Toc205981909]Лот № 


[bookmark: _Toc205981910][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc205981911][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 27.33.13.190 Поставка коммуникационного оборудования для Новосибирской ГЭС (далее – продукция).

1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc205981912]Цель использования закупаемой продукции
Исполнение обязательств по договору подряда №3-ТПиР-2026 от 05.06.2026 «Поставка, монтаж и наладка оборудования технологического телевидения Новосибирской ГЭС в рамках выполнения инвестиционного проекта I_T-1260-025», заключенного между филиалом ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» и Саяно-Шушенским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК».

[bookmark: _Toc205981913][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
1.3. [bookmark: _Toc205981914]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc205981915]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc205981916]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Коммутатор доступа, уровень L3, 48х10/100/1000BASE-T (RJ-45) PoE/PoE+, 4х10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) (9,55 кг) Eltex  MES2300-48P
	шт
	4

	2
	Модуль питания, 100-240 В AC, 950 Вт, 950W
Eltex PM950-220/56
	шт
	7

	3
	Шнур медный SFP+ Direct attach cable, 10G, 2m 
FH-DP1T30SS02
	шт
	3

	4
	Модуль SFP 1,25 GE, 2 км, ММ, 2 волокна, 1310 nm, LC, DDM FH-S3112CDL2
	шт
	5

	5
	Модуль SFP+ 10GE, 3 км, SM, 1 волокно, комплект TX/RX 1310/1310 LC, DDM FH-SPB311TCDL3
	шт
	5

	6
	Коммутатор агрегации 10G, уровень L3, 1x10/100/1000BASE-T (ООВ), 32x10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), 2 слота для модулей питания Eltex MES5332A rev. C
	шт
	2

	7
	Модуль питания 220V AC, 165W Eltex PM165-220/12
	шт
	5



[bookmark: _Toc205981917]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc205981918][bookmark: _Hlk50465284][bookmark: _Toc46743511]Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	[bookmark: _GoBack]ОКПД2 27.33.13.190 Поставка коммуникационного оборудования для Новосибирской ГЭС.
	С даты подписания Договора
	не позднее 29 января 2027 г.*




*В соответствии с календарным графиком поставки оборудования и выполнения работ по доходному договору №3-ТПиР-2026 «Поставка, монтаж и наладка оборудования технологического телевидения Новосибирской ГЭС в рамках выполнения инвестиционного проекта I_T-1260-025»


2.2. Требования к качеству продукции 
[bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc205981920][bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции
	
	Наименование продукции (позиции № 1.1-1.7 (Таблицы 1.1): согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции
	

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	
	

	
	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	
	5
	6
	
	
	

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	

	1.1
	Коммутатор доступа
	Модель, тип, марка
	Eltex  MES2300-48P
	Спецификация оборудования, Приложение №3
к договору подряда
№ 3-ТПиР-2026 от 05.06.2026
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-

	
	
	

	
	
	Производитель
	ООО «Предприятие ЭЛТЕКС»
	
	
	
	
	
	

	
	
	Интерфейсы
	10/100/1000BASE-T (RJ-45) PoE/PoE+: 48 шт
10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP): 4 шт
Консольный порт RS-232 (RJ-45): 1 шт
	
	
	
	
	
	

	
	
	Производительность
	Пропускная способность: 176 Гбит/с
Производительность на пакетах длиной 64 байта: 130,9 MPPS
Объем буферной памяти: 3 Мбай
Объем ОЗУ (DDR4): 2 Гбайт
Объем ПЗУ (RAW NAND): 512 Мбайт
Таблица MAC-адресов: 16384
Количество ARP-записей: 1981
Таблица VLAN: 4094
Количество L2 Multicast-групп: 2048
Количество правил SQinQ: 1974 (ingress/egress)
Количество правил MAC ACL: 1974
Количество маршрутов L3 IPv4 Unicast: 4063
Количество маршрутов L3 IPv6 Unicast: 1014
Количество маршрутов L3 IPv4 Multicast (IGMP Proxy, PIM): 1981
Количество маршрутов L3 IPv6 Multicast (IGMP Proxy, PIM): 505
Количество VRRP-маршрутизаторов: 255
Максимальное количество ECMP-групп: 1024
Количество VRF: 16 (включая VRF по умолчанию)
Количество L3-интерфейсов: 2032
Link Aggregation Groups (LAG): 123, до 8 портов в одном LAG
Качество обслуживания QoS: 8 выходных очередей для каждого порта
Поддержка Jumbo-фреймов: максимальный размер пакетов 10240 байт
Стекирование: 8 устройств
	
	
	
	
	
	

	
	
	Функциональные возможности
	Функции интерфейсов:
– Защита от блокировки очереди (HOL)
– Поддержка обратного давления (Back Pressure)
– Поддержка Auto MDI/MDIX
– Поддержка сверхдлинных кадров (Jumbo Frames)
– Управление потоком (IEEE 802.3X)
– Зеркалирование портов (SPAN, RSPAN)
– Стекирование
Функции при работе с МAC-адресами
– Независимый режим обучения в каждой VLAN
– Поддержка многоадресной рассылки (MAC Multicast Support)
– Регулируемое время хранения MAC-адресов
– Статические записи MAC (Static MAC Entries)
– Логирование событий MAC Flapping
Поддержка VLAN
– Поддержка Voice VLAN
– Поддержка 802.1Q
– Поддержка Q-in-Q
– Поддержка Selective Q-in-Q
– Поддержка GVRP
– Поддержка Subnet-based VLAN
Функции L2 Multicast
– Поддержка профилей Multicast
– Поддержка статических Multicast-групп
– Поддержка IGMP Snooping v1,2,3
– Поддержка IGMP Snooping Fast Leave на основе хоста/порта
– Поддержка PIM Snooping
– Поддержка функции IGMP proxy-report
– Поддержка авторизации IGMP через RADIUS
– Поддержка MLD Snooping v1,2
– Поддержка IGMP Querier
– Поддержка MVR
Функции L2
– Поддержка STP (Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1d)
– Поддержка RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w)
– Поддержка MSTP (Multiple Spanning Tree, IEEE 802.1s)
– Поддержка STP Multiprocess
– Поддержка PVSTP+
– Поддержка RPVSTP+
– Поддержка Spanning Tree Fast Link option
– Поддержка STP Root Guard
– Поддержка BPDU Filtering
– Поддержка STP BPDU Guard
– Поддержка Loopback Detection
– Поддержка ERPS (G.8032v2)
– Поддержка Flex-link
– Поддержка Private VLAN, Private VLAN Trunk
– Поддержка Layer 2 Protocol Tunneling (L2PT)
Функции L3
– Поддержка статических маршрутов IPv4 и IPv6
– Протоколы динамической маршрутизации RIPv2, OSPFv2,
OSPFv3, IS-IS (IPv4 Unicast), BGP¹ (IPv4 Unicast, IPv4 Multicast)
– Поддержка протокола BFD (для BGP, OSPF, IS-IS)
– Address Resolution Protocol (ARP)
– Поддержка Proxy ARP
– Policy-Based Routing (IPv4)
– Поддержка протокола VRRP
– Протоколы динамической маршрутизации мультикаста PIM SM,
PIM DM, IGMP Proxy, MSDP
– Балансировка нагрузки ECMP
– Поддержка функции IP Unnumbered
– Поддержка протокола GRE
– Поддержка технологии VRF lite
Функции Link Aggregation
– Создание групп LAG
– Объединение каналов с использованием LACP
– Поддержка LAG Balancing Algorithm
– Поддержка Multi-Switch Link Aggregation Group (MLAG)
Поддержка IPv6
– Функциональность IPv6 Host
– Совместное использование IPv4, IPv6
Сервисные функции
– Виртуальное тестирование кабеля (VCT)
– Диагностика оптического трансивера
– Green Ethernet
Функции обеспечения безопасности
– Защита от несанкционированных DHCP-серверов (DHCP Snooping)
– Опция 82 протокола DHCP
– IP Source Guard
– Dynamic ARP Inspection
– First Hop Security
– Поддержка sFlow
– Проверка подлинности на основе MAC-адреса, ограничение
количества MAC-адресов, статические MAC-адреса
– Проверка подлинности по портам на основе 802.1x
– Guest VLAN
– Система предотвращения DoS-атак
– Сегментация трафика
– Фильтрация DHCP-клиентов
– Предотвращение атак BPDU
– Фильтрация NetBIOS/NetBEUI
Списки управления доступом ACL
– L2-L3-L4 ACL (Access Control List)
– Поддержка Time-Based ACL
– IPv6 ACL
– ACL на основе:
– Порта коммутатора
– Приоритета 802.1p
– VLAN ID
– EtherType
– DSCP
– Типа протокола
– Номера порта TCP/UDP
– Содержимого пакета, определяемого пользователем
(User Defined Bytes)
Основные функции качества обслуживания (QoS) и ограничения скорости
– Статистика QoS
– Ограничение скорости на портах (shaping, policing)
– Поддержка класса обслуживания 802.1p
– Поддержка Storm Control для различного трафика (broadcast,
multicast, unknown unicast)
– Управление полосой пропускания
– Обработка очередей по алгоритмам Strict Priority/Weighted Round
Robin (WRR)
– Три цвета маркировки
– Назначение меток CoS/DSCP на основании ACL
– Назначение меток VLAN на основании ACL
– Настройка приоритетов 802.1p для VLAN управления
– Перемаркировка DSCP to CoS, CoS to DSCP
– Назначение меток 802.1p DSCP для протокола IGMP
ОАМ
– 802.3ah Ethernet Link OAM
– 802.3ah Unidirectional Link Detection (протокол обнаружения
однонаправленных линков)
Основные функции управления
– Загрузка и выгрузка конфигурационного файла по TFTP/SCP/SFTP
– Протокол SNMP
– Интерфейс командной строки (CLI)
– Web-интерфейс
– Syslog
– Traceroute
– Ping (поддержка IPv4/IPv6)
– LLDP (802.1ab) + LLDP MED
– LLDP (IEEE 802.1ab)
– Поддержка авторизации вводимых команд с помощью сервера
TACACS+
– Управление доступом к коммутатору — уровни привилегий для
пользователей
– Блокировка интерфейса управления
– Локальная аутентификация
– Фильтрация IP-адресов для SNMP
– Клиент RADIUS, TACACS+ (Terminal Access Controller Access
Control System)
– Сервер и клиент SSH
– Сервер и клиент Telnet
– Поддержка SSL
– Поддержка макрокоманд
– Журналирование вводимых команд
– Системный журнал
– Автоматическая настройка DHCP
– DHCP Relay (Option 82)
– DHCP Option 12
– Сервер DHCP
– Команды отладки
– Механизм ограничения трафика в сторону CPU
– Шифрование пароля
– Восстановление пароля
Функции мониторинга
– Статистика интерфейсов
– Удаленный мониторинг RMON
– Поддержка IP SLA
– Мониторинг загрузки CPU по задачам и по типу трафика
– Мониторинг загрузки оперативной памяти (RAM)
– Мониторинг температуры
– Мониторинг TCAM
Стандарты MIB/IETF
– RFC 1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure
– RFC 1212 Concise MIB Definitions
– RFC 1213 MIB II
– RFC 1215 MIB Traps Convention
– RFC 1493, 4188 Bridge MIB
– RFC 1157, 2571-2576 SNMP MIB
– RFC 1901-1908, 3418, 3636, 1442, 2578 SNMPv2 MIB
– RFC 1271, 1757, 2819 RMON MIB
– RFC 2465 IPv6 MIB
– RFC 2466 ICMPv6 MIB
– RFC 2737 Entity MIB
– RFC 4293 IPv6 SNMP Mgmt Interface MIB
– Private MIB
– RFC 3289 DIFFSERV MIB
– RFC 2021 RMONv2 MIB
– RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665, 3635 Ether-like MIB
– RFC 2668 802.3 MAU MIB
– RFC 2674, 4363 802.1p MIB
– RFC 2233, 2863 IF MIB
– RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB
– RFC 4022 MIB для TCP
– RFC 4113 MIB для UDP
– RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB
– RFC 2925 Ping & Traceroute MIB
– RFC 768 UDP
– RFC 791 IP
– RFC 792 ICMPv4
– RFC 2463, 4443 ICMPv6
– RFC 4884 Extended ICMP для поддержки сообщений Multi-Part
– RFC 793 TCP
– RFC 2474, 3260 определение поля DS в заголовке IPv4 и IPv6
– RFC 1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication
Protocol (EAP)
– RFC 2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 SNMP
– RFC 826 ARP
– RFC 854 Telnet
– МЭК 61850
	
	
	
	
	
	

	
	
	Физические характеристики
	Питание: 100–240 В AC, 50–60 Гц; 36–72 В DC
(до двух источников питания с возможностью горячей замены)
Максимальная потребляемая мощность (с учётом нагрузки PoE): 1600 Вт
Бюджет PoE: 1450 Вт
Тепловыделение: 150 Вт
Рабочая температура окружающей среды: от -10 до +50 °С
Температура хранения: от -50 до +70 °С
Рабочая влажность: не более 80 %
Охлаждение: 4 вентилятора
Исполнение: 19", 1U
Габариты (Ш × В × Г): 440 × 44 × 490 мм
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Модуль питания

	Модель, тип, марка
	Eltex PM950-220/56
	Раздел РД:
«СПД КСБ в здании управления», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ1.1.П» 
и 
«АБК», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ5.5.П» 
и 
«ЗИП», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ8» 



	
	
	
	
	

	
	
	Производитель
	ООО «Предприятие ЭЛТЕКС»
	
	
	
	
	
	

	
	
	Совместимость
	Блок питания подходит для установки и использования в коммутаторах доступа марки Eltex MES2300-48P
	
	
	
	
	
	

	
	
	Электротехнические параметры. Входные
	Максимальный диапазон входного напряжения АС: 90–264 В AC
Номинальный диапазон входного напряжения АС: 100–240 В AC
Входная частота: 47–63 Гц
	
	
	
	
	
	

	
	
	Электротехнические параметры. Выходные
	Выходное напряжение: 54 В
Максимальная выходная мощность: 950 Вт
	
	
	
	
	
	

	
	
	Физические характеристики и условия окружающей среды
	Рабочая температура окружающей среды: от -20 до +50 °С
Температура хранения: от -40 до +70 °С
Рабочая влажность при температуре +25 °С: до 80 %
Габариты (Ш × В × Г), мм: 90 × 42 × 336
	
	
	
	
	
	

	
	
	Комплектность
	Кабель питания RPC-186-1-1.8м входит в комплект
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Шнур медный 

	Модель, тип, марка
	FH-DP1T30SS02
	Раздел РД:
«Основной сервер», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ4.1.П» 
и 
«АБК», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ5.5.П» 



	
	
	
	
	

	
	
	Производитель
	ООО «Предприятие ЭЛТЕКС»
	
	
	
	
	
	

	
	
	Тип SFP+ модуля
	DAC-кабель
	
	
	
	
	
	

	
	
	Скорость передачи данных
	10G
	
	
	
	
	
	

	
	
	Длина кабеля
	2 м
	
	
	
	
	
	

	
	
	Совместимость
	Наличие подтверждения работоспособности с коммутаторами  производства ООО "Предприятие ЭЛТЕКС".
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Модуль 
	Модель, тип, марка
	FH-S3112CDL2
	Раздел РД:
«Основной сервер», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ4.1.П» 
и 
«АБК», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ5.5.П» 
и 
«ЗИП», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ8» 



	
	
	
	
	

	
	
	Производитель
	ООО «Предприятие ЭЛТЕКС»
	
	
	
	
	
	

	
	
	Совместимость
	Наличие подтверждения работоспособности с коммутаторами агрегации производства ООО "Предприятие ЭЛТЕКС".
	
	
	
	
	
	

	
	
	Форм-фактор
	SFP
	
	
	
	
	
	

	
	
	Тип модуля
	Двухволоконный
	
	
	
	
	
	

	
	
	Скорость передачи данных
	1 Гбит/с
	
	
	
	
	
	

	
	
	Расстояние передачи данных
	2 км
	
	
	
	
	
	

	
	
	Рабочая длина волны
	1310 нм
	
	
	
	
	
	

	
	
	Тип волокна
	Многомодовое (MM)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Разъем
	LC
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поддержка функции цифрового контроля (DDM)
	Да
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Модуль 
	Модель, тип, марка
	FH-SPB311TCDL3
	Раздел РД:
«Основной сервер», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ4.1.П» 
и 
«СПД КСБ  в здании управления», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ1.1.П» 
и 
«АБК», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ5.5.П» 
и 
«ЗИП», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ8» 

	
	
	
	
	

	
	
	Производитель
	ООО «Предприятие ЭЛТЕКС»
	
	
	
	
	
	

	
	
	Форм-фактор
	SFP+
	
	
	
	
	
	

	
	
	Тип трансивера
	SFP WDM
	
	
	
	
	
	

	
	
	Тип модуля
	Одноволоконный
	
	
	
	
	
	

	
	
	Скорость передачи данных
	10 Гбит/с
	
	
	
	
	
	

	
	
	Расстояние передачи данных
	3 км
	
	
	
	
	
	

	
	
	Рабочая длина волны
	1310 нм
	
	
	
	
	
	

	
	
	Тип волокна
	Одномодовое (SM)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Разъем
	LC Simplex
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поддержка функции цифрового контроля (DDM)
	Да
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Коммутатор агрегации 10G, уровень L3, 1x10/100/1000BASE-T (ООВ), 32x10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), 2 слота для модулей питания 
	Модель, тип, марка
	Eltex MES5332A rev. C
	Раздел РД:
«Основной сервер», шифр:
«Р003-НС/0923-СТТ4.1.П» 


	
	
	
	
	

	
	
	Производитель
	ООО «Предприятие ЭЛТЕКС»
	
	
	
	
	
	

	
	
	Инетерфейсы
	10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP): 32 шт
10/100/1000BASE-T (OOB) : 1 шт
USB 2.0: 1 шт
Консольный порт RS-232 (RJ-45): 1 шт
	
	
	
	
	
	

	
	
	Производительность
	Пропускная способность: 640 Гбит/с
Производительность на пакетах длиной 64 байта: 238 MPPS
Объем буферной памяти: 3 Мбайт
Объем ОЗУ (DDR4): 2 Гбайт
Объем ПЗУ (RAW NAND): 1 Гбайт
Таблица MAC-адресов:  32768
Поддержка Jumbo-фреймов: максимальный размер пакетов 10240 байт
Стекирование: 8 устройств
	
	
	
	
	
	

	
	
	Функциональные возможности
	Функции интерфейсов:
– Защита от блокировки очереди (HOL)
– Поддержка обратного давления (Back Pressure)
– Поддержка Auto MDI/MDIX
– Поддержка сверхдлинных кадров (Jumbo Frames)
– Управление потоком (IEEE 802.3X)
– Зеркалирование портов (SPAN, RSPAN)
– Стекирование
Функции при работе с МAC-адресами
– Независимый режим обучения в каждой VLAN
– Поддержка многоадресной рассылки (MAC Multicast Support)
– Регулируемое время хранения MAC-адресов
– Статические записи MAC (Static MAC Entries)
– Логирование событий MAC Flapping
Поддержка VLAN
– Поддержка Voice VLAN
– Поддержка 802.1Q
– Поддержка Q-in-Q
– Поддержка Selective Q-in-Q
– Поддержка GVRP
– Поддержка Subnet-based VLAN
Функции L2 Multicast
– Поддержка профилей Multicast
– Поддержка статических Multicast-групп
– Поддержка IGMP Snooping v1,2,3
– Поддержка IGMP Snooping Fast Leave на основе хоста/порта
– Поддержка PIM Snooping
– Поддержка функции IGMP proxy-report
– Поддержка авторизации IGMP через RADIUS
– Поддержка MLD Snooping v1,2
– Поддержка IGMP Querier
– Поддержка MVR
Функции L2
– Поддержка STP (Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1d)
– Поддержка RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w)
– Поддержка MSTP (Multiple Spanning Tree, IEEE 802.1s)
– Поддержка STP Multiprocess
– Поддержка PVSTP+
– Поддержка RPVSTP+
– Поддержка Spanning Tree Fast Link option
– Поддержка STP Root Guard
– Поддержка BPDU Filtering
– Поддержка STP BPDU Guard
– Поддержка Loopback Detection
– Поддержка ERPS (G.8032v2)
– Поддержка Flex-link
– Поддержка Private VLAN
– Поддержка Layer 2 Protocol Tunneling (L2PT)
Функции L3
– Поддержка статических маршрутов IPv4 и IPv6
– Протоколы динамической маршрутизации RIPv2, OSPFv2,
OSPFv3, IS-IS (IPv4 Unicast), BGP (IPv4 Unicast, IPv4 Multicast)
– Поддержка протокола BFD (для BGP, OSPF, IS-IS)
– Address Resolution Protocol (ARP)
– Поддержка Proxy ARP
– Policy-Based Routing (IPv4)
– Поддержка протокола VRRP
– Протоколы динамической маршрутизации мультикаста PIM SM,
PIM DM, IGMP Proxy, MSDP
– Балансировка нагрузки ECMP
– Поддержка функции IP Unnumbered
– Поддержка протокола GRE
– Поддержка технологии VRF lite
Основные функции качества обслуживания (QoS) и ограничения скорости
– Статистика QoS
– Ограничение скорости на портах (shaping, policing)
– Поддержка класса обслуживания 802.1p
– Поддержка Storm Control для различного трафика (broadcast,
multicast, unknown unicast)
– Управление полосой пропускания
– Обработка очередей по алгоритмам Strict Priority/Weighted Round
Robin (WRR)
– Три цвета маркировки
– Назначение меток CoS/DSCP на основании ACL
– Назначение меток VLAN на основании ACL
– Настройка приоритетов 802.1p для VLAN управления
– Перемаркировка DSCP to CoS, CoS to DSCP
– Назначение меток 802.1p DSCP для протокола IGMP
ОАМ
– 802.3ah Ethernet Link OAM
– 802.3ah Unidirectional Link Detection (протокол обнаружения
однонаправленных линков)
Основные функции управления
— Загрузка и выгрузка конфигурационного файла по TFTP/SFTP/SCP
— Протокол SNMP
— Интерфейс командной строки (CLI)
— Web-интерфейс
— Syslog
— Traceroute
— Ping (поддержка IPv4/IPv6)
— LLDP (802.1ab) + LLDP MED
— LLDP (IEEE 802.1ab)
— Управление доступом к коммутатору — уровни привилегий
для пользователей
— Списки контроля доступа (Management ACL)
— Блокировка интерфейса управления
— Локальная аутентификация
— Фильтрация IP-адресов для SNMP
— Клиент RADIUS/TACACS+ (Terminal Access Controller Access
Control System)
— Сервер и клиент Telnet
— Сервер и клиент SSH
— Поддержка SSL
— Поддержка макрокоманд
— Журналирование вводимых команд
— Системный журнал
— Автоматическая настройка DHCP
— DHCP Relay (Option 82)
— DHCP Option 12
— Сервер DHCP
— Команды отладки
— Механизм ограничения трафика в сторону CPU
— Шифрование паролей
— Восстановление пароля
Функции мониторинга
– Статистика интерфейсов
– Удаленный мониторинг RMON
– Поддержка IP SLA
– Мониторинг загрузки CPU по задачам и по типу трафика
– Мониторинг загрузки оперативной памяти (RAM)
– Мониторинг температуры
– Мониторинг TCAM
	
	
	
	
	
	

	
	
	Физические характеристики
	Питание: 100–240 В AC, 50–60 Гц; 36–72 В DC
(до двух источников питания с возможностью горячей замены)
Максимальная потребляемая мощность (с учётом нагрузки PoE): 850 Вт
Тепловыделение: 85 Вт
Рабочая температура окружающей среды: от -10 до +45 °С
Температура хранения: от -50 до +70 °С
Рабочая влажность: не более 80 %
Охлаждение: 4 вентилятора
Исполнение: 19", 1U
Габариты (Ш × В × Г): 430 × 44 × 275 мм
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Модуль питания 220V AC, 165W 
	Модель, тип, марка
	Eltex PM165-220/12
	Спецификация оборудования, Приложение №3
к договору подряда
№ 3-ТПиР-2026 от 05.06.2026
	
	
	
	
	

	
	
	Производитель
	ООО «Предприятие ЭЛТЕКС»
	
	
	
	
	
	

	
	
	Совместимость
	Блок питания подходит для установки и использования в коммутаторах агрегации 10G MES5332A rev.C производства ООО "Предприятие ЭЛТЕКС".
	
	
	
	
	
	

	
	
	Электротехнические параметры. Входные
	Максимальный диапазон входного напряжения АС: 90–264 В AC
Номинальный диапазон входного напряжения АС: 100–240 В AC
Входная частота: 47–63 Гц
	
	
	
	
	
	

	
	
	Электротехнические параметры. Выходные
	Выходное напряжение: 12 В
Максимальная выходная мощность: 165 Вт
	
	
	
	
	
	

	
	
	Физические характеристики и условия окружающей среды
	Рабочая температура окружающей среды: от -40 до +70 °С
Температура хранения: от -50 до +75 °С
Рабочая влажность при температуре +25 °С: до 80 %
Габариты (Ш × В × Г), мм: 86 × 44 × 156
	
	
	
	
	
	

	
	
	Комплектность
	Кабель питания Евровилка-С13, 1.8м входит в комплект
	
	
	
	
	
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	

	2.1.
	Место поставки
	Производственный участок в г. Новосибирск Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черёмушки. 630056, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул.Новоморская дом 4/1.
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Приемка продукции
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Упаковка
	Индивидуальная упаковка с товарным знаком предприятия, изготовителя, с наименованием продукции
	
	
	
	
	
	

	2.4.
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта  по тел. 8 (383)379-07-74
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию и сроку службы и дате изготовления
	

	3.1
	Сроки гарантии
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (Тридцать шесть) месяцев, исчисляемый с даты ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 42 (Сорок два) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) и не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.
Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции.
	
	
	

	3.2
	Срок службы продукции
	Не менее 10 лет с даты изготовления продукции, том числе и на все составные части и комплектующие Продукции.
	
	
	

	3.3
	Дата изготовления продукции
	Не ранее 2026 года, том числе и на все составные части и комплектующие Продукции.
	
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к продукции оригиналы документов, оформленные надлежащим образом: технические паспорта на русском языке, инструкции по эксплуатации на русском языке, руководства по эксплуатации со штампом отдела технического контроля (ОТК) изготовителя, упаковочные листы, сертификаты качества иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого оборудования; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) в 2 экз., товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозку) или транспортную железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) и иные документы, предусмотренные п.3.3 Договора.
	
	
	

	5.
	Требования в части мер по предоставлению национального режима и производства радиоэлектронной продукции на территории РФ при осуществлении закупок товаров, работ и услуг

	5.1
	Требования к оборудованию и программному обеспечению
	Оборудование должно быть доступно на российском рынке и включено в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации или произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 и/или включено в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878. с возможностью проверки реестрового номера через сайт https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/rep/.
Оборудование, в случае реализации в нем функции защиты информации, должно соответствовать требованиям, установленным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю и (или) Федеральной службой безопасности Российской Федерации в пределах их полномочий, что должно быть подтверждено соответствующим документом (сертификатом).
Программное обеспечение должно быть включено в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (в соответствии с Приказом Минцифры России от 05.08.2021 №806).
Оборудование и ПО должно соответствовать требованиям Приказов ПАО "РусГидро" от 18.08.2025 №682 и от 28.02.2025 № 173 «Об утверждении перечней, применяемых в Группе РусГидро типовых технических решений информационно-технологической инфраструктуры и рабочих мест Группы РусГидро.
	
	
	

	6.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	6.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся, не бывшего употребления, пригодным для использования по своему назначению.
Поcтавщик гарантирует, продукция принадлежит ему на законном основании, в споре, залоге или под арестом не состоит, и не обременен правами третьих лиц.
Продукция должна отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность продукции от всякого рода повреждений и порчи с учетом возможных перегрузок, и длительного хранения.
Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.
Продукция должна соответствовать требованиям указанных стандартов, технических условий, чертежей. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции (паспортами, копиями сертификатов/деклараций соответствия) и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
	
	
	



[bookmark: _Toc205981921]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Hlk88325985]3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
[bookmark: _Hlk88327292]3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.


