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1. Общие сведения.
[bookmark: _Toc75446567][bookmark: _Toc46743505]1.1 Обозначения и сокращения
	МТР
	Материально-технические ресурсы

	СРЗАиМ
	Служба релейной защиты, автоматики и метрологии

	ПА
	Противоаварийная автоматика

	ТО
	Техническое обслуживание
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1.2 Наименование закупаемой продукции 
Материально-технические ресурсы (далее – МТР) для эксплуатации Службы релейной защиты, автоматики и метрологии (далее – СРЗАиМ).

1.3 Цель использования закупаемой продукции
Целью закупки МТР является снижение времени простоя основного оборудования при отказах и дефектах РЗА, ПА, технологической автоматики в процессе эксплуатации или при выявлении дефекта при проведении ТО. 
Задача - приобретение МТР для производственных нужд СРЗАиМ.


[bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]2. Требования к продукции
[bookmark: _Toc75446574]2.1 Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575]2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ШИМ контроллер M51995AFP
	шт.
	10

	2. 
	Транзистор 2SK2611
	шт.
	10

	3. 
	Диод быстродействующий U05NU44 (NU) SMD DO-214 AC SMA
	шт.
	10

	4. 
	Диод высокоэффективный H1J
	шт.
	10

	5. 
	Предохранитель S506-3.15-R, FUSE, ANTISURGE
	шт.
	20

	6. 
	Преобразователь МПВ15Е DC/DC18~36в/24в
	шт.
	5

	7. 
	Конденсатор электролитический, 63В 47 мкФ, 6.3 х 12 мм
	шт.
	10

	8. 
	DC-DC преобразователь YNM12S05
	шт.
	10

	9. 
	ПР205 программируемое реле с графическим дисплеем и Ethernet
	шт.
	1

	10. 
	Конденсатор пусковой СВВ60 10 мкФ, 450В

	шт.
	10

	11. 
	Блок контроля изоляции газовых защит Д3101А

	шт.
	4

	12. 
	Датчик скорости Ni5-EM12-Y1X-H1141

	шт.
	1

	13. 
	Манометр технический показывающий стандартного исполнения с корпусом диаметром 160 мм из нержавеющей стали МП4-УУХЛ1 - 4 МПа (огр.черта 2 МПа) - 1,5 - Св.
	шт.
	5

	14. 
	Манометр коррозионностойкий виброустойчивый М-4ВУКс - 1 МПа (огр.черта 0,8 МПа) - 1,5 - Св
	шт.
	3

	15. 
	Манометр коррозионностойкий виброустойчивый М-4ВУКс - 1,6 МПа (огр.черта 0,8 МПа) - 1,5 - Св
	шт.
	3

	16. 
	Лампа светодиодная OptiSignal Compact D22 С7-L-M4
	шт.
	50

	17. 
	Конденсатор электролитический алюминиевый 3,3 мкФ, 25В, 105°C
	шт.
	50

	18. 
	Конденсатор электролитический алюминиевый 3300мкФ, 25В, 105°C
	шт.
	50

	19. 
	Конденсатор электролитический алюминиевый 4700мкФ, 25В, 105°C
	шт.
	50

	20. 
	Конденсатор электролитический алюминиевый 1000мкФ, 63В, 105°C
	шт.
	50

	21. 
	Конденсатор электролитический алюминиевый 2200мкФ, 63В, 105°C
	шт.
	50

	22. 
	Конденсатор электролитический алюминиевый 3300мкФ, 63В, 105°C
	шт.
	50

	23. 
	Конденсатор электролитический алюминиевый 4700мкФ, 63В, 105°C
	шт.
	50
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[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284] Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1-8
	Поставка запасных частей и оборудования для эксплуатации СРЗАиМ
	С даты подписания договора
	До 30.11.2026 г.
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[bookmark: _Toc754465812][bookmark: _Toc46743511]2.2 Требования к качеству продукции

Таблица 3.1 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1):  ШИМ микросхема M51995AFP или эквивалент1
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Технология
	Микросхема широтно-импульсной модуляции со встроенным ключом
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.
	Рабочая частота
	500 кГц
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Выходной ток, А
	+/- 2
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Время нарастания выходного сигнала, нс
	60
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.
	Время спада выходного сигнала, нс
	40
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6
	Пусковой ток, мкА
	90
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7
	Пороговое напряжение запуска, В
	16
	Согласие с требованием
	-
	

	1.8
	Пороговое напряжение останова, В
	10
	Согласие с требованием
	
	

	1.9
	Корпус с количеством контактов, шт.
	20
	Согласие с требованием
	
	

	1.10
	Защита от кратковременной перегрузки по току на выходе
	Схема защиты по таймеру
	Согласие с требованием
	
	

	
	Наличие схемы защиты от перенапряжения с внешней перенастраиваемой защелкой
	
	Согласие с требованием
	
	

	
	Схема защиты от сбоя на выходе при низком напряжении питания
	
	Согласие с требованием
	
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Конструктивное исполнение
	Корпус SOP20
	Согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочий диапазон температур не менее, градусов 0С
	-30...+85
	Согласие с требованием
	-
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 3 лет
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	ШИМ микросхема M51995AFP
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	





Таблица 3.2 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 2 Таблицы 1.1):  Транзистор 2SK2611 или эквивалент1
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Технология
	N-канальный полевой транзистор (MOSFET)
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.
	Максимальный ток стока, А
	9
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Сопротивление открытого канала, Ом
	1,1
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Пороговое напряжение включения, В
	4
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.
	Крутизна характеристики
	7S
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Конструктивное исполнение
	Корпус ТО-3Р
	Согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочий диапазон температур не менее, градусов 0С
	-30...+70
	Согласие с требованием
	-
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 2 лет
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 24 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Транзистор 2SK2611
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	






Таблица 3.3 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 3 Таблицы 1.1):  Диод быстродействующий U05NU44 (NU) SMD DO-214 AC SMA или эквивалент1
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Технология
	Диод быстродействующий
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.
	Максимальное повторяющееся обратное напряжение, В
	0,5
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Средний прямой ток, А
	3000
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Пиковый неповторяющийся импульсный ток (50 Гц), А
	0,5
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.
	Прямое падение напряжения, В
	3
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6
	Обратный ток утечки, мкА
	100
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7
	Время обратного восстановления, нс
	100
	Согласие с требованием
	-
	

	1.8
	Время прямого восстановления, нс
	300
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Конструктивное исполнение
	Монтаж SMD
	Согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочий диапазон температур не менее, градусов 0С
	-40...+150
	Согласие с требованием
	-
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 3 лет
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Диод быстродействующий U05NU44 (NU) SMD DO-214 AC SMA
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	










Таблица 3.4 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 4 Таблицы 1.1): Диод высокоэффективный H1J или эквивалент1
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Технология
	Диод высокоэффективный
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.
	Максимальное постоянное обратное напряжение, В
	600
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Выходное постоянное напряжение, В
	+24
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Максимальный (средний) прямой ток на диод, А
	1
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.
	Максимальное прямое напряжение при Tj=25 °C при 1 А
	75
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6
	 Максимальный обратный ток при Tj=25 °C и 600 В, мкА
	5
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Конструктивное исполнение корпуса
	SOD-123FL
	Согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочий диапазон температур не менее, градусов 0С
	-55...+150
	Согласие с требованием
	-
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 3 лет
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Диод высокоэффективный H1J
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	




Таблица 3.5 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 5 Таблицы 1.1): Предохранитель S506-3.15-R, FUSE, ANTISURGE или эквивалент1
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Технология
	Предохранитель патронный плавкий (картриджный)
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.
	Ток номинальный, А
	3,15
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Напряжение номинальное, В
	250
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Размер, мм
	5х20
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.
	Отключающая способность при 250 В, А
	35
	
	
	

	1.6
	Сопротивление, мОм
	18,5
	
	
	

	1.7
	Характеристика срабатывания
	Медленная (Anti Surge)
	
	
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Материал корпуса
	Стекло
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2
	Материал контактов
	Латунь никелированная
	
	
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочий диапазон температур
	Не нормируется
	
	-
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 15 лет
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Предохранитель S506-3.15-R, FUSE, ANTISURGE
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	







Таблица 3.6 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 5 Таблицы 1.1): Преобразователь МПВ15Е DC/DC18~36в/24в или эквивалент1
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Технология
	Одноканальный DC/DC стабилизирующий преобразователь
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.
	Номинальная мощность, Вт
	15
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Точность установки выходного напряжения
	+/- 2%
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Нестабильность выходного напряжения при изменении входного
	+/- 0,5%
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5
	Минимальное входное напряжение, В
	18
	Согласие с требованием
	
	

	1.6
	Максимальное входное напряжение, В
	36
	Согласие с требованием
	
	

	1.7
	Номинальное входное напряжение, В
	24
	Согласие с требованием
	
	

	1.8
	Выходное напряжение, В
	24
	Согласие с требованием
	
	

	1.9
	Максимальный выходной ток, А
	0,625
	
Согласие с требованием
	
	

	1.10
	Количество выходов, шт
	1
	
	
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Конструктивное исполнение
	Металлический корпус залитый компаундом

	Согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочий диапазон температур не менее, градусов 0С
	-40...+85
	Согласие с требованием
	-
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 15 лет
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Преобразователь МПВ15Е DC/DC18~36в/24в
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	






Таблица 3.7 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 7 Таблицы 1.1): Конденсатор электролитический, 63В 47 мкФ, 6.3 х 12 мм или эквивалент1
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Технология
	Конденсатор электролитический
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.
	Номинальная ёмкость, мкФ
	47
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Рабочее напряжение, В
	63
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Допустимая погрешность по ёмкости
	20%
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Вид выводов
	Радиальные
	Согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочий диапазон температур не менее, градусов 0С
	-40°С до +105°С
	Согласие с требованием
	-
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 3 лет
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Оборудование
	Конденсатор электролитический, 63В 47 мкФ, 6.3 х 12 мм
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	






Таблица 3.8 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 8 Таблицы 1.1): DC-DC преобразователь YNM12S05 или эквивалент1

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Технология
	Преобразователь постоянного тока
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.
	Количество выводов
	5 PIN
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Номинальная мощность, Вт
	28
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Диапазон выходного напряжения, В
	0,7525 — 5,5
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.
	Выходное ток, А
	5
	Согласие с требованием
	
	

	1.6.
	Выходная мощность, Вт
	28
	Согласие с требованием
	
	

	1.7.
	Диапазон входного напряжения, В
	9,6 - 14
	Согласие с требованием
	
	

	
	Максимальный выходной ток
	5 А
	
	
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Тип корпуса
	5 PIN плата поверхностного монтажа
	Согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочий диапазон температур не менее, градусов 0С
	-40°С до +85°С
	Согласие с требованием
	-
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 3 лет
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Оборудование
	DC-DC преобразователь YNM12S05
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	



Таблица 3.9 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 9  Таблицы 1.1): ПР205 программируемое реле с графическим дисплеем и Ethernet или эквивалент1

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Технология
	Программируемое реле с графическим дисплеем и Ethernet
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.
	Графический цветной дисплей с диагональю не мене, дюймов
	2,4
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Бесплатная среда программирования с русскоязычной справкой и интерфейсом
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Программирование осуществляется на языке функциональных блоков с помощью готовых компонент
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.
	Количество универсальных аналоговых выходов 4..20 мА 10В не менее, шт.
	3
	Согласие с требованием
	
	

	1.6.
	Количество дискретных входов не менее, шт
	10
	Согласие с требованием
	
	

	1.7.
	Количество быстрых дискретных входов на частоте до 100 кГц не менее, шт.
	3
	Согласие с требованием
	
	

	
	Количество дискретных выходов не менее, шт.
	10
	Согласие с требованием
	
	

	
	Количество аналоговых входов РТ1000, или NTC/PTC, или 4…20 мА/ 0…10 В, дискретный режим не менее, шт.
	4
	Согласие с требованием
	
	

	
	Коммуникационные интерфейсы Ethernet, ModBus TCP, RS-485
	Наличие
	Согласие с требованием
	
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Тип корпуса
	Компактный модульный
	Согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	3.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-
	

	3.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	3.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 3 лет
	Согласие с требованием
	
	

	5.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Оборудование
	ПР205 программируемое реле с графическим дисплеем и Ethernet
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	




Таблица 3.10 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция №10  Таблицы 1.1): Конденсатор пусковой СВВ60 10 мкФ, 450В или эквивалент1

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Технология
	Конденсатор пусковой
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.
	Ёмкость, мкФ
	10
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Номинальное напряжение, В
	450
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Диапазон поддержания ёмкости при номинальном напряжении, %
	
+/- 5%
	
	
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Тип корпуса
	Компактный модульный
	Согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	3.2.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	3.3.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 3 лет
	Согласие с требованием
	
	

	5.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Оборудование
	Конденсатор пусковой СВВ60 10 мкФ, 450В
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	








Таблица 3.11 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция №11  Таблицы 1.1): Блок контроля изоляции газовых защит Д3101А
Данная позиция не предусматривает закупку эквивалента другого производителя, так как закупаемый товар используется во взаимодействии с оборудованием в составе системы, уже использующейся заказчиком.

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Технология
	Блок контроля изоляции газовых защит
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Тип корпуса
	Компактный модульный
	Согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	3.2.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	3.3.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 3 лет
	Согласие с требованием
	
	

	5.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Оборудование
	Блок контроля изоляции газовых защит Д3101А
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	





Таблица 3.12 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция №12  Таблицы 1.1): Датчик скорости Ni5-EM12-Y1X-H1141 или эквивалент1

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Технология
	Бесконтактный индукционный датчик
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.
	Минимальная дальность обнаружения металла, мм
	5
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Тип выхода
	NAMUR
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Экранирование
	Наличие
	
	
	

	1.5
	Тип клеммы
	4-хконтактный  разъем М12
	
	
	

	1.6
	Напряжение питания постоянного тока, В
	8,2
	
	
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Степень защиты, IP
	67
	Согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	3.2.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	3.3.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 3 лет
	Согласие с требованием
	
	

	5.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Оборудование
	Датчик скорости Ni5-EM12-Y1X-H1141
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	










Таблица 3.13 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 13 Таблицы 1.1):  Манометр технический показывающий стандартного исполнения с корпусом диаметром 160 мм из нержавеющей стали МП4-УУХЛ1 - 4 МПа (огр.черта 2 МПа) - 1,5 - Св. или эквивалент1
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Технология
	Манометр технический показывающий
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.
	Класс точности
	1,5
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Диапазон давлений
	От 0 до 4 МПа
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.1
	Диаметр корпуса
	160 мм
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Исполнение корпуса
	IP40
	Согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочие условия эксплуатации
	Температура окружающей среды: -50…+60 °С;
	Согласие с требованием
	-
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 5 лет
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Манометр технический показывающий стандартного исполнения с корпусом диаметром 160 мм из нержавеющей стали МП4-УУХЛ1 - 4 МПа (огр.черта 2 МПа) - 1,5 - Св.
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	








Таблица 3.14 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 14 Таблицы 1.1):  Манометр коррозионностойкий виброустойчивый М-4ВУКс - 1 МПа (огр.черта 0,8 МПа) - 1,5 — Св  или эквивалент1
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Технология
	Манометр коррозионностойкий виброустойчивый
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.
	Класс точности
	1,5
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Диапазон давлений
	От 0 до 1 МПа
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Диаметр корпуса
	160 мм
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5
	Виброзащита
	V4
	Согласие с требованием
	
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Материал корпуса
	Нержавеющая сталь
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2
	Степень пылевлагозащиты, IP
	65
	Согласие с требованием
	
	

	2.3
	Стекло
	Силикатное
	Согласие с требованием
	
	

	2.4
	Материал штуцера и трубчатой пружины
	Нержавеющая сталь или железо-никелевый сплав
	Согласие с требованием
	
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочие условия эксплуатации
	Температура окружающей среды: -45…+70 °С;
	Согласие с требованием
	-
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 5 лет
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Манометр технический показывающий стандартного исполнения с корпусом диаметром 160 мм из нержавеющей стали МП4-УУХЛ1 - 4 МПа (огр.черта 2 МПа) - 1,5 - Св.
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	



Таблица 3.15 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 15 Таблицы 1.1):  Манометр коррозионностойкий виброустойчивый М-4ВУКс — 1,6 МПа (огр.черта 0,8 МПа) - 1,5 — Св  или эквивалент1
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Технология
	Манометр коррозионностойкий виброустойчивый
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.
	Класс точности
	1,5
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Диапазон давлений
	От 0 до 1,6 МПа
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Диаметр корпуса
	160 мм
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5
	Виброзащита
	V4
	Согласие с требованием
	
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Материал корпуса
	Нержавеющая сталь
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2
	Степень пылевлагозащиты, IP
	65
	Согласие с требованием
	
	

	2.3
	Стекло
	Силикатное
	Согласие с требованием
	
	

	2.4
	Материал штуцера и трубчатой пружины
	Нержавеющая сталь или железо-никелевый сплав
	Согласие с требованием
	
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочие условия эксплуатации
	Температура окружающей среды: -45…+70 °С;
	Согласие с требованием
	-
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 5 лет
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Манометр технический показывающий стандартного исполнения с корпусом диаметром 160 мм из нержавеющей стали МП4-УУХЛ1 - 4 МПа (огр.черта 2 МПа) - 1,5 - Св.
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	



Таблица 3.16 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 16 Таблицы 1.1):  Лампа светодиодная OptiSignal Compact D22 С7-L-M4 красн. или эквивалент1
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Технология
	Лампа в сборе со светодиодной матрицей LED
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.
	Цвет свечения
	Красный
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Номинальное рабочее напряжения переменного и постоянного тока, В
	230
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Способ крепления
	Гаечное
	Согласие с требованием
	-
	

	
	Степень пылевлагозащиты, IP
	65
	Согласие с требованием
	
	

	
	Тип подключения
	Винтовое соединение
	Согласие с требованием
	
	

	
	Материал корпуса
	Пластик
	Согласие с требованием
	
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочие условия эксплуатации
	Температура окружающей среды: -20…+55 °С;
	Согласие с требованием
	-
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 5 лет
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 60 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Лампа светодиодная OptiSignal Compact D22 С7-L-M4 красн.
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	









Таблица 3.18 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 18 Таблицы 1.1):  Конденсатор электролитический алюминиевый 3300 мкФ, 25В, 105°C или эквивалент1
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Технология
	Конденсатор электролитический алюминиевый
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.
	Ёмкость, мкФ
	3300
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Номинальное рабочее напряжения, В
	25
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4
	Максимальная рабочая температура, °C
	105
	Согласие с требованием
	
	

	1.5
	Допуск номинальной емкости,%
	20
	Согласие с требованием
	
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Конденсатор радиальный
	
	Согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочие условия эксплуатации
	Температура окружающей среды: -20…+65 °С;
	Согласие с требованием
	-
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 3 лет
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Конденсатор электролитический алюминиевый 3300 мкФ, 25В, 105°C
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	




Таблица 3.19 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 19 Таблицы 1.1):  Конденсатор электролитический алюминиевый 4700 мкФ, 25В, 105°C или эквивалент1
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Технология
	Конденсатор электролитический алюминиевый
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.
	Ёмкость, мкФ
	4700
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Номинальное рабочее напряжения, В
	25
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4
	Максимальная рабочая температура, °C
	105
	Согласие с требованием
	
	

	1.5
	Допуск номинальной емкости,%
	20
	Согласие с требованием
	
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Конденсатор радиальный
	
	Согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочие условия эксплуатации
	Температура окружающей среды: -20…+65 °С;
	Согласие с требованием
	-
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 3 лет
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Конденсатор электролитический алюминиевый 4700 мкФ, 25В, 105°C
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	





Таблица 3.20 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 20 Таблицы 1.1):  Конденсатор электролитический алюминиевый 1000 мкФ, 63В, 105°C или эквивалент1
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Технология
	Конденсатор электролитический алюминиевый
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.
	Ёмкость, мкФ
	1000
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Номинальное рабочее напряжения, В
	63
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4
	Максимальная рабочая температура, °C
	105
	Согласие с требованием
	
	

	1.5
	Допуск номинальной емкости,%
	20
	Согласие с требованием
	
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Конденсатор радиальный
	
	Согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочие условия эксплуатации
	Температура окружающей среды: -20…+65 °С;
	Согласие с требованием
	-
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 3 лет
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Конденсатор электролитический алюминиевый 1000 мкФ, 25В, 105°C
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	





Таблица 3.21 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 21 Таблицы 1.1):  Конденсатор электролитический алюминиевый 2200 мкФ, 63В, 105°C или эквивалент1
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Технология
	Конденсатор электролитический алюминиевый
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.
	Ёмкость, мкФ
	2200
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Номинальное рабочее напряжения, В
	63
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4
	Максимальная рабочая температура, °C
	105
	Согласие с требованием
	
	

	1.5
	Допуск номинальной емкости,%
	20
	Согласие с требованием
	
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Конденсатор радиальный
	
	Согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочие условия эксплуатации
	Температура окружающей среды: -20…+65 °С;
	Согласие с требованием
	-
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 3 лет
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Конденсатор электролитический алюминиевый 2200 мкФ, 25В, 105°C
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	




Таблица 3.22 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 22 Таблицы 1.1):  Конденсатор электролитический алюминиевый 3300 мкФ, 63В, 105°C или эквивалент1
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Технология
	Конденсатор электролитический алюминиевый
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.
	Ёмкость, мкФ
	3300
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Номинальное рабочее напряжения, В
	63
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4
	Максимальная рабочая температура, °C
	105
	Согласие с требованием
	
	

	1.5
	Допуск номинальной емкости,%
	20
	Согласие с требованием
	
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Конденсатор радиальный
	
	Согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочие условия эксплуатации
	Температура окружающей среды: -20…+65 °С;
	Согласие с требованием
	-
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 3 лет
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Конденсатор электролитический алюминиевый 3300 мкФ, 63В, 105°C
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	





Таблица 3.23 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 23 Таблицы 1.1):  Конденсатор электролитический алюминиевый 4700 мкФ, 63В, 105°C или эквивалент1
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Технология
	Конденсатор электролитический алюминиевый
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.
	Ёмкость, мкФ
	4700
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.
	Номинальное рабочее напряжения, В
	63
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4
	Максимальная рабочая температура, °C
	105
	Согласие с требованием
	
	

	1.5
	Допуск номинальной емкости,%
	20
	Согласие с требованием
	
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Конденсатор радиальный
	
	Согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Рабочие условия эксплуатации
	Температура окружающей среды: -20…+65 °С;
	Согласие с требованием
	-
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2.
	Транспортировка и упаковка оборудования
	Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.
	Информация о дате и времени поставки
	Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.4.
	Доставка оборудования
	Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени;
Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Срок эксплуатации до списания
	Не менее 3 лет
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии поставщика
	Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Комплект поставки
	Конденсатор электролитический алюминиевый 4700 мкФ, 63В, 105°C
	Согласие с требованием
	-
	

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления)
	
	Согласие с требованием
	-
	

	8.3.
	Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы.
	
	Согласие с требованием
	-
	




[bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение 
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