ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКПД2 25.11.23.119. Поставка облегченной передвижной навесной подмости


1. Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 25.11.23.119. Поставка облегченной передвижной навесной подмости

1.2. Цель использования закупаемой продукции
1.2.1. Поставка облегченной передвижной навесной подмости необходима для выполнения реконструкции строительных конструкций пешеходной дорожки на отм. +34.000 филиала ПАО «РусГидро»-«Саратовская ГЭС».
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[bookmark: _Toc75446574]2.1. Требования к объемам и срокам поставки

[bookmark: _Toc75446575]2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Обозначение
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	5
	6

	1.
	Облегченная передвижная навесная подмость
	МК-2980.00
	комплект
	2



[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

[bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Облегченная передвижная навесная подмость
	С даты подписания договора сторонами
	Не позднее 60 календарных дней с даты подписания договора













2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Покупателя
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	1.1.
	Общая масса Облегченной передвижной навесной подмости, не более, т
	[bookmark: _GoBack]0,2
	
	

	1.2.
	Грузоподъемность, не менее,
т на 1м2
	0,2
	
	

	2.
	Требования к безопасности
	
	

	2.1.
	Общие требования безопасности
	Конструкция должна обеспечивать безопасность эксплуатации, включая защиту от перегрузок, динамических нагрузок и других рисков, связанных с работой на высоте. 
	
	

	2.2.
	Требования к окраске
	Сигнальная окраска средств подмащивания должна соответствовать ГОСТ 12.4.026.-2015
	
	

	3.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалу
	
	

	3.1.
	Габаритные размеры, комплектация
	В соответствии с эскизом №МК-2980.00
	
	

	3.2.
	Разработка рабочих деталировочных чертежей марки КМД
	Отступления от эскиза №МК-2980.00 должны быть согласованы с Покупателем.
Возможно предоставление Покупателем архива 3D моделей в формате Компас 3D (или .stl).
	
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	4.1.
	Маркировка
	Облегченная передвижная навесная подмость должна иметь четкую, читаемую и несмываемую маркировку на русском языке.
Маркировка включает следующее:
а) наименование производителя, наименование поставщика либо торговое наименование;
б) модель и тип/идентификацию;
в) номер изделия или партии;
г) дату изготовления.
Маркировка элементов средств подмащивания, предназначенных для установки анкерных устройств, либо для присоединения анкерного соединительного элемента, должна содержать тип анкерного устройства, предназначенного для установки (присоединения). Маркировка наносится возле места крепления. Также тип анкерного
устройства и место его установки должны быть указаны в инструкции изготовителя.
Символы маркировок должны быть хорошо читаемыми и однозначно понимаемые.
	
	

	4.2.
	Место поставки
	РФ, 413865, Саратовская обл., г.  Балаково, территория Саратовской ГЭС
	
	

	4.3.
	Время поставки продукции
	В рабочие дни: с понедельника по четверг с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00, в пятницу не позднее 12-00 (по местному времени).
	
	

	4.4.
	Информация о транспорте
	Для оформления допуска на территорию филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» информация о транспорте предоставляется Покупателю не позднее чем за 2 рабочих дня, предшествующих дню поставки
	
	

	4.5.
	После изготовления Облегченная передвижная навесная подмость должна подвергаться приёмо-сдаточным испытаниям. Проверяется соответствие элементов конструкторской документации, качество сварных швов (до окраски), качество лакокрасочных покрытий, маркировка, комплектность и упаковка.
	
	

	5.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	5.1.
	Срок гарантии 
	Не менее 12 месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД)
	
	

	6.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	6.1.
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, на русском языке, оформленные надлежащим образом:
- паспорт на Облегченную передвижную навесную подмость; 
- документ о качестве металлических конструкций Облегченной передвижной навесной подмости с приложением сертификатов качества материалов, металлопроката, крепежных элементов;
- эксплуатационную документацию;
- программу испытаний;
- иные документы в соответствии с п.3.3. Договора.
	
	

	7.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	
	

	7.1.
	Соответствие стандартам
	ГОСТ Р 58752-2019 «Средства подмащивания.
Общие технические условия».
ГОСТ Р 58755-2019 «Подмости передвижные
Сборно-разборные.  Технические условия».
	
	

	8.
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	
	

	8.1.
	Поставщик обязан обеспечить поставку оборудования своими силами и за счет собственных средств. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлеченными к исполнению договора третьими лицами.
	
	

	9.
	Прочие требования к продукции
	
	

	9.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся
	
	

	9.2
	Поставка продукции выполняется в таком объёме, которая позволяет начать его использование без доработки и закупки дополнительных изделий, расходных материалов и изделий
	
	




3. Приложение
1. Эскиз Облегченной передвижной навесной подмости №МК-2980.00. 

