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1. Общие сведения
1.1 Обозначения и сокращения
	ГА
	- гидроагрегат

	ГЭС 
	- гидроэлектростанция

	КПД
	- коэффициент полезного действия

	ст
	- станционный


1.2 Наименование закупаемой услуги:
ОКПД2 71.12.40.120 Оказание услуг по поверке гидрометрических вертушек ИСВП-ГР-21М1 и ГР-21М для нужд филиала АО «Институт Гидропроект» - «НИИЭС».
1.3 Цель оказания услуг:
Поверка гидрометрических вертушек и получение индивидуальных характеристик винтов для проведения измерений скоростей при испытаниях ГА.
Цели:
– получение индивидуальных градуировочных характеристик для каждого лопастного винта в диапазоне скоростей от 0,04 до 5,00 м/с и от 0,06 до 5,00 м/с;
– получение свидетельств о поверке для каждой гидрометрической вертушки. 
– проведение периодической поверки гидрометрических вертушек.
1.4 Существующее положение
Энергетические характеристики гидротурбин являются важным показателем их технического уровня и критерием для оценки технического состояния в период эксплуатации.
На ГА ГЭС необходимо выполнить проверку соответствия фактических значений максимального КПД и максимальной мощности гидротурбины гарантированной заводом-изготовителем турбины значениям.
Измерение расхода воды при испытаниях должны производиться гидрометрическими вертушками, закрепленными на металлической рамной конструкции, перемещаемой в пазах ремонтного затвора водоприемника.
1.5 Информация в отношении договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, представляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
- наличие необходимых разрешительных документов для оказания данного вида услуг;
- наличие квалифицированных специалистов для оказания данного вида услуг.
[bookmark: _Toc145424003]2. Требования к оказанию услуг
[bookmark: _Toc54643130]2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. Требования к видам и объемам оказания услуг
[bookmark: _Toc51921658][bookmark: _Toc54643132]Таблица 1. Перечень и объем оказываемых услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этап услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Периодическая поверка гидрометрических вертушек ИСВП-ГР-21М1 и ГР-21М
	шт.
	32

	2
	Получение свидетельств о поверке для каждой гидрометрической вертушки на бумажном носителе с внесением в базу «Аршин» ФГИС Росстандарта
	шт.
	32




2.1.2. Требования к срокам оказания услуг 
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования к срокам оказания услуг
	№
 этапа
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Оказание услуг по поверке гидрометрических вертушек ИСВП-ГР-21М1 и ГР-21М
	с даты подписания договора
	в течение 13 календарных дней с даты оплаты авансового платежа


2.2 Требования к качеству услуг
[bookmark: _Toc54643136]Таблица 3. Требования к качеству услуг
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик

	1
	2
	3
	4

	1.
	Требования к оказанию услуг
	-//-

	1.1
	Общие требования к оказанию услуг
	-//-

	1.1.1
	Соблюдение при оказании услуг норм и правил
	Соблюдение РД 52.08.12-97 «Вертушки гидрометрические речные типа ГР-21М, ГР-55, ГР-99. Методика поверки в прямолинейном бассейне», МП 2550-0298-2018 и МП 2550-0391-2022.
	Согласие с требованием

	1.1.2
	Соблюдение величин влияющих факторов
	Относительная влажность 70%; температура воды 10 ˚С.
	Согласие с требованием

	1.1.3.
	Диапазон  
	Поверка должна быть в полном диапазоне скорости водного потока от 0,06 до 5 метров в секунду
	Согласие с требованием

	1.1.4. 
	
	Поверка должна быть в полном диапазоне 0,04 до 5 метров в секунду
	Согласие с требованием

	1.2
	Требования к персоналу Исполнителя
	-//-

	1.2.1.
	Квалификация персонала Исполнителя, привлекаемого к выполнению работ
	Исполнитель должен иметь для исполнения договора количество собственных или привлекаемых кадровых ресурсов соответствующей квалификации.
	Согласие с требованием

	1.2.2.
	Требования к наличию материально-технических ресурсов: (наличие механизмов, приспособлений и оборудования)
	Для оказания услуг необходимо наличие (на правах собственности аренды / лизинга / ином законном праве владения) оборудования и/или лаборатории метрологии и стандартизации, имеющую необходимые действующие разрешительные документы на право оказания услуг в соответствующей области.
	Согласие с требованием

	3.
	Требования к результатам работ
	-//-

	3.1.
	Общие требования к результатам работ
	-//-

	3.1.1.
	Результат работ
	Порядок оформления результатов поверки определяется действующими нормативными документами на поверку данного оборудования. Предоставляются в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе с внесением в базу «Аршин» ФГИС Росстандарта
	Согласие с требованием

	3.2.
	Требование к оформлению документации 
	-//-

	3.2.1.
	Документы, передаваемые Заказчику по результатам оказания услуг
	Порядок оформления результатов поверки определяется действующими нормативными документами на поверку данного оборудования. Предоставляются в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе с внесением в базу «Аршин» ФГИС Росстандарта
	Согласие с требованием

	4.
	Требования к гарантиям Исполнителя
	-//-

	4.1.1.
	Гарантии к оказываемым услугам
	Качественное оказание услуг, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
	Согласие с требованием


[bookmark: _Toc54279844][bookmark: _Toc54618151][bookmark: _Toc54643137][bookmark: _Toc145424004]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В итоговую цену договора включаются все налоги, пошлины, иные обязательные платежи, расходы на доставку и страхование оборудования, командировочные расходы и иные расходы, связанные с выполнением Исполнителем взятых на себя обязательств в рамках договора. 
1

