












Технические требования


ОКПД2 26.51.12.190 Поставка запасных частей оборудования СМОиГТС для пополнения аварийного запаса для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС» 
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[bookmark: __RefHeading___Toc18259_2731959919][bookmark: _Toc178673678]Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения

	ГАЭС
	гидроаккумулирующая электростанция

	ГОСТ
	межгосударственный стандарт

	МТР
	материально-технические ресурсы

	‍ СМОиГТС
	Служба мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений

	СИ‍
	Средство измерений

	ФИФ ОЕИ‍
	Федеральный Информационный Фонд по Обеспечению Единства Измерений






1.2. Наименование закупаемой продукции
Поставка запасных частей оборудования СМОиГТС для пополнения аварийного запаса для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС» 

1.3. Цель использования закупаемой продукции
Обеспечение запасными частями для аварийного запаса филиала ПАО "РусГидро" -  "Загорская ГАЭС".

1.4 Существующее положение
Настоящие технические требования к поставке запасных частей оборудования СМОиГТС для пополнения аварийного запаса формировались на основе характеристик существующего оборудования.

2 [bookmark: __RefHeading___Toc18261_2731959919][bookmark: _Toc178673679]Требования к продукции
2.1 Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc18263_2731959919][bookmark: _Toc178673680]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	ОКПД2
	Применение законодательства о национальном режиме
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Датчик давления 
	26.51.12.190
	Ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств
	шт.
	3

	2
	Отражатель (минипризма) (360ᵒ)
	26.51.12.190
	Ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств
	шт.
	3

	3
	Уровнемер скважинный тросовый 
	26.51.12.190
	Ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств
	шт.
	1

	


2.1.2 Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc18265_2731959919][bookmark: _Toc178673681]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№
п/п
	Наименование продукции
	Требования к сроку поставки продукции

	1
	2
	3

	1. 
	В соответствии с перечнем и объемом закупаемой продукции,	указанным в таблице 1.1 настоящих технических требований
	31.08.2027



0



2.2 Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc18267_2731959919][bookmark: _Toc178673682] Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции Поставка запасных частей оборудования СМОиГТС для пополнения аварийного запаса

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика/

	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении отдельных позиций продукции представлены в Таблице 3.1 настоящих технических требований
	-
	-

	2. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-

	2.1
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам в отношении отдельных позиций продукции представлены в Таблице 3.1 настоящих технических требований
	-
	-

	3. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Место и условия поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., пгт. Богородское д. 100.
Поставляемая продукция должна пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки.
Приемка продукции производится в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.
	Согласие с требованием
	-

	3.2. 
	Условия транспортирования
	Упаковка должна обеспечивать полную сохранность и защиту от повреждения продукции на весь срок его транспортировки любым средством транспорта с учетом перегрузок и длительного хранения в течение гарантийного срока хранения (не менее 12 месяцев с даты подписания УПД/товарной накладной по форме ТОРГ-12 на поставленную продукцию). Продукция поставляется в таре завода-изготовителя. Тара и упаковка Поставщику не возвращаются. Маркировка МТР должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации, обладать износостойкостью.
	Согласие с требованием
	-

	3.3. 
	Комплектность поставки
	В соответствии с перечнем и объемами закупаемой продукции (Таблица 3.1)настоящих технических требований). 
	Согласие с требованием
	-

	4. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Срок гарантии
	Гарантийный срок годности закупаемой продукции не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания накладной по форме ТОРГ-12 / УПД
	Согласие с требованием
	-

	5. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Передаваемые документы
	Поставляется МТР в комплектации с предоставлением пакета документации: паспорта на каждое изделие,  сертификаты соответствия (предоставляются единовременно с поставкой МТР).
	Согласие с требованием
	-

	6. 
	Требования к экономическим параметрам
	-//-
	-//-

	6.1
	Назначенный срок службы, не менее
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания накладной по форме ТОРГ-12/ УПД
	Согласие с требованием
	-

	7. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	

	7.1.
	Дополнительные требования к продукции
	Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной.
Приобретаемые СИ должны быть внесены в ФИФ ОЕИ, иметь действующие свидетельства о поверке и (или) сведения в ФИФ ОЕИ о проведении поверки и (или) отметку в паспорте о первичной поверке с давностью не более половины межповерочного интервала или не более одного года, в зависимости, что наступит раньше.
Шкалы приобретаемых СИ должны быть выражены в единицах величин международной системы единиц.
	Согласие с требованием
	-

	7.2.
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	Меры национального режима, предусмотренные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» указаны в таблице 1.1  настоящих Технических требований.
	Согласие с требованием
	В составе заявки необходимо представить:
Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г.  N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.

















Таблица 3.1 Требования к техническим характеристикам и конструктивным особенностям продукции 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Датчик давления 
	Способ монтажа:
- погружение;
Диапазон измерений избыточного давления, Бар (компенсация изменения атмосферного давления):
- 0,1/0,2/0,3/1/2/3;
Предел допускаемой приведенной к ВПИ погрешности измерений давления, %:
- ±0,1%±0,5%;
Габаритные размеры датчика (длина × диаметр), мм:
- 225 ×23;
Рабочий диапазон температур:
- от -10 до 60°С.
	Согласие с требованием
	-

	2
	Отражатель (минипризма) (360ᵒ)
	Назначение:
- для ATR (автоматического распознавания объектов);
Дальность измерений:
- 350 м:
Коэффициент призмы:
- +30 мм;
Точность центрирования:
- 1,5 мм;
Материал:
- металл.
	Согласие с требованием
	-

	3
	Уровнемер скважинный тросовый
	Длина троса:
-100м;
Тип интервальных меток:
- латунные;
Рабочий диапазон температур:
- от -25 до 50°С;
Основная погрешность, см:
- ≤±3;
Тип датчика (грузика):
- электроконтактный;
Диаметр датчика, мм:
- от 8 до 25.
	Согласие с требованием
	-



3 [bookmark: __RefHeading___Toc18291_2731959919]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
[bookmark: _GoBack]3.2 Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

4 [bookmark: __RefHeading___Toc18269_2731959919][bookmark: _Toc178673684]Приложения











Приложение №1 к Техническим требованиям
	№ поз.
	Наименование Товара
	
Артикул, тип, марка
	Завод изготовитель
	Страна происхождения Товара[1]
	Страна регистрации производителя Товара
	Код ОКПД 2 (с наименованием)
	Единица измерения
	Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей)[2]

	Количество
	Цена за единицу, руб. без НДС
	Цена, руб. без НДС
	НДС
(___%) руб.
	Стоимость, руб., с НДС
	Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Форма спецификации поставляемого оборудования и материалов
Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.
*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие.
 





[1] В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).

[2] Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Товар включен в реестры, предусмотренные пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».


