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1. [bookmark: __RefHeading___Toc18259_2731959919][bookmark: _Toc178673678]Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения

	ГАЭС
	гидроаккумулирующая электростанция

	ГОСТ
	межгосударственный стандарт

	МТР
	[bookmark: _GoBack_Копия_1]материально-технические ресурсы

	ТКП
	термометр конденсационный показывающий

	ТСМ
	термометр сопротивления медный

	УХЛ4
	климатическое исполнение и категория размещения: объединение умеренного и холодного макроклиматических районов, эксплуатация в крытых помещениях с отоплением и с искусственной вентиляцией (регулирование температурных условий, нет низких температур, низкая концентрация пыли)

	ЭМП
	эластичное металлопластмассовое (фторопластовое)






1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 27.11.61.120 Поставка сегментов подпятника генератор-двигателя для пополнения аварийного запаса для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС».

1.3. Цель использования закупаемой продукции
Обеспечение аварийным запасом оборудования филиала ПАО «РусГидро»- «Загорская ГАЭС».

1.4 Существующее положение
Настоящие технические требования к поставке продукции для пополнения аварийного  запаса формировались на основе характеристик существующего оборудования.

2 [bookmark: __RefHeading___Toc18261_2731959919][bookmark: _Toc178673679]Требования к продукции
2.1 Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc18263_2731959919][bookmark: _Toc178673680]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	ОКПД2
	Применение законодательства о национальном режиме
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Сегмент подпятника
	27.11.61.120
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	6

	‍2.
	Сегмент подпятника
	27.11.61.120
	Преимущество товаров российского производства
	шт.
	3



2.1.2 Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc18265_2731959919][bookmark: _Toc178673681]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№
п/п
	Наименование продукции
	Сроки поставки продукции

	1
	2
	3

	1. 
	Сегменты подпятника генератор-двигателя для пополнения аварийного запаса для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС» (Позиции 1-2  таблицы 1.1 настоящих Технических требований)
	180-ый календарный день с даты заключения договора






2.2 Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc18267_2731959919][bookmark: _Toc178673682] Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции: ОКПД2 27.11.61.120 Поставка сегментов подпятника генератор-двигателя для пополнения аварийного запаса для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС»  (поз. 1-2) Таблицы 1.1 настоящих Технических требований)

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика/
Параметры эквивалентности
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении отдельных позиций продукции представлены в Таблице 3.1 настоящих Технических требований
	-
	-
	-

	2. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам в отношении отдельных позиций продукции представлены в Таблице 3.1 настоящих Технических требований
	-
	-
	-

	3. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Место и условияпоставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., пгт. Богородское д. 100.
Поставляемая продукция должна пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки.
Приемка продукции производится в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.
	Согласие с требованием
	-
	-

	3.2. 
	Условия транспортирования
	Упаковка должна обеспечивать полную сохранность и защиту от повреждения продукции на весь срок его транспортировки любым средством транспорта с учетом перегрузок и длительного хранения в течение гарантийного срока хранения (не менее 12 месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 на поставленную продукцию). Продукция поставляется в таре завода-изготовителя. Тара и упаковка Поставщику не возвращаются. Маркировка МТР должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации, обладать износостойкостью.
	Согласие с требованием
	-
	

	3.3. 
	Комплектность поставки
	В соответствии с перечнем и объемами закупаемой продукции (Таблица 1.1 настоящих Технических требований).
	Согласие с требованием
	-
	

	4. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Срок гарантии
	Гарантийный срок годности закупаемой продукции не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания ТОРГ-12 / УПД.
	Согласие с требованием
	-
	

	5. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Передаваемые документы
	Поставляется МТР в комплектации с предоставлением пакета документации: паспорт, в состав которого входит сборочный чертеж и сертификат соответствия (предоставляются единовременно с поставкой МТР).
	Согласие с требованием
	-
	

	5.2. 
	Иные требования
	На каждом изделии должен быть нанесен заводской номер и номер чертежа сегмента ударным способом.
	Согласие с требованием
	-
	

	6. 
	Требования к экономическим параметрам
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1
	Назначенный срок службы, не менее
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания накладной по форме ТОРГ-12 / УПД
	Согласие с требованием
	-
	

	7. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Дополнительные требования к продукции
	Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной.
	Согласие с требованием
	-
	

	7.2.
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	Меры национального режима, предусмотренные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» указаны в таблице 1.1  настоящих Технических требований.
	Согласие с требованием
	В составе заявки необходимо представить:
Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г.  N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
	


Таблица 3.1 Требования к техническим характеристикам и конструктивным особенностям продукции 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Сегмент подпятника
	Сегменты поставляются с возможностью установки трех датчиков типа ТСМ (чертеж 5БП.192.780 М рис.1).
Покрытие сегментов – эластичное металлопластмассовое покрытие.
Толщина фторопластового слоя над поверхностью бронзовой проволоки не менее 1,5 мм и не более 2,5 мм.
Марка фторопластового слоя – Ф-4.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.
	Сегмент подпятника
	Сегменты поставляются с возможностью установки 1 датчика типа ТСМ и 1 датчика типа ТКП (чертеж 5БП.192.780 М рис.2).
Покрытие сегментов – эластичное металлопластмассовое покрытие.
Толщина фторопластового слоя над поверхностью бронзовой проволоки не менее 1,5 мм и не более 2,5 мм.
Марка фторопластового слоя – Ф-4.
	Согласие с требованием
	-
	



3 [bookmark: __RefHeading___Toc18291_2731959919]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2 Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

4 [bookmark: __RefHeading___Toc18269_2731959919][bookmark: _Toc178673684]Приложения

  Приложение № 1: Форма спецификации поставляемого оборудования и материалов.
  Приложение № 2: Чертеж 5БП.192.780 М






















Приложение №1 к Техническим требованиям

Форма спецификации поставляемого оборудования

	№ 
п/п
	Наименование оборудования  
	Тип, марка, артикул
	Изготовитель 
	Страна происхождения 
	Технические характеристики (описание) 
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость ед. (руб. без НДС) *
	Общая стоимость (руб. без НДС) 
	Срок поставки 
	Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	



Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.
*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие.


