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1. [bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc125476050][bookmark: _Toc125473240][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc125473241][bookmark: _Toc125476051]Наименование закупаемой продукции.
ОКПД 2: 26.30.50
Поставка устройств охранной или пожарной сигнализации и аналогичнай аппаратуры для нужд Кубанского филиала (далее продукция).

[bookmark: _Toc125473242][bookmark: _Toc125476052][bookmark: _Toc125473249][bookmark: _Toc125476056] 1.2. Цель использования закупаемой продукции. № 20-ККГЭС-СМР-2022 от 30.06.2022г[ТПИР_УК_20-ККГЭС-СМР-2022] 02-09-01 Инженерно-технические средства защиты Плотина в рамках выполнения инвестиционного проекта K_T-1210-042», заключенного между ПАО РусГидро «Федеральная гидрогенерирующая компания –РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».

2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции.
2.1. [bookmark: _Toc75446574] Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1 [bookmark: _Toc125476057][bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc125473250]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc125476058][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc125473251]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1. 
	Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой ST-ER115 Smartec
	шт
	5

	2. 
	Замок электромагнитный ALM-700S
	шт
	5

	3. 
	Турникет электромеханический полноростовый RTD-16.2 ПЭРКо G-I-RT-071
	шт
	1

	4. 
	Кнопка открывания двери "Выход" ОдсП-2 Цифрал
	шт
	5

	5. 
	Извещатель охранный ручной Астра-321 (ИО 101-7) Теко
	шт
	5

	6. 
	Извещатель охранный магнитоконтактный накладной, для металлов ДПМГ 2-40 Магнитоконтакт
	шт
	11

	7. 
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ДПМГ 2-100 Магнитоконтакт
	шт
	14

	8. 
	Извещатель охранный радиоволновой Антирис 5.8-40 СТ-Периметр
	шт
	2

	9. 
	Козырек защитный К-2 СТ-Периметр
	шт
	2

	10. 
	Кронштейн КМЧ-1 СТ-Периметр
	шт
	2

	11. 
	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-2-11 Паритет
	м
	195

	12. 
	Приемник тревожной сигнализации на 8 передатчиков RS-201R Альтоника
	шт
	4

	13. 
	Носимый передатчик тревожных извещений (тревожная радиокнопка) повышенной дальности RS-201TK01 Альтоника
	шт
	26

	14. 
	Антенна круговая полуволновая (в комплекте с вч разьемом и вч кабелем) АК-433 Альтоника
	шт
	4

	15. 
	Оповещатель пожарный общепромышленный звуковой с индикацией c адаптером крепления на столб/опору ВС-07е-О-ЗИ 24VDC Эридан
	шт
	39

	16. 
	Извещатель охранный линейный радиоволновой Призма 3-10/150 ОМЛД.25.002-01 Электронная аппаратура
	шт
	3

	17. 
	Блок питания SKAT-24-3.0-DIN SKAT-24-3.0-DIN Бастион
	шт
	30

	18. 
	Кросс оптический ШКОН -Р/1 -16 -LC ~16 -LC/SM ~16 -LC/UPC 130401-00077 ССД
	шт
	30

	19. 
	Патч корд оптический FOP(d)-9-LC-LC-1m 7343c CABEUS
	шт
	61

	20. 
	Кросс оптический ШКОС-С-1U/2-24-SC~24-SC/APC~24-SC/APC 130301-02225 ССД
	шт
	1

	21. 
	Патч-корд оптический FOP(d)-9-LC/UPC-SC/UPC-1m 7352c CABEUS
	шт
	5

	22. 
	Монитор LCD 24 дюйма RDW2401K ЕМТЦ.467846.007 РДВ ТЕХНОЛОДЖИ
	шт
	12



2.1.2 Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc125476060][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc125473253][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1. 
	ОКПД 2: 26.30.50
Поставка устройств охранной или пожарной сигнализации и аналогичнай аппаратуры для нужд Кубанского филиала.
	с даты подписания договора
	в течение 30 календарных дней с даты подписания договора



2.2. [bookmark: _Toc125473255][bookmark: _Toc125476061] Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc125476062][bookmark: _Toc125473256]Таблица 3. Требования к продукции 
[bookmark: _Toc125473257]Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Технические характеристики продукции
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	1.1
	Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой
ST-ER115 Smartec
	
	

	1.1.1
	Тип установки
	Накладная/Врезная
	
	

	1.1.2
	Материал корпуса
	Пластик
	
	

	1.1.3
	Индикация
	Нет
	
	

	1.1.4
	Тип контактов
	НЗ/НР
	
	

	1.1.5
	Коммутируемая мощность
	3 А, 12 − 48 В DC; 3 А, 125 − 220 В AC
	
	

	1.1.6
	Ключ
	В комплекте
	
	

	1.2
	Замок электромагнитный ALM-700S
	
	

	1.2.1
	Сила удержания, кг
	700
	
	

	1.2.2
	Потребляемый ток, мА
	800
	
	

	1.2.3
	Напряжение питания DC, В
	12/24
	
	

	1.2.4
	Датчик состояния двери
	Есть
	
	

	1.2.5
	Датчик состояния замка
	нет
	
	

	1.2.6
	Светодиодная индикация состояния
	нет
	
	

	1.2.7
	Диапазон рабочих температур, °С
	-40…+40
	
	

	1.3
	Турникет электромеханический полноростовый RTD-16.2 ПЭРКо G-I-RT-071
	
	

	1.3.1
	Напряжение питания
	24В постоянного тока
	
	

	1.3.2
	Мощность
	не более 30Вт
	
	

	1.3.3
	Ток потребления
	не более 1,2 A
	
	

	1.3.4
	Количество направлений прохода
	2
	
	

	1.3.5
	Пропускная способность в режиме однократного прохода
	20 чел./мин
	
	

	1.3.6
	Пропускная способность в режиме свободного прохода
	30 чел./мин
	
	

	1.3.7
	Габаритные размеры (длина×ширина×высота)
	1595×1641×2303 мм
	
	

	1.3.8
	Ширина зоны прохода
	630 мм
	
	

	1.3.9
	Рабочий температурный диапазон
	от -40°C до +55°C
	
	

	1.4
	Кнопка открывания двери "Выход" ОдсП-2 Цифрал
	
	

	1.4.1
	Тип монтажа
	Накладной
	
	

	1.4.2
	Тип кнопок
	Механические
	
	

	1.4.3
	Материал корпуса
	Металл
	
	

	1.4.4
	Тип
	Кнопка выхода
	
	

	1.4.5
	Подсветка
	Да
	
	

	1.5
	Извещатель охранный ручной Астра-321 (ИО 101-7) Теко
	
	

	1.5.1
	Макс. ток, коммутируемый контактами извещателя, А
	0.05
	
	

	1.5.2
	Макс. напряжение, коммутируемое контактами извещателя, не более, В
	30
	
	

	1.5.3
	Диапазон рабочих температур, °С
	-30…+50
	
	

	1.5.4
	возвратных ключа в комплекте, шт
	2
	
	

	1.5.5
	выход
	НЗ/НР
	
	

	1.6
	Извещатель охранный магнитоконтактный накладной, для металлов ДПМГ 2-40 Магнитоконтакт
	
	

	1.6.1
	Тип контактов
	Нормально замкнутые; на размыкание
	
	

	1.6.2
	Расстояние между магнитом и герконом, мм: - при размыкании контактов, более
	100
	
	

	1.6.3
	Расстояние между магнитом и герконом, мм:- при замыкании контактов, менее
	40
	
	

	1.6.4
	максимальное коммутируемое напряжение, В
	250
	
	

	1.6.5
	максимальный коммутируемый ток, А
	2
	
	

	1.7
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ДПМГ 2-100 Магнитоконтакт
	
	

	1.7.1
	Тип контактов
	Нормально замкнутые; на размыкание
	
	

	1.7.2
	Расстояние между магнитом и герконом, мм: - при размыкании контактов, более
	160
	
	

	1.7.3
	Расстояние между магнитом и герконом, мм: - при замыкании контактов, менее
	100
	
	

	1.7.4
	максимальное коммутируемое напряжение, В
	250
	
	

	1.7.5
	максимальный коммутируемый ток, А
	2
	
	

	1.8
	Извещатель охранный радиоволновой Антирис 5.8-40 СТ-Периметр
	
	

	1.8.1
	Длина ЗО при максимальной дальности, м, не менее
	40
	
	

	1.8.2
	Длина ЗО при минимальной дальности, м, не менее
	6
	
	

	1.8.3
	Максимальная ширина ЗО, м
	не менее 20
	
	

	1.8.4
	Максимальная высота ЗО, м.
	20
	
	

	1.8.5
	Диапазон рабочих напряжений питания, В
	10,2...30
	
	

	1.8.6
	Время готовности после включения питания, с, не более
	60
	
	

	1.8.7
	Длительность извещения, с, не менее
	2
	
	

	1.8.8
	Рабочая частота, МГц
	5775 ± 50
	
	

	1.8.9
	Средний срок службы извещателя, лет, не менее
	8
	
	

	1.9
	Козырек защитный К-2 СТ-Периметр
	
	

	1.9.1
	Функционал
	Козырек
	
	

	1.9.2
	Комплект козырька
	К2 СПМТ.305133.007
	
	

	1.10
	Кронштейн КМЧ-1 СТ-Периметр
	
	

	1.10.1
	Кронштейн
	На квадратные опоры без повреждения опоры.
	
	

	1.10.2
	Назначение
	Для крепления Извещателя охранного радиоволнового Антирис 5.8-40
	
	

	1.11
	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-2-11 Паритет
	
	

	1.11.1
	Волновое сопротивление, Ом
	50
	
	

	1.11.2
	Тип проводника
	однопроволочный
	
	

	1.11.3
	Наружный диаметр кабеля, не более, мм
	3.7
	
	

	1.11.4
	Тип оболочки
	СПЭ полиэтилен (для внешней прокладки)
	
	

	1.11.5
	Тип оплетки
	медная проволока 90%
	
	

	1.12
	Приемник тревожной сигнализации на 8 передатчиков RS-201R Альтоника
	
	

	1.12.1
	Параметры радиоканала:
- рабочая частота, МГц
	433.92
	
	

	1.12.2
	количество регистрируемых устройств
	8
	
	

	1.12.3
	Параметры релейных выходов:
- кол-во релейных выходов
	1
	
	

	1.12.4
	коммутируемое напряжение, В
	72
	
	

	1.12.5
	коммутируемый ток, мА
	100
	
	

	1.12.6
	Напряжение питания, B:
- от внешнего источника питания
	10…15
	
	

	1.12.7
	Ток потребления, мА:
- не более

	200
	
	

	1.13
	Носимый передатчик тревожных извещений (тревожная радиокнопка) повышенной дальности RS-201TK01 Альтоника
	
	

	1.13.1
	рабочая частота, МГц
	433.92
	
	

	1.13.2
	дальность (в прямой видимости), км
	3…5
	
	

	1.13.3
	излучаемая мощность, мВт
	10
	
	

	1.13.4
	Напряжение питания, B:
- от встроенного элемента питания
	12 В (23А)
	
	

	1.14
	Антенна круговая полуволновая (в комплекте с вч разьемом и вч кабелем) АК-433 Альтоника
	
	

	1.14.1
	Рабочая частота, МГц
	433.92 МГц ±0.2%
	
	

	1.14.2
	КСВ
	не более 1.5
	
	

	1.14.3
	Поляризация
	вертикальная
	
	

	1.14.4
	Волновое сопротивление
	50 Ом
	
	

	1.14.5
	Длина антенны
	490 мм
	
	

	1.14.6
	Тип разъема
	TNC

	
	

	1.15
	Оповещатель пожарный общепромышленный звуковой с индикацией c адаптером крепления на столб/опору ВС-07е-О-ЗИ 24VDC Эридан
	
	

	1.15.1
	Маркировка по взрывозащите
	1ExdIICT6GbX
	
	

	1.15.2
	Тип светового оповещателя
	с выбором режимов работы
	
	

	1.15.3
	Частота мигания, Гц
	0.5…2
	
	

	1.15.4
	Уровень звукового давления, дБ
	100
	
	

	1.15.5
	Количество тонов
	2
	
	

	1.15.6
	Напряжение питания, B:
- от внешнего источника питания
	12…24
	
	

	1.15.7
	Потребляемая мощность:
- не более
	3 Вт
	
	

	1.16
	Извещатель охранный линейный радиоволновой Призма 3-10/150 ОМЛД.25.002-01 Электронная аппаратура
	
	

	1.16.1
	Функционал
	Извещатель охранный радиоволновой
	
	

	1.16.2
	Арктическое исполнение
(-60°С)
	Нет
	
	

	1.16.3
	Взрывозащищенное исполнение
	Нет
	
	

	1.16.4
	Длина зоны обнаружения, м
	150
	
	

	1.16.5
	Тип зоны обнаружения
	Объём
	
	

	1.16.6
	Тип радиоволнового извещателя
	Двухпозиционный
	
	

	1.16.7
	Ширина зоны обнаружения, м
	2,5
	
	

	1.17
	Блок питания SKAT-24-3.0-DIN SKAT-24-3.0-DIN Бастион
	
	

	1.17.1
	Тип устройства
	Источник вторичного электропитания резервированный
	
	

	1.17.2
	Световая индикация
	"Наличие сети"; "Нагрузка"
	
	

	1.17.3
	Напряжение питания, B:
- от сети переменного тока
	160…250
	
	

	1.17.4
	Потребляемая мощность:
- от сети переменного тока
	8.6
	
	

	1.17.5
	Потребляемый ток:
- при питании от резервного источника питания, А
	0.05
	
	

	1.17.6
	Выходное напряжение, В:
- при питании от сети переменного тока
	25.0…28.0
	
	

	1.17.7
	Выходное напряжение, В:
- при питании от аккумуляторной батареи
	21.0…27.8
	
	

	1.17.8
	Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, мВ, не более
	200
	
	

	1.17.9
	Выходной ток, А:
- максимальный при наличии основного питания
	3
	
	

	1.17.10
	Тип используемого аккумулятора
	12 В 12 Ач или 17 Ач
	
	

	1.17.11
	Количество аккумуляторов, шт
	2
	
	

	1.17.12
	Защита от короткого замыкания
	Есть
	
	

	1.17.13
	Защита аккумулятора от глубокого разряда
	Есть
	
	

	1.17.14
	Напряжение, при котором происходит отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда аккумуляторной батареи, В
	10…11
	
	

	1.18
	Кросс оптический ШКОН -Р/1 -16 -LC ~16 -LC/SM ~16 -LC/UPC 130401-00077 ССД
	
	

	1.18.1
	Тип товара
	Кросс оптический
	
	

	1.18.2
	Серия
	ШКОН-Р
	
	

	1.18.3
	Кол-во портов, шт.
	16
	
	

	1.18.4
	Исполнение
	Настенный
	
	

	1.18.5
	Макс. кол-во вводимых кабелей, шт
	1
	
	

	1.18.6
	Тип портов
	LC
	
	

	1.18.7
	Тип адаптеров и пигтейлов
	LC/SM
	
	

	1.18.8
	Материал корпуса
	Сталь
	
	

	1.18.9
	Пигтейл LC/UPC, шт
	16
	
	

	1.18.10
	КДЗС, шт
	16
	
	

	1.18.11
	Комплект монтажный, шт
	1
	
	

	1.19
	Патч корд оптический FOP(d)-9-LC-LC-1m 7343c CABEUS
	
	

	1.19.1
	Коннектор / полировка
	LC/UPC – LC/UPC
	
	

	1.19.2
	Исполнение
	2 волокна (duplex)
	
	

	1.19.3
	2 волокна (duplex)
	Одномодовое 9/125 (SM)
	
	

	1.19.4
	Класс волокна
	OS2 / G.652.D
	
	

	1.19.5
	Материал внешней оболочки
	LSZH-компаунд
	
	

	1.19.6
	Диаметр внешней оболочки
	3 мм
	
	

	1.19.7
	Цвет внешней оболочки
	желтый
	
	

	1.19.8
	Длина патч-корда
	1
	
	

	1.19.9
	Вносимые потери
	≤ 0,35 дБ
	
	

	1.19.10
	Возвратные потери
	≥ 50 дБ
	
	

	1.19.11
	Наконечник
	Керамика
	
	

	1.19.12
	Диаметр наконечника
	1,25 мм
	
	

	1.19.13
	Соответствие стандартам
	ISO/IEC 11801 OS2, ITU-T G.652.D
	
	

	1.20
	Кросс оптический ШКОС-С-1U/2-24-SC~24-SC/APC~24-SC/APC 130301-02225 ССД
	
	

	1.20.1
	Тип товара
	Кросс оптический
	
	

	1.20.2
	Серия
	ШКОС-С
	
	

	1.20.3
	Исполнение
	Стоечный
	
	

	1.20.4
	Высота, U
	1U
	
	

	1.20.5
	Кол-во портов, шт.
	24
	
	

	1.20.6
	Тип портов
	SC
	
	

	1.20.7
	Тип адаптеров и пигтейлов
	SC/SM
	
	

	1.20.8
	Корпус ШКОС-С-1U, шт
	1
	
	

	1.20.9
	Крышка, шт
	1
	
	

	1.20.10
	Кронштейн 19", шт
	2
	
	

	1.20.11
	Кассета КТ-3645, шт
	1
	
	

	1.20.12
	Крышка кассеты КТ, шт
	1
	
	

	1.20.13
	КДЗС-4525, шт
	30
	
	

	1.20.14
	Планка 8SC, шт
	3
	
	

	1.20.15
	Комплект деталей для монтажа, шт
	1
	
	

	1.20.16
	Розетка (адаптер) SC/UPC, шт
	24
	
	

	1.20.17
	Пигтейл SC/UPC, шт
	24
	
	

	1.21
	Патч-корд оптический FOP(d)-9-LC/UPC-SC/UPC-1m 7352c CABEUS
	
	

	1.21.1
	Длина, м
	1
	
	

	1.21.2
	Исполнение
	Duplex
	
	

	1.21.3
	Тип волокна
	Одномодовый
	
	

	1.21.4
	Тип соединения
	LC-SC
	
	

	1.21.5
	Цвет
	Желтый
	
	

	1.22
	Монитор LCD 24 дюйма RDW2401K ЕМТЦ.467846.007 РДВ ТЕХНОЛОДЖИ
	
	

	1.22.1
	Диагональ
	23.8"
	
	

	1.22.2
	Тип матрицы
	IPS
	
	

	1.22.3
	Разрешение экрана
	1920x1080
	
	

	1.22.4
	Время отклика
	4 мс
	
	

	1.22.5
	Частота обновления кадров
	120 Гц
	
	

	1.22.6
	Яркость
	350 кд/м2
	
	

	1.22.7
	Угол обзора по горизонтали
	178°
	
	

	1.22.8
	Угол обзора по вертикали
	178°
	
	

	1.22.9
	Разъёмы
	VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort, выход на наушники, аудиовход
	
	

	1.22.10
	Встроенные динамики
	да
	
	

	[bookmark: _GoBack]2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	2.1
	Гарантия, не менее
	36 (тридцать шесть) месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД).
	
	

	2.2
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	3.1
	Паспорт качества
	2 экземпляра
	
	

	3.2
	Сертификат соответствия (декларация соответствия)
	2 экземпляра
	
	

	3.3
	Сертификат страны происхождения (РФ)
	2 экземпляра
	
	

	3.4
	Упаковочный лист
	1 шт.
	
	

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	4.1
	Место поставки
	На склад Покупателя по адресу:
Кубанский филиал АО «Гидроремонт – ВКК» в г. Невинномысск, Ставропольский край, Кочубеевский р-н,с.Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М (СПРАВА) в рабочие дни:с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	

	4.2
	Условия поставки за счет средств Поставщика
	
	

	4.3
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении
	
	

	4.4
	Доставка оборудования должна соответствовать установленным требованиям. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
	
	


[bookmark: _Toc125485145]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке.
3.2    Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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