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1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения

	АО «ТК РусГидро»
	Акционерное общество «Транспортная компания РусГидро»

	ТС
	Транспортное Средство

	ПТС
	Паспорт транспортного средства

	ЭПТС
	Электронный паспорт транспортного средства

	VIN
	Идентификационный номер транспортного средства

	ТР ТС
	Технический регламент Таможенного Союза

	ГЛОНАСС
	Глобальная навигационная спутниковая система


1.2. Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2: 29.10.2 Поставка самосвалов 6х4 для нужд Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро»
1.3. Цель использования закупаемой продукции 
Закупается с целью обеспечения филиалов АО «ТК РусГидро» транспортным средством для перевозки и автоматизированной выгрузки сыпучих, строительных, промышленных и других материалов. 
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Самосвалы 6х4
	шт.
	2


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№

п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД 2: 29.10.2 Поставка самосвалов 6х4 для нужд Дальневосточного филиала

АО «ТК РусГидро»
	С даты подписания договора
	Не позднее 30 календарных дней


2.2. Требования к качеству продукции
 Таблица 3. Требования к качеству продукции
Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1.): ОКПД 2: 29.10.2 Поставка самосвалов 6х4 для нужд Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Кузов, Размеры и вес
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1.
	Тип
	Самосвал
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.2.
	Длина, мм
	Не менее 8 500
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.3.
	Ширина, мм
	Не более 2 550
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.4.
	Высота, мм
	Не более 3 450
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.5
	Снаряженная масса,кг
	Не менее 15 000, не более 16 500
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.6.
	Полная масса, кг
	Не менее 32 000, не более 35 500
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.7.
	Объем самосвальной платформы, м.куб
	Не менее 19
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.8
	Толщина стального листа днища/бок. стенки самосвальной платформы
	Не менее 8,0/6,0 мм.
	Указание характеристик
	
	

	1.2.
	Двигатель
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1.
	Тип двигателя
	Дизельный, с турбонаддувом 
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.2.
	Мощность, л. с.
	Не менее 350
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.3.
	Емкость топливного бака, л
	Не менее 400
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.4
	Объем двигателя, л.
	Не менее 9.7
	Указание характеристик
	-
	

	1.3.
	Трансмиссия
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1.
	КПП
	Механическая, синхронизованная
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.2.
	Количество передач
	Не менее 12-вперед, 2-назад
	Указание характеристик
	-
	

	1.3.3.
	Колесная формула
	6х4
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.4
	Блокировки межколёсного дифференциала/межосевого дифференциала
	Задних ведущих мостов/Задней тележки
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Рулевое управление
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1.
	Тип 
	С усилителем руля
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.2.
	Расположение руля
	Левый
	Согласие с требованием
	
	

	1.5.
	Тормозная система
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1.
	Рабочая
	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, ABS WABCO, тормозные механизмы всех колес барабанные
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.2.
	Стояночная
	механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задних мостов
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.3
	Вспомогательная
	моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов
	Согласие с требованием
	
	

	1.6.
	Колеса и шины
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1.
	Размер шин
	315/80R22,5 или 12.00R20
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6.2.
	Подвеска

	1.6.3.
	Передняя
	зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6.4.
	Задняя
	балансирная на полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости на заднем мосту
	Согласие с требованием
	-
	

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Поставляемое ТС должно соответствовать требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и иметь действующий сертификат соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации
	Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участником закупки в составе своей заявки скан копии указанного сертификата со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf)
	Согласие с требованием
	Предоставление действующего сертификата/декларации в соответствии с требованиями тех.регламента Таможенного Союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»
	

	2.2. 
	Система «ЭРА-ГЛОНАСС»
	Наличие 
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Дорожные условия
	Автомобиль для эксплуатации в смешанных и плохих дорожных условиях. 
	Согласие с требованием
	
	

	3.2. 
	Климатические условия эксплуатации
	ТС должен быть рассчитан на эксплуатацию при рабочих температурах окружающего воздуха от - 40 до + 40 °С.
	Согласие с требованием
	-
	

	4. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Место поставки
	РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2. 
	Требования к предпродажной подготовке
	Поставщику необходимо выполнить предпродажную подготовку (протяжка, проверка всех уровней жидкостей), (Подтверждается отметкой в сервисной книжке либо Заказ-нарядом, Актом выполненных работ по предпродажному обслуживанию на любом авторизованном техническом центре официального дилера)
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3
	Способ транспортировки до места поставки (получения)
	1. Доставка осуществляется силами Поставщика до места поставки, рекомендованными способами завода изготовителя. В случаях перегона ТС своим ходом, должно проводиться техническое обслуживание согласно инструкции по эксплуатации с отметками в сервисной книжке.

2. Акты выполненных работ по техническому обслуживанию (скан копии подписанные и заверенные ответственным лицом) предоставляются при передаче ТС Заказчику.

3. Фото с фиксацией пробега (название файла VIN ТС) при каждом техническом обслуживании до места поставки предоставляются при передаче ТС Заказчику.

4. При поступлении ТС на склад Заказчика, пробег на одометре не должен превышать 5 000 км
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Продукция должна быть новой и ранее не использовавшейся.

Год изготовления товара – не ранее 2024.
	Согласие с требованием
	-
	

	6. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Требования к гарантии на Продукцию
	Не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, с даты продажи Заказчику.
	Согласие с требованием
	-
	

	7. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Комплектация ТС
	- Система климат-контроля и кондиционирования

- Ремни безопасности водительского и пассажирского сидений

- Сиденье водителя и пассажира регулируемые, с подголовниками
- Кабина цельнометаллическая, двухместная, двухдверная
- Передние противотуманные фары 

- Зеркала заднего вида с электроуправлением, обогревом

- 1 разъем для зарядных устройств 

- Антиблокировочная тормозная система (ABS)
- Рулевая колонка, регулируемая по высоте и вылету

- Светодиодные фары ближнего и дальнего света
- Подогрев самосвальной платформы отработавшими газами от двигателя шасси самосвала (пол платформы и боковые скосы) 

- Полноразмерное запасное колесо

- Штатный инструмент, предусмотренный заводом-изготовителем

- Наличие установленного тахографа
	Согласие с требованием
	
	

	7.2. 
	Комплект поставки, дополнительные опции
	1)
 Медицинская автоаптечка образца 2025 года (в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 24 мая 2024 года № 260н).

2)
Огнетушитель (регламентированного образца согласно ГОСТ Р 59641-2021, утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. N 794-ст, с учетом действующих изменений) — 2 шт. (заряд 5 л).
3) Знак аварийной остановки.
4) Противооткатный упор – 2 шт.

5) Резиновые коврики в кабину
6) Установленный автономный предпусковой подогреватель ДВС
	Согласие с требованием
	-
	

	7.3. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик передает Заказчику товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру, ПТС (выписка ЭПТС), руководство по эксплуатации на русском языке, сервисную книжку на русском языке. 
Руководство по эксплуатации в обязательном порядке должно содержать:

- порядок и периодичность (интервал) технического обслуживания;
- объемы и характеристики смазочных материалов и технических жидкостей для проведения технического обслуживания. 

- Каталог запасных частей
	Согласие с требованием
	-
	

	8. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1. 
	Цвет кузова и салона
	Стандартный цвет производителя
	Согласие с требованием
	-
	


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
