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1 [bookmark: _Toc227766834]Общие сведения
1.1 [bookmark: _Toc227766835]Обозначения и сокращения
	Сокращение
	Расшифровка

	ТТ
	Технические требования к закупаемой продукции

	ЦМР
	Цифровая модель рельефа

	ПО
	Программное обеспечение

	МЛЭ/MBES
	Многолучевой эхолот/Multibeam echosounder

	БПВА
	Беспилотный водный аппарат

	RTK
	с англ. Real Time Kinematic - технология высокоточного спутникового позиционирования “кинематика в реальном времени”


1.2 [bookmark: _Toc227766836]Наименование закупаемой продукции (товаров, работ, услуг)
«ОКПД2 26.51.12.150 Поставка комплекта многолучевого эхолота».
1.3 [bookmark: _Toc227766837]Цель использования закупаемой продукции
Комплект многолучевого эхолота требуется для выполнения работ по батиметрии и гидрографии, составления карт и ЦМР дна водоемов, рек и каналов, обследования подводного рельефа и подводных частей сооружений.
2. [bookmark: _Toc227766838]Требования к продукции
2.1 [bookmark: _Toc227766839]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1 [bookmark: _Toc227766840]Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Комплект многолучевого эхолота
	Комплект
	1

	1.1
	Многолучевой эхолот
	Комплект
	1

	1.2
	Беспилотный водный аппарат
	Комплект
	1

	1.3
	Датчик скорости звука
	Комплект
	1

	1.4
	Донный параметрический профилограф
	Комплект
	1

	1.5
	Ноутбук
	Комплект
	1


2.1.2 [bookmark: _Toc227766841]Требования к срокам поставки продукции и выполнения сопутствующих работ / услуг
Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2 26.51.12.150 Поставка комплекта многолучевого эхолота
	С даты подписания договора
	Не позднее 60 календарных дней с даты подписания договора




2.2 [bookmark: _Toc227766842]Требования к качеству продукции
Наименование продукции: «ОКПД2 26.51.12.150 Поставка комплекта многолучевого эхолота» 
Таблица 3. Требования к продукции
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	[bookmark: _Hlk51253264]Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Комплект многолучевого эхолота
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1
	Многолучевой эхолот
	Указание марки (модели) предлагаемой продукции
	
	

	1.1.1.1
	Тип
	Многолучевой эхолот для установки на БПВА
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.1.2
	Измеряемый диапазон глубин, м
	От 0,2 до 150
	Указание диапазона
	
	

	1.1.1.3
	Полоса обзора, градусов
	Не мнее 140
	Указание характеристик
	
	

	1.1.1.4
	Возможность установки на БПВА
	Наличие
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.1.5
	Встроенная инерциальная система (IMU)
	Наличие
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.1.7
	Количество лучей
	Не менее 512
	Указание характеристик
	
	

	1.1.1.8
	Частота посылки лучей, Гц
	Не менее 30
	Указание характеристик
	
	

	1.1.1.9
	Минимальная комплектация
	1. Измерительный блок – 1 шт.
2. Блок управления – 1 шт.
3. Комплект кабелей – 1 комп.
4. Транспортировочный кейс – 1 шт.
5. Набор инструментов – 1 компл.
6. ПО для сбора и обработки данных МЛЭ – 1 рабочее место, постоянная лицензия 
	Указание характеристик
	
	

	1.1.2
	Беспилотный водный аппарат
	Указание марки (модели) предлагаемой продукции
	
	

	1.1.2.1
	Количество каналов встроенного ГНСС-приемника
	Не менее 600
	Указание характеристик
	
	

	1.1.2.2
	Погрешность встроенного ГНСС в режиме RTK
	Не более 8 мм+1мм/км в плане, не более 15 мм+1мм/км по высоте
	Указание характеристик
	
	

	1.1.2.3
	Время автономного плавания
	Не менее 3 часов
	Указание характеристик
	
	

	1.1.2.4
	Связь
	Wi-Fi, 4G-LTE
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2.5
	Режимы работ
	Автопилот, ручной
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2.6
	Пыле- и влагозащищённость
	Не менее, чем IP67
	Указание характеристик
	
	

	1.1.2.7
	Функция автоматического возвращения при низком заряде аккумулятора
	Наличие
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2.8
	Система предотвращения 
столкновения с надводными 
препятствиями
	Наличие
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2.9
	Функция «горячей» замены батарей
	Наличие
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2.10
	Возможность установки многолучевого эхолота
	Наличие
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2.11
	Минимальная комплектация
	1. Корпус – 1 шт.
2. Аппаратура геодезическая спутниковая – 1 шт.
3. Аккумуляторная батарея – 4 шт.
4. Зарядное устройство для аккумуляторов – 2 шт.
5. Пульт дистанционного управления с зарядным устройством – 1 шт.
6. Набор инструментов – 1 шт.
7. Кейс защитный транспортировочный – 1 шт.
8. ПО для управления БПВА, планирования миссий – 1 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.1.3
	Датчик скорости звука
	Указание марки (модели) предлагаемой продукции
	
	

	1.1.3.1
	Диапазон измерения скорости звука, м/c
	От 1400 до 1600
	Указание диапазона
	
	

	1.1.3.2
	Инструментальная погрешность измерения, м/c
	Не более 0,2
	Указание характеристик
	
	

	1.1.3.3
	Время автономной работы от внутренней батареи
	Не менее 4 часов
	Указание характеристик
	
	

	1.1.3.4
	Минимальная комплектация
	1. Дополнительный груз – 1 шт.
2. Кабель для зарядки и подключения прибора к ПК – 1 шт.
3. Зарядное устройство – 1 шт.
4. ПО для настройки и обработки данных – 1 шт.
5. Транспортировочный кейс – 1 шт.
	
	
	

	1.1.4
	Параметрический донный профилограф
	Указание марки (модели) предлагаемой продукции
	
	

	1.1.4.1
	Предназначение
	Изучение геологической структуры донных отложений
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.4.2
	Глубина проникновения в грунт, м
	Не менее 10
	Указание характеристик
	
	

	1.1.4.3
	Разрешение по глубине при профилировании,
м
	Не более 0,2
	Указание характеристик
	
	

	1.1.4.4
	Возможность подключения к компьютеру
	Наличие
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.4.5
	Минимальная комплектация
	1. Параметрический донный профилограф – 1 шт.
2. Кейс транспортировочный – 1 шт.
3. Кабель для подключения к компьютеру – 1 шт.
4. Кабель питания – 1 шт.
5. ПО для сбора данных – 1 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.1.5
	Ноутбук
	Указание марки (модели) предлагаемой продукции
	
	

	1.1.5.1
	Стандарт защиты
	Не менее IP65
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.5.2
	Объем внутреннего SSD, Гб
	Не менее 512
	Указание характеристик
	
	

	1.1.5.3
	Время автономной работы от батареи
	Не менее 4 часов
	Указание характеристик
	
	

	1.1.5.4
	Оперативная память, Гб 
	Не менее 16
	Указание характеристик
	
	

	1.1.5.5
	Наличие интерфейсов
	USB 3.1, RJ45 (LAN)
	Указание характеристик
	
	

	1.1.5.6
	Модель процессора
	Intel Core i7 или эквивалент
	Указание марки (модели) предлагаемой продукции
	
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-

	2.1.
	Требование к материалам
	Товар должен быть новым, произведенным не ранее 2025 года, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов.
	Согласие с требованием
	
	

	3.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	-//-
	-//-

	3.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 2 если иное не будет письменно согласовано Сторонами. 
Поставка осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 17:00 часов с обязательным согласованием времени доставки с Заказчиком.
	Согласие с требованием
	
	

	3.2.
	Условия транспортирования
	Товар должен поставляться в транспортировочной сумке предприятия-изготовителя, не имеющей повреждений и обеспечивающей защиту товара от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения
	Согласие с требованием
	
	

	4.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	4.1.
	Гарантийный срок
	Гарантия на Товар не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания товарной накладной.
	Конкретное предложение Участника
	
	

	5.
	Требования к обучению использования
	-//-
	-//-

	5.1.
	Вводное обучение
	Вводное обучение использования поставляемым однолучевым эхолотом Поставщиком, в течение 1-3 дней для 2-х человек
	Согласие с требованием
	
	





3. [bookmark: _Toc227766843]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1.  В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2.  Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.


