
Технические требования
на выполнение научно-исследовательских работ

[bookmark: название]«Исследования деформаций гидротехнических сооружений Аушигерской ГЭС и Кашхатау ГЭС для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал»

[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc185856126]Общие сведения
[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc54646396][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc185856127]Обозначения и сокращения
	БСР
	Бассейн суточного регулирования

	ГТС
	Гидротехническое сооружение

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	КИА
	Контрольно-измерительная аппаратура

	МГЭС
	Малая гидроэлектростанция

	НИР
	Научно-исследовательская работа

	ПК
	Пикет


Наименование закупаемой продукции
Исследования деформаций гидротехнических сооружений Аушигерской ГЭС и Кашхатау ГЭС для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал».
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc185856128]Цель выполнения работ
Целью работы является исследования деформаций гидротехнических сооружений Аушигерской ГЭС и Кашхатау ГЭС.
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc185856129]Существующее положение
Исследования деформаций гидротехнических сооружений Аушигерской ГЭС и Кашхатау ГЭС, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики, проводятся геодезическими методами.
Деформации напорных сооружений и их оснований исследуются с учётом влияния гидростатической нагрузки. Проведение исследований должно быть выполнено при различных сочетаниях нагрузок после утверждения графика наполнения/опорожнения водоводов и подтверждения определенного уровня воды в сооружениях.
В состав гидротехнических сооружений Аушигерской ГЭС входят:
−	резервный головной узел,
−	деривационный канал,
−	напорный бассейн,
−	аварийно-холостой водосброс,
−	здание водоприёмника,
−	напорный трубопровод,
−	склон, прилегающий к трубопроводу,
−	здание ГЭС.
В состав гидротехнических сооружений Кашхатау ГЭС входят:
−	головной узел,
−	деривационный канал-лоток,
−	оползневой участок на деривации,
−	БСР,
−	здание водоприёмника,
−	напорный трубопровод,
−	уравнительный резервуар,
−	здание ГЭС.
[bookmark: _Toc185856130]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта 
(место производства работ) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Аушигерская ГЭС
	Кабардино-Балкарская Республика, Черкесский район, с. Аушигер
	Аушигерская ГЭС
	Эксплуатирующая организация: Кабардино-Балкарский Филиал ПАО «РусГидро»

	2. 
	Кашхатау ГЭС
	Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, пгт. Кашхатау
	Кашхатау ГЭС
	


[bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604]
[bookmark: _Toc185856131][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
[bookmark: _Hlk48209761]Предоставление данных по схемам наблюдений и конструктивным характеристикам объектов до заключения договора невозможно, так как Аушигерской ГЭС и Кашхатау ГЭС являются действующими режимными энергетическими объектами.
[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc185856132][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
[bookmark: _Toc185856133]Требования к объёмам и срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc185856134]Требования к видам и объёмам работ
Исследования деформаций гидротехнических сооружений Аушигерской ГЭС и Кашхатау ГЭС, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики, необходимо выполнить согласно таблице 2.
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc185856135]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№ п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Исследования высотных деформаций гидротехнических сооружений Кашхатау ГЭС
	КИА
	353
	

	2
	Исследования плановых деформаций гидротехнических сооружений Кашхатау ГЭС
	пункт
	25
	

	3
	Исследования высотных деформаций гидротехнических сооружений Аушигерской ГЭС
	КИА
	366
	

	4
	Исследования плановых деформаций гидротехнических сооружений Аушигерской ГЭС
	пункт
	89
	

	5
	Систематизация, обобщение и оценка полученных данных по объектам исследования, сравнительный анализ контролируемых параметров деформаций ГТС, составление выводов по результатам выполненной работы с выдачей рекомендаций по совершенствованию исследований
	усл. ед.
	2
	

	6
	Составление отчёта о научно-исследовательской работе по исследованию деформаций ГТС
	отчёт
	2
	


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc185856136]Требования к срокам выполнения работ
Исследования деформаций гидротехнических сооружений Аушигерской ГЭС и Кашхатау ГЭС необходимо выполнить согласно таблице 3.
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc185856137][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Исследования высотных деформаций гидротехнических сооружений Кашхатау ГЭС
	С даты заключения договора, но не ранее 01.09.2026*
	31.10.2026

	2. 
	Исследования плановых деформаций гидротехнических сооружений Кашхатау ГЭС
	
	

	3. 
	Исследования высотных деформаций гидротехнических сооружений Аушигерской ГЭС
	01.10.2026*
	16.11.2026

	4. 
	Исследования плановых деформаций гидротехнических сооружений Аушигерской ГЭС
	
	

	5.1
	Систематизация, обобщение и оценка полученных данных по объектам исследования, сравнительный анализ контролируемых параметров деформаций ГТС, составление выводов по результатам выполненной работы с выдачей рекомендаций по совершенствованию исследований Кашхатау ГЭС
	С даты заключения договора
	16.11.2026

	5.2
	Систематизация, обобщение и оценка полученных данных по объектам исследования, сравнительный анализ контролируемых параметров деформаций ГТС, составление выводов по результатам выполненной работы с выдачей рекомендаций по совершенствованию исследований Аушигерской ГЭС
	С даты заключения договора
	16.11.2026

	6.1
	Составление отчёта о научно-исследовательской работе по исследованию деформаций ГТС Кашхатау ГЭС с материалами сравнительного анализа контролируемых параметров
	С даты заключения договора
	16.11.2026

	6.2
	Составление отчёта о научно-исследовательской работе по исследованию деформаций ГТС Аушигерской ГЭС с материалами сравнительного анализа контролируемых параметров.
	С даты заключения договора
	16.11.2026


[bookmark: _Toc50125131][bookmark: _Hlk203745657]*Этапы работ 1-4 по исследованию деформаций БСР, здания водоприёмника, напорного трубопровода и здания Кашхатау ГЭС, резервного головного узла, напорного бассейна, здания водоприёмника, напорного трубопровода и здания Аушигерской ГЭС подлежат корректировке после утверждения графика наполнения/опорожнения водоводов и подтверждения определенного уровня воды в сооружениях.
[bookmark: _Toc185856138][bookmark: _Toc51339698]Информация о начале наблюдений на каждом сооружении представляется Подрядчиком не ранее, чем за одни сутки. Прибытие полевой бригады количеством не менее 3-х аттестованных человек с оборудованием необходимо обеспечить на объект в течение 24 часов для проведения исследований при различных сочетаниях нагрузок на напорные сооружения.
2.2. Требования к качеству работ
[bookmark: _Toc185856139]Таблица 4. Требования к качеству работ 
Наименование работ/этапа работ: ОКПД2 71.12.39 Исследования деформаций гидротехнических сооружений Аушигерской ГЭС и Кашхатау ГЭС, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	-//-

	1.1.1. 
	Исследования высотных деформаций гидротехнических сооружений Кашхатау ГЭС
	353 КИА
	Согласие с требованием

	1.1.2. 
	Исследования плановых деформаций гидротехнических сооружений Кашхатау ГЭС
	25 пунктов
	Согласие с требованием

	1.1.3. 
	Исследования высотных деформаций гидротехнических сооружений Аушигерской ГЭС
	366 КИА
	Согласие с требованием

	1.1.4. 
	Исследования плановых деформаций гидротехнических сооружений Аушигерской ГЭС
	89 пунктов
	Согласие с требованием

	1.1.5. 
	Систематизация, обобщение и оценка полученных данных по объектам исследования, сравнительный анализ контролируемых параметров деформаций ГТС, составление выводов по результатам выполненной работы с выдачей рекомендаций по совершенствованию исследований
	Полученные на этапах 1.1-1.4 данные следует систематизировать, обобщить и оценить по объектам исследования, произвести сравнительный анализ контролируемых параметров деформаций ГТС, составить выводы по результатам выполненной работы с выдачей рекомендаций по совершенствованию исследований
	Согласие с требованием

	1.1.6. 
	Составление отчёта о научно-исследовательской работе по исследованию деформаций ГТС
	Отчёт о НИР по исследованию деформаций ГТС должен содержать материалы сравнительного анализа и оценки контролируемых параметров с выдачей технического заключения
	Согласие с требованием

	1.2. 
	Требования к организации работ
	-//-

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика
	Допуск на территорию ГТС Кабардино-Балкарского Филиала осуществляется в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро»
	Согласие с требованием

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-

	1.3.1. 
	Собственные или привлекаемые материально-технические ресурсы
	Цифровой нивелир с точностью измерения превышений не ниже 0,3 мм на 1 км двойного хода - не менее 1 единицы
	Согласие с требованием

	1.3.2. 
	
	Рейка геодезическая 3-х метровая - не менее 2 единиц
	Согласие с требованием

	1.3.3. 
	
	Рейка геодезическая метровая - не менее 1 единицы
	Согласие с требованием

	1.3.4. 
	
	Комплект электронного тахеометра с отражателями – не менее 1 единицы
	Согласие с требованием

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов
	-//-

	1.4.1. 
	Соответствие требованиям
	Исполнитель согласовывает результаты выполненной работы с Заказчиком
	Согласие с требованием

	1.5. 
	Требования к персоналу подрядчика
	-//-

	1.5.1. 
	Должен иметь собственные или привлекаемые кадровые ресурсы для исполнения договора
	Не менее 1 специалиста для выполнения функций руководителя работ с высшим техническим образованием и группой по электробезопасности не ниже 4. 
	Согласие с требованием

	1.5.2. 
	
	Не менее 1 специалиста для выполнения функций производителя работ с высшим техническим образованием и группой по электробезопасности не ниже 3.
	Согласие с требованием

	1.5.3. 
	
	Не менее трёх специалистов для выполнения полевых и камеральных работ с высшим техническим образованием и группой по электробезопасности не ниже 2.
	Согласие с требованием

	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-

	1.6.1. 
	Соответствие требованиям к безопасности работ и охране труда
	· Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования СНиП 12-03-2001;
· Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство СНиП 12-04-2002;
· СТО РусГидро 05.02.126-2020 «Правила организации безопасного обслуживания, гидротехнических сооружений, гидросилового и гидромеханического оборудования ГЭС»;
· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;
· Правил противопожарного режима в Российской Федерации;
· Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации.
	Согласие с требованием

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-

	2.1.1. 
	Общие требования
	Исследования деформаций гидротехнических сооружений Аушигерской ГЭС включают: наблюдения за осадками Резервного головного узла, деривационного канала, напорного бассейна, аварийно-холостого водосброса, здания водоприёмника, напорного трубопровода, склона, прилегающего к трубопроводу, здания ГЭС, а также плановые наблюдения за смещением опор напорного трубопровода и склона на деривации (ПК 35+00; ПК 36+19; ПК 37+00; ПК 39+00)
	Согласие с требованием

	2.1.2. 
	
	Исследования деформаций гидротехнических сооружений Кашхатау ГЭС включают: наблюдения за осадками Головного узла, деривационного канала-лотка, оползневого участка на деривации, БСР, здания водоприёмника, напорного трубопровода, уравнительного резервуара, здания ГЭС, а также плановые наблюдения за смещением опор напорного трубопровода на 2 и 8 участках
	Согласие с требованием

	2.1.3. 
	
	Предоставить инструментальные файлы с «сырыми» полевыми данными
	Согласие с требованием

	2.1.4. 
	
	Исполнитель согласовывает результаты выполненной работы/оказанных услуг с Заказчиком
	Согласие с требованием

	2.2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели 
	-//-

	2.2.1. 
	Общие требования
	При проведении полевых работ отмечать уровень напорного бассейна и наличие/отсутствие воды в трубопроводах
	Согласие с требованием

	2.2.2. 
	
	Деформации напорных сооружений и их оснований исследуются с учётом влияния гидростатической нагрузки
	Согласие с требованием

	2.2.3. 
	
	Проведение исследований должно быть выполнено при различных сочетаниях нагрузок после утверждения графика наполнения/опорожнения водоводов и подтверждения определенного уровня воды в сооружениях
	Согласие с требованием

	2.2.4. 
	
	При выполнении настоящей работы учитываются результаты ранее выполненных исследований деформаций ГТС
	Согласие с требованием

	2.3. 
	Требования к порядку приёмки результатов работ 
	-//-

	2.3.1. 
	Результат работ
	Результатом работы являются Технические отчёты, которые в обязательном порядке должны содержать сведения по деформациям ГТС с приложением схем нивелирных ходов и ведомостями координат, превышений и высот по каждому сооружению, ведомости измерений, контроль устойчивости опорных сетей, анализ изменений в отчётном периоде по отношению к предыдущему и начальному циклам, таблицы отметок и деформаций, графики и профили деформаций, выводы по каждому сооружению и обоснованные рекомендации
	Согласие с требованием

	2.3.2. 
	
	Предоставить файлы цифрового нивелира и тахеометра с «сырыми» полевыми данными
	Согласие с требованием

	2.4. 
	Требования к оформлению документации
	-//-

	2.4.1. 
	Отчётная документация
	Техническую отчётность о проведённой работе предоставить на бумажном (в 3-х экз.) и на электронном носителях в форматах *.dwq, *.doc, *.xls и *.pdf
	Согласие с требованием

	2.4.2. 
	
	Отчётная документация оформляется в соответствие с ГОСТ 7.32-2017 «Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»
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