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	№ п/п
	Наименование продукции
	ЕИ
	кол-во

	1.
	Белье специальное утепленное (кальсоны/панталоны утепленные, фуфайка, утепленная) или термобелье специальное (кальсоны/панталоны, фуфайка)
	компл.
	2

	2.
	Головной убор (кепка, бейсболка) для защиты от общих производственных загрязнений
	шт.
	87

	3.
	Головной убор (подшлемник) для защиты от механических воздействий (истирания)
	шт.
	111

	4.
	Головной убор для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины (подшлемник термостойкий)
	шт.
	2

	5.
	Головной убор для защиты от общих производственных загрязнений летний
	шт.
	10

	6.
	Жилет сигнальный повышенной видимости
	шт.
	83

	7.
	Защитные приспособления для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой (части брюк, щитки для колен и голени )
	компл.
	50

	8.
	Изделия носочно-чулочные
	пар
	12

	9.
	Каска защитная от механических воздействий
	шт.
	63

	10.
	Каска защитная от повышенных температур
	шт.
	2

	11.
	Каскетка защитная от механических воздействий
	шт.
	5

	12.
	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины (куртка, брюки / полукомбинезон)
	шт.
	4

	13.
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки / полукомбинезон)
	шт.
	55

	14.
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки / полукомбинезон) (ИТР)
	шт.
	3

	15.
	Костюм для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой (куртка, брюки / полукомбинезон)
	шт.
	37

	16.
	Костюм для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой на утепляющей прокладке (куртка, брюки / полукомбинезон)
	шт.
	50

	17.
	Костюм на утепляющей прокладке (куртка, брюки / полукомбинезон)
	шт.
	55

	18.
	Костюм на утепляющей прокладке (куртка, брюки / полукомбинезон) (ИТР)
	шт.
	3

	19.
	Костюм противоэнцефалитный для защиты от вредных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых), в том числе в комплекте с головным убором (куртка, брюки / полукомбинезон)
	шт.
	1

	20.
	Костюм сигнальный повышенной видимости для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки / полукомбинезон)
	шт.
	37

	21.
	Костюм сигнальный повышенной видимости на утепляющей прокладке (куртка, брюки / полукомбинезон)
	шт.
	37

	22.
	Костюм утепленный для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины (куртка, брюки / полукомбинезон)
	шт.
	2

	23.
	Нарукавники для защиты от нефти и/или нефтепродуктов
	пар
	1

	24.
	Нарукавники из полимерных материалов
	пар
	1

	25.
	Нарукавники хлопчатобумажные
	пар
	2

	26.
	Обувь специальная (сапоги) для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой, от механических воздействий (ударов)
	пар
	31

	27.
	Обувь специальная диэлектрическая (галоши)
	пар
	24

	28.
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (истирания) (ботинки кожаные с жестким подноском)
	пар
	23

	29.
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) (ботинки или сапоги кожаные с жестким подноском)
	пар
	65

	30.
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) (Ботинки или сапоги кожаные с жестким подноском) (ИТР)
	пар
	2

	31.
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов), искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины (Ботинки или сапоги)
	пар
	2

	32.
	Обувь специальная для защиты от нефти и/или нефтепродуктов (Сапоги специальные резиновые или из полимерных материалов для защиты от нефти и/ или нефтепродуктов)
	пар
	5

	33.
	Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов для защиты от воды (Сапоги или Полусапоги)  (ИТР)
	пар
	1

	34.
	Обувь специальная утепленная ( валенки с резиновым низом)
	пар
	1

	35.
	Обувь специальная утепленная (ботинки или сапоги кожаные с жестким подноском)
	пар
	90

	36.
	Обувь специальная утепленная (ботинки или сапоги кожаные с жестким подноском) (ИТР)
	пар
	3

	37.
	Обувь специальная утепленная (сапоги кожаные с жестким подноском) для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой, от механических воздействий (ударов)
	пар
	32

	38.
	Обувь специальная утепленная для защиты от механических воздействий (ударов), искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины (Ботинки или сапоги)
	пар
	2

	39.
	Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания
	шт.
	27

	40.
	Очки защитные от ультрафиолетового излучения, слепящей яркости
	шт.
	60

	41.
	Пальто, полупальто, плащ для защиты от воды
	шт.
	39

	42.
	Пальто, полупальто, плащ для защиты от воды (ИТР)
	шт.
	1

	43.
	Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины
	пар
	24

	44.
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)
	пар
	1140

	45.
	Перчатки для защиты от нефти и нефтепродуктов
	пар
	2

	46.
	Перчатки для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой
	пар
	578

	47.
	Перчатки или рукавицы
	пар
	312

	48.
	Перчатки или рукавицы
	пар
	84

	49.
	Перчатки резиновые водонепроницаемые для защиты от воды и нетоксичных растворов
	пар
	30

	50.
	Перчатки специальные диэлектрические
	пар
	24

	51.
	Подшлемник утепленный
	шт.
	74

	52.
	Пояс предохранительный, его составные части и комплектующие к нему
	шт.
	1

	53.
	Противоаэрозольные, противоаэрозольные с дополнительной защитой от паров и газов средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью - фильтрующие полумаски
	шт.
	2

	54.
	Противошумные вкладыши (беруши) или противошумные наушники, включая активные, и их комплектующие
	пар
	56

	55.
	Фартук для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины
	шт.
	4

	56.
	Фартук из полимерных материалов
	шт.
	5

	57.
	Шапка - ушанка
	шт.
	1

	58.
	Щиток защитный лицевой от брызг расплавленного металла и горячих частиц
	шт.
	2

	59.
	Щиток защитный лицевой от механических воздействий (ударов твердых частиц), в том числе из металлической сетки
	шт.
	7




Объем продукции является ориентировочным и Заказчик не несет ответственность за неполную выборку продукции на общую сумму договора.
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	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4
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	с момента подачи заявки

	В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента (даты) направления Заявки Покупателем Поставщику
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Наименование: ОКПД2: 14.12.30 Поставка спецодежды, спецобуви и других СИЗ в Хабаровский край, Республику Саха (Якутию), Сахалинскую область, для нужд Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро».

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1
	Белье специальное утепленное (кальсоны/панталоны утепленные, фуфайка, утепленная) или термобелье специальное (кальсоны/панталоны, фуфайка)
	Утепленное. Предназначается для защиты от пониженных температур. Для эксплуатации для Ⅲ, IV и особого климатического пояса. Материал: трикотажное полотно, хлопок - 100%, от 210 до 250 г/мІ
	Указание характеристик
	

	1.2
	Головной убор (кепка, бейсболка) для защиты от общих производственных загрязнений
	Защитные свойства:Ми, З. Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок), плотность 200 г/кв.м.
Цвет: темно-синий.

	Согласие с требованиями
	

	1.3
	Головной убор (подшлемник) для защиты от механических воздействий (истирания)
	Состав сырья: хлопок 100%, трикотаж. Плотность не менее 200 г/м.
	Указание характеристик
	

	1.4
	Головной убор для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины (подшлемник термостойкий)
	Защитные свойства:Тр - защита от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины, 2 класс;ТоТтТиТп - защита от кратковременного воздействия открытого пламени, конвективной теплоты, теплового излучения, контакта с нагретыми поверхностями, А1+А2 В1 С1 F1;Тм - защита от выплесков расплавленного металла, D1+E1;Ми - защита от механических воздействий (истирания);З - защита от общих производственных загрязнений.Ткань верха: 100% хлопок, плотность 500 г/кв.м, с огнестойкой отделкой.Подкладка: бязь, 100% хлопок.Цвет: черный.
	Согласие с требованиями
	

	1.5
	Головной убор для защиты от общих производственных загрязнений летний
	Ткань: трикотажное полотно, акрил или хлопок
	Указание характеристик
	

	1.6
	Жилет сигнальный повышенной видимости
	Ткань: 100% полиэфир, плотность не менее 120 г/кв.м. Сигнальные элементы: световозвращающие полосы шириной  не менее 50 мм. Цвет: флуоресцентный
	Указание характеристик
	

	1.7
	Защитные приспособления для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой (накидка, палерина, съемный рукав, части брюк, щитки для голени и бедра, гетры)
	передние части брюк 100% полиэстер, универсальный размер; щитки для колен и голени материал Пластик, Мягкая, формованная подкладка, регулируемые ремни.
	Согласие с требованиями
	

	1.8
	Изделия носочно-чулочные
	Материал: хлопок, полиэфир, эластан, акрил. Плотность: не менее 200 г/кв.м. Температурный режим от -10оС до -35оС
	Указание характеристик
	

	1.9
	Каска защитная от механических воздействий
	Для защиты головы от механических повреждений (устойчива к боковой деформации), воздействия влаги, брызг металла и электрического тока напряжением 220 В при работах, связанных с риском травмы головы. Цвет: Оранжевый, белый  Фирменный логотип
	Согласие с требованиями
	

	1.10
	Каска защитная от повышенных температур
	Комплектация: подбородочный ремень; Материал корпуса: полиамид; Материал оголовья: текстильные ленты, полиэтиленовые ленты, натуральная кожа; Температурный режим: от -50°C до +150°C, кратковременное воздействие расплавленного металла до +1350°C; Крепление оголовья: в шести точках; Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и щитков Регулировка оголовья: ленточная Защита от тока: до 1000В
	Указание характеристик
	

	1.11
	Каскетка защитная от механических воздействий
	Наличие затылочной застежки для регулировки размера. Материал: хлопок/полиуретан Материал вставки: вспененный изолон. Материал корпуса: АБС-пластик, обшитый хлопковой тканью
	Согласие с требованиями
	

	1.12
	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины (куртка, брюки / полукомбинезон)
	Комплектация: куртка, брюки или полукомбинезон. 3 класс защиты. Ткань верха: термостойкие волокна преокс с постоянными огнестойкими свойствами 70% и параарамидные волокна 30%, плотность 260 (+/-10) г/м2, плетение саржа 2/
	Указание характеристик
	

	1.13
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки / полукомбинезон)
	Комплектация: куртка, брюки или полукомбинезон. Ткань: смесовая или хлопчатобумажная, плотностью не менее 250 г/кв.м. и не более 300 г/кв.м.
	Указание характеристик
	

	1.14
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки / полукомбинезон) (ИТР)
	Комплектация: куртка, брюки или полукомбинезон. Ткань: смесовая или хлопчатобумажная, плотностью не менее 250 г/кв.м. и не более 300 г/кв.м.
	Указание характеристик
	

	1.15
	Костюм для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой (куртка, брюки / полукомбинезон)
	Костюм: куртка, брюки конструкции «В». Куртка с центральной застежкой на двухзамковую молнию и ветрозащитный клапан с потайными кнопками, с воротником-стойкой.На спинке и в области подмышечных впадин вентиляционные отверстия с сеткой для предотвращения проникновения насекомых.Брюки с завышенной спинкой, с застежкой гульфика на молнию.Бретели со вставками с эластичной тесьмой регулируются по длине. Накладки из курточной ткани минимизируют намокание нижних частей брюк.  Защитные свойства: Защита от порезов ручной цепной пилой 1 класс;Мп - защита от механических воздействий (проколов и порезов);Ми - защита от механических воздействий (истирания);З - защита от общих производственных загрязнений. Ткань верха: смесовая (67% полиэфир, 33% хлопок) с «биверной» структурой, c масловодоотталкивающей отделкой, плотность 240 г/кв.м.Защитные вставки: пилостойкий трикотаж (100% полиэфир), плотность 155 г/кв.м. Сигнальные элементы: световозвращающие полосы шириной 50 мм.Цвет: основной – серый, отделка – флуоресцентный красный.
	Указание характеристик
	

	1.16
	Костюм для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой на утепляющей прокладке (куртка, брюки / полукомбинезон)
	Костюм: куртка, полукомбинезон конструкции «В».Куртка с центральной застежкой на двухзамковую молнию, внутренний и внешний ветрозащитный клапаны.Внизу рукава манжета и внутренний полушерстяной напульсник.Кулиска по низу куртки для защиты от ветра.Съемный утепленный капюшон может надеваться на каску. Полукомбинезон конструкции «В» с центральной застежкой на двухзамковую молнию, с эластичной тесьмой на спинке для хорошей посадки по фигуре.Отстегивающаяся задняя часть обеспечивает дополнительное удобство. Накладки из курточной ткани минимизируют намокание нижних частей брюк.
Внутренние напульсники из ветрозащитной ткани с латексной эластичной тесьмой для лучшего сцепления с обувью.Защита от порезов ручной цепной пилой 1 класс;Тн - защита от пониженных температур, 4 класс;Мп - защита от механических воздействий (проколов и порезов);Ми - защита от механических воздействий (истирания);З - защита от общих производственных загрязнений.Ткань верха: смесовая (67% полиэфир, 33% хлопок) с «биверной» структурой, c масловодоотталкивающей отделкой, плотность 240 г/кв.м.Защитные вставки: пилостойкий трикотаж (100% полиэфир), плотность 155 г/кв.м.Утеплитель: «Филгуд МИКРО», 100 г/кв.м, куртка – 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя.Сигнальные элементы: световозвращающие полосы шириной 50 мм.Цвет: основной – серый, отделка – флуоресцентный красный.
	Указание характеристик
	

	1.17
	Костюм на утепляющей прокладке (куртка, брюки / полукомбинезон)
	Комплектация: куртка с капюшоном, брюки или полукомбинезон) Для Ⅲ, IV и особого климатического пояса. Смешанная хлопкополиэфирная ткань, содержание хлопка не менее 35% и не более 80% плотность не менее 250 г/м2 водоотталкивающая пропитка, для Ⅲ, IV и особого климатического пояса.
	Указание характеристик
	

	1.18
	Костюм на утепляющей прокладке (куртка, брюки / полукомбинезон) (ИТР)
	Комплектация: куртка с капюшоном, брюки или полукомбинезон) Для Ⅲ, IV и особого климатического пояса. Смешанная хлопкополиэфирная ткань, содержание хлопка не менее 35% и не более 80% плотность не менее 250 г/м2 водоотталкивающая пропитка, для Ⅲ, IV и особого климатического пояса.
	Указание характеристик
	

	1.19
	Костюм противоэнцефалитный для защиты от вредных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых), в том числе в комплекте с головным убором (куртка, брюки / полукомбинезон)
	Костюм: куртка, брюки.Куртк с капюшоном, несъемным (втачным) комбинированным с расширенной передней частью, на которую  на молнию крепится съемная противомоскитная сетка.Спереди куртка застегивается на молнию от горловины до кокетки.На рукавах – трикотажные манжеты для предотвращения проникновения насекомых.Брюки с эластичной тесьмой (резинкой) и шлевками на поясе. Защитные свойства:нг - защита от вредных биологических факторов (гнуса);Бнк - защита от вредных биологических факторов (клещей);Ми - защита от механических воздействий (истирания);З - защита от общих производственных загрязнений.Ткань: 100% хлопок с водоотталкивающей отделкой, плотность 250 г/кв.м.
Цвет: зеленый.Сигнальные элементы: световозвращающие полосы шириной 50 мм.
	Указание характеристик
	

	1.20
	Костюм сигнальный повышенной видимости для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки / полукомбинезон)
	Комплектация: Куртка,  брюки или полукомбинезон. Ткань основная:  смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) с малосминаемой отделкой, плотностью не менее 245 г/кв.м, Ткань фоновая: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) с водоотталкивающей отделкой, плотностью не менее 245 г/ Ткань должна  соответствовать европейскому стандарту EN 20471 для сигнальной одежды повышенной видимости. Сигнальные элементы: световозвращающие полосы шириной не менее 50 мм; комбинированная световозвращающая и светонакопительная полоса шириной 65 мм
	Указание характеристик
	

	1.21
	Костюм сигнальный повышенной видимости на утепляющей прокладке (куртка, брюки / полукомбинезон)
	Комплектация: куртка, брюки или полукомбинезон. Для I, II, III климатического пояса. Смешанная хлопкополиэфирная ткань, содержание хлопка 35%-80%  плотность  250 (+/-10) г/м2 водоотталкивающая пропитка.  Для I, II, III климатического пояса. Смешанная хлопкополиэфирная ткань, содержание хлопка 35%-80%  плотность  250 (+/-10) г/м2 водоотталкивающая пропитка. Светоотражающие вставки
	Указание характеристик
	

	1.22
	Костюм утепленный для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины (куртка, брюки / полукомбинезон)
	Комплектация: куртка, брюки или полукомбинезон. 3 класс защиты. Ткань верха: из огнестойких волокон с постоянными защитными свойствами, состав сырья: 70% преокс, 30% параарамид,  плотность 350 (+/-10) г/м2 (в том числе силиконовое покрытие 90 г/м2) с термостойким силиконовым покрытием, , плетение саржа 2/2. Утеплитель: пламястойкий,  плотность 150 г/кв.м, состав сырья 100% ПЭ
	Указание характеристик
	

	1.23
	Нарукавники для защиты от нефти и/или нефтепродуктов
	Материал - поливинилхлорид – 100 %. Длина нарукавников – не менее 460 мм. Толщина основы – не менее 2,3 мм. Область применения Нарукавники защищают руки от механических повреждений и общих производственных загрязнений.  Устойчивы при контакте с влагой. Защищают руки   от воздействия масел, нефти и нефтепродуктов, от растворов нетоксичных веществ
	Указание характеристик
	

	1.24
	Нарукавники из полимерных материалов
	Нарукавники, плотность не менее 20мкм Материал: Полиэтилен — 100%. Размер: 40х20 см
	Указание характеристик
	

	1.25
	Нарукавники хлопчатобумажные
	З – от общих производственных загрязнений. Ткань: 100% хлопок. Нет заключения Минпромторг
	Согласие с требованиями
	

	1.26
	Обувь специальная (сапоги) для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой, от механических воздействий (ударов)
	Защитные своства: Нс, Нм, Мун 200, См, Сж,  Ми, З. 2 класс защиты (устойчива к разрезанию ручной цепной пилой). Система защиты от цепной пилы:
2 металлические пластины, закрывающие голень и плюсну; пакет из 30 слоев противопропильного материала, расположенного в месте соединения пластин.Верх обуви: натуральная гидрофобная кожа.Подкладка: дышащая сетчатая подкладка из полиэстера.
Защитные носки: металлические (Мун 200).Вкладные стельки: полотно из вспененного полиуретана ЭВА, дублировано трикотажем.Проколозащитные прокладки: неметаллические (1200 Н).Подошва: однослойная, нитрильная резина.Метод крепления: клеевой. Нет заключения Минпромторг
	Согласие с требованиями
	

	1.27
	Обувь специальная диэлектрическая (галоши)
	Галоши или боты. Высота бот: не менее 160 мм. Верх обуви: резина Тип подошвы: однослойная Подошва: резина Метод крепления: формовой
	Указание характеристик
	

	1.28
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (истирания) (ботинки кожаные с жестким подноском)
	На шнурках с защитным подноском из композитного материала. Верх обуви: натуральная кожа. Материал подошвы: ПУ/ТПУ. Усиленный подносок 200 Дж
	Согласие с требованиями
	

	1.29
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) (ботинки или сапоги кожаные с жестким подноском)
	Защитные свойства: Нс, Нм, Мун 200, См, Сж, Ми, З. Верх обуви: кожа натуральная, толщиной 1,8–2,0 мм.Подкладка: полиэстер + полотно иглопробивное + кожа из спилка.Защитные носки: металлические (Мун 200).Подошва: двухслойная, полиуретан + полиуретан.Метод крепления: литьевой.Подошва двухслойная (устойчивая к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%).
	Указание характеристик
	

	1.30
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) (Ботинки или сапоги кожаные с жестким подноском) (ИТР)
	Защитные свойства: Нс, Нм, Мун 200, См, Сж, Ми, З. Верх обуви: кожа натуральная,толщиной 1,8–2,0 мм. Подкладка: полотно полиэстер.Подошва двухслойная маслобензостойкая, кислотощелочестойкая (устойчивая к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%).Нижний слой изготовлен из износостойкого, термостойкого (+120 °С) термопластичного полиуретана, стойкого к деформациям, истиранию.
Защитные носки: композитный материал (Мун 200).Вкладные стельки: вспененный материал полиэстер+полиуретан.Подошва: двухслойная, полиуретан + термопластичный полиуретан (ПУ/ТПУ).Метод крепления: литьевой.
	Указание характеристик
	

	1.31
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов), искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины (Ботинки или сапоги)
	Защитные свойства: Нс, Нм, Мун 200, Сж, Тп, Тр,Ми, З. Материал верха – термоустойчивая, водоотталкивающая натуральная кожа повышенной толщины (1,8–2,0 мм). Подошва маслобензостойкая (устойчивая к воздействию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов) изготовлена из износостойкой, термостойкой (+300°С при кратковременном (60 с) контакте с нагретыми поверхностями) резины на основе нитрильного каучука. Подкладка: полотно нетканое / полотно полиамидное.
	Указание характеристик
	

	1.32
	Обувь специальная для защиты от нефти и/или нефтепродуктов (Сапоги специальные резиновые или из полимерных материалов для защиты от нефти и/ или нефтепродуктов)
	Верх обуви: эластичный полиуретан Подкладка: текстильный материал с полиуретановой пропиткой Антипрокольная стелька: сталь; Подошва: нескользящее покрытие; Защита: Наличие накладок для защиты голеностопа; Стойкость к кислотам, щелочам, нефти и нефтепродуктам
	Указание характеристик
	

	1.33
	Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов для защиты от воды (Сапоги или Полусапоги)  (ИТР)
	Верх обуви: эластичный полиуретан Антипрокольная стелька: сталь; Подошва: нескользящее покрытие; Защита: Наличие накладок для защиты голеностопа.
	Указание характеристик
	

	1.34
	Обувь специальная утепленная ( валенки с резиновым низом)
	Верх обуви: натуральная шерсть. Подошва: резина.Для Ⅲ, IV и особого климатического пояса.
	Согласие с требованиями
	

	1.35
	Обувь специальная утепленная (ботинки или сапоги кожаные с жестким подноском)
	Защитные свойства: Нс, Нм, Мун 200, Сж, См, Тн, Тп,Ми, З, У.Верх обуви: натуральная кожа.Подкладка: многослойный утеплитель – мех искусственный на трикотажной основе с шерстяным ворсом. Подошва двухслойная (устойчивая к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%). Нижний слой подошвы изготовлен из износостойкой, термостойкой (при кратковременном (60 сек.) контакте с нагретыми поверхностями до +300 °С), морозостойкой (–45 °С) нитрильной резины, стойкой к деформациям, истиранию.Вкладные стельки: многослойный утеплитель.Подошва: двухслойная, полиуретан + нитрильная резина.Метод крепления: литьевой.Проколозащитные прокладки: неметаллические (1200 Н).
	Указание характеристик
	

	1.36
	Обувь специальная утепленная (ботинки или сапоги кожаные с жестким подноском) (ИТР)
	Защитные свойства: Нс, Нм, Мун 200, Сж, См, Тн, Тп,Ми, З, У.Верх обуви: натуральная кожа.
Подкладка: многослойный утеплитель – мех искусственный на трикотажной основе с шерстяным ворсом (70% волокно шерсть, 30% волокно полиэфирное, плотность 640 г/кв.м, высота ворса 14 мм), утеплитель Шелтер В-200 с металлизированной пленкой. Подошва двухслойная (устойчивая к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%). Нижний слой подошвы изготовлен из износостойкой, термостойкой (при кратковременном (60 сек.) контакте с нагретыми поверхностями до +300 °С), морозостойкой (–45 °С) нитрильной резины, стойкой к деформациям, истиранию. Вкладные стельки: многослойный утеплитель.Подошва: двухслойная, полиуретан + нитрильная резина. Метод крепления: литьевой.
	Указание характеристик
	

	1.37
	Обувь специальная утепленная (сапоги кожаные с жестким подноском) для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой, от механических воздействий (ударов)
	Защитные своства: Нс, Нм, Мун 200, См, Сж, Сл, Тн, Ми, З. 2 класс защиты (устойчива к разрезанию ручной цепной пилой). Система защиты от цепной пилы:
2 металлические пластины, закрывающие голень и плюсну; пакет из 30 слоев противопропильного материала, расположенного в месте соединения пластин.Верх обуви: натуральная гидрофобная кожа.Подкладка: полушерсть с добавлением полиэфирных волокон.Утеплитель: вкладной чулок (полотно нетканое иглопробивное с металлизированной пленкой).Проколозащитные прокладки: неметаллические (1200 Н).
Подошва: однослойная, нитрильная резина. Метод крепления: клеевой. Нет заключения Минпромторг
	Согласие с требованиями
	

	1.38
	Обувь специальная утепленная для защиты от механических воздействий (ударов), искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины (Ботинки или сапоги)
	Защитные свойства: НС, Нм, Мун 200, Сж,См, Тн 40, То, Тп, Тр,Ми, З. Верх обуви: натуральная кожа, термоустойчивая, толщиной 1,8–2,0 мм..Нижний слой изготовлен из износостойкой, термостойкой (при кратковременном (60 сек.) контакте с нагретыми поверхностями до +300 °С), морозостойкой (-45 °С) нитрильной резины, стойкой к деформациям, истиранию.Вкладная стелька из многослойного утеплителя.Подкладка: мех шерстяной (70% шерсть, 30% ПЭ) + Шелтер® В-200 фольга.
Утеплитель: Шелтер® В-200 фольга.Подошва: ПУ / нитрильная резина. Тип системы шнурования: пряжка «быстрый сброс».
	Указание характеристик
	

	1.39
	Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания
	Цвет линзы: прозрачный. Оптический класс: №1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения). Материал линзы: поликарбонат или аналог. Защита: от летящих частиц. Покрытие: против царапин и запотевания
	Указание характеристик
	

	1.40
	Очки защитные от ультрафиолетового излучения, слепящей яркости
	Цвет линзы: прозрачный. Оптический класс: №1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения). Материал линзы: поликарбонат. Материал оправы: нейлон, термопластичный каучук. Защита: от летящих частиц, ультрафиолетовых лучей. Покрытие: против царапин и запотевания. Регулировка дужек: по длине.
	Согласие с требованиями
	

	1.41
	Пальто, полупальто, плащ для защиты от воды
	Ткань: 100 % полиэфирная ткань, с ПВХ покрытием, плотность не менее 200 г/м2
	Указание характеристик
	

	1.42
	Пальто, полупальто, плащ для защиты от воды (ИТР)
	Ткань: 100 % полиэфирная ткань, с ПВХ покрытием, плотность не менее 200 г/м2
	Указание характеристик
	

	1.43
	Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины
	Материал: однородный кожевенный спилок высшего сорта толщиной не менее 1,2 и не более 1,4 мм. Подкладка в кисти руки: мягкое и теплое ворсовое х/б полотно плотностью не менее 280 г/кв.м. Подкладка в манжете: х/б ткань. Швы прошиты прочной огнестойкой нитью и усилены вставками из кожевенного спилка. Защитные свойства: обеспечивают высокую защиту от тепловых и механических воздействий – искр и брызг расплавленного металла, от ожога при контакте с открытым пламенем или раскаленной поверхностью; устойчивы к порезам, проколам и истиранию. Назначение: для сварочных работ всех видов, работ с раскаленными предметами, с грубыми абразивными поверхностями, включая работы в холодных условиях.
	Указание характеристик
	

	1.44
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)
	Материал: 75% хлопок, 25% полиэфир.Класс вязки 13.
	Согласие с требованиями
	

	1.45
	Перчатки для защиты от нефти и нефтепродуктов
	Стойкость к кислотам – до 80% Стойкость к щелочам – до 50% Стойкость к нефти и нефтепродуктам. Длина изделия не менее 270 и не более 290 см.
	Указание характеристик
	

	1.46
	Перчатки для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой
	Защита от механических воздействий ГОСТ EN 388-2019: Стойкость к истиранию / Уровень 3;Сопротивление порезу / Уровень 1; 
Сопротивление раздиру / Уровень 2 ;Стойкость к проколу / Уровень 2;Сопротивление порезу (ISO) / Испытание не проводилось – X
Защита от механических воздействий:Ми,М, для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой. Основная технология: раскроенные и сшитые.Длина: 230–260 мм.Тип манжеты: велькро (Velcro).Материал основы: спилок + полиэфир + пенополиуретан + полипропилен.Материал подкладки: флис. цена:4 832,00. Россия
	Согласие с требованиями
	

	1.47
	Перчатки или рукавицы
	Рукавицы. Утеплитель – натуральная овчина.Защитные свойства Ми, Тн. Для I, II, Ⅲ-IV и особого климатического пояса
	Указание характеристик
	

	1.48
	Перчатки или рукавицы
	Рукавицы. Утеплитель – натуральная овчина.Защитные свойства Ми, Тн.Для I, II, Ⅲ-IV и особого климатического пояса
	Указание характеристик
	

	1.49
	Перчатки резиновые водонепроницаемые для защиты от воды и нетоксичных растворов
	Высокая устойчивость к воздействию кислот (до 80%) и щелочей (до 40%), солей, спиртов, неорганических растворителей. Материал основы: хлопковое напыление. ​Материал покрытия: натуральный каучук, неопрен
	Указание характеристик
	

	1.50
	Перчатки специальные диэлектрические
	Для защиты человека от поражения электрическим током до 1000 В. Изготавливаются из латекса.
	Согласие с требованиями
	

	1.51
	Подшлемник утепленный
	Подшлемник для защиты от пониженных температур. Состав сырья: хлопок 100%, трикотаж. Плотность не менее 300 г/м.
	Указание характеристик
	

	1.52
	Пояс предохранительный, его составные части и комплектующие к нему
	Удерживающая привязь или страховочная привязь, для функции страховки, остановки падения, в комплект поставки входит строп с амортизатором. Может эксплуатироваться при температуре от -50оС до +50оС.
	Указание характеристик
	

	1.53
	Противоаэрозольные, противоаэрозольные с дополнительной защитой от паров и газов средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью - фильтрующие полумаски
	Для защиты от сварочных дымов, тумана, озона и органических паров, пыли металлсодержащих руд, свинца, минералов, угля, хлопка, муки и других веществ; туманов, включая кобальт, алюминий, хром, медь, свинец, марганец, молибден, никель, олово, ванадий, окислы железа, магния, цинка гальванического, двуокиси титана, в т. ч. при сварке гальванизированной и нержавеющей стали, алюминия. Должно обеспечивать защиту FFP2 (до 12 ПДК, от озона и органических паров до ПДК)
	Указание характеристик
	

	1.54
	Противошумные вкладыши (беруши) или противошумные наушники, включая активные, и их комплектующие
	Вкладыши: Пара. Изготовлены из мягкого гипоаллергенного вспененного полиуретана, принимают форму слухового канала. Имеют уровень защиты для защиты от повторяющегося воздействия шума с уровнем свыше 80 дБ Наушники: Удобная регулировка по размеру головы. Имеют уровень защиты для защиты от повторяющегося воздействия шума с уровнем свыше 80 дБ
	Указание характеристик
	

	1.55
	Фартук для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины
	Защитные свойства: От искр, брызг расплавленного металла, окалины – Тр От теплового излучения – Ти Отсутствие соединительных швов; Цельнокроеная нагрудная часть; Регулировка шейной бретели; Основная ткань верха: из огнетермостойких волокон с постоянными защитными свойствами (70% преокс, 30%  параарамид) с термостойким силиконовым покрытием, плотность не менее 380 г/кв.м. Ткань бретелей и пояса: «Метеор FR» или эквивалент (100% хлопок) с огнестойкой отделкой , плотностью не менее 335 г/кв.м.
	Указание характеристик
	

	1.56
	Фартук из полимерных материалов
	Ткань: прорезиненная диагональ, плотность не менее 400г/м2
	Указание характеристик
	

	1.57
	Шапка - ушанка
	Ткань: полиэфир, хлопок, акрил. Утеплитель плотностью не менее 150 г/кв.м. Ветрозащитная ткань. Температурный режим от -10оС до -35оС
	Указание характеристик
	

	1.58
	Щиток защитный лицевой от брызг расплавленного металла и горячих частиц
	Конструкция: корпус щитка из термостойкого материала со светофильтром внутреннее защитное поликарбонатное стекло защищает при выполнении вспомогательных работ. Защитные свойства: защита глаз и лица электросварщика от прямых излучений сварочной дуги, искр и брызг расплавленного металла. Температурный режим: от –40 до +80 °С
	Указание характеристик
	

	1.59
	Щиток защитный лицевой от механических воздействий (ударов твердых частиц), в том числе из металлической сетки
	Размерный ряд от 51 до 65 см. Оптический класс: №1 (не дает искажений) Материал экрана: ударопрочный поликарбонат Материал козырька:  полипропилен Регулировка оголовья: храповик Защита: от механического воздействия, летящих частиц с высокоэнергетическим ударом, абразива, искр и брызг неразъедающих экран жидкостей, искр и брызг расплавленного металла, УФ-излучения, высокой температуры Покрытие: против царапин и истирания Размер экрана: 220х315 мм Рабочая температура: от -50°С до +130°С
	Согласие с требованиями
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	
	
	

	2.1
	Продукция должна обеспечивать:
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1
	удобство пользования изделием и отдельными его элементами;
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.2
	функциональное расположение деталей и узлов;
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.3
	возможность регулирования теплообмена с окружающей средой при изменении метеорологических условий или уровня физической активности;
	Согласие с требованием
	
	

	  2.1.4
	возможность регулирования локального прилегания изделия (деталей, узлов) к поверхности тела;
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.5
	соразмерность изделий спецодежды и ее частей;
	Согласие с требованием
	
	

	2.2
	Продукция должна быть новой, ранее не использованной и изготовленной не ранее года, предшествующего году поставки.
	Согласие с требованием
	
	

	2.3
	Продукция должна быть изготовлена с учетом корпоративного стиля Группы РусГидро указанного в Приложении № 1 к настоящим техническим требованиям.
	Согласие с требованием
	
	

	3
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	 3.1.
	Утепленная спецодежда должна обеспечивать следующие теплозащитные свойства, при непрерывном нахождении человека на холоде (в соответствующем климатическом поясе) в течение 3-х часов на уровне:
	
	
	

	 3.1.1
	Для II климатического пояса:
не менее 0,451 и не более 0,528 °C·м2/Вт
	Согласие с требованием
	
	

	3.1.2
	Для III климатического пояса:
не менее 0,518 и не более 0,569 °C·м2/Вт
	Согласие с требованием
	
	

	3.1.3
	Для IV климатического пояса:
не менее 0,744 и не более 0,767 °C·м2/Вт
	Согласие с требованием
	
	

	3.1.4
	Для Особого климатического пояса:
не менее 0,767 и не более 0,823 °C·м2/Вт
	Согласие с требованием
	
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	
	

	4.1.
	Адреса доставки
	- Строительный участок Нерюнгри, 678965, Саха /Якутия/ Респ, г Нерюнгри, ул Карла Маркса, д. 9, к. 1, кв. 20;
- Хабаровский УРП, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Автономная, д. 5;
- ЮСУРП, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск ул. Шлакоблочная д 28.
	Согласие с требованием
	
	

	4.2.
	Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.
	Согласие с требованием
	
	

	5.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	С каждой партией поставляемой Продукцией должны поставляться заверенные копии сертификатов (деклараций) соответствия СИЗ техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к качеству продукции
	
	
	

	6.1.
	Материалы, используемые для изготовления СИЗ, и вещества, которые могут выделяться при их эксплуатации, не должны вызывать у пользователя заболевание и (или) травму. Спецодежда должна удовлетворять требованиям безопасности и защиты работника от опасных и вредных производственных факторов на протяжении всего срока эксплуатации, установленного типовыми нормами и соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011.
	Согласие с требованием
	Копии сертификатов (декларации) соответствия СИЗ техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)
	

	6.2.
	Продукция преимущественно (основные элементы: одежда, обувь) должна быть изготовлена на территории Российской Федерации или на территории государств-членов Евразийского экономического союза (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская республика).
	Согласие с требованием
	Копия заключения о подтверждении производства продукции на территории Российской Федерации, выданного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации или выписка из реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза.
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3. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

3.1 В цену продукции должны быть включены все затраты, связанные с исполнением обязательств по поставке продукции, в том числе, все налоги, сборы и пошлины, расходы на доставку Продукции до места поставки, погрузку и разгрузку, иные расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору.

  4. Приложения

Приложение №1: Корпоративные требования.
Приложение №2: Распределение потребности по адресам поставки товара (ассортиментный перечень).




Исполнитель:

Ведущий специалист группы МТС
Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро»					          В.В. Шемякин


Согласовано:

Руководитель группы ОТиТБ
Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро»			                                 П.А. Ослопов



Руководитель группы МТС
[bookmark: _GoBack][bookmark: _GoBack_Копия_1]Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро» 			                                  К.И. Пармон


















[bookmark: _Toc141092056]Приложение №1 к Техническим требованиям 
[bookmark: _Toc141092057]Корпоративные требования.
1. Специальная одежда должна выполняться в корпоративном стиле Группы РусГидро:
–  основной цвет – темно-синий, василек;
–  цвет отделочной ткани – оранжевый;
– световозвращающая лента шириной 25-50 мм должна располагаться по кокеткам полочек и спинки, по нижней части рукавов и брюк;
–  световозвращающая лента на костюмах – серая.
1.1. Требования к логотипам Группы РусГидро:
1.1.1. Логотип-термопечать «РусГидро»:
–  месторасположение логотипа: на спине под кокеткой согласно макету;
–  цветовое сочетание логотипа согласно макету;
– наименование подразделения Подконтрольной организации/филиала и размер логотипа уточняется при заключении договора;
1.1.2. Шеврон (термопечать) на клапане левого нагрудного кармана:
– месторасположение – на клапане левого нагрудного кармана;
– цветовое сочетание шеврона (термопечать) согласно макету.
1.1.3. Шеврон 2 (эскиз) ПАО «РусГидро» диаметром 60 мм:
– месторасположение – на левом рукаве, 10 см от оката рукава;
– цветовое сочетание шеврона согласно макету:
1.1.4 Логотип касок
Место нанесения – лобная часть каски. На оранжевых и синих касках фирменный блок печатается как на образце. Фирменный блок наносится на фронтальную часть каски. Ширина фирменного блока около 60 мм. Используемые цветовые пантоны: (оранжевый – Pantone 165С, синий - Pantone 300C).
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Приложение №2 к Техническим требования


Распределение потребности по адресам поставки товара (ассортиментный перечень)

Приложение №2 приложено отдельным файлом.
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