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Потенциальным поставщикам    продукции




        








Запрос заявок

Уважаемые господа!

         Филиал ПАО «Якутскэнерго» - КВГЭС им. Е.Н. Батенчука (далее – Заказчик), 678185, РС (Якутия), Мирнинский р-он, п.Чернышевский, проводит планирование закупок продукции на 2027 год с длительным сроком изготовления или  длительным сроком поставки (сложной логистики) и в этой связи приглашает юридических лиц (далее – Поставщики) подавать свои предложения  поставки по лоту «ОКПД2 20.30.12.130  Поставка эмалей и красок для  Каскада Вилюйских ГЭС им.Е.Н. Батенчука в рамках эксплуатационных расходов»:

	№ п/п
	Наименование 
продукции
	ГОСТ
	Тех.описание
	Ед. изм.
	Кол-во
	Код по ОКПД2/ Расшифровка
	Применение законодательства о национальном режиме

	1
	Ацетон технический ГОСТ 2768
	ГОСТ 2768-84
	Изготовлен окислением изопропилового спирта. Формула: СН3-С(О)- СН3, бесцветная легкоподвижная летучая жидкость с характерным запахом. Используется в качестве разбавителя лакокрасочных составов. Класс пожароопасности: КМ-1. Доставка: в плотно закрывающихся канистрах по 5 кг. Дата изготовления: не ранее 4 кв. 2026 г.
	кг
	100
	20.14.62.111 - Ацетон
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции  по Приложению № 2

	2
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ Verix
	
	Акриловая грунтовка глубокого проникновения  для внутренних и наружных работ. Тип применения: Для внутреннего применения. Для наружного применения. Объекты применения: Для стен, Для потолка. Тип: Грунтовка. Температура применения: от 20 C. Марка Verix. Фасовка: пластиковая канистра по 5 кг. Основа: Акриловая. Расход: 0,2 кг/м2. Тип грунтовки: Глубокого проникновения. Рабочие инструменты: Кисть, Валик. Время высыхания слоя при 20°C (+/- 2°C) 2 ч. Разбавитель: Вода. Химстойкость: Да.
  Дата изготовления: не позднее 4 кв. 2026 г.
	кг
	50
	20.30.11.130 - Грунтовки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции  по Приложению № 1

	3
	Грунтовка полиуретановая для внутренних и наружных работ 88PU 1GS Политакс прозрачная
	ТУ 22.23.19-001-40658904-2022
	Однокомпонентный полиуретановый грунт для металла ПОЛИТАКС 88PU 1GS применяется для предварительного грунтования металлических поверхностей в т. ч. с плотной ржавчиной. Технические характеристики:  Температура проведения работ, не ниже : от - 30°С до +25°С.
Температура материала, °С: от +10°С до +25°С. Относительная влажность воздуха при нанесении, %, не более: 80. Внешний вид: Прозрачная жидкость янтарного цвета. Вязкость по ВЗ-4 при t (+20±2)°C, сек, не менее: 18. 
Массовая доля нелетучих веществ, %: 25. Плотность, кг/л: 0,91. Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более: 6. Интервал рабочих температур в воздушной среде, °С: от -60°С до +100°С. Водопоглощение за 24 часа, % по объему: 0,1. Предел прочности пленки при разрыве при +20°С, МПа
65. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее: 12. Твердость пленки по Шору, тип D, на 28 сутки, ед.: 70-72. Эластичность при изгибе, мм: 1. Блеск пленки, % не менее: 82-87. Адгезия, балл, не более: 1. Истираемость пленки, Табер, CS-10, масса грузов 1кг, мг: 6. Способ нанесения: кисть, валик, пневматическое распыление. Теоретический расход на один слой: 60–80 г/м2. Рекомендуемое количество слоев: 1–2.Год изготовления не ранее 2027  г.  Вид упаковки: металлические бочки  по  5 кг.
	кг
	50
	20.30.11.130 - Грунтовки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции  по Приложению № 1

	4
	Грунтовка полиуретановая однокомпонентная по бетону Праймер
	ТУ 2312-021-10861980-2013
	Однокомпанентная полиуретановая грунтовка Праймер 1101, содержит органические растворители. Отверждается при контакте с естественной влажностью воздуха. Применяется для грунтования поверхности пористых минеральных оснований, таких как бетон, цементно-песчаные стяжки, штукатурки.  Состав: Раствор изоцианатного преполимера в органическом растворителе, целевые добавки.Внешний вид покрытия: низковязкая жидкость коричневого цвета. Плотность (при +20 С): 0,96±0,02 кг/л (по ГОСТ 28513). Условная вязкость по В3 246 диаметр сопла 4 мм (при +20 С), 13±3 с (по ГОСТ 8420). Содержание нелетучих веществ: 50±3 % (по ГОСТ 17537). Время высыхания до степени 1 (при+20 С)не более 3 ч (по ГОСТ 19007). Время высыхания до степени 3 (при+20 С) не более 12 ч (по ГОСТ 19007). Адгезионная прочность не менее:  2,5 Н/мм2:Расход : 0,15 – 0,30 кг/м2. Практический расход зависит от степенипористости основания. Упаковка: 5 кг (металлические бочки и ведра сГерметичными крышками).  Год изготовления не ранее 4 кв.  2026г.
	кг
	30
	20.30.12.140 - Грунтовки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции  по Приложению № 1

	5
	Грунт-эмаль антикоррозионная по ржавчине 3 в 1 Нержамет серая RAL 7040
	
	Алкидно-уретановая грунт-эмаль 3 в 1  предназначена для проведения наружных и внутренних работ по окрашиванию поверхностей со следами коррозии, которые эксплуатируются в условиях умеренного и холодного климата. Технические характеристики: Срок годности (с даты изготовления)
12 мес. Тип: алкидно-уретановая.Цвет RAL 7040. Оттенок: серый. Возможность колеровки: Нет. Время высыхания между слоями: 1 ч. Покрытие на 1 кг: 5-10 м². Расход краски: 0.15-0.2 кг/м². Без запаха: нет. Степень блеска: глянцевый. Металлик: Нет. Разбавитель: ортоксилол. Основания: металл. Способ нанесения: кисть/валик/краскораспылитель. Температура основания: от 5 до 30 °С.
Min температура эксплуатации: -45 °С. Max температура эксплуатации: 60 °С.
Термостойкость: нет. Время полного высыхания: 24 ч. Расход: 0.1-0.15 л/м².
Моющаяся: да. Огнезащитность: нет. Влагостойкость: да. Фактурная: нет. 
По ржавчине: да. Быстросохнущая: да. Износостойкая. да. Для помещений с повышенной влажностью: нет.   Вид тары: металлическая банка по 2-4 кг. Год изготовления 2027 г.
	кг
	80
	20.30.11.130 - Грунтовки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции  по Приложению № 1

	6
	Грунт-эмаль эпоксидная для внутренних и наружных работ 22EP 2S/75 Политакс оранжево-коричневая RAL 8023
	ТУ 5772-001-69661873-2012
	Политакс 22EP 2S/75. Быстросохнущее, толстослойное, двухкомпонентное, эпоксидное покрытие с высоким сухим остатком и возможностью нанесения при низких температурах. Двухкомпонентная эпоксидная эмаль. Внешний вид и цвет покрытия: Однородное, глянцевое. Цвет:  оранжевокоричневый . Колеровка по RAL 8023. Массовая доля нелетучих веществ (сухой остаток), %: 85±2. Объемная доля нелетучих веществ, %: 73±3. Время высыхания на отлип, ч: не более 1,5 при t (+20,0±2)°C. Время высыхания до степени 3, ч: не более 2,5 при t (+20,0±2)°C. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа М–3, усл. ед.: Не менее 0,45. Термостойкость плёнки при +120°C, ч. Не менее 12-ти. Адгезия плёнки, баллы: Не более 2-х. Жизнеспособность после смешивания с отвердителем:                         +10°C: Не менее 90 минут+20°C : Не менее 60 минут+30°C : Не менее 40 минут Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при t (+20,0±2)°C, ч:       • воды и 40%-го раствора NaOH:    Не менее 48-ми.                                                           • 3%-го раствора NaCl:   Не менее 48-ми.                                                                             • минерального масла:  Не менее 36-ти.                                                                   Фасовка: Металлическая тара: комплект: Эмаль + отвердитель = 10 кг. Год изготовления 2027 г.
	кг
	50
	20.30.11.130 - Грунтовки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции  по Приложению № 1

	7
	Грунт-эмаль эпоксидная для внутренних и наружных работ Masscopoxy 1264LT серая
	ТУ 2312-020-93296022-2015
	Грунт-эмаль 2-х компонентная эпоксидная  MASCOPOXY 1264 (цвет: серый). Двухкомпонентная толстослойная низкотемпературная эпоксидная грунт-эмаль с низким содержанием растворителей. Используется для защиты стальных металлоконструкций (свай, закладных деталей, шпунтов и пр.), находящихся в зоне погружения в землю и воду и в зоне переменного смачивания. Продукт должен иметь сертификат соответствия.  Комплект постаки: основа/отвердитель – 20 кг/3,4 кг. Год изготовления 2027г.
	кг
	400
	20.30.11.130 - Грунтовки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции  по Приложению № 1

	8
	Краска акриловая всепогодная для наружных работ АК-1390 полуглянцевая коричнево-красный RAL 3011
	ТУ 2313-125-21743165-2007
	АК-1390 ПГ— двухкомпонентный, антикоррозионный, быстросохнущий лакокрасочный материал. Полуглянцевая. Теоретический расход от 180 до 200 г/м2 на один слой. Практическое высыхание (до степени 3 по ГОСТ 19007-73):- при температуре 20 °С 10 часов, - при температуре 60 °С  - 1час. Жизнеспособность после смешения компонентов: АК-1390 ПГ – 4 часа; Упаковка  герметичнозакрытая тара. Комплект: эмаль +отвердитель = 5кг.   Год изготовления:  2027 г. 

	кг
	50
	20.30.12.120 - Краски на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции  по Приложению № 1

	9
	Краска акриловая фасадная ВД-АК-1180 белоснежная
	
	Краска фасадная белая на акриловой основе. Срок службы — от 7 лет.  Время высыхания для нанесения второго слоя — 30 мин (в некоторых источниках указывается 2 часа). Время полного высыхания (полимеризации) — 24 часа.Степень блеска — от глубоко матового до шелковисто-глянцевого. Водопоглощение: W=0,03. Основа — акриловая смола. Плотность -1,3-1,42 кг/л. Сухой остаток — 70%. Температура нанесения от -20° до +30°. Рабочий диапазон температур готового покрытия от -50° до +70°. Упаковка:  в пластмассовых ведрах  по 10 кг. Год изготовления  2027 г.
	кг
	90
	20.30.12.120 - Краски на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции  по Приложению № 1

	10
	Краска алкидная универсальная серебристая аэрозоль 520мл
	ТУ  2388-025-53934955-10
	Эмаль универсальная аэрозольная  KUDO серебристая KU-1090. Алюминиево-цинковая. Цвет серый. Степень блеска глянцевый. Антикоррозийные свойства.
Способ нанесения - аэрозольное распыление. Расход 0.26 л/м²
Время полного высыхания 2 ч Температура основания не ниже +10 °С
Min температура эксплуатации  -50 °С , Max температура эксплуатации 90 °С
Основания металл. Моющаяся. Быстросохнущая. Износостойкая.
Влагостойкость. Год изготовления: не ранее 4 кв.2026г.
	шт
	2
	20.30.11.120 - Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции  по Приложению № 1

	11
	Краска аэрозольная белая 520мл
	ТУ 2388-025-53934955-10
	Грунт-эмаль по ржавчине KUDO сигнальная белая KU-319003. Предназначена для окрашивания изделий из сплавов чёрных металлов, которые подвержены коррозии. Алкидная. Объем  0.52 л.  Вес нетто 0.36 кг Вид тары аэрозоль. Цвет белый, матовый  RAL 9003. Рекомендуемое количество слоев 2-3. Время высыхания между слоями 0.5 ч.  Антикоррозийные свойства. Способ нанесения,аэрозольное распыление. Расход 0.26 л/м² Время полного высыхания 2 ч.Температура основания не ниже +10 °С Min температура эксплуатации -50 °С Max температура эксплуатации 120 °С Основания металл. Моющаяся. Быстросохнущая
Износостойкая. Для помещений с повышенной влажностью.  Год изготовления: не ранее 4 кв.2026г.

	шт
	2
	20.30.11.120 - Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции  по Приложению № 1

	12
	Краска аэрозольная красная 520мл
	ТУ 2388-025-53934955-10
	Грунт-эмаль по ржавчине KUDO красная  KU-319003. Предназначена для окрашивания изделий из сплавов чёрных металлов, которые подвержены коррозии. Алкидная. Объем  0.52 л.  Вес нетто 0.36 кг Вид тары аэрозоль. Цвет белый, матовый  RAL 9003. Рекомендуемое количество слоев 2-3. Время высыхания между слоями 0.5 ч. Антикоррозийные свойства. Способ нанесения,аэрозольное распыление. Расход 0.26 л/м² Время полного высыхания 2 ч. Температура основания не ниже +10 °С Min температура эксплуатации -50 °С Max температура эксплуатации 120 °С Основания металл. Моющаяся. БыстросохнущаяИзносостойкая. Для помещений с повышенной влажностью.  Год изготовления: не ранее 4 кв.2026г.
	шт
	2
	20.30.11.120 - Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции  по Приложению № 1

	13
	Краска аэрозольная черная 520мл
	
	Грунт-эмаль по ржавчине KUDO красная  KU-319003. Предназначена для окрашивания изделий из сплавов чёрных металлов, которые подвержены коррозии. Алкидная. Объем  0.52 л.  Вес нетто 0.36 кг Вид тары аэрозоль. Цвет белый, матовый  RAL 9005. Рекомендуемое количество слоев 2-3. Время высыхания между слоями 0.5 ч. Антикоррозийные свойства. Способ нанесения,аэрозольное распыление. Расход 0.26 л/м² Время полного высыхания 2 ч. Температура основания не ниже +10 °С Min температура эксплуатации -50 °С Max температура эксплуатации 120 °С Основания металл. Моющаяся. Быстросохнущая
Износостойкая. Для помещений с повышенной влажностью.  Год изготовления: не ранее 4 кв.2026г.

	шт
	2
	20.30.11.120 - Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции  по Приложению № 1

	14
	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ ЗС 21 белая
	
	Краска ЗС-21 матовая, предназначена для внутренней отделки стен и потолков. Технические характеристики: Цвет: белый. Динамическая вязкость: 30 000-60 000 мПа*с (при температуре 20°C).  Плотность: 1,48-1,52 г/см³. Время высыхания на отлип: 30-60 минут. Полное высыхание: 12 дней (при температуре 20°C и относительной влажности 65%). Состав: Вода, водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, наполнители, функциональные добавки, консерванты.
Доставка  в плотно закрытой таре. Морозостойкость: Да. Год изготовления: 2027 г.
	кг
	100
	20.30.11.120 - Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции  по Приложению № 1

	15
	Лак алкидный ПФ-283
	ГОСТ 5470-75
	Алкидный лак Лакра ПФ-283 предназначен для покрытия дерева и металла. Подходит для окрашенных поверхностей. Покрытие отличается прочностью, высокой декоративностью и обладает водостойкими свойствами. Состав: алкидная смола, уайт-спирит, сиккатив, антиоксидант, пеногаситель. Технические характеристики: Степень блеска: глянцевый. Основания: дерево/металл.Цвет:  прозрачный. Вид тары: металлическая банка. Возможность колеровкиНет. Разбавитель: уайт-спирит. Время высыхания между слоями: 36 ч. Расход: 13.5 - 14.5 м2/кг. Плотность: 0.91 кг/л. Упаковка: Герметично закрывающиеся металлические банки по 3кг.  Год изготовления:  не ранее 4 кв. 2026г.
	кг
	30
	20.30.12.110 - Лаки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции  по Приложению № 1

	16
	Растворитель 646 ГОСТ 18188
	ГОСТ 18188-72
	Представляет собой смесь органических растворителей: ароматических углеводородов, кетонов, спиртов, эфиров.Кроме употребления в качестве разбавителя, является хорошим обезжиривателем, обеспечивает нормализацию процесса образования пленок лакокрасочных материалов, применяется в качестве усилителя блеска поверхности, отлично удаляет старые слои краски и применяется для мытья малярных инструментов и оборудования. Растворитель должен иметь однородный состав. В нем не должны наблюдаться муть и расслаивание. Также не допускается наличие взвешенных частиц в жидкости. Фасовка: в плотно закрывающихся канистрах 10 шт. по 20 кг. Продукт должен иметь сертификат соответствия. Год изготовления: не ранее  4 кв. 2026г.
	кг
	100
	20.30.22.220 - Растворители и разбавители органические сложные; составы готовые для удаления красок и лаков (смывки)
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции  по Приложению № 1

	17
	Растворитель Masskosol 145
	ТУ 2319-035-93296022-2015
	Используется в качестве разбавителя для грунт-эмали "Masscopoxy 1264 LT" Растворитель должен иметь однородный состав. В нем не должны наблюдаться муть и расслаивание. Также не допускается наличие взвешенных частиц в жидкости. Фасовка: в плотно закрывающихся канистре по 10 кг. Продукт должен иметь сертификат соответствия. Год изготовления 2027 г.
	кг
	100
	20.30.22.220 - Растворители и разбавители органические сложные; составы готовые для удаления красок и лаков (смывки)
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции  по Приложению № 1

	18
	Уайт-спирит
	ГОСТ  3134-78
	Обладает низкой токсичностью, не пожароопасен. Применяется как растворитель в лакокрасочной промышленности, для разбавления маслянных красок, алкидных эмалей и лаков, для обезжиривания поверхностей.Дата изготовления: не ранее 4 кв. 2026г.Назначение:1. Разбавление масляных красок, алкидных эмалей, пентафталевых лаков.2. Разбавление нитрокрасок и нитроэмалей.3. Разбавление глифталевых, меламиновых, акриловых и эпоксидных красок.4. Обезжиривание поверхностей перед окраской.5. Удаление следов герметика, клея, грунтовки, жирных пятен.6. Промывка и очистка малярного инструмента и оборудования.7. Растворение битумных и резинобитумных мастик, каучуков, органических соединений серы, кислорода и азота.                                                     Химический состав:Смесь алифатических и ароматических углеводородов (не более 16% ароматических), получаемая путём дистилляции нефти. Не содержит воды, с содержанием серы не более 0,025%.
	л
	70
	20.30.22.220 - Растворители и разбавители органические сложные; составы готовые для удаления красок и лаков (смывки)
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции  по Приложению № 1

	19
	Эмаль алкидная автомобильная МЛ ВК AVE белая
	
	Авторемонтная эмаль высокого глянца предназначается для окраски кузовов  транспортной техники. Технические характеристики: эмали AVE 10302021 на основе специальной алкидной смолы. Вид: автоэмаль. Объем: 1 кг. Цвет: Белый 202. Вид упаковки: жестяная банка. Продукт должен иметь сертификат соответствия. Дата изготовления: не ранее 4 кв. 2026г.
	кг
	30
	20.30.12.130 - Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции  по Приложению № 1

	20
	Эмаль алкидная автомобильная МЛ ВК AVE красная
	
	Авторемонтная эмаль высокого глянца предназначается для окраски кузовов  транспортной техники. Технические характеристики: эмали AVE 10302021 на основе специальной алкидной смолы. Вид: автоэмаль. Объем: 1 кг. Цвет: Красный. Вид упаковки: жестяная банка. Продукт должен иметь сертификат соответствия. Дата изготовления: не ранее 4 кв. 2026г.
	кг
	20
	20.30.12.130 - Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции  по Приложению № 1

	21
	Эмаль алкидная автомобильная МЛ ВК AVE синяя
	
	Авторемонтная эмаль высокого глянца предназначается для окраски кузовов  транспортной техники. Технические характеристики: эмали AVE 10302021 на основе специальной алкидной смолы. Вид: автоэмаль. Объем: 1 кг. Цвет: синий. Вид упаковки: жестяная банка. Продукт должен иметь сертификат соответствия. Дата изготовления: не ранее 4 кв. 2026г.
	кг
	30
	20.30.12.130 - Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции  по Приложению № 1

	22
	Эмаль алкидная для пола ПФ-266 желто-коричневая
	ГОСТ 6465-76
	Эмаль ПФ-266  применяется в качестве краски для полов. Внешний  вид - гладкая, однородная, без сторонних примесей. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 при темп. 20°С, с - 70-100.Массовая доля нелетучих веществ, % -5668. Время высыхания до степени 3 при темп. 20 оС,  - до 24 ч. Блеск пленки -57%. Расход, г/кв.м. - 150-180. Фасовка в металлической таре  банке по   2 кг, 10 шт. Год изготовления: не позднее 4 кв.2026  г.
	кг
	30
	20.30.12.130 - Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции  по Приложению № 1

	23
	Эмаль алкидная пентафталевая по дереву/металлу ПФ-115 белая
	ГОСТ 6465-76
	Эмаль OLECOLOR ПФ-115, цвет: белая,  предназначена для окраски деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для окраски внутри помещений.  Тип алкидная. Время высыхания между слоями 24 ч.  Расход краски 0.1 кг/м² Разбавитель уайт-спирит/скипидар Температура основания не ниже +5 °С .Время полного высыхания  24 ч. Вид тары-  металлическая банка по 2,5 кг. Год изготовления: не ранее 4 кв.2026 г.
	кг
	200
	20.30.12.130 - Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции  по Приложению № 1

	24
	Эмаль алкидная пентафталевая универсальная ПФ-115 голубая
	ГОСТ 6465-76
	Эмаль OLECOLOR ПФ-115, цвет: голубая,  предназначена для окраски деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для окраски внутри помещений. Срок годности (с даты изготовления) 24 мес. Тип алкидная. Вид тары, металлическая банка по 2,5 кг. Время высыхания между слоями 24 ч.  Разбавитель уайт-спирит/скипидар Температура основания не ниже +5 °С.Время полного высыхания  24 ч. Год изготовления: не позднее 4 кв.2026 г
	кг
	60
	20.30.12.130 - Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции  по Приложению № 1

	25
	Эмаль алкидная пентафталевая универсальная ПФ-115 желтая ГОСТ 6465-76
	
	Материал обработки: металл, дерево, бетон, минеральные поверхности.                                                                           Вид работ: наружные и внутренние.                                     Цвет: Жёлтый.                                                                            Тип покрытия: однокомпонентная алкидная эмаль.                                 Основа: суспензия пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке с добавлением растворителей, сиккатива и специальных добавок.                              Степень блеска: глянцевая.
	кг
	10
	20.30.12.130 - Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции  по Приложению № 1

	26
	Эмаль алкидная пентафталевая универсальная ПФ-115 зеленая
	ГОСТ 6465-76
	Эмаль OLECOLOR ПФ-115, цвет: зеленая,  предназначена для окраски деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для окраски внутри помещений. Срок годности (с даты изготовления) 24 мес. Тип алкидная. Вид тары, металлическая банка по 2,5 кг. Время высыхания между слоями 24 ч.  Разбавитель уайт-спирит/скипидар Температура основания не ниже +5 °С.Время полного высыхания  24 ч. Год изготовления: не позднее 4 кв.2026 г
	кг
	60
	20.30.12.130 - Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции  по Приложению № 1

	27
	Эмаль алкидная пентафталевая универсальная ПФ-115 коричневая ГОСТ 6465
	
	Материал обработки: металл, дерево, бетон, минеральные поверхности.                                                                          Вид работ: наружные и внутренние.                                  Цвет: Коричневый.                                                                  Тип покрытия: однокомпонентная алкидная эмаль.                                 Основа: суспензия пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке с добавлением растворителей, сиккатива и специальных добавок.                               Степень блеска: глянцевая.
	кг
	10
	20.30.12.130 - Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции  по Приложению № 1

	28
	Эмаль алкидная пентафталевая универсальная ПФ-115 красная
	ГОСТ 6465-76
	Эмаль OLECOLOR ПФ-115, цвет: красная,  предназначена для окраски деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для окраски внутри помещений. Срок годности (с даты изготовления) 24 мес. Тип алкидная. Вид тары, металлическая банка по 2,5 кг. Время высыхания между слоями 24 ч.  Разбавитель уайт-спирит/скипидар Температура основания не ниже +5 °С. Время полного высыхания  24 ч. Год изготовления: не позднее 4 кв.2026 г
	кг
	40
	20.30.12.130 - Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции  по Приложению № 1

	29
	Эмаль алкидная пентафталевая универсальная ПФ-115 серая
	ГОСТ 6465-76
	Эмаль OLECOLOR ПФ-115, цвет: серая,  предназначена для окраски деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для окраски внутри помещений. Срок годности (с даты изготовления) 24 мес. Тип алкидная. Вид тары, металлическая банка по 2,5 кг. Время высыхания между слоями 24 ч.  Разбавитель уайт-спирит/скипидар Температура основания не ниже +5 °С. Время полного высыхания  24 ч. Год изготовления: не позднее 4 кв.2026 г
	кг
	40
	20.30.12.130 - Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции  по Приложению № 1

	30
	Эмаль алкидная пентафталевая универсальная ПФ-115 синяя ГОСТ 6465
	
	Материал обработки: металл, дерево, бетон, минеральные поверхности.                                                                           Вид работ: наружные и внутренние.                                 Цвет: Синий.                                                                            Тип покрытия: однокомпонентная алкидная эмаль.                                 Основа: суспензия пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке с добавлением растворителей, сиккатива и специальных добавок.                                   Степень блеска: глянцевая.
	кг
	10
	20.30.12.130 - Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции  по Приложению № 1

	31
	Эмаль алкидная пентафталевая универсальная ПФ-115 черная
	ГОСТ 6465-76
	Эмаль OLECOLOR ПФ-115, цвет: черная,  предназначена для окраски деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для окраски внутри помещений. Срок годности (с даты изготовления) 24 мес. Тип алкидная. Вид тары, металлическая банка по 2,5 кг. Время высыхания между слоями 24 ч.  Разбавитель уайт-спирит/скипидар Температура основания не ниже +5 °С. Время полного высыхания  24 ч. Год изготовления: не позднее 4 кв.2026 г
	кг
	50
	20.30.12.130 - Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции  по Приложению № 1

	32
	Эмаль алкидная универсальная KU-1001 Kudo глянцевая белая аэрозоль 520мл
	ТУ 2388-025-53934955-10
	Лакокрасочные изделия             Вид: Эмаль алкидная универсальная глянцевая            Марка: KUDO RAL 9003 KU-1001 Цвет: Белая Тип: АэрозольУпаковка: Баллон                        Объём: 0,52л
	шт
	5
	20.30.12.130 - Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции  по Приложению № 1

	33
	Эмаль алкидная универсальная KU-1003 Kudo красная аэрозоль 520мл
	ТУ 2388-025-53934955-10
	Лакокрасочные изделия             Вид: Эмаль алкидная универсальная глянцевая            Марка: KUDO RAL 3020 KU-1003 
Цвет: Красная 
Тип: Аэрозоль
Упаковка: Баллон                        Объём: 0,52л
	шт
	5
	20.30.12.130 - Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции  по Приложению № 1

	34
	Эмаль алкидная универсальная KU-10081 Kudo глянцевая зеленая аэрозоль 520мл
	ТУ 2388-025-53934955-10
	Лакокрасочные изделия             Вид: Эмаль алкидная универсальная глянцевая            Марка: KUDO RAL 6020 KU-10081 
Цвет: Зелёная 
Тип: Аэрозоль
Упаковка: Баллон                        Объём: 0,52л
	шт
	5
	20.30.12.130 - Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции  по Приложению № 1

	35
	Эмаль алкидная универсальная KU-1013 Kudo глянцевая желтая аэрозоль 520мл
	ТУ 2388-025-53934955-10
	Лакокрасочные изделия             Вид: Эмаль алкидная универсальная глянцевая            Марка: KUDO RAL 1018 KU-1013 
Цвет: Жёлтая 
Тип: Аэрозоль
Упаковка: Баллон                        Объём: 0,52л
	шт
	5
	20.30.12.130 - Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции  по Приложению № 1

	36
	Эмаль алкидная универсальная KU-1102 Kudo матовая черная аэрозоль 520мл
	ТУ 2388-025-53934955-10
	Лакокрасочные изделия             Вид: Эмаль алкидная универсальная матовая               Марка: KUDO RAL 9005 KU-1102 
Цвет: Чёрная 
Тип: Аэрозоль
Упаковка: Баллон                        Объём: 0,52л
	шт
	10
	20.30.12.130 - Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции  по Приложению № 1

	37
	Эмаль кремнеорганическая фасадная КО-174 матовая белая
	
	Грунт-эмаль КО-174 — универсальное защитное покрытие для металлических, бетонных, кирпичных и других поверхностей, эксплуатируемых при температурах от -60°С до +150°С. Технические характеристики: Тип: Кремнийорганическая.  Цвет RAL: 9010.  Возможность колеровки: да. Марка КО-174. Степень блеска: матовый. Основания: бетон/кирпич/металл. Способ нанесения: кисть/валик/краскораспылитель. Разбавитель: ксилол/толуол/сольвент. Температура основания: От -30 до +40 °С. Min температура эксплуатации: -60 °СMax температура эксплуатации: 150 °С. Время полного высыхания: 1 ч. Моющаяся: нет. Огнезащитность: нет. Влагостойкость: да. Фактурная: нет.Быстросохнущая: да. Износостойкая:  Да. Упаковка  в металлические ведра по 20 кг. Срок изготовления: 2027г.
	кг
	100
	20.30.12.130 - Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
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	Эмаль нитроцеллюлозная по дереву/металлу НЦ-132 черная
	ГОСТ 6631-74
	Эмаль НЦ 132 . Цвет : черный . Назначение: для окраски загрунтованных металлических и деревянных поверхностей, эксплуатируемых снаружи и внутри помещений. Разбавляется: растворителями 646, 647, 648. Время высыхания: 1 час при температуре 20С. Расход на 1 слой: 120-200 г/м2.Фасовка в металлической таре  банке по   2 кг. Год изготовления: не позднее 4 квартала 2026 г.
	кг
	20
	20.30.12.130 - Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции  по Приложению № 1



1. Срок поставки: с 01.03.2027 г. до 30.07.2027 года
1. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке: в течение 7 (семи) рабочих дней (для МСП) /45 (сорока пяти) рабочих дней (прочие юр.лица) с даты подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12), акта освидетельствования, акта сдачи-приемки предлагаемой к поставке продукции на основании счета, выставленного Поставщиком.
2. Поставщик имеет право подать только одно ценовую заявку. В случае подачи Поставщиком нескольких заявок все они будут отклонены без рассмотрения, по существу.
3. Заявка должно быть оформлена по форме, приложенной к настоящему запросу, и быть действительной до «30» _декабря_ 2026 года (не менее 30 дней).   В случае, если Поставщик указывает более короткий срок действия своей ценовой заявки, она отклоняется как не отвечающая основным требованиям Заказчика.
4. Заявка должна быть подписана лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Поставщика.                           Заявка также должна быть скреплена печатью Поставщика.
Предлагаемая цена продукции должна быть указана с учетом НДС в текущих ценах, а также должна включать другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, в том числе транспортные расходы по адресу: 678185 РФ, Республика Саха (Якутия), Мирнинский улус пос. Чернышевский,  грузополучатель КВГЭС им.Е.Н. Батенчука ПАО «Якутскэнерго» или до склада Грузоперевозчика в г.Мирный Республики Саха Якутия для КВГЭС им.Е.Н. Батенчука ПАО "Якутскэнерго"
 В предлагаемой заявке должна быть указана информация о стране происхождения и производителе предлагаемой к поставке продукции. Обращаем Ваше внимание, что в отношении данных товаров, происходящих из иностранных государств, установлен режим ограничения закупки иностранной продукции по поз.№ 1, по остальным позициям применяется запрет поставки импортной продукции по Приложению № 1 по постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875. 
Запрет может не применяться в соответствии с  подп. "и" п. 5 ПП РФ №1875,  в одном из следующих случаев:
 - НМЦК (НМЦД), макс. значение цены контракта (договора), цена контракта (договора) с ед. поставщиком, ≤ 1 млн рублей и при этом ни одна из использованных при определении таких цен цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей;
 - ни одна из использованных при определении НМЦК (НМЦД) или цены контракта (договора), заключаемого с ед.поставщиком, цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей и при этом произведение каждой цены единицы товара на количество такого товара ≤ 1 млн. рублей
Заявка должна быть подана на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.
6.   Предложение должно быть подано до 12.00 часов местного времени 25.08.2026 года в следующем порядке: на e-mail: petrukhinaga@rushydro.ru  или на площадке ЭТП РАД - Электронная (торговая) площадка: https://tender.lot-online.ru. 
5. Настоящий запрос не является офертой или публичной офертой Заказчика. Данная процедура запроса не является процедурой проведения конкурса. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных заявок по любой причине, не неся при этом никакой ответственности перед Поставщиком.
По техническим вопросам обращаться непосредственно в КВГЭС им.Е.Н.Батенчука ПАО «Якутскэнерго» по следующим телефонам/электронной почте: 8 (41136) 72-2-35,78-378/ электронной почте: petrukhinaga@rushydro.ru   (ответственный – инженер Петрухина Г.А.).

Приложение:
1. Форма заявки 


 С уважением,         
                                             
И.о.директора                                                                                                           М.В.Гончарова     
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исп. вед.инженер ОМТС КВГЭС
Петрухина Г.А.
тел: 8 (41136) 72-2-35,78-378
е-mail petrukhinaga@rushydro.ru
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