













ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКПД2 27.33.1  на поставку шкафа ШАОТ  блока Т-7 для выполнения строительно-монтажных работ на Нижегородской ГЭС
(Лот №0010-РЕМ ДОХ-2025-ГРВКК-СШФ)





    1.	Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446569]	ОКПД2 27.32 Поставка шкафа ШАОТ  блока Т-7 для выполнения строительно-монтажных работ на Нижегородской ГЭС (далее продукция).

1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
	Исполнение доходных договоров:
- №1240-129-2021 от 12.07.2021 «Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по замене гидроагрегата ст.№1,4,7» для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС» (заключенный между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК»).

2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.1. 
	Шкаф ШАОТ блока Т-7
	В соответствии с приложением №1,  к настоящим Техническим требованиям

	Поставка оборудования выполняется в таком объёме, которая позволяет начать его использование без доработки и закупки дополнительных комплектующих, расходных материалов и изделий



2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.1.
	Шкаф ШАОТ  блока Т-7
	С даты подписания договора
	В течение 120 календарных дней с даты подписания договора
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[bookmark: _Toc75446582]          Таблица 2.3. Требования к продукции
	Наименование продукции (позиции № 1.1. Таблицы 2.1):
Поставка шкафа ШАОТ  блока Т-7  для выполнения строительно-монтажных работ на Нижегородской ГЭС (далее продукция)

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие
стандартам
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1.
	Шкаф ШАОТ

	Тип
	ШАОТ
	-
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-

	
	
	Габаритные размеры шкафа
	2000х800х600мм
	
	
	

	
	
	Габаритные размеры цоколя
	200х800х600мм
	
	
	

	
	
	Габаритные размеры надставки
	200х800х600мм
	
	
	

	
	
	Расстояние от передней двери шкафа до панели установки аппаратов
	450мм
	
	
	

	
	
	Цвет шкафа
	RAL7035
	
	
	

	
	
	Цвет  цоколя
	RAL7022
	
	
	

	
	
	Цвет надставки
	RAL7035
	
	
	

	
	
	Степень защиты
	IP54
	
	
	

	
	
	Ввод кабеля
	снизу
	
	
	

	
	
	Комплектация в  соответствии с чертежом
	Да.
Техническое задание на изготовление щитовых устройств 027-014-7-ЭС5.ЗЗ (изм.1) (прил. №1 к настоящим техническим требованиям)
	
	
	

	
	
	Примечание
	Без "Реле промежуточное Siemens 7PA2241-1
Шкаф должен соответствовать характеристикам пункта 1.1 или 1.2.
	
	
	

	1.2.
	Шкаф ШАОТ

	Тип
	ШАОТ
	-
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-

	
	
	Габаритные размеры шкафа
	2200х800х600мм
	
	
	

	
	
	Габаритные размеры цоколя
	200х800х600мм
	
	
	

	
	
	Расстояние от передней двери шкафа до панели установки аппаратов
	[bookmark: _GoBack]450мм
	
	
	

	
	
	Цвет шкафа
	RAL7035
	
	
	

	
	
	Цвет  цоколя
	RAL7022
	
	
	

	
	
	Степень защиты
	IP54
	
	
	

	
	
	Ввод кабеля
	снизу
	
	
	

	
	
	Комплектация в  соответствии с чертежом
	Да.
Техническое задание на изготовление щитовых устройств 027-014-7-ЭС5.ЗЗ (изм.1) (прил. №1 к настоящим техническим требованиям)
	
	
	

	
	
	Примечание
	Без "Реле промежуточное Siemens 7PA2241-1
Шкаф должен соответствовать характеристикам пункта 1.1 или 1.2.
	
	
	

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	2.1.
	Место поставки
	606520, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Привокзальная, д. 14
	
	

	2.2.
	Приемка продукции
	Осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.
	
	

	2.3.
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8-920-015-83-43
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	
	

	3.1.
	Сроки гарантии
	Не менее 24 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД)
	
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	
	

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную.
При поставке продукция должна быть укомплектована документами на русском языке, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции.
Предоставляется при поставке продукции:
 - Паспорт и руководство (инструкция) по эксплуатации на русском языке;
- Сертификат или декларация соответствия согласно ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования»;
- Сертификат или декларация соответствия согласно ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
	
	
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	
	

	5.1.
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
	
	

	6.
	Требования к рабочей документации и чертежам

	6.1
	Рабочая документация и чертежи предоставляются по официальному запросу через секретаря закупочной комиссии.
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3. [bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
0. [bookmark: _Hlk88325985]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
0.1. [bookmark: _Hlk88327292]Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.


4.	Приложения

1. Приложение № 1:
- Техническое задание на изготовление щитовых устройств. Шкаф ШАОТ  блока Т-7. 027-014-7-ЭС5.ЗЗ (изм.1) 
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