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[bookmark: _Toc235084147][bookmark: _Toc235102891]1. Общие сведения
[bookmark: _Toc235084148][bookmark: _Toc235102892]1.1. Обозначения и сокращения
	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	ГТС
	Гидротехнические сооружения

	ПНР
	Пусконаладочные работы

	РД
	Рабочая документация

	ОС
	Основные средства

	ТТ
	Технические требования

	ГА№4
	Гидроагрегат №4

	ЭТЛ
	Электротехническая лаборатория (испытательная установка)

	СИ
	Средства измерений

	НТД
	Нормативно-техническая документация

	РФ
	Российская Федерация



[bookmark: _Toc235084149][bookmark: _Toc235102893]1.2. Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc235084150][bookmark: _Toc235102894]ОКПД 2: 71.20.19.190 Оказание услуг по проведению высоковольтных испытаний стержней обмотки статора (нижнего и верхнего рядов) до укладки в статор ГА№4 Чиркейской ГЭС
1.3. Цель оказания услуг
[bookmark: _GoBack]В целях исполнения доходного договора №1080-524-2023 «Строительно-монтажные работы по техническому перевооружению гидроагрегатов №1-4 Чиркейской ГЭС, включая оборудование системы пневматического хозяйства и оборудования системы турбинного маслохозяйства Чиркейской ГЭС» от 23.11.2023 г., заключенного между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».
[bookmark: _Toc235084151][bookmark: _Toc235102895]1.4. Существующее положение
Таблица 1. Перечень объектов Заказчика
	№ п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта (место производства работ)
	Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	Статор ГА №4
	РФ, Респ. Дагестан, Буйнакский р-н, Чиркейская ГЭС
	Стержни статора (пазовая и лобовая части, до укладки)
	Новый объект



Чиркейская ГЭС представляет собой высоконапорную плотинную гидроэлектростанцию с арочной плотиной и приплотинным зданием ГЭС. Установленная мощность электростанции — 1000 МВт. Гидроэлектростанция расположена на реке Сулак у пос. Дубки, в Буйнакском районе Республики Дагестан. Сейсмичность района составляет 9 баллов по шкале MSK-64.
Гидроагрегаты вводились в эксплуатацию с 1974 по 1976 гг. и к настоящему времени физически и морально устарели, в связи с чем производится техническое перевооружение с заменой обмотки статора ГА№4. Перед укладкой в пазы сердечника статора стержни новой обмотки (пазовая и лобовая части) подлежат обязательным высоковольтным испытаниям в соответствии с технологической документацией завода-изготовителя.
[bookmark: _Toc235084152][bookmark: _Toc235102896]1.5. Информация в отношении исполнения договора
Перечень ресурсов, предоставляемых Подрядчиком Субподрядчику для выполнения работ по договору:
—  электроэнергия;
—  вода;
—  сжатый воздух.
[bookmark: _Toc235084153][bookmark: _Toc235102897]1.6. Иные требования и сведения общего характера
Генеральный проектировщик (Проектировщик): АО «Ленгидропроект».
Почтовый адрес: 197227, Россия, Санкт-Петербург, пр-т Испытателей, д. 22.
Телефон: +7 (812) 395-29-01, 346-92-03. 
E-mail: office@lhp.ru.
[bookmark: _Toc235084154][bookmark: _Toc235102898]2. Требования к продукции и услугам
[bookmark: _Toc235084155][bookmark: _Toc235102899]2.1. Требования к объемам и срокам
Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№ п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	Услуги по проведению высоковольтных испытаний стержней обмотки статора (нижнего и верхнего рядов) до укладки в статор ГА№4 Чиркейской ГЭС
	шт.
	900

	2
	Услуги по проведению высоковольтных испытаний запасных стержней обмотки статора (нижнего и верхнего рядов) до укладки в статор ГА№4 Чиркейской ГЭС
	шт.
	66



2.1.2. Требования к срокам оказания услуг
Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование
	Требования к началу срока
	Требования к окончанию срока

	1
	Оказание услуг по проведению высоковольтных испытаний стержней статора (нижнего и верхнего рядов) до укладки ГА№4 Чиркейской ГЭС
	01.02.2027
	05.04.2027



5


[bookmark: _Toc235084156][bookmark: _Toc235102900]2.2. Требования к качеству
Таблица 3. Требования к качеству арендуемого оборудования и оказываемых услуг
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Генеральный подрядчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника

	
	
	
	Согласие с требованием / указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Требования к выполнению работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. Общие требования и объем испытаний
	-//-
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1.
	Нормативно-методическая база проведения испытаний
	Испытания проводить в соответствии с методикой изготовителя гидрогенератора ВКИА.650127.493 ИМ (Приложение Л «Испытания электрической прочности обмотки на монтаже»), а также требованиями ГОСТ 5616-89 и ГОСТ IEC 60034-1-2014 в части, применимой к испытаниям изоляции обмоток вращающихся электрических машин.
	
	
	

	1.1.2.
	Объем и нормы испытаний до укладки стержней в пазы статора
	Пазовая часть стержней нижнего и верхнего рядов — испытательное напряжение переменного тока промышленной частоты 50 Гц 48 000 В, продолжительность выдержки под напряжением 1 мин. Лобовая часть стержней нижнего и верхнего рядов — испытательное напряжение переменного тока промышленной частоты 50 Гц 24 000 В, продолжительность выдержки под напряжением 1 мин. Испытания проводить при температуре изоляции стержней не ниже плюс 10 °С.
	
	
	

	1.1.3.
	Порядок снижения испытательного напряжения
	Допускается снижение переменного испытательного напряжения в пределах 10 % в случае возникновения перекрытий по поверхности лобовых частей — согласно ВКИА.650127.493 ИМ, Приложение Л.
	
	
	

	1.1.4.
	Действия при выявлении дефектов изоляции
	При пробое изоляции стержня — дефектный стержень заменяется новым, его изоляция испытывается отдельно; результаты фиксируются в протоколе с указанием времени, прошедшего до пробоя, в соответствии с ВКИА.650127.493 ИМ, Приложение Л.
	
	
	

	1.1.5.
	Требования к применяемым средствам измерений
	Класс точности электроизмерительных приборов — не хуже 0,5. Измерительная аппаратура должна быть аттестована в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.568-2017.
	
	
	

	1.2. Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1.
	Ответственность Исполнителя в части оказания услуг
	Исполнитель несет ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиненный в процессе оказания услуг.
	
	
	

	1.2.2.
	Порядок оказания услуг
	Исполнитель оказывает услуги в соответствии с потребностью Генеральный подрядчика на основании соответствующей заявки, с учетом фактического графика поставки и укладки стержней обмотки статора ГА№4.
	
	
	

	1.2.3.
	Ответственность за ущерб, причиненный ОС Генерального подрядчика
	Исполнитель несет ответственность за возможный ущерб, причиненный Генеральному подрядчику, в случае ненадлежащего качества оказания услуг.
	
	
	

	1.3. Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1.
	Требования к используемым материалам и оснастке
	Субподрядчик должен иметь в собственности или на правах аренды весь необходимый для выполнения работ инструмент, оборудование, машины и механизмы. Все работы, включая доставку оборудования, материалов и аппаратуры, организуются и выполняются Субподрядчиком за счет собственных средств.
	
	
	

	1.3.2.
	Минимальные требования к аппаратуре
	Аппаратура, используемая при проведении испытаний, должна быть сертифицирована уполномоченными и аккредитованными организациями и службами, действующими на территории РФ.
	
	
	

	1.4. Требования к персоналу исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1.
	Требования к субподрядной организации
	Субподрядчик обязан соблюдать технологическую, производственную и трудовую дисциплину; требования действующего законодательства РФ, в т.ч. в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда.
	
	
	

	1.4.2.
	Квалификация персонала
	Квалификация персонала должна соответствовать ст. 14.1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности» (область А1). Персонал, непосредственно проводящий высоковольтные испытания, должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV в электроустановках напряжением выше 1000 В, в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н.
	
	
	

	1.4.3.
	Обучение персонала энергопредприятий
	Персонал, привлекаемый к оказанию услуг на территории действующей ГЭС, должен быть обучен и аттестован в соответствии с РД 34.12.102-94 «Правила организации работы с персоналом на предприятиях и в учреждениях энергетического производства» (в части, применимой к персоналу подрядных организаций).
	
	
	

	1.4.4.
	Регистрация электротехнической лаборатории
	Субподрядчик (либо привлекаемая им испытательная организация) должен иметь действующее свидетельство о регистрации электротехнической лаборатории в органах Ростехнадзора, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей.
	
	
	

	1.4.5.
	Численность и режим работы персонала
	Численность и квалификационный состав персонала определяются Субподрядчиком самостоятельно исходя из объема и сроков оказания услуг. Допускается многосменный режим работы для соблюдения сроков, установленных Таблицей 3. настоящих ТТ. Субподрядчик представляет Генеральному подрядчику список персонала с указанием ФИО, квалификации, группы по электробезопасности до начала оказания услуг.
	
	
	

	1.5. Организационно-технические мероприятия по допуску персонала
	-//-
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1.
	Порядок допуска персонала
	Допуск персонала Субподрядчика и командированного персонала для оказания услуг на территории Чиркейской ГЭС осуществляется в соответствии с Временным положением о допуске персонала строительно-монтажных организаций и командированного персонала к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» (утв. приказом ОАО «РусГидро» №736 от 13.11.2008), с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков на производство высоковольтных испытаний.
	
	
	

	1.5.2.
	Комплект документов для допуска
	До начала оказания услуг Субподрядчик предоставляет: копии трудового договора (трудовой книжки, приказа о приеме на работу); копию паспорта; справку об отсутствии судимости; заполненную анкету; согласие на обработку персональных данных; копии удостоверений и протоколов проверки знаний по электробезопасности на каждого работника.
	
	
	

	1.6. Требования к безопасности оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1.
	Соблюдение норм и правил нормативно-технических документов
	При оказании услуг соблюдать: Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н); Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»; Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479); Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; ГОСТ Р 72193-2025 «Гидротехнические сооружения, гидросиловое и гидромеханическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания»; СТО РусГидро 02.01.62-2021 «Электрические станции и сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений» (в части, применимой к проведению испытаний).
	
	
	

	1.6.2.
	Требования к экологической безопасности
	Субподрядчик на объекте должен выполнять требования законодательства РФ в области охраны окружающей среды.
	
	
	

	1.7. Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-
	-//-

	1.7.1
	Результат работ
	Проведены высоковольтные испытания пазовой и лобовой частей стержней обмотки статора (нижнего и верхнего рядов) ГА№4 Чиркейской ГЭС до укладки в объеме, установленном п. 1.1.2 настоящей Таблицы, с оформлением протоколов испытаний, подтверждающих соответствие изоляции стержней требованиям ВКИА.650127.493 ИМ.
	
	
	

	1.8. Требования к месту оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-
	-//-

	1.8.1
	Место оказания услуг
	Российская Федерация, Республика Дагестан, Буйнакский р-н, Чиркейская ГЭС, специально отведенное место для испытаний ГА№4. 
	
	
	

	1.9. Требования к приемке результата оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-
	-//-

	1.9.1
	Требования к приемке
	Субподрядчик предъявить Генеральному подрядчику протоколы испытаний стержней статора в согласованном объеме для приемки.
	
	
	

	1.10. Требования к документации, передаваемой по результатам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-
	-//-

	1.10.1
	Состав передаваемой документации
	Субподрядчик должен предоставить Генеральному подрядчику отчет об оказанных услугах, включающий: протоколы испытаний по каждому испытанному стержню/группе стержней (пазовой и лобовой частей стержней) и акт сдачи-приемки оказанных услуг.
	
	
	

	1.11. Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-
	-//-

	1.11.1
	Ответственность за недостатки
	Все замечания, указания, предписания надзорных органов, предъявленные Генеральному подрядчику по качеству аппаратуры или проведенных испытаний, устраняются Субподрядчиком в указанные сроки за счет собственных средств.
	
	
	

	1.11.2
	Гарантийный срок
	Гарантийный срок на достоверность результатов испытаний и корректность оформления протоколов составляет не менее 12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки услуг. Примечание: срок приведен по аналогии с типовой практикой организации по договорам аренды оборудования с сопутствующими услугами и подлежит согласованию с Генеральном подрядчиком.
	
	
	

	2. Прочие требования к оказываемым услугам
	-//-
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Общие требования
	Генеральный подрядчик оставляет за собой право корректировать объемы услуг, не превышающие установленного лимита по договору, с письменного уведомления Субподрядчика.
	
	
	

	2.2
	Требования к дополнительным расходам
	В составе коммерческого предложения отдельным разделом указать транспортные, командировочные расходы и затраты на проживание персонала, привлекаемого к оказанию услуг.
	
	
	


[bookmark: _Toc235084157][bookmark: _Toc235102901]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
3.1. В обоснование стоимости заявки Участник предоставляет коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.
[bookmark: _Toc235084158][bookmark: _Toc235102902]4. Приложения
4.1. Приложение №1 Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.
4.2. Приложение №2 Ведомость объемов работ.
4.3. Приложение №3 Порядок допуска к работам.
4.4. Приложение № 4 ВКИА.650127.493 ИМ (Приложение Л «Испытания электрической прочности обмотки на монтаже») 





Приложение 1 к Техническому требованию

Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению 

1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации на работы по ремонтам, реконструкции и техническому перевооружению.
2. Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.
3. Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2023.
4. При составлении смет руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее - Методикой определения сметной стоимости строительства), с учетом изменений и дополнений.
5. При составлении смет на ремонт, реконструкцию и техническое перевооружение энергетического оборудования приоритетным является применение сборников «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» с учетом дополнений и изменений1-12 (далее – БЦ), «Методических указаний по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования» (СО 34.20.607-2005), разработанных АО «ЦКБ Энергоремонт». Поправочный индекс к Базовым ценам учитывать в размере, не превышающем предельный индекс, установленный для Филиала (ПО) ПАО «РусГидро».
6. При составлении сметной документации необходимо использовать сметно-нормативную базу ФЕР 2020 изм.1-9
7. Сметную стоимость работ определять:
7.1. Базисно-индексным - с использованием единичных расценок, в том числе, их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ФРСН. Сметная стоимость строительства, определенная с применением базисно-индексного метода, приводится в локальных сметных расчетах (далее – ЛСР), локальных сметах (далее -ЛС) в двух уровнях цен: базисном и текущем.
8. При определении сметной стоимости базисно-индексным применяются индексы изменения сметной стоимости на текущий период (при наличии) для соответствующих видов объектов капитального строительства и субъектов Российской Федерации (частей территорий субъектов Российской Федерации), публикуемые Минстроем РФ 
9. В сметных расчетах на этап работ допускается использовать прогнозные среднегодовые индексы-дефляторы по данным актуальных Единых сценарных условий, утвержденных приказом ПАО «РусГидро» Для пересчета сметной стоимости в прогнозный уровень цен, применяются ЕСУ (вариант «базовый») индекс-дефлятор инвестиций. 
10. На основании прогнозных величин инфляции для каждого из видов работ по каждому году их проведения общие индексы-дефляторы определяются как произведение индексов-дефляторов 2-го, 3-го и последующих годов до середины срока производства работ от года, в уровне которого составлена сметная документация. 
11. В случае, если стоимость рассчитана в текущем уровне цен с применением индексов изменения сметной стоимости, соответствующих году начала строительства, а планируемый период выполнения работ составляет до одного календарного года, то индекс-дефлятор не применяется.
12. В случае отсутствия единичных расценок в действующей СНБ возможно определение сметной стоимости с применением сборников: «Единых норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ЕНиР) и «Ведомственных норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ВНиР). Уровень оплаты труда для ЕНиР и ВНиР определять аналогично примененному в сметной документации методу расчета в соответствии с тарифными ставками сборника «Показатели часовой оплаты труда» (далее - ТС 2001), внесенного в ФРСН.
13. При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФССЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро (далее – Методика ПЦ)..
14. При определении сметной стоимости в 2-х уровнях цен (текущем и базисном), стоимость указанных материальных ресурсов и оборудования, определяется в базисном уровне цен как отношение их стоимости в текущем уровне цен к соответствующим индексам изменения сметной стоимости, примененным при составлении сметной документации.
15. Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат. 
16. Транспортные затраты определяются следующими методами:
16.1. по доставке материальных ресурсов: 
· в размере 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов.
16.2. по доставке оборудования:
· в размере 3-х процентов от отпускной цены оборудования.
17. Если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный показатель не учитывается.
18.  Заготовительно-складские расходы определяются в % от суммы отпускной цены материалов, изделий, констукций, оборудования и транспортных затрат:
· 2% -для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);
· 0,75%- для металлоконструкций;
· 1,2% - для оборудования.
19.          Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ и включаются в Главу 9 ССРСС.
20. При формировании сметной стоимости в ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.
21. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
22. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» и указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. 
23. При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.
24. Затраты на возведение временных зданий и сооружений учитывать в том случае, если они 
указаны в ПОС, Технических требованиях. Размер средств на устройство и ликвидацию временных зданий и сооружений определяются нормативным методом с применением нормативов затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, сведения о которых включены в ФРСН.
25. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определять в Технических 
требованиях и начислять в сводном сметном расчете в процентах в размере, указанном в утвержденных Технических требованиях..
26. В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-
строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.
27. В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-
строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.
28. Сметная стоимость пусконаладочных работ определяется на основании утвержденных 
заказчиком программы и графика. Расчет стоимости пусконаладочных работ составлять с применением сметных нормативов, включенных в ФРСН. При определении сметной стоимости полного комплекса пусконаладочных работ на основании раздела VII. Методики определения сметной стоимости строительства: 
· Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» по объектам производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) включаются в Главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) ССРСС. В соответствии с заданием Заказчика и при обосновании программами ПНР (комплексного опробования оборудования), в сметной стоимости ПНР дополнительно могут учитываться: стоимость материальных, энергетических ресурсов, сырья и полуфабрикатов, используемых при проведении ПНР «вхолостую».
· Пусконаладочные работы «под нагрузкой» для объектов производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) не относятся на сметную стоимость строительства и в сметной документации не учитываются. Исключением являются ПНР на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, где необходимость учета таких затрат определяется заказчиком.
Данные работы оформляются отдельными локальными сметами в соответствии с Приложением № 1.5 к Требованиям по оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению и включаются в ССР. 
29. Стоимость шеф - монтажных и шеф - наладочных работ включается в сметную стоимость оборудования и может определяться отдельными расчетами. Расчет стоимости шеф - монтажных работ выполняется по форме 3П с предоставлением подтверждающих документов по уровню заработной платы, накладных расходов, уровню рентабельности (образец формы расчета представлен в Приложении № 2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению). Участник (подрядчик, контрагент) представляет смету на шеф-монтажные работы в соответствии с графиком выполнения работ.
30. При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определять в соответствии с Федеральным законодательством и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации.
Лимиты командировочных расходов при производстве СМР и ПНР по статьям затрат следующие:
· суточные - 700 руб./сутки;
· проживание – 500 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.
31. При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.
32. В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять до двух знаков после запятой (до копеек).
· в объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете и сводке затрат - в рублях с до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.
33. Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать Образцу согласно Приложению 1.5.
34. В связи с предоставлением Заказчиком услуг, указанных в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг»:
34.1. В сметной документации при определении стоимости работ по расценкам, указанным в сборниках «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования», затраты на услуги, предоставляемые Заказчиком подрядным организациям не учитывать. 
34.2. Из норм и расценок, внесенных в ФРСН, при составлении сметной документации исключать затраты:
34.2.1. По предоставляемым грузоподъемным механизмам, учтенным в составе сметных норм и расценок:
· Исключать из норм и расценок предоставляемые грузоподъемные механизмы. 
В случае использования подрядчиком собственных/арендованных механизмов полностью, либо частично, для выполнения конкретной работы на строительной площадке, из расценки на выполнение данных работ грузоподъемные механизмы не исключаются
34.2.2. По предоставляемой электроэнергии (в том числе, в составе стоимости машино-часа):
· Рассчитанная сумма возврата стоимости электрической энергии (со знаком «–») учитывается в последней главе ССРСС, где имеется смета на СМР (как правило, в главах 1-7, если затраты по главе 8 определены на основании смет, то сумма возврата стоимости электрической энергии учитывается в главе 8). Рекомендации по расчету суммы возврата стоимости электрической энергии указаны в приложении 4 к настоящим требованиям. 
· Индекс пересчета в текущие цены применять аналогичный примененному в сметной документации.
· При применении индексов по статьям затрат в сметной документации для данного ресурса применять индекс на материалы.
34.2.3. По предоставляемому сжатому воздуху:
· Из норм и расценок исключать стоимость компрессоров. 
34.2.4. По предоставляемой воде:
· Из норм и расценок исключать стоимость воды.
34.2.5.  Учтенные в составе накладных расходов:
· расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий (удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 3,02%);
· содержание пожарной и сторожевой охраны (удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 2,01%);
·  расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок (удельный вес статьи затрат в накладных расходах – 1,61%)
исключаются путем применения понижающего коэффициента к нормативам накладных расходов на строительные работы в размере 0,93[footnoteRef:1]. Понижающий коэффициент не применяется к нормативам накладных расходов на ремонтно-строительные работы, работы по реконструкции зданий и сооружений (ГЭСН/ФЕР/ТЕР-2001-46), монтажные и пусконаладочные работы. [1:  Размер коэффициента корректируется в соответствии с перечнем предоставляемых услуг, указанным в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг». Образец расчета приведен в приложении к приказу от 17.06.2019 № 498. 
] 

35. В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.
36. ССРСС разрабатывается на объект строительства и (или) этап строительства на основании итоговых стоимостных показателей объектных и (или) локальных сметных расчетов (смет), а также сметных расчетов на отдельные виды затрат в текущем уровне цен. ССРСС составляется при наличии двух и более смет. Обязательными приложениями к ССРСС являются локальные сметы, подписанные инженером-сметчиком контрагента (подрядчика), с обязательным указанием должности, наименования организации, Ф.И.О. подписанта. Наименование и нумерация глав сводного сметного расчета не подлежат корректировке вне зависимости от состава включаемых затрат. В случае отсутствия затрат, предусматриваемых соответствующей главой сводного сметного расчета, эта глава пропускается без изменения номеров последующих глав. Формат ССРСС выполнять по Образцу Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.
37. Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:
· на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации) Образец ЛСР в соответствии с приложением № 1.5 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению;
· на электронном носителе (в формате «xml» ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему, бумажному варианту. Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССР, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.
· в формате ПК «Гранд-смета» выходная форма для печати указана ниже:




[image: cid:image001.jpg@01D771AB.FE884A10]




Приложение 1 
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации 
на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению


Требования к оформлению и составлению сводного сметного расчета
 к договорам на реконструкцию, техническое перевооружение и ремонт и дополнительным соглашениям к указанным договорам.

1. При наличии двух и более сметных расчетов составлять ССРСС в текущем уровне цен по форме Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению по образцу.
2. В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), ССРСС необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах ССРСС (справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой ССРСС очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма ССРСС с учетом заключения д/с к договору приведена в Приложении № 1.2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению. 
3. ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ. К сметной документации дополнительно прилагаются и являются ее неотъемлемой частью сопоставительные ведомости изменения сметной стоимости и сопоставительные ведомости изменения объемов работ, подготовленные в соответствии с Образцом по Приложениям №№ 1.3 и 1.4 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению. 
4. ЛС являются приложениями к ССРСС. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в ССР в накопительной форме - по порядку.
5. Разнесение затрат (сумм ЛС) по графам и главам ССРСС осуществлять в соответствии с указаниями Методики определения сметной стоимости строительства.
6. В ССРСС, построчные и итоговые суммы указывать в рублях с округлением до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.
7. В случае выполнения Подрядчиком полного комплекса пусконаладочных работ («вхолостую» и «под нагрузкой») сумму затрат на выполнение пусконаладочных работ «под нагрузкой» включать за итогом ССРСС. Таким образом, общая стоимость работ по договору (дополнительному соглашению) будет включать в себя все затраты Подрядчика в рамках конкретного договора, включая пусконаладочные работы «под нагрузкой» (для работ, выполняемых в рамках ТПиР). 
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                                                                                                   Приложение № 1.1
ОБРАЗЕЦ                                                                                             
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению 
                                                                                                     Приложение №___                                                                                    к договору от_______№_____  
 
[bookmark: P2945][bookmark: P2746][bookmark: P2736][bookmark: P2616][bookmark: P2566][bookmark: P2546][bookmark: P2531][bookmark: P2530][bookmark: P2529][bookmark: P2528][bookmark: P2527][bookmark: P2526][bookmark: P2525][bookmark: P2524][bookmark: P2523][bookmark: P2522][bookmark: P2506][bookmark: P3258]
	СОГЛАСОВАНО:                                           
______________ (Подрядчик )       
_______________(ФИО)

Заказчик:______________________
	УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                           _____________ (Заказчик )       
                  ______________(ФИО)

	(наименование организации)
	

	Утвержден: __ ______________202__ г.



	Сводный сметный расчет сметной стоимостью
	
	руб.

	

	(ссылка на документ об утверждении)

	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
N ССРСС-________

	

	(наименование стройки)

	Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г.



	Nп/п
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ
	монтажных работ
	оборудования
	прочих затрат
	всего

	11
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7
	
8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	     Руководитель
проектной организации
	

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Главный инженер проекта
	

	Начальник
	
	отдела
	

	
	(наименование)
	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Заказчик
	[подпись (инициалы, фамилия)]




ОБРАЗЕЦ                                                                                                                                                                                                                                                                              
 Приложение №1.2 
к Требованиям к оформлению и составлению               
сметной документации на выполнение работ 
 по программе
ремонтов, реконструкции и
техническому перевооружению


                       Приложение №___
                         к дополнительному соглашению от ___ № ___
                                                                                                                             к договору от________№_____ 
	                                 Заказчик
	

	
	(наименование организации)

	Утвержден __ ______________ 20__ г.



	Сводный сметный расчет сметной стоимостью
	
	руб.

	

	(ссылка на документ об утверждении)



	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
N ССРСС-________

	

	(наименование стройки)

	Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г.



	Nп/п
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ
	монтажных работ
	оборудования
	прочих затрат
	всего

	11
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7
	
8

	Сметы основного договора 

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	33
	
	Итого по сметам основного договора 
	
	
	
	
	

	Включить дополнительным соглашением № 1

	34
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого включено дополнительным соглашением № 1
	
	
	
	
	

	
	Исключить дополнительным соглашением № 2

	56
	
	Итого исключено дополнительным соглашением № 2
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главе №: __________
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главам №№: 
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по ССР
	
	
	
	
	

	
	
	Справочно.

	
	
	
	
	

	
	
	Сумма основного договора, без НДС
	
	
	
	
	

	
	
	Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 1, без НДС 
	
	
	
	
	

	
	
	Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 2, без НДС
	
	
	
	
	

	        Руководитель
        проектной организации
	

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Главный инженер проекта
	

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Начальник
	
	отдела
	

	
	(наименование)
	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	 Заказчик
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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ОБРАЗЕЦ
 Приложение №1.3 
 
 к Требованиям к оформлению и составлению               
сметной документации на выполнение работ 
 
 по программе ремонтов, реконструкции 
и техническому перевооружению 

Приложение №___
к дополнительному соглашению от ___ № ___
                                   к договору от_______№_____ 

Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости

	№ п/п
	Данные сметного расчета (сметы)
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Разница в сметной стоимости, руб.
	Обоснование изменений сметной стоимости

	
	шифр
	наименование
	№ позиции сметного расчета (сметы) в ССР
	подлежащая включению
	подлежащая исключению
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	





Приложение №1.4 
Требованиям к оформлению и составлению 
сметной документации на выполнение работ 
 
 по программе ремонтов, реконструкции 
и техническому перевооружению 

Приложение №___
к дополнительному соглашению от ___ № ___
к договору от_______№_____ 





Сопоставительная ведомость объемов работ

	№№ пп
	Данные сметного расчета (сметы)
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Объем работ в сметной документации
	Изменение объемов работ
	Обоснование изменений
	Примечание

	
	шифр
	Наименование
	№ позиции в сметном расчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	до изменений
	с учетом изменений
	
	
	до изменений
	с учетом изменений
	увели
чение
	снижение
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Приложение№1.5 
                                                                                                                                                                                                
к Требованиям к оформлению и составлению               
сметной документации на выполнение работ 
 
 по программе ремонтов, реконструкции 
и техническому перевооружению 
ОБРАЗЕЦ

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	"_____" _____________2021 г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	"_____" ________2021 г

	Наименование редакции сметных нормативов  
	

	Наименование программного продукта
	ПК "ГРАНД-Смета 2021"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	(наименование конструктивного решения)

	Составлен 
	базисно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 
	соответствующих периоду выполнения работ по договору
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	
	
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	
	
	тыс.руб.
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	
	
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	
	
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	
	чел.час.

	
	оборудования
	
	
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	 
	 
	чел.час.

	
	прочих затрат
	
	
	тыс.руб.
	
	Расчетный измеритель конструктивного решения  
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12


 
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению
Образец № 3п
	 Приложение №_____
 к договору от ______№_______ 
 (дополнительному соглашению)
	
СОГЛАСОВАНО:
________________(Подрядчик)
________________ Ф.И.О

	
УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)
_________________Ф.И.О.



Смета № 
на шеф - монтажные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, вида шеф-монтажных работ_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
Наименование монтажной организации ________________________________
Наименование организации заказчика _________________________________
Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору

1. Расчет заработной платы								руб.
	№ п/п.
	Перечень выполняемых работ
	Исполнители
	Количество человеко-дней
	Средняя оплата труда
 за 1 день
	Оплата труда (всего)

	
	
	количество
	должность
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Итого заработной платы, в руб. __________________________________________________________
2. Расчет стоимости выполнения работ
2.1 Накладные расходы, %_______________________________________________________________
2.2 Себестоимость работ ________________________________________________________________
2.3 Уровень рентабельности, % __________________________________________________________
Итого ________________________________________________________________________________
3. Командировочные расходы (по расчету)______________________________________________
Всего (руб.) __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(сумма прописью)

Составил:________/должность,организация/_______/подпись/___________/расшифровка подписи/

Проверил:_________/должность, организация/_________/подпись/_________/расшифровка подписи/








Приложение № 2.1
к Требованиям к оформлению и 
составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
по заполнению формы №3п
 при составлении смет на шеф-монтажные, шеф-наладочные работы 

1. При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма №3п), обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.
2. Расчетом по трудозатратам (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН.
3. Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма №3п) приведена в образце 3П Приложения 2.
4. Результаты вычислений и итоговые данные по разделам расчета округлять до целых рублей.
5. Особенности заполнения формы 3п.
Раздел 1. Расчет заработной платы:
· в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;
· в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;
· в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;
· в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2 работ;
· в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по нормативным временным нормам;
· в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.
· в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);
Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.
Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ
· в пункте 2.1 указываются накладные расходы. Данные по оплате труда, накладным расходам, уровню рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним распорядительным документом организации.
· в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и накладных расходов (сложение итога графы 7 раздела 1 и пункта 2.1);
· в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;
· уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.
К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в форме официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).
Раздел 3. Расчет командировочных расходов.
Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному расчету (приложение № 2) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. 
Стоимость проезда необходимо указать по каждому виду транспорта отдельно туда и отдельно обратно.
Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.
Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.
Лимиты командировочных расходов:
· суточные - 700 руб./сутки;
· проживание - до 4000 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.
При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) и проживания определяется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ.
При наличии командировочных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.












































Приложение №1
к пояснительной записке
 по заполнению формы 3П


СПРАВКА от__________ (указать дату составления справки) (Образец)
Настоящим (краткое/полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

	№ п/п
	Должность специалиста
	Заработная плата в день, в руб.

	1
	(указать должность)
	-

	2
	(указать должность)
	-

	3
	(указать должность)
	-


	
Накладные расходы _______(%)						
Рентабельность предприятия_________(%)						 

Дата

(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)		
(краткое/полное наименование организации) ________________ (ФИО)

м.п.
(Главный бухгалтер)[footnoteRef:2]		 [2:  Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор–ставится только его виза.
Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.] 

(краткое/полное наименование организации контрагента/подрядчика) _________ (ФИО)
м.п.























Приложение №21
к пояснительной записке
 по заполнению формы 3П


                                 Образец расчета командировочных расходов 
Приложение № __ к смете № __
Расчет командировочных расходов
	№ пп.
	Пункт назначения 
(туда / обратно)
	
Вид транспорта
	Стоимость проезда, руб. (без НДС)
	Кол-во дней
	Стоимость суточных, руб./сут. 
(без НДС)
	Стоимость проживания руб./сут. 
(без НДС)
	Кол-во командировок
	Кол-во
командированванных человек
	Итого стоимость командировочных расходов, руб. 
(без НДС)

	
	Из пункта 1 в пункт 5

	1
	Из пункта 1 в пункт 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Из пункта 2 в пункт 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	5
	Из пункта 4 в пункт 5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого стоимость командировочных расходов из пункта 1 в пункт 5
	

	
	Из пункта 5 в пункт 1

	6
	Из пункта 5 в пункт 4
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Из пункта 4 в пункт 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	9
	Из пункта 2 в пункт 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого стоимость командировочных расходов из пункта 5 в пункт 1
	

	
	Всего стоимость командировочных расходов
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