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Техническое задание на выполнение работ 

ОКПД 2: 42.21.21.000 Текущий ремонт систем сброса воды из под фундаментных плит 

Филиала ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» 
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1.1. Обозначения и сокращения

	ГЭС
	гидроэлектрическая станция

	МТР
	материально-технические ресурсы

	НТД
	нормативные и технические документы

	ОРД
	организационно-распорядительный документ

	ППР
	проект производства работ

	Правила ТОиР
	Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 25 октября 2017 года N 1013

	ПТЭ
	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго Российской Федерации от 04.10.2022 № 1070

	РД
	руководящий документ

	СТО
	стандарт организации

	ТК
	технологическая карта

	ТЗ
	Техническое задание

	НБ
	нижний бьеф

	ВСП
	водо-сливная плотина

	Филиал
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»


1.2. Наименование выполняемых работ
Текущий ремонт систем сброса воды из-под фундаментных плит Филиала ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС».
1.3. Цель выполнения работ

1.3.1. Целями выполнения работ является: исполнение требований и рекомендаций по п. 158 и п. 163 раздела 3 Акта технического аудита Филиала ПАО "РусГидро" - "Чебоксарская ГЭС" от 03.10.2025, утвержденного заместителем главного инженера ПАО «РусГидро». (Приложение №1) 

1.3.2. Задачами выполнения работ являются:

· Текущий ремонт системы сброса воды из дренажных карт под фундаментной плитой здания Чебоксарской ГЭС в секциях 1-9, в следующем объеме:

1) замена запорной арматуры со стороны НБ (с установкой технологических заглушек на водовыпуски водолазным способом);

2) замена запорной арматуры со стороны ВБ;

3) замена отсечной (секционной) запорной арматуры;

4) частичная замена изношенных участков трубопроводов.

· Текущий ремонт системы сброса воды из разгрузочных скважин под фундаментной плитой секций ВСП Чебоксарской ГЭС в секциях 1-2, в следующем объеме:

1) замена оголовков закладных трубопроводов и запорной арматуры со стороны НБ (с установкой технологических заглушек на водовыпуски водолазным способом);

2) замена запорной арматуры со стороны ВБ;

3) замена запорной арматуры для обслуживания расходомеров-счетчиков;

4) замена отсечной (секционной) запорной арматуры;

5) полная замена трубопроводов.

1.4. Существующее положение

1.4.1. Система сброса воды из дренажных карт под фундаментной плитой секции здания ГЭС обеспечивает снижение фильтрационного давления. Дренаж расположен между верховым зубом и средним зубом, а также между средним и низовым зубом (перфорированные трубы) фундаментной плиты. Дренаж регулируемый: через систему труб с задвижками вода из дренажей подается в сухую потерну, далее по трубам в нижний бьеф (НБ), что позволяет поддерживать в дренажах под фундаментными плитами давление нижнего бьефа. (Приложение 11 Схема системы сброса воды из дренажных карт под фундаментной плитой здания ГЭС).
Составлен акт технического освидетельствования технологической системы от 02.12.2025 № 1/2025 (Приложение 2).

1.4.2. Система сброса воды из разгрузочных скважин под фундаментной плитой секции водосливной плотины обеспечивает снижение фильтрационного давления. Для разгрузки фильтрационного противодавления за зубом в основании водосливных секций на длине 133,8 м выполнен трехслойный дренаж, переходящий в двухслойный и однослойный дренаж водобоя и рисбермы. В основании ВСП в створе плотины обустроены разгрузочные самоизливающиеся скважины (19 шт.) диаметром 273 мм с шагом 8м, которые выведены в сухую потерну ВСП на отм. 40,0м. (Приложение 12 Схема системы сброса воды из-под разгрузочных скважин под фундаментной плитой секций ВСП).

Составлен акт технического освидетельствования технологической системы от 02.12.2025 № 2/2025 (Приложение 3).
Работы подлежат к выполнению в отношении объектов основных средств Заказчика, приведенных в таблице 1 к ТЗ. 

Таблица 1. Перечень объектов Заказчика
	№

п/п
	Наименование объекта


	Расположение объекта 
(место производства

работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1

	Система сброса воды из дренажных карт под фундаментной плитой здания Чебоксарской ГЭС в секциях 1-9
	Чебоксарская ГЭС (Филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»), Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34.
	Здание ГЭС с 18 агрегатами. Назначение - гидротехническое, водоподпорное (инв. № ЧБ000319)
	Эксплуатирующая организация: Филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»

	2
	Система сброса воды из разгрузочных скважин под фундаментной плитой секций ВСП Чебоксарской ГЭС в секциях 1-2
	Чебоксарская ГЭС (Филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»), Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34
	Водосливная плотина. Назначение - водонапорное, водосбросное (инв. № ЧБ000500)
	Эксплуатирующая организация: Филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»


1.4.3. Основаниями на выполнение работы являются:

· Акт технического аудита Филиала ПАО "РусГидро" - "Чебоксарская ГЭС" от 03.10.2025. Раздел 3, пункты 158, 163. (Приложение №1).

· Акт технического освидетельствования системы сброса воды из дренажных карт фундаментной плитой здания ГЭС от 02.12.2025 № 1/2025 (Приложение №2).

· Акт технического освидетельствования системы сброса воды из разгрузочных скважин под фундаментной плитой секциям водосливной плотины от 02.12.2025 № 2/2025. (Приложение №3).

1.4.4. Работы подлежат выполнению в соответствии со следующими условиями производства работ:
· производство работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.);

· производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы;

· производство работ осуществляется в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли;

· производство работ с применением подъемных сооружений;

· нанесение лакокрасочных материалов вручную (кистью, валиком) и с использованием краскопульта (воздушное или безвоздушное распыление);

· производство огневых работ (в том числе: электросварочных, газосварочных, газорезательных работ и работ, связанных с интенсивным искрообразованием от абразивного инструмента);

· производство водолазных работ.

Конкретные условия производства работ применительно к конкретной работе приведены в ведомостях объемов работ (Приложение №4 и №5 к ТЗ).

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при заключении Договора (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Заказчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1. Допуск на объекты Заказчика осуществляется согласно Регламента допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро», утвержденные приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300 (далее – Регламент) (Приложение №6 к ТЗ).

1.5.2. В целях своевременного выявления лиц, представляющих потенциальную угрозу функционированию объектов энергетики ПАО «РусГидро», для допуска на территорию Филиала Подрядчик обязан дополнительно предоставить за 30 рабочих дней до начала работ следующие документы на своих работников (и/или на работников субподрядных организаций, согласованных Заказчиком), направляемых для выполнения работ в Филиал:
· сведения, подтверждающие принадлежность направляемых лиц к организации (копии трудового договора или копии трудовых книжек, или копии приказов о приёме на работу);

· копию страниц паспорта;

· справку об отсутствии судимости;

· заполненную анкету и согласие на обработку персональных данных (Приложение №7 к ТЗ).
1.5.3. В дополнение к пунктам 1.5.1 и 1.5.2 настоящего раздела допуск на территорию Филиала осуществляется с учетом местной эпидемиологической обстановки, рекомендаций территориального органа Роспотребнадзора и регионального органа государственного управления, о чем Заказчик заблаговременно уведомляет Подрядчика до начала производства работ и/или во время выполнения работ (в случае изменения эпидемиологической обстановки).

1.5.4. На период выполнения работ Заказчиком безвозмездно предоставляются Подрядчику следующие ресурсы: электроэнергия, вода, сжатый воздух. Заказчик определяет место и точки на временное подключение электрооборудования и подключает его по заявке Подрядчика.

1.5.5. В случае необходимости, Заказчик, на безвозмездной основе, предоставляет Подрядчику номера внутренней телефонной связи при наличии соответствующей технической возможности.

1.5.6. По письменному обращению Подрядчика Заказчик безвозмездно предоставляет во временное пользование нежилые помещения производственного назначения, в которых может быть размещен персонал, технологическое оборудование и инвентарь Подрядчика.

1.5.7. Подрядчик на время выполнения работ самостоятельно решает вопросы размещения своего командированного персонала.

1.5.8. В предоставленных помещениях Подрядчик своими силами обеспечивает соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований в соответствии с действующим законодательством РФ при размещении персонала, инвентаря и оборудования.

1.5.9. Подрядчик должен быть обеспечен в полном объеме всеми материально-техническими ресурсами (в том числе, но не ограничиваясь: монтажными приспособлениями, съемными грузозахватными приспособлениями, слесарным, ручным и механизированным инструментом, технологической оснасткой, лесами и подмостями, инвентарем, оборудованием, средствами индивидуальной защиты), необходимыми для качественного выполнения работ и достижения требуемого результата работ.

1.5.10. Всю необходимую техническую документацию, имеющую отношение к объектам основных средств в рамках выполнения работ, Заказчик предоставляет Подрядчику для изучения (ознакомления) только в техническом архиве Филиала по его запросу, без права выноса за территорию Заказчика.

1.6. Иные требования и сведения общего характера
1.6.1. Работы выполняются в таком объёме, который позволяет начать эксплуатацию объектов по результатам работ без закупки Заказчиком дополнительных объёмов каких-либо материалов, оборудования и (или) работ.

1.6.2. Работы считаются выполненными после приёмки объекта по текущему ремонту системы сброса воды из дренажных карт под фундаментной плитой здания Чебоксарской ГЭС, в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 4 к ТЗ), текущему ремонту системы сброса воды из разгрузочных скважин под фундаментной плитой секций ВСП Чебоксарской ГЭС, в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 5 к ТЗ), объектов основных средств, принятых Заказчиком в гарантийную эксплуатацию, с оформлением отчётной (исполнительной) документации со стороны Подрядчика и согласовании ее с Заказчиком.

1.6.3. Текущий ремонт системы сброса воды из дренажных карт под фундаментной плитой здания Чебоксарской ГЭС и текущий ремонт системы сброса воды из разгрузочных скважин под фундаментной плитой секций ВСП Чебоксарской ГЭС в объеме настоящих ТЗ могут производиться в период выполнения других строительно-монтажных работ в сухой потерне, выполняемых по смежным договорам подрядов. Подрядчику необходимо согласовать календарно-сетевой график производства работ с Подрядчиками по смежным договорам подрядов.
2. Требования к выполнению работ

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ

2.1.1. Требования к видам и объемам работ
Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№

п/п
	Наименование этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Текущий ремонт системы сброса воды из разгрузочных скважин под фундаментной плитой секций ВСП Чебоксарской ГЭС (1 секция)
	В соответствии с ведомостью объемов работ

 (Приложение №5 к ТЗ)

	2
	Текущий ремонт системы сброса воды из разгрузочных скважин под фундаментной плитой секций ВСП Чебоксарской ГЭС (2 секция)
	В соответствии с ведомостью объемов работ

(Приложение №5 к ТЗ)

	3
	Текущий ремонт системы сброса воды из дренажных карт под фундаментной плитой здания Чебоксарской ГЭС (1-3 секция)
	В соответствии с ведомостью объемов работ

(Приложение №4 к ТЗ)

	4
	Текущий ремонт системы сброса воды из дренажных карт под фундаментной плитой здания Чебоксарской ГЭС (4-6 секция)
	В соответствии с ведомостью объемов работ

(Приложение №4 к ТЗ)

	5
	Текущий ремонт системы сброса воды из дренажных карт под фундаментной плитой здания Чебоксарской ГЭС (7-9 секция)
	В соответствии с ведомостью объемов работ

(Приложение №4 к ТЗ)


2.1.2. Требования к срокам выполнения работ

2.1.2.1. Сроки выполнения работ должны соответствовать таблице 3 настоящих ТТ.


Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ.
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1
	Текущий ремонт системы сброса воды из разгрузочных скважин под фундаментной плитой секций ВСП Чебоксарской ГЭС (1 секция)
	С даты следующей за датой заключения договора
	15.12.2026

	2
	Текущий ремонт системы сброса воды из разгрузочных скважин под фундаментной плитой секций ВСП Чебоксарской ГЭС (2 секция)
	С даты следующей за датой заключения договора
	15.12.2026

	3
	Текущий ремонт системы сброса воды из дренажных карт под фундаментной плитой здания Чебоксарской ГЭС (1-3 секция)
	С даты следующей за датой заключения договора
	15.12.2027

	4
	Текущий ремонт системы сброса воды из дренажных карт под фундаментной плитой здания Чебоксарской ГЭС (4-6 секция)
	С даты следующей за датой заключения договора
	15.12.2027

	5
	Текущий ремонт системы сброса воды из дренажных карт под фундаментной плитой здания Чебоксарской ГЭС (7-9 секция)
	С даты следующей за датой заключения договора
	15.12.2027


2.1.2.2. Сроки выполнения работ могут быть скорректированы по режиму работы ГЭС и фактическому состоянию оборудования в соответствии с утверждаемыми ежегодными и месячными плановыми графиками ремонтов основного оборудования, и разрешенными диспетчерскими заявками.
2.1.2.3. Для соблюдения сроков выполнения работ Подрядчик должен учесть необходимость выполнения работ в несколько смен (в том числе, при необходимости, круглосуточный режим работы), а также в выходные и праздничные дни.
2.2. Требования к качеству выполняемых работ

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям, представленным в таблице 4 к ТЗ.

Таблица 4. Требования к качеству выполняемых работ

	№

п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Требования к выполнению работ
	
	
	

	1.1
	Общие требования к выполнению работ
	
	
	

	1.1.1
	Перечень выполняемых работ
	Подрядчик должен выполнить текущий ремонт систем сброса воды из-под фундаментных плит Филиала ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС», в том числе: 

· Текущий ремонт системы сброса воды из дренажных карт под фундаментной плитой здания Чебоксарской ГЭС, в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 4 к ТЗ).

· Текущий ремонт системы сброса воды из разгрузочных скважин под фундаментной плитой секций ВСП Чебоксарской ГЭС, в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 5 к ТЗ).
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.2
	Объем подготовительных работ
	Разработка ППР, выполнения водолазных работ, согласование и утверждение их в Филиале.


	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.3
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД) (в действующих редакциях, с изменениями и дополнениями):

1.1.3.1. Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25 октября 2017 г. № 1013.

1.1.3.2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго Российской Федерации от 04.10.2022 № 1070.

1.1.3.3. СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методики оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций».

1.1.3.4. СТО РусГидро 02.01.62-2021 «Электрические станции и сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования».
1.1.3.5. ГОСТ 72193-2025 «Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания».  
1.1.3.6. СТО РусГидро 02.01.80-2012 «Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Правила эксплуатации. Нормы и требования». 

1.1.3.7. РД 34.21.501. Типовая инструкция по эксплуатации механического оборудования гидротехнических сооружений.

1.1.3.8. РД ГМ-02-18 «Руководящий документ по защите от коррозии механического оборудования и специальных стальных конструкций гидротехнических сооружений».

1.1.3.9. ФНП «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением».

1.1.3.10. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.

1.1.3.11. Правила по охране труда при работе на высоте, утверждённые приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н.

1.1.3.12. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённые приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н.
1.1.3.13. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утверждённых приказом Минтруда России от 28.10.2020 № 753н.

1.1.3.14. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утверждённые приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 835н.
1.1.3.15. Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ, утверждённые приказом Минтруда России от 02.12.2020 № 849н.

1.1.3.16. Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утверждённые приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 884н.

1.1.3.17. ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».

1.1.3.18. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

1.1.3.19. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

1.1.3.20. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

1.1.3.21. «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

1.1.3.22. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

1.1.3.23. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. от 14.11.2023) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

1.1.3.24. Правила по охране труда при проведении водолазных работ, утвержденные приказом Минтруда России от 29.12.2020.

СТО РусГидро размещены на общедоступном ресурсе в сети Интернет по адресу:
https://rushydro.ru/activity/safety/library/teksty-deystvuyushchikh-standartov-pao-rusgidro/
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2
	Требования к организации работ
	
	
	

	1.2.1
	Общие требования к организации работ
	Организация работ должна включать:

· разработку организационно-технических мероприятий по допуску персонала Подрядчика;

· разработку Подрядчиком ППР, ТК, согласование и утверждения их с Заказчиком;

· определение и согласование со службами Заказчика мест подключения временных коммуникаций;

· организацию и проведение совместных технических совещаний с участием служб Заказчика и Подрядчика по вопросам организации и осуществления технического контроля за ходом производства работ;

· определение мест для складирования материала и инструмента;

· организацию уборки рабочих мест;

· закупку и доставку материалов и комплектующих на место производства работ; 

· наличие у Подрядчика службы по охране труда и технике безопасности (или инженера по охране труда и технике безопасности);

· подготовку объекта к сдаче-приемке: вывоз с территории оборудования, инструмента, строительного мусора, уборка объектов.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.2
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Подрядчика
	1.2.2.1. Допуск на объекты Заказчика осуществляется согласно Регламенту допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро», утвержденные приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300 (Приложение №6 к ТЗ), с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков.

1.2.2.2. Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика, а в случаях и на условиях, указанных в НТД и ОРД Филиала - персонал Подрядчика.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.3
	Требования к разработке проекта производства работ
	1.2.3.1. Подрядчик разрабатывает и представляет на утверждение Заказчику за 30 (тридцать) календарных дней до даты начала выполнения работ (этапа работ) ППР и/или ТК, состав, содержание и оформление которого должно соответствовать РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания. Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению», включая систему обеспечения качества, графики, схемы раскладки оборудования, деталей и узлов. При разработке ППР с применением подъёмных сооружений необходимо учитывать требования Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения.
1.2.3.2. В ППР Подрядчиком обязательно должны быть предусмотрены мероприятия по безопасному производству следующих видов работ (при их наличии):
· работ, выполняемых вблизи действующих электроустановок;

· работ, выполняемых в стесненных условиях;

· огневых работ;

· такелажных работ и работ с применением подъемных сооружений;

· работ с применением специального инструмента и приспособлений;

· работ на высоте, с обязательным применением страховочных и удерживающих систем;

· водолазных работ для обеспечения установки заглушек со стороны нижнего бьефов (отдельный ППР).
1.2.3.3. В составе ППР Подрядчиком разрабатывается и согласовывается с заказчиком места размещения ящиков для инструментов, мест накопления отходов и емкости под отходы, ящиков для размещения монтажного инструмента и приспособлений.

1.2.3.4. При разработке ППР с применением подъёмных сооружений необходимо учитывать требования Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	
	
	

	1.3.1
	Требования к используемым запасным частям и материалам
	1.3.1.1. Запасные части, оборудование и материалы, необходимые для выполнения работ, приобретаются Подрядчиком самостоятельно, согласно ведомости объемов работ (Приложение №4, №5 к ТЗ).

1.3.1.2. Все закупаемые и применяемые запасные части, оборудование и материалы должны быть новыми и ранее не использованными.

1.3.1.3. Использование материалов, оборудования и запасных частей, не соответствующих ведомостям объемов работ, но схожих по своим свойствам и техническим характеристикам (аналоги), допускается только при письменном согласовании с Заказчиком.

1.3.1.4. Качество запасных частей должно подтверждаться паспортами (сертификатами качества, декларациями соответствия) заводов-изготовителей. 

1.3.1.5. Доставку запасных частей, оборудования и материалов Подрядчик должен осуществить не менее, чем за 20 календарных дней до начала проведения работ. Допускается поставку осуществлять по согласованному с Заказчиком графику, обеспечивающему исполнение работ и исключающему простой персонала по причине отсутствия МТР.

1.3.1.6. На доставляемые материалы, оборудование и запасные части должны быть предоставлены заводские паспорта, сертификаты качества, техническая документация (руководства по эксплуатации) в полном объеме на бумажном носителе (1 экземпляр) и электронном носителе (1 экземпляр).

При выполнении работ должны применяться материалы, оборудование и запасные части, соответствие которых нормативным требованиям подтверждено декларацией о соответствии или сертификатом соответствия.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4
	Требования к контролю качества работ и материалов
	
	
	

	1.4.1
	Контроль качества используемых запасных частей и материалов
	1.4.1.1. Подрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих на объект материалов, включающий в себя проверку:

· наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 (ред. от 21.02.2018) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»;

· наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;

· наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;
· правильности складирования и хранения.
1.4.1.2. Подрядчик должен обеспечить присутствие своего уполномоченного представителя для проведения входного контроля поставляемых материалов, оборудования и запасных частей на территории Заказчика в присутствии Заказчика. 

1.4.1.3. По результатам входного контроля оформляется акт входного контроля (в произвольной форме). При выявлении замечаний по результатам входного контроля Подрядчик проводит за свой счет транспортировку и лабораторные испытания материалов и запасных частей для оценки возможности их использования в аккредитованных для этого организациях в течение 5 рабочих дней или их замену.
1.4.1.4. Подрядчик обязуется письменно согласовать с Заказчиком используемые материалы, оборудование и запасные части до начала производства работ в случае, если они не соответствуют ведомостям объемов работ.
1.4.1.5. Положительные результаты входного контроля оборудования и материалов, приобретаемых Подрядчиком согласно ведомостям объемов работ (Приложение №4 и №5 к ТЗ), не освобождают Подрядчика от ответственности за их качество в период гарантийных обязательств в случае выявления дефектов (недостатков) в процессе эксплуатации объектов или в процессе выполнения ремонтных работ (на любой из стадий) согласно условиям договора и ТЗ.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.2
	Контроль качества выполненных работ
	1.4.2.1. Подрядчик должен обеспечить надлежащее качество проводимой им дефектации деталей и узлов в соответствии с ведомостями объемов работ. 
Устранение дефектов (недостатков), выявленных Подрядчиком по результатам дефектации деталей и узлов ремонтируемого объекта, не освобождает Подрядчика от ответственности за их обнаружение в период гарантийных обязательств в процессе эксплуатации объектов или в процессе выполнения ремонтных работ (на любой из стадий) согласно условиям договора и ТЗ.

1.4.2.2. Подрядчик должен обеспечить текущий контроль за выполнением работ, который должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций. 
1.4.2.3. Подрядчик должен обеспечить приемочный контроль выполненных работ, который должен включать в себя, в том числе, предъявление Заказчику скрытых работ (при наличии). Перечень этапов и видов работ, подлежащих приемке, должен быть согласован с Заказчиком.

1.4.2.4. Оборудование, запорная арматура должны быть промаркированы и иметь надписи, в соответствии с диспетчерским наименованием оборудования и соответствовать требованиям руководящих документов.
1.4.2.5. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать условиям договора, техническим требованиям, санитарным и экологическим нормам и правилам, другим документам, которые в соответствии с законодательством РФ устанавливают обязательные требования к качеству таких работ.
1.4.2.6. Подрядчик обеспечивает сохранность и возврат Заказчику материалов, демонтированного оборудования или его частей, выбывших из эксплуатации в результате выполнения работ.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5
	Требования к персоналу Подрядчика
	
	
	

	1.5.1
	Квалификация персонала Подрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	1.5.1.1. Наличие у Подрядчика или у привлекаемых субподрядных организаций (субподрядчиков) собственного или привлеченного (по трудовым, либо гражданско-правовым договорам) квалифицированного персонала.

1.5.1.2. Подрядчик или привлекаемая им субподрядная организация (субподрядчик) должен обеспечить наличие квалифицированного персонала для выполнения всего объема работ, согласно ведомости объемов работ (Приложение №4 и №5 к ТЗ), до начала выполнения работ, предоставить список с указанием квалификации, разряда, стажа работы по профессии и копии действующих квалификационных документов, подтверждающих право проведения данных работ (дипломы, аттестаты, удостоверения).

1.5.1.3. Подрядчик или привлекаемая им субподрядная организация (субподрядчик) должен обеспечить наличие персонала, имеющего право быть ответственными лицами за безопасное ведение работ (ответственный руководитель работ, производитель работ, члены бригады) при работах по наряду-допуску и распоряжению (предоставить список персонала).
1.5.1.4. Подрядчик или привлекаемая им субподрядная организация (субподрядчик) до начала выполнения работ должен предоставить Заказчику:
1) список работников, которым будет предоставлено право быть ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады с указанием групп по электробезопасности;

2) копии удостоверений и протоколов проверки знаний:

· требований по охране труда в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24 декабря 2021 года N 2464;

· о допуске к работам в электроустановках, подтверждающих группу по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок;

· о допуске к работам на высоте, в соответствии с требованиями Правил по охране труда при работе на высоте;

· о допуске к проведению водолазных работ, в соответствии с требованиями Правил по охране труда при проведении водолазных работ;

· о допуске к работам на оборудовании, работающем под избыточным давлением, в соответствии с требованиями Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением;

· о допуске к специальным видам работ (огневым, грузоподъемным (работ с ПС), работ с электро - и пневмоинструментом).

3) копии заключений о прохождении медицинских осмотров;

4) копии заключений о прохождении психиатрического освидетельствования в соответствии с требованиями Приказа Минздрава России от 20.05.2022 № 342н «Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование».
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6
	Требования к безопасности работ и охране труда
	
	
	

	1.6.1
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Подрядчик обязан:

· обеспечить наличие службы по охране труда и технике безопасности (либо инженера по охране труда и технике безопасности);
· соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности;

· направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.
	Согласие с требованием
	-
	

	2
	Требования к результатам работ
	
	
	

	2.1
	Общие требования к результатам работ
	
	
	

	2.1.1
	Результат работ
	2.1.1.1. Результатом работ является завершение работ по текущему ремонту системы сброса воды из дренажных карт под фундаментной плитой здания Чебоксарской ГЭС, в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 4 к ТЗ), текущему ремонт системы сброса воды из разгрузочных скважин под фундаментной плитой секций ВСП Чебоксарской ГЭС, в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 5 к ТЗ), объектов основных средств, принятый Заказчиком в гарантийную эксплуатацию. Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) на законченный этап.

2.1.1.2. Оценка качества текущего ремонта объекта основных средств, установленная комиссией по приемке оборудования, согласно Правилам ТОиР должна быть не хуже:
· «соответствует требованиям ремонтной документации»;

· «соответствует требованиям правил пожарной безопасности».
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2
	Требования к порядку приемки результатов работ
	
	
	

	2.2.1
	Порядок приемки оборудования после текущего ремонта


	Организация приемки оборудования должна выполняться в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017г. №1013 и СТО РусГидро 02.01.62-2021 «Гидроэлектростанции. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования» в части не противоречащей Правилам ТОиР.

СТО РусГидро размещены на общедоступном ресурсе в сети Интернет по адресу:
https://rushydro.ru/activity/safety/library/teksty-deystvuyushchikh-standartov-pao-rusgidro/
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3
	Требования к оформлению документации
	
	
	

	2.3.1
	Документы, передаваемые Заказчику по результатам выполненных работ (отчетная и исполнительная документации)
	2.3.1.1. Подрядчик должен представить Заказчику отчетную (исполнительную) документацию по составу и в сроки, в соответствии с Правилами ТОиР, СТО РусГидро 02.01.62-2021 и ТЗ, в том числе, но не ограничиваясь:
· акты входного контроля закупаемых Подрядчиком материалов, оборудования и запасных частей (в произвольной форме) на соответствие продукции требованиям технической документации;

· паспорта, сертификаты, подтверждающие качество и соответствие требованиям конструкторской и нормативно-технической документации материалов (форма завода-изготовителя);

· формуляры, акты дефектации, акты о выявленных дефектах, акты освидетельствования скрытых работ, протоколы исключения работ, ведомости дополнительных и выполненных работ, проект производства работ (ППР) и другие технические документы, оформленные в ходе выполнения работ.

2.3.1.2. Вся предоставляемая отчетная (исполнительная) документация должна быть на русском языке.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3.2
	Требования к оформлению отчетной (исполнитель-ной) документации
	2.3.2.1. Подрядчик предоставляет Заказчику комплект отчетной (исполнительной) документации в электронном виде на CD и/или DVD дисках (в редактируемых форматах DWG-AutoCad (совместимый с NanoCAD), VSD-Visio, DOC-Word (совместимый с AlteOffice), XLS-Exсel (совместимый с AlteOffice) и в нередактируемом формате PDF) и на бумажном носителе не менее одного экземпляра (электронных и бумажных версий).

2.3.2.2. Бумажные экземпляры документации должны предоставляться в сброшюрованном виде по разделам (комплектам документов); каждый экземпляр документации - в отдельной архивной папке (с жесткими клапанами) или нескольких папках (в случае большого объема документов), с полной описью (перечнем) документов в каждой папке.

2.3.2.3. Папки и диски должны иметь соответствующую идентификационную этикетку с указанием наименования объекта, наименования работ, фактического срока производства работ, номера и даты договора, нумерации комплектов документов (в случае предоставления документации на бумажном носителе в нескольких архивных папках), а также иную информацию по требованию Заказчика.

2.3.2.4. Комплектные документы на бумажном носителе, имеющие более 2 листов, должны быть сброшюрованы, пронумерованы и иметь мягкий (или жесткий) переплет.

2.3.2.5. Листы документов, имеющих формат более А4, должны быть сложены в соответствии с ГОСТ 2.501-2013 (для непосредственного брошюрования в составе комплекта документов).

2.3.2.6. Бумажные экземпляры документации должны иметь сквозную постраничную нумерацию в целом на весь пакет документов каждого экземпляра (в правом нижнем углу листа).

2.3.2.7. Опись (перечень) документов должна содержать: порядковый номер документа, наименование документа, номера страниц сквозной нумерации, исполнитель документа.

2.3.2.8. В наименовании всех файлов в электронном экземпляре документации на CD и/или DVD дисках должно быть указано: порядковый номер, начиная с 0001, и наименование документа, в следующем формате: «ХХХХ_Наименование документа (сокращенное)» (пример: 0001_Перечень отчетной документации по текущему ремонту системы сброса воды из дренажных карт по фундаментной плитой здания ЧебГЭС).

СТО РусГидро размещены на общедоступном ресурсе в сети Интернет по адресу:
https://rushydro.ru/activity/safety/library/teksty-deystvuyushchikh-standartov-pao-rusgidro/
	
	
	

	3
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТЗ)
	
	
	

	3.1
	Требования к разрешительным документам 

(лицензии)
	3.1.1. Подрядчик должен представить Заказчику после заключения договора лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности (за исключением случаев, если сбор отходов I - IV классов опасности осуществляется не по месту их обработки, и (или) утилизации, и (или) обезвреживания, и (или) размещения) или договора с организацией, имеющей данную лицензию.

Указанная выше лицензия предоставляется Подрядчиком Заказчику только при наличии работ, связанных со сбором, транспортированием, обработкой, утилизацией, обезвреживанием, размещением отходов I-IV классов опасности (в случае наличия данных требований в ведомостях объемов работ).
3.1.2. При выполнении работ обращение с отходами (при их наличии) должна производиться в соответствии с «Инструкцией по обращению с опасными отходами» (арх. №131 Заказчика) (Приложение №8 к ТЗ).
3.1.3. Право собственности на отходы, образующиеся при выполнении работ из материалов Подрядчика являются собственностью Подрядчика. 
3.1.4. Вывоз отходов, собственником которых является Подрядчик, организовывается Подрядчиком своевременно, за счет собственных сил и средств.
	Согласие с требованием
	-
	

	4
	Требования к ответственности и гарантиям Подрядчика
	
	
	

	4.1
	Гарантийный срок на результат работ
	4.1.1. Гарантийный срок распространяется на все детали и узлы заменённого оборудования, на которые было произведено воздействие Подрядчиком при выполнении работ в соответствии с ведомостями объемов работ (Приложение №4, №5 к ТЗ).

4.1.2. Доводочные работы, выполняемые при текущем ремонте и не предусмотренные договором, производятся силами Подрядчика или за его счёт.

4.1.3. Гарантийный срок на результат работ должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Акта КС-2, либо с даты прекращения (расторжения) Договора. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора.

4.1.4. 
Гарантийный срок службы защитных лакокрасочных покрытий оборудования, деталей и узлов трубопроводов и запорной арматуры должен составлять не менее 5 лет с даты подписания Сторонами Акта КС-2.
	Согласие с требованием/ указание характерис-тик
	-
	

	5
	Требования к обязательствам Подрядчика, влияющим на исполнение договора
	
	
	

	5.1
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	5.1.1. В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций Подрядчик обязан представить Заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ.
5.1.2. Подрядчик обязуется выполнять работы на отдельных видах оборудования с привлечением собственного, либо стороннего персонала, обладающего соответствующими лицензиями и сертификатами.

5.1.3. Привлечение субподрядных организаций (субподрядчиков/субпоставщиков) должно быть письменно согласовано с Заказчиком.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.2
	Ответственность Подрядчика
	Подрядчик несет ответственность за:

· безусловное соблюдение сроков, выполнение запланированных объемов и обеспечение должного качества работ (результатов работ), в соответствии с ведомостями объемов работ (Приложение №4 и №5 к ТЗ);

· качество поставляемых материалов в соответствии с ведомостями объемов работ (Приложение №4 и №5 к ТЗ);

· за качество проведения дефектации оборудования;

· соблюдение технологической, производственной и трудовой дисциплины;

· выполнение требований охраны труда, производственной и пожарной безопасности;

· выполнение требований природоохранного законодательства;

· соблюдение установленных для заказчика количественных и качественных норм выбросов и сбросов, соблюдение требований при обращении с отходами производства и потребления;

· производство своевременной (ежедневной) уборки рабочих мест.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.3
	Требования к обеспечению порядка и чистоты на рабочих местах
	5.3.1. Подрядчик обязуется постоянно поддерживать чистоту и порядок на ремонтной площадке и рабочих местах, в подсобных помещениях, соблюдать санитарно-гигиенические и экологические нормы. Отходы, образующиеся в результате работ, убираются в специальные контейнеры на отведенных для этой цели местах ежедневно по окончании рабочей смены.

5.3.2. Утилизация старого оборудования, запасных частей с разборкой, резкой для подготовки сдачи в металлолом по маркам металла, сортировкой на лом черных и цветных металлов, производится в местах складирования, указанных Заказчиком.

5.3.3. Подрядчик должен вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ за пределы площадки Заказчика свои строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество.

5.3.4. Заказчик имеет право принять меры к Подрядчику в случае не поддержания должного порядка и несоблюдения чистоты на рабочих местах вплоть до отстранения бригады от работы до устранения замечаний.

5.3.5. Работа считается не принятой Заказчиком до тех пор, пока рабочее место Подрядчиком не будет убрано, а старое оборудование или запасные части, после сортировки на лом черных и цветных металлов, вывезено в места складирования, указанные Заказчиком.
5.3.6. Подрядчик обязан обеспечить уборку рабочих мест при проведении ремонтных работ в соответствии с Регламентом уборки рабочих мест (Приложение №10 к ТЗ).
	Согласие с требованием
	-
	

	5.4
	Требования к накоплению, складированию, транспортировке и утилизации отходов, образующихся при выполнении работ
	5.4.1. Образовавшиеся в процессе выполнения работ отходы, Подрядчик накапливает в местах, согласованных с Заказчиком в составе ППР/ТК, в соответствии с санитарными требованиями и требованиями в области охраны окружающей среды к накоплению отходов, установленными законодательством Российской Федерации, а также требованиями, установленными локальной нормативной документацией в области обращения с отходами Заказчика (инструкциями, положениями и др.). При необходимости перемещения накопленных на месте производства работ отходов (собственником которых является Заказчик), в указанные Заказчиком места накопления отходов на его территории, осуществляется Подрядчиком за счет собственных сил и средств (Приложение №8).

5.4.2. Право собственности на отходы черных, цветных металлов, отработанных масел, образующихся от оборудования Заказчика, принадлежат Заказчику. 
5.4.3. Подрядчик накапливает отходы Заказчика в собственной таре, соответствующей требованиям санитарного, экологического законодательств, локальных нормативных документов.
5.4.4. Не допускается накопление отходов сверх объема, который вмещает место накопления отходов.
5.4.5. Ответственность за надлежащее состояние мест накопления отходов, тары для накопления несет Подрядчик.
	Согласие с требованием
	-
	


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой.

4.2. При исполнении договора разработка сметной документации осуществляется в соответствии с Приложением №1 к настоящим Техническим Требованиям.

4.3. В случае, если стоимость по разработанной смете Подрядчика будет превышать предельную стоимость, указанную в договоре, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

4.4. В случае, если стоимость по разработанной смете Подрядчика будет ниже стоимости, указанной в договоре, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в договоре.

4.5.
В сметной документации предусмотреть включение затрат на непредвиденные расходы в размере 3 (трех) % от общей сметной стоимости работ. При отсутствии дополнительных неучтенных работ средства остаются в распоряжении Заказчика.

4.6. Заключение дополнительного соглашения на увеличение стоимости работ производится после использования резерва средств на непредвиденные работы и затраты. В дополнительном соглашении резерв средств на непредвиденные работы и затраты не предусматривается.
5. Приложения
1. Приложение №1. Акт технического аудита Филиала ПАО "РусГидро" - "Чебоксарская ГЭС" от 03.10.2025.

2. Приложение №2. Акт технического освидетельствования системы сброса воды из дренажных карт фундаментной плитой здания ГЭС от 02.12.2025 № 1/2025. 

3. Приложение №3. Акт технического освидетельствования системы сброса воды из разгрузочных скважин под фундаментной плитой секции водосливной плотины от 02.12.2025 № 2/2025.

4. Приложение №4. ВОР Текущий ремонт системы сброса воды из дренажных карт под фундаментной плитой здания Чебоксарской ГЭС.

5. Приложение №5. ВОР Текущий ремонт системы сброса воды из разгрузочных скважин под фундаментной плитой секций ВСП Чебоксарской ГЭС.

6. Приложение №6. Регламент допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро», утвержденные приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300.
7. Приложение №7 Анкета и согласие на обработку персональных данных.

8. Приложение №8. Инструкция по обращению с отходами производства и потребления в Филиале ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» (арх. №131-СОТиПК).
9. Приложение №9. Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы.

10. Приложение №10. Регламент по уборке рабочих мест при проведении ремонтных и строительно-монтажных работ в машинном зале и действующих электроустановках филиала ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС».

11. Приложение №11. Схема системы сброса воды из дренажных карт под фундаментной плитой здания ГЭС.

12. Приложение 12. Схема системы сброса воды из-под разгрузочных скважин под фундаментной плитой секций ВСП.
