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Технические требования на поставку МТР

«Комплект переносного оборудования для подготовки поверхности изделия и проведения металлографического исследования материала»
[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc190681329]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _GoBack]Комплект переносного оборудования для подготовки поверхности изделия и проведения металлографического исследования материала.
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc190681330]Цель использования закупаемой продукции:
Комплект переносного оборудования необходим для подготовки поверхности образца, его микроскопического исследования и фотографирования в полевых условиях для изучения структурных закономерностей металлических материалов с целью определения усталостных процессов, фактического остаточного ресурса, существующих микротрещин на поверхности гидротурбинного и гидромеханического оборудования без разрушения изделия.
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc190681334]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№ п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Количество

	1
	2
	4
	5

	1.
	Комплект переносного оборудования для подготовки поверхности изделия и проведения металлографического исследования материала
	-//-
	-//-

	1.1
	Портативная шлифовальная машинка UM-2
	комплект
	1

	1.1.1
	Шлифовальная головка
	шт.
	5

	1.1.2
	Шерстяная полировальная пластина
	шт.
	2

	1.1.3
	Полировальные велюры
	шт.
	50

	1.1.4
	Резиновая абразивная пластина
	шт.
	1

	1.1.5
	Полировальная абразивная бумага: 120#
	уп.
	1

	1.1.6
	Полировальная абразивная бумага: 240#
	уп.
	1

	1.1.7
	Полировальная абразивная бумага: 400#
	уп.
	1

	1.1.8
	Полировальная абразивная бумага: 600#
	уп.
	1

	1.1.9
	Полировальная абразивная бумага: 800#
	уп.
	1

	1.1.10
	Полировальная абразивная бумага: 1200#
	уп.
	1

	1.1.11
	Полировальная абразивная бумага: 1500#
	уп.
	1

	1.1.12
	Полировальная абразивная бумага: 2000#
	уп.
	1

	1.1.13
	Алмазная шлифовальная паста W2.5
	шт.
	2

	1.1.14
	Металлографическая пленка
	шт.
	50

	1.2
	Портативная электролитическая полировальная машинка VT30-2
	комплект
	1

	1.2.1
	Основной блок
	шт.
	1

	1.2.2
	Электролитическая ручка
	шт.
	1

	1.2.3
	Анод для электроанализа
	шт.
	1

	1.2.4
	Вата
	шт.
	1

	1.2.5
	Маскирующая бумага
	шт.
	50

	1.2.6
	Кабель питания
	шт.
	1

	1.3.
	Портативный металлографический микроскоп Альтами МЕТ П
	комплект
	1

	1.3.1
	Поляризатор и анализатор
	шт.
	1

	1.3.2
	Алюминиевый кейс для переноски микроскопа
	шт.
	1

	1.3.3
	Цифровая камера (модель сенсора Sony IMX178, разрешение 6.3 МПикс, интерфейс USB 3.0, размер сенсора 1/1.8", скорость передачи – до 59 кадров в секунду)
	шт.
	1

	1.3.4
	USB 3.0 кабель
	шт.
	1

	1.3.5
	Программное обеспечение для анализа изображений Altami Studio (лицензия на одно рабочее место)
	шт.
	1

	1.3.6
	C-mount адаптер 0.5X для подключения цифровой камеры
	шт.
	1

	1.3.7
	Объект-микрометр Альтами ОМ-У
	шт.
	1

	1.3.8
	Магнитный столик
	шт.
	1

	1.3.9
	Ноутбук Intel Core i7, экран не менее 14", разрешение экрана не менее 1920×1200, оперативная память не менее 16 ГБ, накопитель SSD не менее 1000 ГБ, ОС Windows, беспроводная мышь
	шт.
	1


[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc190681336][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к сроку поставки продукции

	1
	2
	3

	1. 
	Комплект переносного оборудования для подготовки поверхности изделия и проведения металлографического исследования материала
	Плановый срок поставки
2 кв. 2027


[bookmark: _Toc190681338][bookmark: _Toc50125131][bookmark: _Toc51339698]Таблица 3. Требования к продукции 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1.
	Портативная шлифовальная машинка UM-2

	1.1.1
	Количество дисков
	1 шт

	1.1.2
	Скорость вращения (регулируемая на 5 уровнях) 
	от 0 до 30000 об/мин

	1.1.3
	Диаметр диска
	36 мм

	1.1.4
	Мощность электродвигателя
	120 Вт

	1.1.5
	Параметры электрического питания:
- напряжение переменного тока
- частота переменного тока
	
220 В
50 Гц

	1.2.
	Портативная электролитическая полировальная машинка VT30-2

	1.2.1
	Выходное напряжение постоянного тока:
	0 - 30 В, ток: 0 - 2 А

	1.2.2
	Параметры электрического питания:
- напряжение переменного тока
- частота переменного тока
	
220 В
50 Гц

	1.2.3
	Вес
	4 кг

	1.3
	Портативный металлографический микроскоп Альтами МЕТ П

	1.3.1
	Методы исследований в отраженном свете:
	- светлое поле; 
- поляризация

	1.3.2
	Увеличение:
	50Х; 100X; 500X.

	1.3.3
	Окуляры:
	- WF10X/18 мм; 
- WF10X/18 мм с перекрестием и шкалой (100 делений).

	1.3.4
	Объективы планахроматические с увеличенным рабочим расстоянием:
	- PL 5X/0.12 (рабочее расстояние 18.3 мм); 
- PL L 10X/0.25 (рабочее расстояние 11.0 мм); 
- PL L 50X/0.70 (рабочее расстояние 3.7 мм) (подпружиненный).

	1.3.5
	Корпус:
	- из отлитого под давлением алюминия; 
- окрашен огнеупорной эмалью; 
- основание со специальным вырезом для установки на цилиндрические поверхности.

	1.3.6
	Фокусировка:
	диапазон фокусировки 25 мм.

	1.3.7
	Отраженный свет:
	- система освещения с плавной регулировкой яркости освещения; 
- источник освещения светодиод.

	2. 
	Требования к безопасности

	2.1.
	Требования к промышленной и экологической безопасности
	Продукция должна отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, охраны окружающей среды в течение всего срока эксплуатации при обычных условиях его эксплуатации, хранения и транспортировки и полностью соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75. Поставляемая Продукция должна быть экологически безопасной и не должна наносить вред окружающей среде.

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам

	3.1.
	Диапазон рабочих температур 
	от +18 до +25°С

	3.2.
	Относительная влажность
	70%

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	4.1.
	Упаковка
	Поставка оборудования в упаковке завода-изготовителя. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. При условии транспортирования в определенном положении маркировка «верх». При наличии стеклянных элементов маркировка «осторожно стекло!»

	4.2.
	Место поставки
	г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 2

	5.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	5.1.
	Срок гарантии
	Гарантийный срок эксплуатации поставляемой Продукции – 12 месяцев со дня поставки.

	6.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	6.1.
	Техническая документация
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом, а именно: 
- формуляр.
- методика поверки. 
Документы должны быть выполнены на русском языке.

	6.2.
	Минимальная комплектация продукции
	В соответствии с Таблицей 1

	7.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации

	7.1.
	Требования качества
	Наличие действующей поверки на поставляемое оборудование с занесением в Федеральную государственную информационную систему Росстандарта (подсистема «Аршин»)



