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[bookmark: __RefHeading___Toc14079_899752430][bookmark: _Toc54646395][bookmark: _Toc131165877][bookmark: _Toc51339692]1. Общие сведения
[bookmark: __RefHeading___Toc14081_899752430][bookmark: _Toc131165878][bookmark: _Toc54646396][bookmark: _Toc46743505]1.1. Обозначения и сокращения

	Заказчик
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС»

	Генподрядчик
	Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский

	Субподрядчик
	Организация, нанятая Генподрядчиком посредством заключения договора, для выполнения обязательств Генподрядчика по Договору подряда

	ТТ
	Технические требования

	ППР
	Проект производства работ



[bookmark: __RefHeading___Toc14083_899752430][bookmark: _Toc131165879]1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД 2: 43.99.90.190 Выполнение работ по текущему ремонту пьезометров земляных плотин №1, №2 филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» для нужд Воткинского филиала

[bookmark: __RefHeading___Toc14085_899752430][bookmark: _Toc131165880][bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]1.3. Цель выполнения работ
Исполнение обязательств по договору подряда №4-РЕМ-2023-ВотГЭС от 31.10.2023г. на выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС», заключенному между филиалом ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС» и Воткинским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский.

[bookmark: __RefHeading___Toc14087_899752430][bookmark: _Toc131165881]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Филиал ПАО «РусГидро - Воткинская ГЭС»
	Российская Федерация, Пермский край,
г. Чайковский,
территория филиала
ПАО «РусГидро - Воткинская ГЭС»
	Земляная плотина №2
	-

	2. 
	Филиал ПАО «РусГидро - Воткинская ГЭС»
	Российская Федерация, Пермский край,
г. Чайковский,
территория филиала
ПАО «РусГидро - Воткинская ГЭС»
	Земляная плотина №1
	-






[bookmark: __RefHeading___Toc14091_899752430][bookmark: _Toc131165883][bookmark: _Toc51921656]2. Требования к продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc14093_899752430][bookmark: _Toc131165884][bookmark: _Toc54646404]2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ
[bookmark: __RefHeading___Toc14095_899752430][bookmark: _Toc131165885][bookmark: _Toc54646405]2.1.1. Требования к видам и объемам работ
[bookmark: __RefHeading___Toc14097_899752430][bookmark: _Toc131165886][bookmark: _Toc54646406][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Выполнение работ по текущему ремонту пьезометров земляной плотины №2 филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» для нужд Воткинского филиала
	В соответствии с Приложением №1 «Ведомость объемов работ»
№6.25-2025

	2. 
	Выполнение работ по текущему ремонту пьезометров земляной плотины №1 филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» для нужд Воткинского филиала
	В соответствии с Приложением №2 «Ведомость объемов работ»
№6.24-2025


[bookmark: __RefHeading___Toc14099_899752430][bookmark: __RefHeading___Toc14099_899752430]
2.1.2 Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: __RefHeading___Toc14101_899752430][bookmark: _Toc54646408][bookmark: _Toc131165888][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Выполнение работ по текущему ремонту пьезометров земляной плотины №2 филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» для нужд Воткинского филиала
	С даты заключения договора
	Не позднее
18.06.2027г.*

	2. 
	Выполнение работ по текущему ремонту пьезометров земляной плотины №1 филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» для нужд Воткинского филиала
	С даты заключения договора
	Не позднее
20.08.2027г.*



*срок окончания выполнения работ определен в соответствии со сроками, установленными в договоре подряда №4-РЕМ-2023-ВотГЭС от 31.10.2023г. на выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС





1



[bookmark: __RefHeading___Toc14103_899752430][bookmark: _Toc54646410][bookmark: _Toc131165889]2.2. Требования к качеству работ
[bookmark: __RefHeading___Toc14105_899752430][bookmark: _Toc131165890][bookmark: _Toc51339698]Таблица 4. Требования к качеству работ
Наименование работ: ОКПД 2: 43.99.90.190 Выполнение работ по текущему ремонту пьезометров земляных плотин №1, №2 филиала             ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» для нужд Воткинского филиала
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к выполнению работ 

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
1. Работы выполнять в соответствии с ведомостями объемов работ (Приложение №1, №2 к настоящим ТТ).
2. До выполнения работ необходимо выполнить подготовительные мероприятия:
2.1 Разработка и согласование с Заказчиком/Генподрядчиком проекта производства работ (ППР) не менее чем за 5 дней до момента начала выполнения работ.
ППР на выполнение работ должен включать:
· Календарный план производства работ по виду работ (устанавливается последовательность выполнения работ, а также указание производства совмещенных работ);
· Технологические карты (схемы) на выполнение отдельных видов работ, содержащие схемы организации рабочих мест с указанием: 
- требований по подготовке места работы и выполнению предшествующих работ, обеспечивающих необходимый фронт и безопасные условия выполнения работ,
- методов и последовательности выполнения работ, 
- необходимых средств механизации и технологической оснастки, 
- способов подачи и мест хранения материалов, конструкций и изделий;
· Требования по охране труда и промышленной безопасности при выполнении работ в условиях действия опасных производственных факторов;
· Пояснительную записку, содержащую необходимые обоснования для выполнения работ. 
2.2 Выполнение необходимых закупок, изготовление, транспортировка и доставка материалов и оборудования на место выполнения работ.
2.3 Обеспечение на месте выполнения работ мобильных источников электрического тока для выполнения сварочных и других необходимых работ.
3. Погрузку-разгрузку, транспортировку строительного мусора в места утилизации и захоронения отходов осуществляет Субподрядчик.
4. Материалы должны незамедлительно доставляться к месту выполнения работ (утилизации). Запрещается длительное (более 2-х рабочих смен) складирование на монтажной площадке приобретённых материалов без письменного согласования с Заказчиком (филиал ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС»).
5. Утилизация отходов должна производиться в соответствии с «Инструкцией по обращению с отходами производства и потребления Воткинской ГЭС».
6. Субподрядчик обязан своевременно обеспечить вывоз производственных отходов, образовавшихся в ходе выполнения работ, для захоронения, обезвреживания или использования по договору с организацией имеющей лицензию на данный вид деятельности в места утилизации, за исключением лома черных и цветных металлов.
7. Установленный противопожарный и внутриобъектовый режим на предприятии филиала ПАО «РусГидро» – «Воткинская ГЭС» является обязательным для персонала Субподрядчика и должен строго выполняться.
8. Обязательно ведение журнала гидрологических наблюдений при бурении скважин. 
9. При выполнении работ должна применяться продукция, материалы, оборудование соответствие которых нормативным требованиям подтверждено декларацией о соответствии или сертификатом соответствия.
10. Все необходимые специальные работы, включая применение необходимого оборудования и техники, материалов, аппаратуры: работы с применением грузоподъёмных механизмов, включая работы, связанные с транспортировкой, разгрузкой на территории и доставкой на место монтажа организуются и выполняются Субподрядчиком за счёт собственных средств.
11. Своевременно оформлять и предоставлять Генподрядчику/Заказчику отчётную документацию по ремонтным работам (акт выполненных работ, акт на скрытые работы, журнал гидрологических наблюдений, сертификаты качества и паспорта на применённые материалы, паспорта на скважины с литологическим описанием).
12. Техническая документация (паспорта на скважины) должна предоставляться на бумажном носителе на русском языке (2 экземпляра) и в электронном (в формате Word и Excel), полностью соответствующем бумажному варианту.
13. В составе приемо-сдаточной и исполнительной документации обязательно предоставление cправки о фактических трудозатратах.
14. Работы считаются выполненными с момента сдачи объекта в эксплуатацию и подписания акта сдачи-приемки, а также сдачи Субподрядчиком отчетной документации в объеме, согласованном с Генподрядчиком.

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	При выполнении работ Субподрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):
- «Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования», утв. приказом Минтруда РФ от 27.11.2020г. №833н;
- «Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» утв. приказом Минтруда РФ от 11.12.2020г. №883н;
- «Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», приказ Минэнерго России от 25.10.2017 №1013;  
- «Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» утв. приказом Минтруда РФ от 28 октября 2020 года №753н;
- «Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» утв. приказом Минтруда РФ от 27 ноября 2020 года №835н;
- «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479.
Стандарты ПАО «РусГидро»: 
- СТО 02.01.62-2021 Электрические станции и сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования.
А также соблюдать другие правила, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

	1.2. 
	Требования к организации работ

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Субподрядчика
	[bookmark: _Hlk124767430]Допуск персонала Субподрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро», утв. Приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023г. №300 (Приложение №4 к настоящим ТТ).

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам

	1.3.1. 
	Требования к используемым материалам и оборудованию

	1. Наличие установки ударно-канатного бурения с одновременной обсадкой и другого оборудования, необходимого для выполнения работ по текущему ремонту пьезометров и скважин, и принадлежащих Субподрядчику на праве собственности или ином законном основании (Субподрядчик обязан предоставить до начала работ перечень оборудования).
2.	Материалы, необходимые для выполнения работ, Субподрядчик приобретает самостоятельно. 
Все поставляемые и применяемые материалы и изделия должны быть новыми и не использованными ранее.
3. Качество применяемых материалов и изделий подтверждается сертификатами качества. 

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов

	1.4.1. 
	Контроль качества работ
	Субподрядчик обязан применять такие виды и объемы контроля своих работ, которые гарантируют их высокое качество и надежность в эксплуатации в соответствии с положениями законов, актов и других официальных требований России и российских государственных органов.

	1.4.2. 
	Контроль качества используемых материалов и оборудования
	Субподрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов и изделий, включающий в себя проверку:
- наличия соответствующих сертификатов согласно требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2021г. №2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»;
- наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
- наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;
- комплектности поставляемых материалов.
Вся документация должна быть представлена на русском языке и соответствовать российским стандартам.
Все материалы  необходимо согласовывать с Генподрядчиком.

	1.5. 
	Требования к персоналу Субподрядчика

	1.5.1. 
	Квалификация персонала Субподрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	1. Наличие у Субподрядчика квалифицированного персонала (обученного работать на установке ударно-канатного бурения, умеющего составлять паспорта на скважины, и имеющего опыт работы по ремонту пьезометров и скважин), участвующего в выполнении работ с указанием квалификации и стажем работы по профессии. Необходимо предоставить до начала работ копии квалификационных документов: дипломы и/или аттестаты и/или удостоверения.
[bookmark: _Hlk124929079]2. Наличие персонала, имеющего право быть ответственными лицами при работах по наряду-допуску и распоряжению, при выполнении специальных работ, согласно «Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования», утв. приказом Минтруда РФ от 27.11.2020г. №833н.Необходимо предоставить до начала работ копии документов: удостоверений о проверке знаний и/или свидетельств о прохождении обучения и/илипротоколов проверки знаний и аттестации, а также документы, подтверждающие наличие трудовых отношений с работником. 

	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда

	1.6.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Субподрядчик обязан:
- соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности.
- направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.

	2. 
	Требования к результатам работ

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ

	2.1.1. 
	Результат работ
	По результатам выполненных работ ремонтируемые пьезометры земляной плотины №4 филиала ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС» должны быть в исправном состоянии.
На скважины отремонтированных пьезометров должны быть выполнены паспорта с литологическим описанием.

	2.2. 
	Требования к оформлению документации

	2.2.1. 
	Документы, передаваемые Заказчику по результатам выполненных работ
	Субподрядчик обязан одновременно с передачей актов приемки выполненных работ по форме КС-2 передать Генподрядчику комплект исполнительной документации, включающий в себя:
· акты скрытых работ;
· сертификаты, паспорта, подтверждающие качество и соответствие требованиям нормативно-технической документации примененных материалов;
· журнал гидрологических наблюдений;
· паспорта с литологическим описанием;
· справку о фактических трудозатратах.

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям Субподрядчика

	3.1.1. 
	Гарантийный срок на результат работ
	Гарантия качества на результат работ действует в течение не менее 36 месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
Субподрядчик должен за свой счет и в определённые Генподрядчиком сроки устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока.




9

[bookmark: __RefHeading___Toc14117_899752430][bookmark: _Toc131165896][bookmark: _Toc54646411][bookmark: _Toc53393312]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке. 
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.
[bookmark: _Hlk125441686][bookmark: _Hlk125441686]


[bookmark: __RefHeading___Toc14119_899752430][bookmark: _Toc131165897][bookmark: _Toc54646412]4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
[bookmark: _Hlk125441985][bookmark: _Hlk125441985]
4.1.	Сметную документацию составлять и оформлять в соответствии с требованиями к документации по ценообразованию (Приложение №3 к настоящим техническим требованиям).

[bookmark: __RefHeading___Toc14121_899752430][bookmark: _Toc131165898][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc54646413][bookmark: _Toc46743519]5. Приложения

Приложение №1 Ведомость объемов работ №6.25-2025.
Приложение №2 Ведомость объемов работ №6.24-2025.
Приложение №3 Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ при новом строительстве, реконструкции и техническом перевооружении, ремонте.
[bookmark: _Hlk48224758][bookmark: _Ref40301253][bookmark: _Hlk48222348]Приложение №4 Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. Приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 №300).
Приложение №5 «Инструкция по обращению с отходами производства и потребления Воткинской ГЭС».
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[bookmark: _Hlk48224758_Копия_1][bookmark: _Ref40301253_Копия_1][bookmark: _Hlk48222348_Копия_1]Приложение №1 к ТТ
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Приложение №2 к ТТ 
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Приложение №3 к ТТ 

Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ при новом строительстве, реконструкции и техническом перевооружении, ремонте представлены в отдельном файле.





































Приложение №4 к ТТ

Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. Приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023г. №300) представлен отдельным файлом.



















































Приложение №5 к ТТ

«Инструкция по обращению с отходами производства и потребления Воткинской ГЭС» представлена отдельным файлом.
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image4.jpeg
U3roTosnienne 1 yCTaHOBKA METAJINYECKHX KPBILLIEK C 3aMKOM Ha
MbE30METPhI C IPUMEHEHHEM CBApOUHbIX pabot (CTanb AucToBas
ropsiuekataHas Mapku Ct3 TonwuHoi: 4 MM - 0,0013T, Tpy6hI
CTaJIbHbIE JJEKTPOCBAPHBIE NIPSAMOILOBHBIE CO CHATOM (ackol u3
cranu mapok bCt2kn-bCr4xn u BCt2nc-BCr4nc napysHsili xuameTp:
68 MM, TonmuuMHa cTenxy 4mum - 0,003T1)

)
T 0,00850
(KOJIMYECTBO METAIONPOKATa yKa3aHo 6e3 yyeTa HOpMbl 0TX0/a)

1. O8ernsintibomwe e nopepxHocTH 4,00000

1.24  |O6e3xupuBaHHE MOBEPXHOCTH YalT-CIHPUTOM 100 M2 0,04000

1.25  jOxpacka MeTaIM4ecKUX THOBEPXHOCTEH KOHCTPYKLiMi 3a 2 pa3a 100 m2 0,04000
BpyuHy1o coctasom [1pum Ipomkop Multicoat PN, pacxon 0,26-0,34
Kr/mM2, useT uepHbiii RAL 9004

1. Hanucahre MapkupoBKH Nbe30METPOB Ha ykasaTensix (Bbicota 6yks [ 100 6yke unu| 0,20000
100Mm) (amais [1D-115, pacxon - 0,04 kr) uudp

1.28 |Bbinonxenne nacnoptoB (4 1T.) HA NbE30METPhI C IHTONOTHUYECKHM Im 83,00000
ONMCAHUEM, KATErOpPHSA COXKHOCTH 2 BBIPAOOTKH

1.29  |Orkauka BoAbI M3 CKBaXKH IpAHGTOM IIPH yAAPHO-KaHATHOM Bypermi | | cyTku 2,00000
C KOMIIPECCOPOM, pabOoTaiOIMM: OT NIEKTPOABUIATEsl, IIPH TlyOuHE OTKaYKH

(KOMMYECTBO METANIONPOKATA YKa3aHo 6e3 yueTa HOpMbl OTX0/4)
H3roTosienne U yCTaHOBKA yKa3artelieii Mbe30METPOB C IPUMEHEHHEM
cBapouHbIX paboT: apmarypa AL,d=14 MM aaunoi 1,5 m (4 . -
0,007271)); nnactuna 90x150x3 MM (4 wr. - 0,0013T, cTans TUCTOBAs
ropsiuekatadas Mapku Ct3 (b= 3,0 mm))

b
w

N

[\
(o)}

CKBaXHHB! 10 50 M

VYcnosus

I1pou3BOACTBO PEMOHTHO-CTPOHTESILHBIX PAGOT OCYIIECTBASETCS HA TEPPUTOPUM
ACHCTBYIOLIETO IPEANPUATHS C HATHYUEM B 30HE IPOM3BOCTBA paboT

OJIHOTO WJIH HECKOJIbKUX U3 CIIEAYIOLIHX (JAKTOPOB: Pa3BETBIECHHOM CETH TPAHCTIOPTHBIX M
WHIXEHEPHbIX KOMMYHHKaUMH; CTECHEHHBIX YCIOBUi 1)1 CKIaANPOBAHNS MATEPHATIOB;

AEHCTBYIOLIETO TEXHONOTHYEcKoro obopynoBatus (paGoThl BGIM3M npoeskeii yacty, n.o. 1.1- 1.5,
1.7-1.9)
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[Tpunoxenue k TT Vit /
®uanan [IAO "Pycl'ugpo' - YTBEPXAAIO
"Borkunckast [IC"

HaUMCHOBaHKE
[lepBelii 3amecTuTenb AupexTopa - I'NMaBHbIH uKeHep

LIOJI)KHWTNCCKOI’O PYKOBOOMTENA

/ .M. Ckpunka
%ﬁl b HHHLMANBL, paMEIHs
S
jara
BEAOMOCTD

IVIAHHPYEMEBIX Pa0oT 110 TeKyleMy PeMOHTY
Ne 6,25 -20025
Haumenosanne u 06o3nayenue oGopynosanus: 3emasinas nnoruna 2 (Homep OC: BT20002)
Haumenosanue pabor: Texymnit pemonT nbesomerpon
Cpoxk pemonTta ¢ 01.05.2027 no 28.06.2027

HaumeHoBanue cGOPOYHBIX eAMHHIL

O6beM niIaHHpyeMbIX
(y3,10B, MaTEpHAIOB H 3aMACHBIX YACTEIR), padoT

HOMEHKJIATYPA IIAHHPYEMbIX paGor m
N A R B R

_ Texymmnii pemont nse3omerpos (P3 Ne 3745861).

1.7 |M3rorosnenune nomocta /s NPOM3BOACTBA GYpoBLIX paboT (Tpyba
npoguibHas ctanbhas Cr3 80x50x2 - 0,11121/28,5m, Tpy6a npodubHas

cransHas Ct3 40x20x2 - 0,05271/31,5M, NTUCT CTANLHOM TONLUMHON 3 MM -
0,0023T1)

Wsrorosnenune aepepsHHOro HacTuia 6x6Mm (locka obpesHas
50*150*6000mM - 44 wiT., S=36Mm2)

1.9 | VcranoBka n pasbopka 10MOCTa C HACTUIOM C YCTaHOBKOH aHKepoB (3 wr. T 1,48290
M16*250 ua oany ycranosky nomocra) B oteepetus d=16mm rny6unoit 250
MM (3 LUT. Ha OHY YCTAaHOBKY MOMOCTA)
(ycranoBka 1 pa36opka moMocTa 2 pa3a B pa3HbIX MECTAaX; BEC MIOMOCTA:
0,1662+0,665*1,98=1,48297)
Ilomocm coaemcs na cknao 3axazuury

1.10 [TTepeBo3Ka KOHCTPYKLUHI TOMOCTA K MBE30OMETPaM HA PACCTOSHUM A0 1 KM T 1,48290

e 1y posensgn Socosetrs |

111 [TTorpy3ounbie paboThl (KOHCTPYKLMM NMOMOCTa) IPH aBTOMOGHITBHBIX i 1,48290
NEPEBO3Kax BpyuHylo (2 pa3a)

1.12 | Pasrpy3ounbie paGoThl (KOHCTPYKLMKM NIOMOCT) NPH aBTOMOGHIIBHBIX T 1,48290
nepeBo3Kax BpyuHyo (2 pasa)

1.13 [TIepeBo3ka KOHCTPYKUMIA TOMOCTa CO cAaueii Ha CKaj 3aKa3uuky Ha T 1,48290
[ o N

T 0,16620

M3 1,98000

1.14 | Y napHo-kanatHoe 6ypenue ckBaxuH ri1y6uHoii Gypenns 1o SO M B rpyHTax 100 M 0,62000
rpynmnsl: 2 (d=159mm)
1.15 |Kpennenue ckpaxku Tpy6amu d=159 x 6MM (Tpy6s! CTaNbHBIE 3JIEKTPOCBAPHBIE 6,20000
OPAMOUIOBHBIE €O CHATOH ackoii u3 cranu mapok BC12kn-bCt4xn u BCT2nc-
bCrdnc napysxwpiit fuamerp: 159 MM, TonKUHA CTEHKH 6 MM, pacxo - 34,32m ),
riyOuHa CKBaXKHHB! 10 50 M, rpyrnna rpyHTOB NO YCTORYMBOCTH: 2
1.16 |M3Bneuenue Tpy6 U3 CkBaXHHBLI CTAHKAMM Y JAPHO-KAHATHOTO Oypenus, rnybuna 6,20000
. CKBaXXUHBI: 10 SO M, rpyIna rpyHTOB M0 YCTOHYHUBOCTH 2 “-

1.17 Tlepdopauus Tpy6sI (ycTpoiicTso uienesoit nepdoparyn 100x4mm B Tpy6e §57x4 100 2,28000
MM 1 BOAOTIPHEMHHUKA) OTBEPCTHi

YerpoicTso GuneTpa BRICOTOM 10 2-X M d=57X4 MM NpH OAHOKpPATHOM 100 m2 0,02400
UCIONIL30BAHNWH M3 CETKH NaTyHHO#H (00epThIBaHHe TPYOBb MeHO-NATy HHO

CeTKOH 3a 2 pasa Bpy4Hyro (cerka [OCT 6613-86, pasmep sueiiku 0,56x0,56 mm,

Juamerpom mposonoku 0,25 MM, pacxoa - 2,4 M2), ¢ 06MOTKO#t BA3ANLHOIM

TIPOBOJIOKOX M3 BBICOKONIETMPOBAaHHOM cTanu Mapku 12X18H9 nuametpom 1,2mMM

(pacxon - 0,00034T)
Pe3ska Tpy® auametpom no 57mMm

10,00000

YcraHoBKa 1be30MeTpHUEcKHX TPYS d=57x4 MM (pacxon Tpy6 - 65 M) ¢ MY (TOBBIM 6,50000

1
cocarHeHHEM (TpyOBI CTalbHBIE 3TEKTPOCBAPHEIE NPAMOLIOBHBIE CO CHATOM
tackoii n3 cranu mapok BCr2kn-BCr4kn u BCt2ne-BCT4nc HapysxHblit AamMeTp:

.20
57 MM, ToNKHA CTEHKH 4 MM)

1.21 |3aceinka B 3aTpy6Hoe npocTpaHcTBO rpasus Ppaxiuu 5-20 MM, Mapka 600 10 M3 0,01600
(buaBTP, OTCTOMHHUK)

1.22 | Tamnonax rivuoii (V=0,05M3) Bokpyr nsesomerpuyeckoit Tpy6sl d=57mm Ha 3,00000
BBICOTY J10 | M
1.23 |O6parHas 3aceinka 3arpyGHOro MPOCTPAaHCTBA FPYHTOM 0,10000

1.24 {YetpoiicTeo oromnoska u3 cransHoit Tpy6bi (3 wr. d=159 Mm, L=3 m pacxox Tpy6 - 3,00000

9M) ¢ uemenTanueii MexTpy6HOro mpoctpanctea pactsopoM M-100 Ha rny6uny I
M (V=0,05 m3) (Tpy6bl CTaNbHBIE SNEKTPOCBAPHBIE NPSMOLIOBHBIE CO CHATOH

dackoii w3 cranu mapox BCt2kn-BCr4kn u BC12nc-BCr4nc napyxHbli JAnamerp:
159 MM, TonwKHA CTeHKU 6 MM)





image2.jpeg
1.25 [M3roTosnenue ¥ yCTaHOBKA METAJTHYECKHX KDBILIEK C 3aMKOM Ha NbLE30OMETPhI ¢
NpUMEHEeHHeM CBapoUHbIX paboT (Crans MucToBas ropayexatanas mapku Ct3
TOJILUKMHOHA: 4 MM - 0,00094T, Tpy6b! CTaNbHbIE 3MEKTPOCBAPHBIE MIPAMOLIOBHBIE CO
CHATOM (ackoit u3 craiu Mapok BCT2kn-BCr4kn u BCT2ne-BCT4ne HapyskHbiii
auametp: 68 MM, TonKHa cTeHkd 4mm - 0,00231)

1.26 T 0,00640
(KOJIHYECTBO METAINIONPOKATA YKa3aHo 6e3 yueTa HOpMBI OTX0/a)

'\ OBecnbtnuBotue  nosepxnocTy 3,00000
1.28 |OGe3xupuBanye N0BEpXHOCTH YalT-CIUPUTOM 100 m2 0,03000
Oxpacka METaIMYECKMX NOBEPXHOCTEN KOHCTPYKUMit 32 2 pasa BpyUHYyIO 100 M2 0,03000
coctasom Ipum [Tpomkop Multicoat PN, pacxos - 0,34 kr/m2, uger yepbiii RAL

9004

1.30 |Hanucanmne MapkupoBKU I1be30METPOB yKa3aTensx (BbicoTa OykB 100mMM) (3manb 100 6yks 0,20000
[1D-115, pacxon - 0,0¢xr) Wi uudp
TInaH1poBKa NOBEPXHOCTH, BPYYHYIO, 'PyNIia FPyHTOB 2 1000 M2 0,02000

1.32 | Buinonrenne nacnopTos (3 1UT.) HA bE30METPEI C AUTONOTHYECKHM ONUCAHHEM, 1M 62,00000
KaTEropus CI0MHOCTH 2 BbIpaboTKH

1.33 |OTkauxa BoAb! U3 CKBAXHHBI 3PIU(TOM NPH yAAPHO-KAHATHOM GYPEHHH C 1 cyTkH 7,00000
KOMIIPECCOPOM, pabOTAIOLUMM: OT 3/IEKTPOABHIaTeNs, NPU IyOuHE CKBAKHHDI 10 OTKa4KH

(KOJIMUECTBO METAIONpOKaTa yKka3aHo 6e3 y4eTa HopMbl 0TX0Ja)
M3roropneHue 1 ycTaHoBKa yKasateseii Nbe30METPOB C NPUMEHEHHEM CBAPOYHbIX
paboT: apmarypa Al,d=14 MM gaHol 1,5 m (3 . - 0,0054T); mnacTuna
90x150x3 mm (3 wr. - 0,001, cTans nucToBas ropsyekatanas Mapku Ct3 (b= 3,0
MM)

i 0,00324

i
N

50 m

Yenosus

1.2

[pou3BOACTBO PEMOHTHO-CTPOUTENBHLIX PaGOT OCYLIECTBASETCA HA TEPPUTOPHH
ACHCTBYIOLLETO NPEANPHATHS C HATHYHEM B 30HE NPOU3BOACTBA PaboT

OZIHOT'O MITH HECKONBKUX U3 CIIE/YIOLHX (PAKTOPOB: PA3BETBICHHOM CETH TPAHCIOPTHBIX M MHXKEHEPHDIX
KOMMYHHKaLHH; CTECHEHHDIX YCIOBHHA 718 CKIIAHPOBAHHUSA MATEPHATIOB;

HEHCTRYIOLLEro TEXHONOrHUeckoro o6opyaoBanus (pabotsl B6AM3M npoekeii yactd, n.n. 1.1- 1.5, 1.9, 1.11,
1.12)

Hapanbueckue peccypchl: aBTOMOOHIL 60pTOBO
HauansHuk INTC B B.I1. Papocres
HOANKCH

MHHULHANbL, haMHIHs

PyxoBoautens rpynne I'TC u

C.A. Benosepos
HHULMANBI, hamuins

Havanbuux YII'TC

B.®. Qucenko
MHHLMATL!, pamMunns

Wnxenep rpynns ['TC u 13

H.C. Xepnakoba
WHULYANbL, hamMunus
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[Tpunoxenue k TT '{ 2
®uauan [TAO "Pycl'uapo" - YTBEPXJAIO
"Borkunekas [IC"

HAaHUMCHOBAHHUE 'MAPOIIEKTPOCTAHIUH

[Tepsbiii 3amecTuTensb AupekTopa - [nasublii MHKEHEp

AOKHOCTD TeXHHUECKOTo PyKOBOAUTES
o o

I.M. Ckpunka
111G UHUIHATBI, haMUTHSA
===
narta
BEAOMOCTbH

NJAHUPYEeMBbIX PaGoT Mo TeKyieMy peMOHTY

N §.2Y-2024

Haumenosanue u 06o3nauenue oGopyaosanus: 3emannas naotusa 1 (Homep OC: BT20001)

Haumenosanue paGor: Texyuuii peMOHT Nhe30MeTpoB
Cpox pemonra ¢ 01.07.2027 no 27.08.2027

HaumenoBaHHe cGOPOYHBIX €IHHHI
(y3J10B, MATEPHAJIOB H 3aNACHBIX YacTeii),
HOMEHKNATYDA MJIAHHPYEeMBbIX padoT

_ Texyiuii pemonT nhezomerpos (P3 Ne 3745814).

O6bem nanupyemMbix
pador

|_enmm. [ won-no

H

1.7 | YcraHoBka 1 pa3bopka ITOMOCTa C HACTHJIOM € YCTAHOBKOH 2HKepoB
(3 wr. M16*250 Ha onHy ycTaHOBKY nMomMocTa) B oTBepcTHst d=16MM
riyounoit 250 MM (3 1UT. Ha OAHY YCTaHOBKY OMOCTA)

(ycranoBka 1 pa3bopka noMocTa 2 pa3a B pa3HbIX MECTaX; Bec
nomocra: 0,1662+0,665*1,98=1,48291)

llomocm coaemca na cxaad 3arazvuxy

INorpy3outbie paboTbl (KOHCTPYKILIMHM TIOMOCT2) PH aBTOMOGH/IBHBIX
NIepeBo3Kax BpyuHylo (2 pasa)
Pasrpysounsie paboThl (KOHCTPYKLIMH MOMOCTA) IPH ABTOMOOKIIBHBIX
nepeBo3Kax BpyyHylo (2 pasa)

1,48290

1,48290

1,48290

1.10 |IMepeBo3ka KOHCTPYKLMi MOMOCTA K MbE30METPAM Ha
paccTosiHuu 10 1 kM (nepeBoska | pas) 70ancmopr Jakas vuka
BC12kn-bCr4xn u BC12nc-bCrdnc HapyxkHbiit quamerp: 159 MM,

1.13  |ITepdopauus TpyOs! (ycTpoHcTBO LieneBoi nepdopaiun 100x4mm B 100 3,04000
TpyOe (57x4 MM AJ1S BOAONIPHEMHKKA) oTBepCTHii

1.10 | ¥YnapHo-kaHaTHOE OypeHHe CKBaXKUH riyOuHoi Gypenus 10 50 M B 100 m 0,83000
rpyHrax rpynnsl: 2 (d=159mm)
TOJILUMHA CTeHKH 6 MM, pacxoj - 36,42m ), riyOuHa ckBakuHb! 70 50

1.14 | YcrpoiicTBo ¢uabTpa BeicoToM 10 2-X M d=57x4 MM nipu 100 M2 0,03200
OJIHOKPATHOM HMCMONB30BAHUH W3 CETKH JATYHHOM (06epThiBaHKe
TpyObl MEAHO-NIATYHHOH ceTkoH 3a 2 pasa BpyuHy:o (cetka [OCT
6613-86, pasmep saueiiku 0,56x0,56 MM, quamerpom npoBosioku 0,25
MM, Pacxox - 3,2 M2), ¢ o6MOTKO# BSA3aJIbHOM MPOBOJIOKOH 13

1.11 |Kpennenue ckpaxcuH Tpy6amu d=159 x 6MM (TpyOb! cTanbHbIE 10 m 8,30000
M, rpyMnna rpyHToB [0 yCTOHYMBOCTHU: 2
BbICOKOJIETMpOBaHHoH cTann mapku 12X18H9 auamerpom 1,2mm

3NEKTPOCBAPHBIE MPSMOLIOBHBIE CO CHATOMH (packoi U3 cTaiu MapoK
1.12  |H3Baeuenue Tpy6 M3 CKBaXMHBI CTAHKAMH Y AaPHO-KAHATHOTO 10m 8,30000
OypeHus, rnybuHa CKBaxuHBI: 10 50 M, rpymnna rpyHTOB 110
YCTOHUYUBOCTH 2
(pacxoz - 0,000457)

»
1

14,00000
Ycranoska nbesoMmeTprueckux Tpy6 d=57x4 MM (pacxon Tpy6 - 8,73000
87,3m) ¢ My(pTOBBIM coeaHeHUueM (TpyObl CTaNbHBIE MIEKTPOCBAPHbBIE
NPSIMOLLIOBHBIE CO CHATOM Qackoii u3 cranu Mapok BCT2kn-BCrdkn u
BCr2nc-BCr4nc HapyskHblit anaMeTp: 57 MM, TOJILUHHA CTEHKH 4 MM)

1.17 [3aceinka B 3aTpyOHOE POCTPAHCTBO rpaBus (pakimu 5-20 MM, Mapka 0,02100
600 (puabTp, OTCTONHHHK)

Tamnonax raunoit (V=0,07M3) Bokpyr nse3omeTpuueckoil TpyOhl 4,00000
d=57mm Ha BbIcOTY 10 1 M

OOparHas 3achInKa 3aTpyGHOro NPOCTPaHCTBA IPYHTOM 0,12300

-

1.20 | VYcrpoiicTBo oronosxa u3 crajibHo Tpy6sl (4 T, d=159 MM, L.=3 m
pacxox Tpy6 - 12M) ¢ uemeHTaLuel MexTpyOHOro npocTpaHcTBa
pactsopom M-100 na rnybuny 1 m (V=0,07 m3) (TpyObl cTanbhbie
3JICKTPOCBAPHBIE NPSIMOLUOBHbIE CO CHATOH (hackoi U3 cTasin MapoK
BC12kn-bCr4xn n BCt2nc-bCr4nc HapyxHslii ;uamerp: 159 mm,

TOJILLMHA CTEHKH 6 MM)





