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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	Техническое задание
	Документ, включаемый в закупочную документацию, а также в виде приложения к договору между Заказчиком и исполнителем на приобретение Заказчиком услуг и определяющий исходные данные предмета закупки, необходимого инициатору 

	2.
	ТО и Р
	Техническое обслуживание и ремонт

	3.
	ГОСТ
	Государственный стандарт, который формулирует требования государства к качеству продукции, работ и услуг, имеющих межотраслевое значение

	4.
	ФЗ
	Федеральный закон

	5.
	Заказчик
	АО «Почта России» в лице УФПС Челябинской области 

	6.
	Исполнитель
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года «255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое оказывает услуги в соответствии с заключенным договором. 



2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузовых лифтов Златоустовского почтамта для нужд УФПС Челябинской области.  
3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
 Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузовых лифтов Златоустовского почтамта необходимо для обеспечения своевременного проведения технического обслуживания и текущего ремонта согласно графику (п.4.3 технического задания) с целью поддержания исправного состояния, безаварийной и безотказной работы грузовых лифтов, исключение случаев травматизма и (или) гибели людей, а также причинению ущерба имуществу предприятия.
Перечень грузовых лифтов и краткая характеристика:
	№
п/п
	Место установки лифта   
	Рег. №
лифта
	Инвентарный номер лифта
	Тип лифта
	Кол-во остановок

	1
	Здание Златоустовского
почтамта
Адрес: г. Златоуст,
ул. Ленина, д.5
	Н-1931
	07400800000061
	Малый
электрический
грузовой лифт ПГ-
1000 (1т)
	2



4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
 4.1 Срок оказания услуг: с момента подписания договора и в течение 24 месяцев.
 4.2 Место (адрес) оказания услуг: Челябинская область, г. Златоуст, ул. Ленина, д.5   
4.3 График проведения текущих ремонтов
	№ п/п
	Место установки оборудования 
	Регистр. №
лифта
	Дата проведения ТО и ремонта 
	Дата тех. освидетельствования

	
	
	
	ТР-1
	ТР-2
	ТР-3
	

	1
	Здание Златоустовского
почтамта
Адрес: г. Златоуст,
ул. Ленина, д.5
	Н-1931
	1 раз в месяц
до 25 числа
	Апрель 2027,
 Апрель 2028
	Ноябрь 2027,
 Ноябрь 2028
	Май 2027,
Май 2028



5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

               Исполнителю при оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузовых лифтов   следует руководствоваться следующими правилами:  

	1.
	Периодические осмотры лифтов электромехаником, осуществляющим техническое обслуживание и ремонты закрепленных за ним лифтов, должны проводится по графику текущих ремонтов (ТР - 1) согласно п.4.3 технического задания. 
Результаты технического обслуживания лифтов электромеханик должен заносить в журнал технического обслуживания лифта (журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью структурного подразделения Заказчика).
При проведении технического обслуживания и ремонтов лифтов электромеханик должен руководствоваться указаниями и сведениями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей для конкретных моделей лифтов;
 1. Перед началом работ в шахте лифта электромеханик должен:
  а) проверить исправность действия замков и выключателей безопасности дверей шахты. На лифтах с распашными дверями проверить действие кнопок "приказа" и кнопки "стоп";
 б) проверить путем внешнего осмотра целостность крыши кабины и люка, включить переносную лампу с напряжением не более 42 В, если освещения недостаточно;
 в) проверить исправность действия выключателей безопасности и контроля слабины тяговых канатов.  
    2. При проведении технического обслуживания оборудования привода электромеханик должен проверить состояние и исправность работы:
 а) вводного устройства (главного рубильника), а при наличии и автоматического включателя резерва;
 б) панели управления;
 в) подъемного механизма;
 г) концевых выключателей.  
 3. При проведении технического обслуживания оборудования, установленного в шахте, приямке и кабине лифта, электромеханик должен проверить состояние и исправность работы:
 а) замков, блокировочных контактов дверей шахты и кабины;
 б) этажных переключателей (датчиков);
 в) аппаратов управления, сигнализации, наличие освещения в шахте, приямке и кабине;
 г) подвижного пола кабины;
 д) ловителей кабины и противовеса;
 е) буферных и натяжных устройств;
 ж) контактов: ограничителя скорости, ловителей, натяжных и буферных устройств, контроля слабины тяговых канатов и др.     

	2.
	 В состав текущего ремонта ТР-1 входит:
- ремонт тормозного устройства;
- ремонт замков дверей шахты лифта;
- ремонт оборудования, установленного на верхней балке двери шахты;
- ремонт распашной двери кабины;
- ремонт подвижного пола кабины;
- ремонт освещения и сигнализации;
- ремонт ограждения шахты.

	3.
	В состав текущего ремонта ТР-2 входят услуги, предусмотренные в ТР-1 и кроме того:
- ремонт аппаратуры автоматического включения резерва;
- ремонт панели управления;
- ремонт канатоведущего шкива;
- ремонт электродвигателя;
- ремонт конечных выключателей;
- ремонт несущих канатов; 
- ремонт башмаков кабины и противовеса;
- ремонт этажных переключателей; 
- ремонт распашных дверей шахты;  
- ремонт вызывных аппаратов;
- ремонт подвески кабины и противовеса; 
- ремонт натяжного устройства ограничителя скорости.

	4.
	В состав текущего ремонта ТР-3 входят услуги, предусмотренные в ТР-1 и ТР-2 и кроме того:
- ремонт вводного устройства;
- ремонт редуктора лебедки;
- ремонт ограничителя скорости; 
- ремонт отводных блоков;
- ремонт буферных устройств;
- ремонт заземления электрооборудования и электропроводки.


Единицей измерения «единица» является техническое обслуживание и текущий ремонт 1 (одного) лифта в течение месяца.                                                                                                                                   
Материалы, запасные части и комплектующие узлы не входят в стоимость услуг по техническому обслуживанию и в стоимость услуг по ремонту, а их (коплектующие, запчасти, узлы) предоставляет Заказчик

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1.  Требования к качеству оказываемых услуг

              Все услуги по техническому обслуживанию и ремонту грузовых лифтов должны выполняться в соответствии с требованиями нормативно – технических документов:
 - Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 20.06.1997 г.;
 -  Технический регламент таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденным решением комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №824;
-  Постановление Правительства РФ от 20 октября 2023 г. N 1744 "Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах". 
-  инструкциями по эксплуатации заводов - изготовителей лифтов; 
- ГОСТ 12.1.003-2014. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности;
 -ГОСТ 32144-2013. Межгосударственный стандарт. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;
- ГОСТ 15150-69.  Межгосударственный стандарт. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.
            Исполнитель при оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузовых лифтов должен: 
- Назначить квалифицированных специалистов, ответственных за оказание услуг по техническому обслуживанию лифтов в соответствии с требованиями Технического регламента.
- Организовать выполнение обязательств своим персоналом согласно требованиям Технического регламента. 
Назначить электромехаников по лифтам, закрепив за ними лифты и возложив на них ответственность за оказание соответствующих услуг на закрепленных лифтах. 
- Обеспечить персонал производственными, должностными инструкциями и по технике безопасности и нести ответственность за соблюдение указанным персоналом соответствующих инструкций. Технический персонал должен иметь соответствующую квалификацию и не иметь медицинских противопоказаний к указанной работе. 
- Организовать силами своих специалистов систему технического обслуживания лифтов, состоящего из: периодических осмотров и текущих ремонтов, в объеме и с периодичностью установленными в п.4 и п.5 настоящего технического задания, при этом руководствоваться требованиями Технического регламента, иных нормативных документов, действующих в РФ, иметь в наличие нормативные правовые акты и нормативные технические документы, устанавливающие правила ведения работ персоналом.
- Принимать участие в проверках, проводимых инспекциях Ростехнадзора и другими уполномоченными на эти организации.
- Обеспечить устранение неисправностей оборудования и аппаратуры лифтов, возникающих по техническим причинам.
- Участвовать в составлении акта на вывод оборудования лифтов из строя по причине умышленной порчи. 
После окончания оказания услуг производится ликвидация рабочей зоны и чистовая уборка помещений.
Заказчик должен предоставить Исполнителю все необходимые материалы, запасные части и комплектующие узлы для оказания качественно и в срок услуг, связанных с проведением ремонтных работ.
Заказчик оставляет за собой право произвести запросы в соответствующие органы на предмет проверки подлинности представляемых Исполнителем документов. До получения Заказчиком подтверждений подлинности документов персонал Исполнителя на почтамт не допускается.
До начала оказания услуг Исполнитель обязан предоставить Заказчику:
- приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного за оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузовых лифтов;
-  список персонала, задействованного на объекте.
- список автотранспорта Исполнителя (марка, модель и государственный номер автотранспорта), осуществляющего доставку необходимого инвентаря, инструмента и специализированного оборудования, необходимого для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту, на объект.

6.2.  Условия оказания услуг

               Услуги должны выполняться в рабочие дни с понедельника по четверг с 09.00 до 17.00 часов, в пятницу с 9 до 16.00 часов. Исполнителем должны быть соблюдены правила пропускного режима сотрудников, оказывающих услуги на объекте.
                Режим оказания услуг может быть скорректирован по требованию службы безопасности Заказчика.
  Вынос мусора, производятся в рабочие дни: понедельник-четверг с 09-00 до 16-00, в пятницу с 09-00 до 15-00. 

6.3.  Требования к безопасности

 Исполнитель должен обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов. Все материалы и оборудование должны быть сертифицированы, экологически безопасны и соответствовать требованиям по безопасности санитарных, противопожарных норм. Изделия, в которых используется одно- или трехфазное напряжение (220В или 380/220В) должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» и ГОСТ 12.2.007.6-75 «Система стандартов безопасности труда. Аппараты коммутационные низковольтные. Требования безопасности». 
6.4.  Требования к конфиденциальности
  Заказчик и Исполнитель могут в ходе исполнения Договора в одностороннем порядке определять конфиденциальный характер той или иной информации, при обязательном уведомлении об этом друг друга. 
 Заказчик и Исполнитель не имеют права разглашать, передавать третьим лицам или использовать полученную по Договору друг от друга информацию в собственных целях без письменного предварительного согласования друг с другом.
Заказчик и Исполнитель не несут ответственность в случае разглашения третьим лицам либо публичного распространения (неопределенному кругу лиц) информации, если на момент ее отнесения к конфиденциальной она уже была распространена либо открыта для доступа.
Условия, изложенные в настоящем разделе, обязательны для Заказчика и Исполнителя как в период действия Договора, так и в течение трех лет с момента прекращения действия Договора по любым основаниям.

6.5.  Требования по приемке услуг
 Исполнитель обязан уведомить Заказчика о дате и времени сдачи оказанных Услуг не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты сдачи оказанных Услуг.
Исполнитель не позднее 3-х рабочих дней после окончания отчетного периода обязан направить Заказчику акт сдачи-приемки оказанных Услуг.
 Заказчик обязан принять услуги в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней  с момента получения от Исполнителя Акта сдачи-приемки оказанных Услуг или отказаться от приемки услуг при нарушении требований и условий оказания услуг, прописанными в настоящем Техническом задании.


6.6.  Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
 Передача технических и иных документов не требуется.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

             Исполнитель обязан:
- обеспечить оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузовых лифтов строго в установленные сроки;
- гарантировать качество оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузовых лифтов в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, национальных и международных стандартов (в том числе ГОСТ, регламентов, правил), которые регулируют качество оказания услуг определенного вида, а также в соответствии с условиями Договора; 
- гарантировать Заказчику своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке результатов оказания услуг.
- гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать оказанию услуг или ограничивать их оказание.
             Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на оказанные услуги в течение 12 (двенадцати) месяцев. Дата начала гарантийного срока определяется с даты подписания между сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

            Исполнитель несет в соответствии с действующим законодательством РФ ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей в обслуживаемом оборудовании. 





   
