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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на ОКПД2 23.91.1 Поставка абразивного порошка для пескоструя (купершлак) для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала
Лот № 0038-РЕМ ДОХ-2026-ГРВКК-ДагФ


1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 23.91.12 Поставка абразивного порошка для пескоструя (купершлак) для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала.
1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции  
  Исполнение договора № 4-Рем-2026-ДФ «Текущий ремонт ГТС Чиркейской ГЭС, Миатлинской ГЭС и Чирюртской ГЭС-1», заключенный между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
1.3. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]  Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Тип, серия
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Купершлак 
	Фракция 0,5-2,5
	т
	[bookmark: _GoBack]53


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Перечень материала согласно таблицы 1.1
	С даты подписания договора
	Не позднее 30.12.2026г.*


* данный срок установлен в соответствии с требованиями заключенного договора, указанного в пункте 1.2. Технических требований.














1.4. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к качеству продукции
Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1): ОКПД2 23.91.12 Поставка абразивного порошка для пескоструя (купершлак) для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала
	п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-

	1.1. 
	Купершлак, фракция 0,5-2,5
	
	

	1.2. 
	Требование к влажности 
	Не более 0,5 %( материал должен быть сухим ,сыпучим, без комков)
	
	

	1.3. 
	Тип упаковки 
	Биг-бэг ( МКР-1)
	
	

	2. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям. 
	
	

	2.1. 
	Место поставки
	Республика Дагестан, 
г. Махачкала, ж/д ст Махачкала-Сорт. (Махачкала-1)
	
	

	2.2. 
	Метод поставки материала 
	 Транспортная доставка поставщиком. 
	
	

	2.3. 
	Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода и т.п, в соответствии с ГОСТ ГОСТ 3344-83 «Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. 
	
	

	3. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	3.1. 
	Вся продукция должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции, и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции.
	
	

	3.2. 
	Паспорт качества (сертификат заводских испытаний) должен содержать фактические результаты лабораторных измерений по каждой партии (влажность, фракция, содержание пыли и солей). Паспорт должен быть заверен печатью и подписью ответственного лица производителя
	
	

	4. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	4.1. 
	Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.
	
	

	4.2. 
	Устанавливаемый гарантийный срок на продукцию, поставщик должен указать в техническом предложении.
	
	

	4.3. 
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	

	5. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	
	

	5.1. 
	Погрузка, доставка, разгрузка на складе Заказчика должны быть включены в стоимость Продукции и выполняются Поставщиком.
	
	

	5.2. 
	Приемка продукции осуществляется  в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00.
	
	



3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Hlk88325985][bookmark: _Hlk88327292]3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

           

