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1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	Заказчик
	ПАО «РусГидро», Красноярский край, г. Красноярск, Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» РФ, 413840, Саратовская обл., г. Балаково.

	Покупатель
	АО «Гидроремонт-ВКК», 603140, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пер Мотальный, д. 8, помещ. ВП 31, офис С1А.,

Саратовский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Балаково, 413840, Саратовская обл., г. Балаково.

	Поставщик
	Поставщик. 

	ТТ
	Технические требования 

	ССОИ
	Системы сбора и обработки информации

	ПО
	Программное обеспечение


1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 26.30.11.110 Поставка сетевого оборудования системы сбора и обработки информации (ССОИ) для нужд Саратовского филиала.
1.3. Цель использования закупаемой продукции
Поставка сетевого оборудования системы сбора и обработки информации (ССОИ) для модернизации комплексной системы безопасности Саратовской ГЭС, в целях исполнения работ по договору №1300-265-2022 от 16.09.2022 г. «Модернизация комплексной системы безопасности Саратовской ГЭС», заключенного между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».
1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.4.1. Перечень ресурсов и услуг, предоставляемых Покупателем Поставщику: 

-    складские помещения и площадки для погрузки / разгрузки / складирования / хранения материально-технических ресурсов, оборудования Поставщика.

1.4.2. Услуги предоставляются без дополнительной платы со стороны Поставщика.
                                        2. Требования к продукции
2.1. Требования к объёмам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции 
	№

п/п
	Наименование продукции
	Марка, артикул
	Производитель


	Единица 

измерения
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Ethernet-коммутатор 24x10GBASE-R (SFP+)/ 1000BASE-X (SFP), 4x40GBASE-SR4/LR4 (QSFP), MES5324
	MES5324
	ООО "Предприятие "ЭЛТЕКС"
	шт.
	4

	2. 
	Ethernet-коммутатор 48x1000BASE-X/100BASE-FX (SFP), 4 х 10GBASE-R/1000BASE-X (SFP+/SFP), MES3348F
	MES3348F
	ООО "Предприятие "ЭЛТЕКС"
	шт.
	1

	3. 
	Ethernet-коммутатор 20x10/100/1000BASE-T 4x10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X(SFP). 4x10/100/1000BASE-T/1000BASE-X/100BASE-FX Combo, MES3324
	MES3324
	ООО "Предприятие "ЭЛТЕКС"
	шт.
	3

	4. 
	Ethernet-коммутатор 12x1000BASE-X/100BASE-FX(SFP), 4x10GBASE-R(SFP+)/1000BASE-X (SFP),4x10/100/1000BASE-T/1000BASE-X/100BASE-FX Combo, MES3316F
	MES3316F
	ООО "Предприятие "ЭЛТЕКС"
	шт.
	6

	5. 
	Ethernet-коммутатор 4x1000BASE-X/100BASE-FX(SFP), 4x10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP),4x10/100/1000BASE-T/1000BASE-X/100BASE-FX Combo, MES3308F
	MES3308F
	ООО "Предприятие "ЭЛТЕКС"
	шт.
	2

	6. 
	Ethernet-коммутатор 48x10/100/1000BASE-T(RJ-45)PoE+, 4x10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), MES2348P
	MES2348P
	ООО "Предприятие "ЭЛТЕКС"
	шт.
	1

	7. 
	Ethernet-коммутатор уровня доступа 24x10/100/1000BASE-T(RJ-45)PoE/PoE+, 4x10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP)
	MES2324P
	ООО "Предприятие "ЭЛТЕКС"
	шт.
	2

	8. 
	Ethernet-коммутатор 24x10/100/1000BASE-T(RJ-45), 4x10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), MES2324P
	MES2324
	ООО "Предприятие "ЭЛТЕКС"
	шт.
	1

	9. 
	Ethernet-коммутатор 4x1000BASE-X/100BASE-FX(SFP), 4x10GBASE-R(SFP+)/1000BASE-X (SFP),4x10/100/1000BASE-T/1000BASE-X/100BASE-FX Combo, MES2308P
	MES2308P
	ООО "Предприятие "ЭЛТЕКС"
	шт.
	2

	10. 
	Блок питания PM165-220/12
	PM165-220/12
	ООО "Предприятие "ЭЛТЕКС"
	шт.
	32

	11. 
	Блок питания PM950-220/56
	PM950-220/56
	ООО "Предприя-тие "ЭЛТЕКС"
	шт.
	2

	12. 
	SFP 1.25 GE модуль 20 км, 2 волокна, 1310 nm, LC, DDM, FH-S3112CDL20
	FH-S3112CDL20
	ООО "Предприятие "ЭЛТЕКС"
	шт.
	24

	13. 
	SFP+10GE модуль 20 км, SM, 2 волокна, 1310 nm, LC, DDM, FH-SP311TCDL20
	FH-SP311TCDL20
	ООО "Предприятие "ЭЛТЕКС"
	шт.
	96

	14. 
	QSFP+ 40G модуль, 100 м, MM, DDM, FH-QSFP4TCDM01
	FH-QSFP4TCDM01
	ООО "Предприятие "ЭЛТЕКС"
	шт.
	12

	15. 
	SFP модуль WDM, 1.25 G, TX 1550 нм, RX 1310 нм, SC, DDM, 20 км, FH-SB5312CDS20 
	FH-SB5312CDS20
	ООО "Предприятие "ЭЛТЕКС"
	шт.
	48

	16. 
	SFP модуль WDM, 1.25 G, TX 1310 нм, RX 1550 нм, SC, DDM, 20 км, FH-SB3512CDS20
	FH-SB3512CDS20
	ООО "Предприятие "ЭЛТЕКС"
	шт.
	48

	17. 
	Модуль SFP трансивер с интерфейсом RJ45, до 100 м, FH-ST2
	FH-ST2 
	ООО "Предприятие "ЭЛТЕКС"
	шт.
	8


2.1.2 Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Продукция в соответствии с таблицей 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	С даты подписания договора
	Не позднее 45 (сорок пять)

календарных дней 
с даты подписания договора



2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 1-17 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): ОКПД2 26.30.11.110 поставка сетевого оборудования системы сбора и обработки информации (ССОИ) для нужд Саратовского филиала.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Покупателя
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.       
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке.
	-//-

	1.1 
	Наименование
	Ethernet-коммутатор 24x10GBASE-R (SFP+)/ 1000BASE-X (SFP), 4x40GBASE-SR4/LR4 (QSFP), MES5324 ("ЭЛТЕКС") 
	
	-



	
	Марка, артикул
	MES5324
	
	

	
	Тип изделия 
	Ethernet-коммутатор 
	
	

	
	Уровень
	L3
	
	

	
	Производительность
	800 Гбит/с
	
	

	
	Интерфейсы
	24x10G SFP+, 4x40G QSFP+, 1xООВ
	
	

	
	Стекирование способность
	8 устройств
	
	

	
	Питание
	100–240 В АС, 50–60 Гц (2 сменных БП)
	
	

	
	Исполнение
	19", 1U
	
	

	
	Габариты
	430x44x298 мм
	
	

	1.2 
	Наименование
	Ethernet-коммутатор 48x1000BASE-X/100BASE-FX (SFP), 4 х 10GBASE-R/1000BASE-X (SFP+/SFP), MES3348F ("ЭЛТЕКС")
	
	-



	
	Марка, артикул
	MES3348F
	
	

	
	Тип изделия 
	Ethernet-коммутатор 
	
	

	
	Уровень
	L3
	
	

	
	Производительность
	176 Гбит/с
	
	

	
	Интерфейсы
	48x1G SFP, 4x10G SFP+
	
	

	
	Стекирование способность
	До 8 устройств
	
	

	
	Питание
	100–240 В АС, 50–60 Гц (2 сменных БП)
	
	

	
	Исполнение
	19", 1U
	
	

	
	Габариты
	440х44х330 мм
	
	

	1.3 
	Наименование
	Ethernet-коммутатор 20x10/100/1000BASE-T 4x10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X(SFP). 4x10/100/1000BASE-T/1000BASE-X/100BASE-FX Combo, MES3324 ("ЭЛТЕКС")
	
	-


	
	Марка, артикул
	MES3324
	
	

	
	Тип изделия
	Ethernet-коммутатор 
	
	

	
	Уровень
	L3
	
	

	
	Производительность
	128 Гбит/с
	
	

	
	Интерфейсы
	20x1G (RJ-45), 4x1G Combo, 4x10G SFP+, 1xOOB
	
	

	
	Стекирование способность
	До 8 устройств
	
	

	
	Питание
	100–240 В AC, 47–63 Гц (для PM165-220/12), 2 сменных БП
	
	

	
	Исполнение
	19", 1U
	
	

	
	Габариты
	430х44х275 мм
	
	

	1.4 
	Наименование
	Ethernet-коммутатор 12x1000BASE-X/100BASE-FX(SFP), 4x10GBASE-R(SFP+)/1000BASE-X (SFP),4x10/100/1000BASE-T/1000BASE-X/100BASE-FX Combo, MES3316F ("ЭЛТЕКС")
	
	-



	
	Марка, артикул
	MES3316F
	
	

	
	Тип изделия
	Ethernet-коммутатор 
	
	

	
	Уровень
	L3
	
	

	
	Производительность
	112 Гбит/с
	
	

	
	Интерфейсы
	12x1G SFP, 4x1G Combo, 4x10G SFP+, 1xOOB
	
	

	
	Стекирование способность
	До 8 устройств
	
	

	
	Питание
	100–240 В AC, 47–63 Гц (для PM165-220/12), 2 сменных БП
	
	

	
	Исполнение
	19", 1U
	
	

	
	Габариты
	430х44х275 мм
	
	

	1.5 
	Наименование
	Ethernet-коммутатор 4x1000BASE-X/100BASE-FX(SFP), 4x10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP),4x10/100/1000BASE-T/1000BASE-X/100BASE-FX Combo, MES3308F ("ЭЛТЕКС")
	
	_

	
	Марка, артикул
	MES3308F
	
	

	
	Тип изделия
	Ethernet-коммутатор магистрального уровня
	
	

	
	Уровень
	L3
	
	

	
	Производительность
	96 Гбит/с
	
	

	
	Интерфейсы
	4x1G SFP, 4x1G Combo, 4x10G SFP+, 1xOOB
	
	

	
	Стекирование способность
	До 8 устройств
	
	

	
	Питание
	100–240 В AC, 47–63 Гц (для PM165-220/12), 2 сменных БП
	
	

	1.6 
	Наименование
	Ethernet-коммутатор 48x10/100/1000BASE-T(RJ-45)PoE+, 4x10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), MES2348P ("ЭЛТЕКС")
	
	-


	
	Марка, артикул
	MES2348P
	
	

	
	Тип изделия
	Ethernet-коммутатор 
	
	

	
	Уровень
	L3
	
	

	
	Производительность
	176 Гбит/с
	
	

	
	Интерфейсы
	48x1G PoE/PoE+, 4x10G SFP+
	
	

	
	Стекирование способность
	До 8 устройств
	
	

	
	Питание
	100–240 В AC, 50–60 Гц (2 сменных БП
	
	

	
	Бюджет PoE
	1450 Вт
	
	

	
	Исполнение
	19", 1U
	
	

	
	Габариты
	440x44x490 мм
	
	

	1.7 
	Наименование
	Ethernet-коммутатор 24x10/100/1000BASE-T(RJ-45)PoE/PoE+, 4x10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), MES2324P ("ЭЛТЕКС")
	
	-


	
	Марка, артикул
	MES2324P
	
	

	
	Тип
	Ethernet-коммутатор 
	
	

	
	Уровень
	L3
	
	

	
	Производительность
	128 Гбит/с
	
	

	
	Интерфейсы
	24x1G PoE/PoE+, 4x10G SFP+
	
	

	
	Стекирование способность
	До 8 устройств
	
	

	
	Питание
	170–264 В, 50–60 Гц (AC)
	
	

	
	Бюджет PoE
	380 Вт
	
	

	
	Исполнение
	19", 1U
	
	

	
	Габариты
	440x44x203 (AC)
	
	

	1.8 
	Наименование
	Ethernet-коммутатор уровня доступа 24x10/100/1000BASE-T(RJ-45), 4x10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), MES2324 ("ЭЛТЕКС")
	
	-


	
	Марка, артикул
	MES2324
	
	

	
	Тип изделия
	Ethernet-коммутатор 
	
	

	
	Уровень
	L3
	
	

	
	Производительность
	128 Гбит/с
	
	

	
	Интерфейсы
	24x1G (RJ-45), 4x10G SFP+
	
	

	
	Стекирование способность
	До 8 устройств
	
	

	
	Питание
	110–250 В AC, 50–60 Гц
	
	

	
	Исполнение
	19", 1U
	
	

	
	Габариты
	430х44х158 мм
	
	

	1.9 
	Наименование
	Ethernet-коммутатор уровня доступа 4x1000BASE-X/100BASE-FX(SFP), 4x10GBASE-R(SFP+)/1000BASE-X (SFP),4x10/100/1000BASE-T/1000BASE-X/100BASE-FX Combo, MES2308P ("ЭЛТЕКС")
	
	-


	
	Марка, артикул
	MES2308P
	
	

	
	Тип изделия
	Ethernet-коммутатор 
	
	

	
	Уровень
	L3
	
	

	
	Производительность
	24 Гбит/с
	
	

	
	Интерфейсы
	8x1G (RJ-45) PoE/PoE+, 2x1G (RJ-45), 2x1G SFP
	
	

	
	Стекирование способность
	До 8 устройств
	
	

	
	Питание
	170–264 В AC, 50–60 Гц 
	
	

	
	Бюджет PoE
	240 Вт АС
	
	

	
	Исполнение
	19", 1U
	
	

	
	Габариты
	430x44x158
	
	

	1.10 
	Наименование
	Блок питания PM165-220/12 ("ЭЛТЕКС")
	
	-



	
	Марка, артикул
	PM165-220/12
	
	

	
	Номинальный диапазон входного напряжения АС
	100–240 В AC
	
	

	
	Входная частота
	47–63 Гц
	
	

	
	Пусковой ток
	23 А
	
	

	
	Выходное напряжение
	12 В
	
	

	
	Максимальная выходная мощность
	165 Вт
	
	

	
	Габариты
	86x44x156 мм
	
	

	1.11 
	Наименование
	Блок питания PM950-220/56
	
	

	1.12 
	Марка, артикул
	PM950-220/56
	
	

	1.13 
	Номинальный диапазон входного напряжения АС
	100–240 В
	
	

	1.14 
	Входная частота
	47–63 Гц
	
	

	1.15 
	Пусковой ток
	41 А
	
	

	1.16 
	Выходное напряжение
	54 В
	
	

	1.17 
	Максимальная выходная мощность
	950 Вт
	
	

	1.18 
	Габариты
	90х42х336 мм
	
	

	1.19 
	Наименование
	SFP 1.25 GE модуль 20 км, 2 волокна, 1310 nm, LC, DDM ("ЭЛТЕКС")
	
	-



	
	Марка, артикул
	FH-S3112CDL20
	
	

	
	Тип модуля
	SFP
	
	

	
	Количество волокон
	2
	
	

	
	Скорость передачи данных
	1.25 Гбит/с
	
	

	
	Тип коннектора
	LC
	
	

	
	Дальность передачи
	до 20 км
	
	

	
	Длина волны
	1310 нм
	
	

	
	Мощность излучения
	-9...-3 дБм
	
	

	
	Чувствительность приемника
	-22 дБм
	
	

	
	Тип лазерного передатчика
	FP
	
	

	
	Тип волокна
	9/125
	
	

	1.20 
	Наименование
	SFP+10GE модуль 20 км, SM, 2 волокна, 1310 nm, LC, DDM, FH-SP311TCDL20 ("ЭЛТЕКС")
	
	-

	
	Марка, артикул
	FH-SP311TCDL20
	
	

	
	Тип модуля
	SFP+
	
	

	
	Количество волокон
	2
	
	

	
	Скорость передачи данных
	10 Гбит/с
	
	

	
	Тип коннектора
	LC
	
	

	
	Дальность передачи
	до 20 км
	
	

	
	Длина волны
	1310 нм
	
	

	
	Мощность излучения
	-6...-0 дБм
	
	

	
	Чувствительность приемника
	-15 дБм
	
	

	
	Тип лазерного передатчика
	DFB
	
	

	
	Тип волокна
	9/125
	
	

	1.21 
	Наименование
	QSFP+ 40G модуль, 100 м, MM, DDM, FH-QSFP4TCDM01 ("ЭЛТЕКС")
	
	-

	
	Марка, артикул
	FH-QSFP4TCDM01
	
	

	
	Тип модуля
	QSFP+
	
	

	
	Количество волокон
	8 волокон
	
	

	
	Скорость передачи данных
	40G
	
	

	
	Разъём
	MPO
	
	

	
	Дальность передачи
	100м
	
	

	
	Длина волны
	850нм
	
	

	
	Тип волокна
	MM
	
	

	1.22 
	Наименование
	SFP модуль WDM, 1.25 G, TX 1550 нм, RX 1310 нм, SC, DDM, 20 км, FH-SB5312CDS20 ("ЭЛТЕКС")
	
	-

	
	Марка, артикул
	FH-SB5312CDS20
	
	

	
	Тип модуля
	SFP
	
	

	
	Скорость передачи данных
	1.25 Гбит/с
	
	

	
	Тип коннектора
	SC
	
	

	
	Дальность передачи
	до 20 км
	
	

	
	Длина волны Tx
	1550 нм
	
	

	
	Длина волны RX
	1310 нм
	
	

	
	Мощность излучения
	 -9…-3 дБм
	
	

	
	Чувствительность приемника
	-25 дБм
	
	

	
	Тип лазерного передатчика
	FP
	
	

	
	Тип приёмника
	PIN
	
	

	1.23 
	Наименование
	SFP модуль WDM, 1.25 G, TX 1310 нм, RX 1550 нм, SC, DDM, 20 км, FH-SB3512CDS20 ("ЭЛТЕКС")
	
	-


	
	Марка, артикул
	FH-SB3512CDS20
	
	

	
	Тип модуля
	SFP
	
	

	
	Скорость передачи данных
	1.25 Гбит/с
	
	

	
	Тип коннектора
	SC
	
	

	
	Дальность передачи
	до 20 км
	
	

	
	Длина волны Tx
	1310 нм
	
	

	
	Длина волны RX
	1550 нм
	
	

	
	Мощность излучения
	-9…-3 дБм
	
	

	
	Чувствительность приемника
	-25 дБм
	
	

	
	Тип лазерного передатчика
	FP
	
	

	1.24 
	Наименование
	Модуль SFP трансивер с интерфейсом RJ45, до 100 м,  FH-ST2 ("ЭЛТЕКС")
	
	-


	
	Марка, артикул
	FH-ST2
	
	

	
	Тип SFP модуля
	Медный (RJ-45)
	
	

	
	Скорость передачи данных
	10/100/1000 мбит/с
	
	

	
	Дальность передачи
	<100м
	
	

	
	Разъём
	RJ-45
	
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	-//-

	2.1
	Место поставки
	Саратовский филиал АО «Гидроремонт – ВКК», РФ, 413865, Саратовская обл., г.  Балаково, Заовражная 48.
	
	-

	2.2
	Поставка
	
1. Вся продукция должна быть упакована, и защищена, надлежащим образом для транспортировки. Способ упаковки продукции должна отвечать требованиям Завода-изготовителя и должен гарантировать, что   продукция не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки. 

2. Упаковка продукции должна соответствовать способу транспортировки и выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъёмно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли, осадков во время транспортировки, а также открытого хранения. Поставщик несёт ответственность за качество упаковки.

3. Поставщик должен обеспечить поставку, разгрузку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами

4. Поставка производится в город Балаково в рабочие дни: с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени).

5. Предоставление информации о транспорте, на котором осуществляется доставка: не позднее, чем за 2 рабочих дня, предшествующих дню поставки

4. Автотранспорт: с обязательной верхней разгрузкой.
	
	-

	
	Маркировка
	На каждой упаковке полное наименование и количество продукции, транспортировочная маркировка. Стоимость тары и упаковки включена в Цену Договора. Тара и упаковка возврату не подлежат.
	
	-

	2.3
	Приемка
	Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не восстановленной, не являться выставочными образцами, свободная от прав третьих лиц.
	
	-

	3
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	-//-

	3.1.
	Условия гарантийных обязательств
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	

	3.2.
	Гарантийный срок
	На продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты ввода продукции в эксплуатацию, но не более 48 (сорока восьми) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).
Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции.
	
	-

	4
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	-//-

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с Продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей Продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом:

· накладная по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) в 2 (двух) экз.;
· - товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 2 экз.;
· технические паспорта на русском языке в 1 экз.;

· руководства(инструкция) по эксплуатации на русском языке в 1 экз.;

· сертификат соответствия для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации (Постановление Правительства от 22.12.2021 №2425) в 1 экз.; 
· сертификат происхождения;
· гарантийный талон или другой документ, выполнение требований которого является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика в 1 экз.;
	
	-

	4.2.
	Комплектация единицы продукции
	Поставка продукции выполняется в таком объеме, которая позволяет начать его использование без доработки и закупки дополнительных комплектующих, расходных материалов и изделий.
	
	-

	5
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	-//-

	5.1.
	Дополнительные требования к продукции
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся, год выпуска — не ранее 2025 года. Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования.

Продукция должна соответствовать требованиям указанных стандартов, технических условий. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. 

В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.
	
	-


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке.
3.2 Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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