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Технические требования
ОКПД2 32.99.11.199. Поставка средств коллективной защиты при работе на высоте
для нужд Саратовского филиала 
Лот № 





1. [bookmark: _Toc124846884]Общие сведения
0.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 32.99.11.199. Поставка средств коллективной защиты при работе на высоте
[bookmark: _Toc75446569]для нужд Саратовского филиала 
1.1. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
Обеспечение безопасности работников филиала при выполнении работ на высоте.
1. [bookmark: _Toc124846885][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
1.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
1.1.1. [bookmark: _Toc124846886][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc124591777][bookmark: _Toc124591881][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc124846887][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Средства коллективной защиты при работе на высоте
	комплект
	2







1.1.1. [bookmark: _Toc124846888]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc124591779][bookmark: _Toc124846889][bookmark: _Toc124591883][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	[bookmark: _Toc467435101]№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Средства коллективной защиты при работе на высоте
	С даты подписания договора
	В течение 60 календарных дней с даты подписания договора
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1.1. [bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
2.1. Требование к качеству: 
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. 
2.2. Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. 
2.3. При поставке продукции поставщик должен предоставить заверенные копии документов на русском языке, подтверждающих соответствие предлагаемой продукции обязательным требованиям нормативных документов, действующих в РФ, (сертификаты соответствия, проколы испытаний), если такое подтверждение соответствия установлено правилами о техническом регулировании в РФ.
2.4. При поставке вся продукция должна быть укомплектована документами (паспорт изделия) на русском языке, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции.
2.5. В случае поставки продукции иностранного производства, Поставщик обязан предоставить Покупателю копию таможенной декларации и/или иные документы, подтверждающие законность ввоза продукции иностранного производства, а также указать номер таможенной декларации в соответствующей графе счета-фактуры.

[bookmark: _Toc124591884][bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): Средства коллективной защиты при работе на высоте.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика 
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Описание
	Система обеспечения коллективной защиты при работе на высоте. 
Комплектация:
1. Анкерное устройство класса Е – 2 шт.;
2. Анкерное устройство типа С 1 шт.;
3. [bookmark: _GoBack]Средство защиты втягивающего типа – 4 шт.
	Согласие с требованием
	-

	1.2. 
	Набор анкерного устройство класса Е
	Сборные противовесные грузы – не менее 32 шт, 
Анкерный столбик – не менее 1 шт, 
Точка анкерного крепления – не менее 1 шт. 
	Указание характеристик
	

	1.3. 
	Материал анкерного устройства класса Е
	Сталь с коррозионностойким покрытием, композитные материалы.
	Согласие с требованием
	

	1.4. 
	Вес анкерного устройства класса Е
	Общий вес не менее 550 кг.
Вес элемента не более 20 кг.
	Указание характеристик
	

	1.5. 
	Высота анкерного устройства класса Е
	Не менее 0,7 м от поверхности с фактором падения 1
	Указание характеристик
	

	1.6. 
	Количество пользователей анкерного устройства класса Е
	Не менее 2
	Указание характеристик
	

	1.7. 
	Материал анкерного устройства типа С
	Нержавеющая сталь
	Согласие с требованием
	

	1.8. 
	Длина анкерного устройства типа С
	Не менее 25 м.
	Указание характеристик
	

	1.9. 
	Искробезопасность анкерного устройства типа С
	Да
	Согласие с требованием
	

	1.10. 
	Количество пользователей анкерного устройства типа С
	Не менее 7
	Указание характеристик
	

	1.11. 
	Наличие индикатора срыва на анкерном устройстве типа С
	Да
	Согласие с требованием
	

	1.12. 
	Наличие лебедки для натяжения
	Да
	Согласие с требованием
	

	1.13. 
	Материал корпуса средства защиты втягивающего типа
	Ударопрочный пластик
	Согласие с требованием
	

	1.14. 
	Материал ленты средства защиты втягивающего типа
	СВМПЭ
	Согласие с требованием
	

	1.15. 
	Вес средства защиты втягивающего типа
	Не более 3 кг.
	Указание характеристик
	

	1.16. 
	Длина ленты средства защиты втягивающего типа
	Не менее 6 м
	Указание характеристик
	

	1.17. 
	Искробезопасность средства защиты втягивающего типа
	Да
	Согласие с требованием
	

	1.18. 
	Наличие индикатора срыва средства защиты втягивающего типа
	Да
	Согласие с требованием
	

	1.19. 
	Статистическая прочность
	1. Анкерное устройство класса Е – Мин. 15кН;
2. Анкерное устройство типа С – Мин. 24кН;
3. Средство защиты втягивающего типа - Мин. 15 кН.
	Указание характеристик
	

	1.20. 
	Срок эксплуатации 
	Не менее 10 лет
	Указание характеристик
	

	1.21. 
	Гарантийный срок
	Не менее 4 лет
	Указание характеристик
	

	1.22. 
	Обязательная сертификация на соответствие
	ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	

	1.23. 
	Обязательное соответствие стандартам
	ГОСТ EN 795-2019 (омега, ан. линия) , ГОСТ EN/TS 16415-2015 (омега, ан. линия), ГОСТ Р ЕН 360 (СЗВТ)
	Согласие с требованием
	

	2. 
	Требования к доставке, транспортировке, приемке
	
	-//-

	2.1. 
	Место поставки
	413840, Саратовская область г. Балаково,  Саратовская ГЭС.
	Согласие с требованием
	-

	2.2. 
	Поставка
	Обеспечение сохранности упаковки (тары).
Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами.
Поставка производится на в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени)
	Согласие с требованием
	-

	2.3. 
	Приемка по количеству тар и упаковок, в которых осуществлялась её отгрузка
	Осуществляется Покупателем в день поставки согласно транспортным и сопроводительным документам, упаковочным листам и другим документам Поставщика, представленным в составе поставки
	Согласие с требованием
	-

	2.4. 
	Документы, передаваемые вместе с изделием
	Поставщик обязан одновременно с передачей изделий передать Покупателю документы относящиеся к изделию, оформленные надлежащим образом:
- паспорта изделий;
- сертификат соответствия ТР ТС 019/2011;
- сертификат соответствия ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001)
	Согласие с требованием
	-


	2.5. 
	Приемка Продукции по качеству
	Осуществляется совместно Покупателем и Поставщиком в соответствии с требованиям
	Согласие с требованием
	-




3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

