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Технические требования на закупку
ОКПД2 29.10.59.270 Поставка автогидроподъемника с высотой подъема люльки не менее 18 м на шасси автомобиля 4х4 для филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети"
(г. Благовещенск) 
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1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	ТС
	Транспортное средство

	ЗИП
	Запасные части, инструменты и принадлежности

	ВЛ
	Воздушные линия электропередач

	ТТ
	Технические требования



I.2.  Наименование закупаемой продукции 
 ОКПД 2 29.10.5 Поставка автогидроподъемника на шасси автомобиля 4х4 для филиала АО   "ДРСК" "Амурские электрические сети" (г. Благовещенск)
1.2.1. Цель использования закупаемой продукции
Подъем и перемещение людей, инструмента и материалов на заданную высоту для проведения           ремонтных и профилактических работ.
2. Требования к продукции
2.1.Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Автогидроподъемник на шасси автомобиля 4х4
	Шт.
	5



2.1.2.Требования к срокам поставки продукции 
Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / (партии продукции)
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Автогидроподъемник на шасси автомобиля 4х4
	С даты подписания договора
	30.06.2027 допускается досрочная поставка после письменного согласования с Заказчиком



2.2.Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции (автогидроподъемник на шасси автомобиля 4х4)
	№ п/п
	Наименование параметра
	[bookmark: _Hlk51251235]Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием / указание характеристик

	[bookmark: _Hlk51253264]Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Год выпуска
	 2027 (новый, без пробега)
	Указать год выпуска
	
	

	1.2
	Новый, без эксплуатационного пробега и наработки моточасов
	- под новым следует понимать автотехнику, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств;
-  без пробега,означает,что не допускается эксплуатационный пробег свыше 2000 км;
- без наработки в моточасах означает без эксплуатационной наработки.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3
	Наименование транспортного средства
	

-
	Указать точное наименование ТС в соответствии с паспортом
	
	

	1.4
	Производитель
	-
	
	Указать производителя
	

	1.5
	Категория управления ТС
	«С»
	Согласие с требованием
	
	

	1.6
	Габаритные размеры ТС, не более (мм):
	Длина — не более 7700, ширина - не более 2500, высота — не более 3700.Допускается погрешность в значениях параметров в пределах 5%
	Указать характеристики
	Приложить чертежи с указанием габаритных размеров  предлагаемого к поставке ТС
	

	1.7
	Двигатель
	Дизельный
	Согласие с требованием
	
	

	1.8
	Мощность двигателя не менее (л.с.)
	Не менее 140 л.с.
	Указать характеристики
	
	

	1.9
	Коробка передач
	Механическая с количеством передач не менее 5
	Указать характеристики
	
	

	1.10
	Колёсная формула
	4х4
	Указать характеристики
	
	

	1.11
	Ошиновка шасси по осям
	Односкатная
	Указать характеристики
	
	

	1.12
	Кабина
	Двухрядная, трёх дверная, сиденья регулируемые, мягкие с ремнями безопасности
	Указать характеристики
	
	

	1.13
	Число мест (включая водителя)
	 7
	Указать характеристики
	
	

	1.14
	Конструкция рабочего оборудования автогидроподъёмника
	Телескопическая стрела с люлькой
	Указать характеристики
	
	

	1.15
	Высота подъёма, не менее:
	Не менее 18 метров.
	Указать характеристики
	
	

	1.16
	Угол поворота, град.
	360
	Указать характеристики
	
	

	1.17
	Количество пультов управления подъёмником, шт.
	2
	Указать характеристики
	
	

	1.18
	Люлька
	1.Металлическая. Оснащение электроизоляцией для работы с энергоустановками до 1кВ.без отключения питания. Подвес люльки с 2-х сторон;
2.Грузоподъёмность люльки — не менее 250 кг;
3. Максимальная высота подъёма люльки -не менее 18 м;
	Указать характеристики
	
	

	1.19
	Тип изоляции люльки:
	Опорно-стержневой, полимерный изолятор
	Указать характеристики
	
	

	1.20
	Наличие ЗИП;
	Согласно комплектации завода-изготовителя:штатный набор ключей для проведения работ по техническому обслуживанию шасси автогидроподъемника, комплект ЗИП для ремонта и обслуживания телескопическая стрела с люлькой (РТИ,комплект быстроизнашивающихся частей).
	Указать перечень ЗИП
	
	

	1.21
	Дополнительная комплектация:
	Кондиционер кабины (12V).
-Автономный переносной пульт управления манипулятором (ДПУ)
-Автономный отопитель салона кабины.
-Предпусковой дизельный подогреватель двигателя.
-Домкрат — 1 шт.(не менее 8 тон)
-Знак аварийной остановки — 1 шт.
-Аптечка первой помощи - 1 шт.
-Деревянные подкладки под аутригеры установки.
-Противооткатные упоры – 2 шт.
-Утеплитель решётки радиатора.
-Трос буксирный со световозвращающими маркерами с усилием нагрузки 15 тс, длиной - 6 м.
-Жилет или жилет-накидка согласно ГОСТа 12.4.281-2014 -2 шт..
-Ящики для размещения инвентарных подкладок.
-Коврики резиновые в кабине.
-Места для установки переносного заземления на раме шасси подъемника для работы в охранной зоне ВЛ.
-Прожектор (фара-искатель) на стреле для освещения места проведения работ в темное время суток.
-Баллонный ключ – 1 шт.;
-Шприц рычажно-плунжерный – 1 шт.;
-Ключ для регулировки подшипников ступиц колес – 1 шт.;
-Огнетушитель ОП2 (3) - 1 шт.;
-Видеорегистратор с установкой и подключением, с картой памяти 64 ГБ: максимальное разрешение видеозаписи не менее 1920х1080, тип разрешения видеозаписи не хуже FullHD.
	

Указать перечень доп. комплектации
	
	

	1.22
	Приборы безопасности
	-Обязательное наличие, в соответствии ФНП «Подъемные сооружения», с указанием марки приборов.
-Датчики контроля опор — не менее 4 шт.
	Указать характеристики
	
	

	1.23
	Управление КМУ
	С земли, рабочее место оператора на колонне с защитой от атмосферных осадков, с беспроводного пульта.
	Указать характеристики
	
	

	2.
	 Требования к безопасности

	2.1
	Требования безопасности ТС
	Транспортное средство должно соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» с учетом требований Постановления Правительства РФ от 12 мая 2022г. № 855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия» (с изменениями и дополнениями)
	Согласие с требованием
	
	

	2.2
	Устройство вызова экстренных оперативных служб
	Устройство ЭВ «ЭРА ГЛОНАСС» с учетом требований Постановления Правительства РФ от 12 мая 2022 г. № 855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия» (с изменениями и дополнениями)
	Согласие с требованием
	
	

	3.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	3.1
	Доставка «своим ходом»
	Не допускается
	Согласие с требованием
	
	

	3.2.
	Поставка
	Доставка ж/д транспортом, автотранспортом.
	Указать способ доставки
	
	

	3.3.
	Место поставки
	Амурская обл. г. Благовещенск ул. Театральная 179
	Согласие с требованием
	
	

	4.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	4.1
	Гарантия
	Не менее 24 месяцев. С момента поставки товара
	Указать характеристики
	
	

	5
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	

	5.3
	Необходимое наличие комплекта документов при поставке
	1. Заверенная копия выписки из электронного паспорта транспортного средства.
2. Руководство по эксплуатации и Сервисная книжка, на русском языке.
3. Руководство по эксплуатации автономного воздушного отопителя, на русском языке.
4. Паспорт на автогидроподъемника ;
5. Паспорта и руководства по эксплуатации приборов и устройств безопасности.
6.Сертификат качества на поставляемую продукцию.
	Согласие с требованием
	
	



3. Требования к документации по ценообразованию.

Примечание: В случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ в процессе проведения закупки был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.
2.2.1. В составе заявки необходимо предоставить:
Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:
1) Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке;
2) Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
3) Приложить чертежи с указанием габаритных размеров  предлагаемого к поставке ТС.

[bookmark: _Toc31295832]3. Требования к документации по ценообразованию.
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы, другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.
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