Технические требования на поставку
«ОКПД2 32.99.11.199  Поставка страховочных привязей»
1. Общие сведения
1.1. Наименование закупаемой продукции

Поставка средств индивидуальной защиты (страховочных привязей) для нужд Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС».
1.2. Цель использования закупаемой продукции
 Обеспечение безопасности работника при работе на высоте, предотвращение производственного травматизма и создание оптимальных условий для работы на Филиале ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС».
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.  Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование товара
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Комплект для работы на опорах VENTО. Состав комплекта:

1. страховочная привязь «Высота-042»; 

2. строп веревочный двойной регулируемый с амортизатором «аВ22р».
	шт.
	3

	2. 
	Комплект для работы в замкнутом пространстве, колодцах, резервуарах | VENTOPRO
	шт.
	1

	3. 
	Комплект спасательный высотный VENTO КСВ - 30 м.
	шт.
	1


2.1.2 Требования к срокам поставки продукции
Поставка товара осуществляется единовременно в один этап.
Таблица 2.  Требования по срокам поставки продукции
	№ 

п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Поставка страховочных привязей
	С даты заключения договора
	20.11.2026


3. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Общие требования к продукции
Наименование продукции (позиции № 1-21  Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»):
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-

	1.1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям
	
	

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	2.1.
	Место поставки
	Саратовская область, г. Балаково, Саратовская ГЭС, центральный склад.
	Согласие с требованием
	

	2.2.
	Требования к упаковке и доставке
	1. Весь товар должен быть упакован, и защищен, надлежащим образом для транспортировки. Способ упаковки товара должен отвечать требованиям Завода-изготовителя и должен гарантировать, что товар не будет поврежден, деформирован или утерян во время транспортировки. 

2. Упаковка товара должна соответствовать способу транспортировки и выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъёмно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли, осадков во время транспортировки, а также открытого хранения. Поставщик несёт ответственность за качество упаковки.

3. Поставщик должен обеспечить поставку товара собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами.

4. Поставка товара производится на склад Грузополучателя в г. Балаково в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени).
	
	

	2.3.
	Маркировка
	Стоимость тары и упаковки включена в Цену Договора. Тара и упаковка возврату не подлежат.
	Согласие с требованием
	

	2.4.
	Приемка
	Соответствие товара и представленных документов договору и техническим требованиям
	Согласие с требованием
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	3.1.
	Условия гарантийных обязательств
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	Согласие с требованием
	

	3.2.
	Гарантия, не менее
	Гарантийный срок на Товар, должен соответствовать гарантии, заявленной производителем, данного Товара и исчисляется со дня подписания соответствующих Товарных накладных унифицированной формы ТОРГ-12.
	Согласие с требованием
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей товара передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:

сертификаты качества;

технические паспорта;

руководства по эксплуатации;

упаковочные листы, упаковочные ярлыки;

товарно-транспортную накладную формы №1-Т;

товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.
	
	

	5. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-

	5.1.
	Условия транспортировки товара, погрузка – разгрузка силами и средствами Поставщика. Товар должен быть новым и ранее не использованным. Поставка Товара осуществляется одной партией
	
	

	6. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-

	6.1.
	Дата изготовления товара – не более 12 месяцев до дня подписания соответствующих Товарных накладных унифицированной формы ТОРГ-12.
	
	


3. Требования к документации по ценообразованию
3.1.   В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке. В стоимость должны быть включены транспортные расходы до места поставки, затраты на разгрузку и иные платежи.

4. Приложения
Приложение №1: Таблица 3.1. Требования к Товару (индивидуальные требования по позициям перечня Товара).

Приложение №1 к Техническим требованиям
Таблица 3.1 Требования к продукции (индивидуальные требования по позициям перечня продукции)
Наименование продукции: (позиции № 1-21  Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»)
	№ позиции 
Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	Наименование продукции
	Требования заказчика *
	Предложения участника**

	
	
	Технические и функциональные характеристики
	Наименование продукции
	Технические и функциональные характеристики

	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Комплект для работы на опорах VENTО. 

Состав комплекта:

1. страховочная привязь «Высота-042»;

2.строп веревочный двойной регулируемый с амортизатором «аВ22р».
	Тип продукции: 1. Страховочные привязи, Арт. vst 042 1, Код товара : 23989

 ГОСТ Р ЕН 361, ГОСТ Р ЕН 358, ТР ТС 019-2011, размер 1;          

2. Строп страховочный, Арт. vnt aB22

Код товара : 3136, ТР ТС 019-2011, ГОСТ Р ЕН 355, ГОСТ Р ЕН 354
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание технических характеристик

	2.
	Комплект для работы в замкнутом пространстве, колодцах, резервуарах VENTOPRO
	Состав комплекта для работы в колодцах и резервуарах от VENTOPRO:

1. Переносной штатив-тренога СКАЛА с лебедкой 20м:
- Высота трипода: 1,3 – 2,4 м.

- Диаметр раскрытия опор: 1,2 – 2 м.
- Рабочая нагрузка: 750 кг.
- Грузоподъемность лебедки: 750 кг.
- Длина троса лебедки: 20 м.
- Габаритные размеры упаковки (Д×Ш×В): 1790×300×340 мм.
- Вес штатива-треноги: 20,4 кг.

- Вес комплекта: 31 кг.
- Температурный режим эксплуатации: от –50 до +50 °C

- Соответствие государственным стандартам: ТР ТС 019/2011
ГОСТ EN 795-2019 (тип В)
ГОСТ EN/TS 16415-2015 (тип В)

2. Страховочная привязь VENTO - 2 шт.  "Профи Мастер Фаст", размер 2:

Технические характеристики:
- Обхват пояса: 82-176 см.
- Обхват бедра: 54-94 см.
- Рост пользователя: 170-200 см.
- Масса: 2100 г.
- Температурный режим эксплуатации: от –50 до +50 °C.

- Страховочные точки: на спине, на груди, 4 точки для удержания и позиционирования: две боковые, одна сзади на поясе, брюшная, точки крепления для вертикальной эвакуации на плечевых лямках. 

- Индикаторы рывка на страховочных точках.

- Широкий термоформованный кушак, накладки на плечевых и ножных обхватах .

- Соответствие государственным стандартам:

ГОСТ Р 58194-2018/EN 813:2008, ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ Р ЕН 358-2008.

3. Трапеция для вертикального спуска/подъема

Технические характеристики:

- Тип стропа — лента

- Материал стропа - полиэстер

- Материал крепления - металл

- Грузоподъемность - 150 кг

- Разрывная нагрузка - 22 кН

- Ширина стропа — 45

- Амортизатор - нет

- Двойной - да

- Огнеупорный - нет

- Регулировка длины - нет

- Вес нетто - 0.35 кг

Соответствие государственным стандартам: ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р ЕН 354-2010

4. Карабин стальной Овал с муфтой keylock — 5шт.

- Масса, г — 196;

- Продольная нагрузка, KN — 25;

- Поперечная нагрузка, KN — 7;

- Нагрузка с раскрытой муфтой, KN — 7;

- Раскрытие, мм — 16;

- Тип защелки- Резьба;

- Габариты (ДХШ), мм — 106х58;

- Материал — Сталь;

- Кол-во — 5 шт.

Соответствие государственным стандартам: ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р ЕН 362-2008

5. Строп ленточный одинарный регулируемый с амортизатором аА12р

- Тип стропа — лента;

- Амортизатор — да;

- Регулирование — да;

- Количество плечей — 1;

- Раскрытие карабинов - 18/55

-Масса, г -  1050

Соответствие государственным стандартам: ТР ТС 019/2011| ГОСТ EN 354-2019| ГОСТ Р ЕН 355-2008
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание технических характеристик

	3.
	Комплект спасательный высотный  VENTO КСВ - 30 м
	- Гибкая анкерная линия 0 11 мм* - 1 шт.  Соответствие  ТР ТС 019/2011
- Гибкая анкерная линия 0 10 мм* - 1 шт. Соответствие  ТР ТС 019/2011
-  Веревка для вспомогательных целей 0 9 мм* - 1 шт. Соответствие  ТР ТС 019/2011
- Страховочная привязь с интегрированным поясом для удержания и позиционирования -1 шт. Соответствие  ТР ТС 019/2011
-  Усы самостраховки веревочные - 1 шт. Соответствие  ТР ТС 019/2011
-  Соединительный элемент стальной (класс Q) - 2 шт. Соответствие  ТР ТС 019/2011
-  Соединительный элемент стальной (класс В) - 10 шт. Соответствие  ТР ТС 019/2011
-   Спасательная петля (класс В) - 1 шт. Соответствие  ТР ТС 019/2011
-  Ручное устройство позиционирования в системах канатного доступа (тип В) - 1 шт. Соответствие  ТР ТС 019/2011
-  Устройство позиционирования в системах канатного доступа (тип С) / для спуска с ручным управлением (класс А) - 1 шт. Соответствие  ТР ТС 019/2011
-       Вспомогательная педаль для устройства позиционирования в системах канатного доступа (тип В) - 1 шт. Соответствие  ТР ТС 019/2011
-       Устройство позиционирования в системах канатного доступа (тип А) - 1 шт. Соответствие  ТР ТС 019/2011
-   Грудное устройство позиционирования в системах канатного доступа (тип В) - 1 шт. Соответствие  ТР ТС 019/2011
-  Строп ленточный со встроенным амортизатором длиной до 40 см - 1 шт. Соответствие  ТР ТС 019/2011
-  Блок-ролик одинарный - 1 шт. Соответствие  ТР ТС 019/2011
-  Протектор для веревки - 2 шт. Соответствие  ТР ТС 019/2011
-  Анкерное устройство (тип В) - 2 шт. Соответствие  ТР ТС 019/2011
-  Перчатки защитные - 1 пара Соответствие  ТР ТС 019/2011
-  Транспортировочная сумка - 1 шт. Соответствие  ТР ТС 019/2011
-   Комплект технической документации по эксплуатации комплектующих

	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание технических характеристик


* Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. 
В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований.

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции
