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1. [bookmark: __RefHeading___Toc11951_39410795][bookmark: _Toc124846884]Общие сведения
0.1. [bookmark: __RefHeading___Toc11953_39410795]Обозначения и сокращения

	СТО
	стандарт организации

	ГЭС
	гидроэлектростанция

	ОТК
	отдел технического контроля




0.2. [bookmark: __RefHeading___Toc11955_39410795][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc11957_39410795][bookmark: _Toc75446569]ОКПД2 27.90. Поставка переносных заземлений для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Камская ГЭС".
0.3. [bookmark: __RefHeading___Toc11959_39410795][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
Комплектация мест хранения защитных средств Оперативной службы Филиала ПАО “РусГидро” – “Камская ГЭС”, взамен изъятых из эксплуатации в связи с утратой защитных совйств и дефектами.

1. [bookmark: __RefHeading___Toc11961_39410795][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc124846885]Требования к продукции
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc11963_39410795][bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
1.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc11965_39410795][bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc124846886]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc11967_39410795][bookmark: _Toc124591777][bookmark: _Toc124591881][bookmark: _Toc124846887][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	[bookmark: _Toc75446578]№ п/п
	Наименование продукции
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	[bookmark: __RefHeading___Toc11969_39410795]Переносное заземление до 15 кВ
	Антиток для РУ до 15 кВ ЗПП-15 Д 70 кв мм
	шт.
	15

	2. 
	Переносное заземление до 220 кВ
	Переносное заземление штанговое ПЗ-110-220 Д сеч. 25 мм2 (винтовой зажим)
	шт.
	8

	3. 
	Указатель высокого напряжения до 110 кВ
	Указатель высокого напряжения Электро Трейд УВН-110
	шт.
	5

	4. 
	Указатель высокого напряжения 220 кВ с резервной схемой универсальный
	[bookmark: pagetitle]Указатель высокого напряжения УВНБУ-35-220 РС с резервной схемой универсальный
	шт.
	5


1.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc11971_39410795][bookmark: _Toc124846888][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: __RefHeading___Toc11973_39410795][bookmark: _Toc124591883][bookmark: _Toc124591779][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc124846889][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	[bookmark: __RefHeading___Toc11969_39410795_Копия_1]Переносное заземление до 15 кВ
	с момента заключения договора
	
Не позднее  15.10.2026 с даты подписания договора

	6. 
	Переносное заземление до 220 кВ
	
	

	7. 
	Указатель высокого напряжения до 110 кВ
	
	

	8. 
	Указатель высокого напряжения 220 кВ с резервной схемой универсальный
	
	[bookmark: _Toc50125126_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Коп][bookmark: _Toc46743510_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Коп][bookmark: _Toc50125126_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Коп][bookmark: _Toc46743510_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Коп][bookmark: _Toc50125126_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Коп][bookmark: _Toc46743510_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Коп][bookmark: _Toc50125126_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Коп][bookmark: _Toc46743510_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Коп][bookmark: _Toc50125126_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Коп][bookmark: _Toc46743510_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Коп][bookmark: _Toc50125126_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Коп][bookmark: _Toc46743510_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Коп]
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4
[bookmark: _Toc50125126_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Коп][bookmark: _Toc46743510_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Коп]	
[bookmark: __RefHeading___Toc12089_39410795]2.2.	Требования к качеству продукции.
[bookmark: __RefHeading___Toc12091_39410795][bookmark: _Toc75446582]Таблица 3.1 Требования к продукции.
Наименование продукции: ОКПД2 27.90. Поставка переносных заземлений для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Камская ГЭС".
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Согласие с требованием
	-//-

	1.1. 
	[bookmark: __RefHeading___Toc11969_39410795_Копия_1]Переносное заземление до 15 кВ
1. Сечение провода – 95 мм2;
2. Длина заземляющего провода – 12000 мм;
3. Диапазон рабочего напряжения — 15000 В;
4. Количество фаз - 1;
5. Соответствие ГОСТ Р 51853-2001, ГОСТ 20494, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 18620
	
	-

	1.2. 
	Переносное заземление до 220 кВ
1. Сечение провода – 25 мм2;
7. Длина заземляющего провода – 6000 мм;
8. Диапазон рабочего напряжения — 220000 В;
9. Количество фаз - 1;
10. Соответствие ГОСТ Р 51853-2001, ГОСТ 20494, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 18620
	
	

	1.3. 
	Указатель высокого напряжения до 110 кВ
1. Диапазон частот – 50 Гц;
12. Способ измерения – контактный и бесконтактный;
13. Напряжение — 110000 В;
14. Индикация напряжения — свето-звуковая;
15. Длина — 25000 мм
16. Соответствие ГОСТ 20493-2001, ГОСТ 18620
	
	

	1.4. 
	Указатель высокого напряжения до 220 кВ
1. Диапазон частот – 50 Гц;
18. Способ измерения – контактный и бесконтактный;
19. Напряжение — 220000 В;
20. Индикация напряжения — свето-звуковая;
21. Длина — 25000 мм
22. Соответствие ГОСТ 20493-2001, ГОСТ 18620
	
	

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	-//-

	2.1. 
	Место поставки
	Поставка оборудования осуществляется на склад заказчика, расположенный по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Соликамская 329. Стоимость оборудования включает в себя в том числе расходы по доставке до склада покупателя, страховке, транспортировке.
Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни: понедельник - четверг с 08-30 до 11-00 и с 13-00 до 16-00, пятница с 08-30 до 11-00 и с 13-00 до 15-00 по местному времени.
	
	[bookmark: __RefHeading___Toc11977_39410795]-

	2.2. 
	Требования маркировки, упаковки, транспортировки и хранении
	Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51853-2001 для переносных заземлений, требованиям ГОСТ 20493-2001 для указателей напряжения.
	
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	-//-

	3.1. 
	Срок гарантии
	Срок гарантийных обязательств Поставщика должен быть не менее гарантийных сроков завода-изготовителя продукции. При этом в любом случае гарантийный срок должен быть не меньше 12 месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).
	
	-

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	-//-

	4.1. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом.
Для указателей напряжения:
· паспорта;
· товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
· товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.
Для переносных заземлений:
· паспорта изделий;
· сертификат соответствия;
· инструкцию по применению;
· протокол испытаний;
· товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
· товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.
	
	-

	5. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	
	-//-

	5.1. 
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления пропуска на территорию предоставляется не позднее 10-00  рабочего дня, предшествующего дню поставки.
	
	-

	6. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	-//-

	6.1. 
	Общие требования
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Объем продукции каждой номенклатурной позиции, должен соответствовать (принадлежать) одной производимой партии продукции.
Продукция обязательно должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика.
	
	-



7

[bookmark: __RefHeading___Toc12093_39410795]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.
