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	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Сервер c 2 процессорами
	Шт.
	1
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	№ п/п
	Наименование продукции 
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Сервер c 2 процессорами
	Дата заключения Договора
	Не позднее 7 рабочих дней с даты заключения договора
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Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): системные блоки
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Сервер с 2 процессорами
	
	
	
	Указание марки производителя и модели предлагаемой продукции

	1.1.1
	Максимальное количество процессоров
	Не менее 2 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.1.2
	Количество установленных процессоров
	Не менее 2 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.1.3
	Тип сервера
	Стоечный
	Указание характеристик
	
	

	1.1.4
	Максимальное количество устанавливаемых в корпус накопителей
	Не менее 16 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.1.5
	Количество SFF (2,5) слотов с поддержкой SATA/SAS для накопителей на лицевой панели или эквивалент
	Не менее 24 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.1.6
	Возможность конфигурации бэкплейнов для подключения NVMe, например 8х 2.5" SATA/SAS + 16х 2.5" NVMe или эквивалентно
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.1.7
	Наличие направляющих для установки в шкаф телекоммуникационный
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.1.8
	Наличие устройства для укладки кабелей
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.1.9
	Тип корпуса
	Rack
	Указание характеристик
	
	

	1.1.10
	Количество занимаемых юнитов в стойке
	Не более 2
	Указание характеристик
	
	

	1.1.11
	Тип размещения USB портов
	На передней панели,
на задней панели
	Указание характеристик
	
	

	1.1.12
	Количество USB 3.x портов
	Не менее 4
	Указание характеристик
	
	

	1.1.13
	Монтажная ширина
	19 дюймов
	Указание характеристик
	
	

	1.1.14
	Модель процессора
	Intel Xeon 6330N или эквивалент
	Указание характеристик
	
	

	1.1.15
	Количество ядер каждого установленного процессора
	Не менее 28 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.1.16
	Аппаратная поддержка виртуализации процессора
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.1.17
	Количество потоков каждого установленного процессора
	Не менее 56
	Указание характеристик
	
	

	1.1.18
	Базовая частота каждого установленного процессора (без учета технологии динамического изменения частоты)
	Не менее 2.2 ГГц
	Указание характеристик
	
	

	1.1.19
	Объем кэш памяти третьего уровня (L3) каждого установленного процессора
	Не менее 40 Мбайт
	Указание характеристик
	
	

	1.1.20
	Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти сервера
	Не менее 8192 Терабайт
	Указание характеристик
	
	

	1.1.21
	Количество слотов для модулей оперативной памяти
	Не менее 32 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.1.22
	Объем каждого установленного модуля оперативной памяти
	Не менее 64 Гигабайт
	Указание характеристик
	
	

	1.1.23
	Поддержка функции обнаружения и коррекции ошибок в оперативной памяти
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.1.24
	Скорость передачи данных каждого установленного модуля оперативной памяти, МТ/с
	Не менее 2933 Мегагерц
	Указание характеристик
	
	

	1.1.25
	Тип оперативной памяти
	DDR4
	Указание характеристик
	
	

	1.1.26
	Количество установленных модулей оперативной памяти
	Не менее 16 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.1.27
	Тип установленных накопителей (тип 1)
	HDD
	Указание характеристик
	
	

	1.1.28
	Интерфейс установленных накопителей (тип 1)
	SAS
	Указание характеристик
	
	

	1.1.29
	Количество установленных накопителей (тип 1) с поддержкой горячей замены
	Не менее 8 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.1.30
	Объем каждого установленного накопителя (тип 1)
	Не менее 2400 Гигабайт
	Указание характеристик
	
	

	1.1.31
	Скорость вращения дисков в накопителе HDD или SSHD (тип 1)
	Не менее 10000 Оборот в минуту
	Указание характеристик
	
	

	1.1.32
	Тип установленных накопителей (тип 2)
	SSD
	Указание характеристик
	
	

	1.1.33
	Интерфейс установленных накопителей (тип 2)
	SATA
	Указание характеристик
	
	

	1.1.34
	Количество установленных накопителей (тип 2) с поддержкой горячей замены
	Не менее 4 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.1.35
	Объем каждого установленного накопителя (тип 2)
	Не менее 960 Гигабайт
	Указание характеристик
	
	

	1.1.36
	Интерфейс поддерживаемых накопителей
	SATA; SAS; NVMe; PCIe; M.2; U.2; USB
	Указание характеристик
	
	

	1.1.37
	Количество SFF-8643 портов
	Не менее 2 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.1.38
	Количество SFF-8654 4i портов
	Не менее 4 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.1.39
	Количество свободных SFF-8654 8i портов для прямого подключения NVMe
	Не менее 8 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.1.40
	Наличие установленного аппаратного дискового контроллера
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.1.41
	Наличие защиты кэш-памяти дискового контроллера при потере питания сервером
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.1.42
	Интерфейс подключения накопителей информации к дисковому контроллеру
	SAS; SATA; NVMe
	Указание характеристик
	
	

	1.1.43
	Поддерживаемые дисковым контроллером типы RAID
	0, 1, 5, 10, 50, 60
	Указание характеристик
	
	

	1.1.44
	Объём кэш-памяти дискового контроллера
	Не менее 2 Гигабайт
	Указание характеристик
	
	

	1.1.45
	Установленный адаптер HBA
	FC
	Указание характеристик
	
	

	1.1.46
	Тип среды передачи для HBA порта
	Оптический трансивер
	Указание характеристик
	
	

	1.1.47
	Количество установленных HBA портов
	Не менее 2 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.1.48
	Скорость HBA порта
	Не менее 16 Гигабайт/c
	Указание характеристик
	
	

	1.1.49
	Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 1)
	Ethernet
	Указание характеристик
	
	

	1.1.50
	Количество сетевых портов (тип 1)
	Не менее 2 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.1.51
	Скорость сетевого порта Ethernet (тип 1)
	Не менее 1 Гигабит/c
	Указание характеристик
	
	

	1.1.52
	Тип среды передачи для сетевого порта (тип 1)
	Медь-витая пара
	Указание характеристик
	
	

	1.1.53
	Количество слотов для установки плат расширения PCIe x16
	Не менее 2 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.1.54
	Количество слотов для установки плат расширения PCIe x8
	Не менее 6 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.1.55
	Возможность установки плат стандарта PCIe
	4.0
	Указание характеристик
	
	

	1.1.56
	Сервисные или вспомогательные разъемы подключения
	VGA; SFF-8654 4i; SFF-8654 8i; SFF-8643
	Указание характеристик
	
	

	1.1.57
	Количество слотов для установки плат расширения OCP 3.0
	Не менее 1 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.1.58
	Возможность использования всех 8-ми слотов PCIe и слота OCP одновременно
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.1.59
	Функциональность контроллера дистанционного мониторинга и управления
	Доступ к основным характеристикам, состоянию сервера и установленных устройств; Автоматическое уведомление о событиях по электронной почте; Обеспечение перенаправления графической консоли по сети; Поддержка веб-интерфейса; Подключение виртуальных медиа-устройств через консоль удаленного управления, в том числе образов дисков (файлов ISO); Видеозапись с экрана действий администратора; Дублирование загрузочного образа контроллера сервера
	Указание характеристик
	
	

	1.1.60
	Выделенные порты удалённого управления сервером
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.1.61
	Cистема удаленного управления сервером
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.1.62
	Наличие интегрированного видеоадаптера
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.1.63
	Дублирование загрузочного образа базовой системы ввода-вывода (BIOS) сервера
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.1.64
	Количество установленных микросхем памяти базовой системы ввода-вывода (BIOS)
	Не менее 2 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.1.65
	Аппаратное дублирование загрузочного образа базовой системы ввода-вывода (BIOS) сервера
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.1.66
	Аппаратное дублирование системы удаленного управления (BMC) сервером
	Да
	Указание характеристик
	
	

	1.1.67
	Уровень резервирования установленных блоков охлаждения
	2N
	Указание характеристик
	
	

	1.1.68
	Количество установленных вентиляторов с поддержкой горячей замены
	Не менее 12 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.1.69
	Количество установленных блоков питания с поддержкой горячей замены
	Не менее 2 шт.
	Указание характеристик
	
	

	1.1.70
	Уровень резервирования установленных блоков питания
	N+1
	Указание характеристик
	
	

	1.1.71
	Номинальная мощность одного блока питания
	Не менее 1300 Ватт
	Указание характеристик
	
	

	1.1.72
	Мощность системы охлаждения сервера
	Не менее 350 Ватт
	Указание характеристик
	
	

	1.1.73
	Тип охлаждения
	Активное воздушное
	Указание характеристик
	
	

	1.1.74
	Тип электропитания
	Блоки питания
	Указание характеристик
	
	


[bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]
	1. 
2. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Доставка
	Доставка товара осуществляется одной партией по адресу: 125993, г. Москва, Волоколамское ш., д. 2
	Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc225773734]-//-
	-//-

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Гарантия
	На Товар должна быть предоставлена гарантия производителя и/или Поставщика сроком не менее 36 (тридцати шести) месяцев. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Заказчиком документа о приемке соответствующей единицы Товара. Гарантия должна распространяться на Товар в целом, включая все входящие в комплект поставки составные части и комплектующие изделия.
	Конкретное предложение Участника
	-//-
	[bookmark: _Toc225773735]-//-

	3.2. 
	Гарантийная сервисная служба
	В течение всего гарантийного срока Заказчику должен быть предоставлен безвозмездный доступ к сервисной службе производителя, Поставщика или привлеченной Поставщиком сервисной организации. Обращения должны приниматься не менее чем по следующим каналам:
· по телефону в рабочие дни;
· по электронной почте;
· через веб-сервисный портал.
Электронная почта и сервисный портал должны быть доступны для регистрации обращений в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
	
	
	

	3.3. 
	Гарантийная сервисный портал
	Сервисный портал должен обеспечивать:
· регистрацию сервисного обращения;
· присвоение обращению уникального номера;
· просмотр текущего статуса обращения;
· просмотр истории обращений и действий по ним;
· обмен сообщениями и файлами с сервисной службой.
Адрес сервисного портала, контактные данные сервисной службы и сведения, необходимые для доступа Заказчика к порталу, должны быть переданы Заказчику не позднее даты поставки Товара.
	
	
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Документация
	Руководство пользователя, гарантийный талон
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	5. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Требования к происхождению поставляемой продукции[footnoteRef:1] [1:  Требование установлено: 
- в соответствии с абзацем 2 подпункта «л» пункта 4 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"; 
- в целях исполнения решений Правительства РФ о минимальной доле закупок товаров российского происхождения (п. 6.9.6.28. Единого положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро).
- в соответствии Технической политикой в области информационных технологий группы РусГидро (приложение 5 к протоколу заседания Правления ПАО «РусГидро» от 10.06.2024 № 1504пр)
] 

	Предлагаемая к поставке продукции должна быть включена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции в соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 N 878 "О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" и Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей)
	-//-

	5.2. 
	Требования к качеству товара
	Товар, подлежащий к поставке, должен быть новым, неиспользованным, не восстановленным, ранее не находившимся у третьих лиц, в споре и под арестом не состоять, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-





















____________________
	- в соответствии Технической политикой в области информационных технологий группы РусГидро (приложение 5 к протоколу заседания Правления ПАО «РусГидро» от 10.06.2024 № 1504пр)


[bookmark: _Toc137024593][bookmark: _Toc225773736]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. Участник закупки должен подготовить и представить в составе своей заявки предложение поставляемой продукции по форме «Коммерческое предложение», приведенной в документации о закупке.


[bookmark: _Toc137024594][bookmark: _Toc225773737]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
[bookmark: _Toc137024595][bookmark: _Toc225773738]Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, в том числе транспортные, страховые, командировочные расходы, а также затраты на страхование, расходы по уплате налогов (в том числе НДС), таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
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